«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 422 199	руб.	Смета на сумму:	1 422 199	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,27-29	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,27-29	
Сметная стоимость:	1 422.199	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.842	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	146.221	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.4 см	100 м3 конструкций		0.038	6 900.71	262.23	59 048.03	2 244	8.557	
		Объем: 95*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	9.2473	8.820	81.56	149.970	1 387	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.57282	11.429	17.98	194.614	306	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.4915	95.16	141.93	468.45	699	4.923	
			(1)			11.23	16.75	191.22	285	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.04902	8.58	0.42	35.88	2	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.08132	139.36	11.33	1 430.52	116	10.265	
			(1)			15.08	1.23	256.87	21	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	4.4745	6.03	26.98	8.99	40	1.491	
		Накладные расходы				104%	103.52	88%	1 490		
		Сметная прибыль				60%	59.72	48%	813		
		Всего с НР и СП					425.48		4 546		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.2	1 689.81	337.96	15 301.41	3 060	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	13.652	9.160	125.05	155.940	2 129	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.88	11.230	21.11	191.220	359	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.88	95.16	178.90	468.45	881	4.923	
			(1)			11.23	21.11	191.22	359	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	5.64	6.03	34.01	8.99	51	1.491	
		Накладные расходы				104%	152.01	88%	2 189		
		Сметная прибыль				60%	87.70	48%	1 194		
		Всего с НР и СП					577.66		6 444		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		7.54	3.71	27.97	36.66	276	9.868	
		Объем: 3.8*1.8+20*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		7.54	10.52	79.32	93.58	706	8.901	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1172	4 846.79	568.04	49 459.80	5 797	10.205	
		Объем: 293*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.767376	8.280	14.63	140.760	249	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.112264	15.080	77.09	256.870	1 313	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.900416	112.40	438.41	1 144.08	4 462	10.179	
			(1)			15.08	58.82	256.87	1 002	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.211848	93.88	113.77	890.86	1 080	9.489	
			(1)			15.08	18.27	256.87	311	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004688	263.51	1.24	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	87.13	81%	1 265		
		Сметная прибыль				43%	39.44	34%	531		
		Всего с НР и СП					694.61		7 593		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		187.52	13.99	2 623.40	124.48	23 342	8.898	
		Объем: 117.2*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1172	344.93	40.43	3 421.73	401	9.918	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.350428	8.280	2.90	140.760	49	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.382072	15.080	5.76	256.870	98	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.382072	93.88	35.87	890.86	340	9.489	
			(1)			15.08	5.76	256.87	98	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.008204	126.43	1.04	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002344	263.51	0.62	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.23	81%	119		
		Сметная прибыль				43%	3.72	34%	50		
		Всего с НР и СП					52.38		570		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.586	2 520.14	1 476.80	17 348.53	10 166	6.884	
		Объем: 293*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	9.21192	8.510	78.39	144.650	1 333	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.13368	14.301	116.32	243.333	1 979	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.51394	102.57	257.85	835.60	2 101	8.147	
			(1)			11.23	28.23	191.22	481	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.03722	139.36	144.55	1 430.52	1 484	10.265	
			(1)			15.08	15.64	256.87	266	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.14888	223.58	927.61	1 170.91	4 858	5.237	
			(1)			16.11	66.84	273.99	1 137	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.43364	133.41	57.85	763.85	331	5.726	
			(1)			12.94	5.61	219.76	95	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.93	3.60	10.55	20.52	60	5.7	
		Накладные расходы				142%	276.49	121%	4 008		
		Сметная прибыль				81%	157.72	65%	2 153		
		Всего с НР и СП					1 911.00		16 326		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		64.46	104.66	6 746.38	516.66	33 304	4.937	
		Объем: 58.6*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.293	61 088.01	17 898.79	523 248.53	153 312	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	10.82928	8.670	93.89	147.370	1 596	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	12.29135	14.601	179.46	248.282	3 052	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.16614	102.57	119.61	835.60	974	8.147	
			(1)			11.23	13.10	191.22	223	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.75887	93.88	71.24	890.86	676	9.489	
			(1)			15.08	11.44	256.87	195	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.12013	139.36	16.74	1 430.52	172	10.265	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.8421	76.06	216.17	517.81	1 472	6.808	
			(1)			12.94	36.78	219.76	625	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	6.34638	110.81	703.24	779.38	4 946	7.033	
			(1)			16.11	102.24	273.99	1 739	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.86728	133.41	115.70	763.85	662	5.726	
			(1)			12.94	11.22	219.76	191	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.19045	127.56	24.29	698.95	133	5.479	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.395	400.56	1 760.46	3 333.65	14 651	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	55.377	266.28	14 745.79	2 308.69	127 848	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.79	3.60	31.64	20.52	180	5.7	
		Накладные расходы				142%	388.16	121%	5 624		
		Сметная прибыль				81%	221.41	65%	3 021		
		Всего с НР и СП					18 508.36		161 957		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1465	14 953.22	2 190.65	73 400.04	10 753	4.909	
		Объем: 293*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.722245	11.972	8.65	203.871	147	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.58307	102.57	59.81	835.60	487	8.147	
			(1)			11.23	6.55	191.22	111	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.139175	139.36	19.40	1 430.52	199	10.265	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	14.943	141.30	2 111.45	673.68	10 067	4.768	
		Накладные расходы				142%	12.28	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.01	65%	96		
		Всего с НР и СП					2 209.94		11 026		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-14.94	141.30	-2 111.02	673.68	-10 065	4.768	
		Объем: (0.1465)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		14.94	280.61	4 192.31	2 121.17	31 690	7.559	
		Объем: (0.1465)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		29.3	144.07	4 221.11	2 196.06	64 344	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	345.74	10.360	3 581.87	176.300	60 954	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.758	12.085	21.25	205.490	361	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.879	102.57	90.16	835.60	734	8.147	
			(1)			11.23	9.87	191.22	168	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.879	133.41	117.27	763.85	671	5.726	
			(1)			12.94	11.37	219.76	193	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.701	10.08	168.35	13.73	229	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.879	101.31	89.05	999.00	878	9.861	
			(1)			12.94	11.37	219.76	193	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.465	104.66	153.33	516.66	757	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.86	3.60	21.10	20.52	120	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 116.43	121%	74 191		
		Сметная прибыль				81%	2 918.53	65%	39 855		
		Всего с НР и СП					12 256.07		178 390		
	
15.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		298.86	82.62	24 691.81	480.02	143 459	5.81	
		Объем: (29.3)*10.2									
	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0062	4 846.79	30.05	49 459.80	307	10.216	
		Объем: 33*0.3*0.3+57*0.28*0.2									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.093496	8.280	0.77	140.760	13	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.270444	15.080	4.08	256.870	69	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.206336	112.40	23.19	1 144.08	236	10.179	
			(1)			15.08	3.11	256.87	53	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.064108	93.88	6.02	890.86	57	9.489	
			(1)			15.08	0.97	256.87	16	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000248	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.61	81%	66		
		Сметная прибыль				43%	2.09	34%	28		
		Всего с НР и СП					36.74		401		
	
17.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		9.92	13.99	138.78	124.48	1 235	8.899	
		Объем: 6.2*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0062	344.93	2.14	3 421.73	21	9.813	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.018538	8.280	0.15	140.760	3	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.020212	15.080	0.30	256.870	5	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.020212	93.88	1.90	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000434	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000124	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.43	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.76		30		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0358	2 520.14	90.22	17 348.53	621	6.883	
		Объем: 33*0.3*0.2+57*0.28*0.1									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.562776	8.510	4.79	144.650	81	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.496904	14.301	7.11	243.333	121	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.153582	102.57	15.75	835.60	128	8.147	
			(1)			11.23	1.72	191.22	29	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.063366	139.36	8.83	1 430.52	91	10.265	
			(1)			15.08	0.96	256.87	16	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.253464	223.58	56.67	1 170.91	297	5.237	
			(1)			16.11	4.08	273.99	69	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.026492	133.41	3.53	763.85	20	5.726	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.179	3.60	0.64	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	16.90	121%	244		
		Сметная прибыль				81%	9.64	65%	131		
		Всего с НР и СП					116.76		997		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.94	104.66	412.36	516.66	2 036	4.937	
		Объем: 3.58*1.10									
	
21.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.33	5 013.40	1 654.42	32 447.66	10 708	6.472	
21. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	25.1064	8.970	225.20	152.560	3 830	17.008	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2244	15.080	3.38	256.870	58	17.034	
21. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2244	113.70	25.51	810.77	182	7.131	
			(1)			15.08	3.38	256.87	58	17.034	
21. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0132	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
21. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00033	10 705.00	3.53	54 434.60	18	5.085	
21. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0561	960.26	53.87	3 126.47	175	3.256	
21. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.947	685.00	1 333.70	3 302.36	6 430	4.821	
21. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0198	569.06	11.27	2 995.86	59	5.265	
		Накладные расходы				142%	324.58	121%	4 704		
		Сметная прибыль				81%	185.15	65%	2 527		
		Всего с НР и СП					2 164.15		17 940		
	
22.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		33	76.13	2 512.29	342.67	11 308	4.501	
	
23.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.57	937.76	534.52	12 783.98	7 287	13.633	
23. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	43.3656	8.970	388.99	152.560	6 616	17.008	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.3876	15.080	5.85	256.870	100	17.034	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.3876	113.70	44.07	810.77	314	7.131	
			(1)			15.08	5.85	256.87	100	17.034	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0228	101.31	2.31	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
23. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00057	10 705.00	6.10	54 434.60	31	5.085	
23. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0969	960.26	93.05	3 126.47	303	3.256	
		Накладные расходы				142%	560.67	121%	8 126		
		Сметная прибыль				81%	319.82	65%	4 365		
		Всего с НР и СП					1 415.01		19 779		
	
24.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.011286	569.06	6.42	2 995.86	34	5.296	
		Объем: (0.57)*(0.06*0.33)									
	
25.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.89218	685.00	1 981.14	3 302.36	9 551	4.821	
		Объем: (0.57)*(5.9*0.86)									
	
26.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		57	34.14	1 945.98	185.77	10 589	5.441	
	
27.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.07	1 689.81	118.29	15 301.41	1 071	9.054	
27. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	4.7782	9.160	43.77	155.940	745	17.024	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.658	11.230	7.39	191.220	126	17.028	
27. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.658	95.16	62.62	468.45	308	4.923	
			(1)			11.23	7.39	191.22	126	17.028	
27. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	1.974	6.03	11.90	8.99	18	1.491	
		Накладные расходы				104%	53.21	88%	766		
		Сметная прибыль				60%	30.70	48%	418		
		Всего с НР и СП					202.19		2 256		
	
28.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0042	2 520.14	10.58	17 348.53	73	6.9	
		Объем: 7*0.3*0.2									
28. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.066024	8.510	0.56	144.650	10	16.998	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.058296	14.301	0.83	243.333	14	17.015	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.018018	102.57	1.85	835.60	15	8.147	
			(1)			11.23	0.20	191.22	3	17.028	
28. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.007434	139.36	1.04	1 430.52	11	10.265	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
28. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.029736	223.58	6.65	1 170.91	35	5.237	
			(1)			16.11	0.48	273.99	8	17.007	
28. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.003108	133.41	0.41	763.85	2	5.726	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.021	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				142%	1.97	121%	29		
		Сметная прибыль				81%	1.13	65%	16		
		Всего с НР и СП					13.68		118		
	
29.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.46	104.66	48.14	516.66	238	4.944	
		Объем: 0.42*1.10									
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, без стоимости	100 м бортового камня		0.07	5 013.40	350.94	32 447.66	2 271	6.471	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	5.3256	8.970	47.77	152.560	812	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0476	15.080	0.72	256.870	12	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0476	113.70	5.41	810.77	39	7.131	
			(1)			15.08	0.72	256.87	12	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0028	101.31	0.28	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00007	10 705.00	0.75	54 434.60	4	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0119	960.26	11.43	3 126.47	37	3.256	
30. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.413	685.00	282.91	3 302.36	1 364	4.821	
30. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0042	569.06	2.39	2 995.86	13	5.265	
		Накладные расходы				142%	68.86	121%	997		
		Сметная прибыль				81%	39.28	65%	536		
		Всего с НР и СП					459.07		3 804		
	
31.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
31. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
31. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
31. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
31. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
32.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
32. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
32. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
32. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					73 526.08		533 996	7.263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					70 656.61		508 437	7.196	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					42 536.83		242 209	5.694	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 27, 31; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32)					7 231.47		104 813	14.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 27, 31; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32)					4 115.38		56 174	13.65	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					82 003.46		669 424	8.163	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 869.47		25 559	8.907	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 869.47		25 559	8.907	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					84 872.93		694 983	8.189	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 816.28	2.14	14 873	8.189	
	ИТОГО					86 689.21		709 856	8.189	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 733.78	2	14 197	8.188	
	ИТОГО					88 422.99		724 053	8.189	
	НДС 18%				18	15 916.14	18	130 330	8.189	
	ВСЕГО С НДС					104 339.13		854 383	8.189	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
33.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0768	4 846.79	372.23	49 459.80	3 799	10.206	
		Объем: 192*0.4									
33. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.158144	8.280	9.59	140.760	163	17	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.350016	15.080	50.52	256.870	861	17.034	
33. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.555904	112.40	287.28	1 144.08	2 924	10.179	
			(1)			15.08	38.54	256.87	657	17.034	
33. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.794112	93.88	74.55	890.86	707	9.489	
			(1)			15.08	11.98	256.87	204	17.034	
33. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003072	263.51	0.81	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	57.10	81%	829		
		Сметная прибыль				43%	25.85	34%	348		
		Всего с НР и СП					455.18		4 977		
	
34.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		122.88	13.99	1 719.09	124.48	15 296	8.898	
		Объем: 76.8*1.6									
	
35.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0768	344.93	26.49	3 421.73	263	9.928	
35. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.229632	8.280	1.90	140.760	32	17	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.250368	15.080	3.78	256.870	64	17.034	
35. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.250368	93.88	23.50	890.86	223	9.489	
			(1)			15.08	3.78	256.87	64	17.034	
35. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.005376	126.43	0.68	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
35. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001536	263.51	0.40	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.40	81%	78		
		Сметная прибыль				43%	2.44	34%	33		
		Всего с НР и СП					34.33		373		
	
36.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.384	2 520.14	967.73	17 348.53	6 662	6.884	
		Объем: 192*0.2									
36. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.03648	8.510	51.37	144.650	873	16.998	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.32992	14.301	76.23	243.333	1 297	17.015	
36. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.64736	102.57	168.97	835.60	1 377	8.147	
			(1)			11.23	18.50	191.22	315	17.028	
36. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.67968	139.36	94.72	1 430.52	972	10.265	
			(1)			15.08	10.25	256.87	175	17.034	
36. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.71872	223.58	607.85	1 170.91	3 183	5.237	
			(1)			16.11	43.80	273.99	745	17.007	
36. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.28416	133.41	37.91	763.85	217	5.726	
			(1)			12.94	3.68	219.76	62	16.983	
36. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.92	3.60	6.91	20.52	39	5.7	
		Накладные расходы				142%	181.19	121%	2 626		
		Сметная прибыль				81%	103.36	65%	1 411		
		Всего с НР и СП					1 252.28		10 698		
	
37.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		42.24	104.66	4 420.84	516.66	21 824	4.937	
		Объем: 38.4*1.10									
	
38.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.192	61 088.01	11 728.90	523 248.53	100 464	8.566	
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.09632	8.670	61.53	147.370	1 046	16.998	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	8.0544	14.601	117.60	248.282	2 000	17.005	
38. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.76416	102.57	78.38	835.60	639	8.147	
			(1)			11.23	8.58	191.22	146	17.028	
38. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.49728	93.88	46.68	890.86	443	9.489	
			(1)			15.08	7.50	256.87	128	17.034	
38. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.07872	139.36	10.97	1 430.52	113	10.265	
			(1)			15.08	1.19	256.87	20	17.034	
38. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.8624	76.06	141.65	517.81	964	6.808	
			(1)			12.94	24.10	219.76	409	16.983	
38. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.15872	110.81	460.83	779.38	3 241	7.033	
			(1)			16.11	67.00	273.99	1 139	17.007	
38. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.56832	133.41	75.82	763.85	434	5.726	
			(1)			12.94	7.35	219.76	125	16.983	
38. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1248	127.56	15.92	698.95	87	5.479	
			(1)			15.08	1.88	256.87	32	17.034	
38. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.88	400.56	1 153.61	3 333.65	9 601	8.322	
38. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	36.288	266.28	9 662.77	2 308.69	83 778	8.67	
38. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	5.76	3.60	20.74	20.52	118	5.7	
		Накладные расходы				142%	254.36	121%	3 686		
		Сметная прибыль				81%	145.10	65%	1 980		
		Всего с НР и СП					12 128.36		106 130		
	
39.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.096	14 953.22	1 435.51	73 400.04	7 046	4.908	
		Объем: 192*0.05									
39. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.47328	11.972	5.67	203.871	96	17.029	
39. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.38208	102.57	39.19	835.60	319	8.147	
			(1)			11.23	4.29	191.22	73	17.028	
39. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0912	139.36	12.71	1 430.52	130	10.265	
			(1)			15.08	1.38	256.87	23	17.034	
39. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	9.792	141.30	1 383.61	673.68	6 597	4.768	
		Накладные расходы				142%	8.05	121%	116		
		Сметная прибыль				81%	4.59	65%	62		
		Всего с НР и СП					1 448.15		7 225		
	
40.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-9.79	141.30	-1 383.33	673.68	-6 595	4.767	
		Объем: (0.096)*(-102.0)									
	
41.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.79	280.61	2 747.17	2 121.17	20 766	7.559	
		Объем: (0.096)*(102.0)									
	
42.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		19.2	144.07	2 766.05	2 196.06	42 164	15.243	
42. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	226.56	10.360	2 347.16	176.300	39 943	17.017	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.152	12.085	13.92	205.490	237	17.004	
42. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.576	102.57	59.08	835.60	481	8.147	
			(1)			11.23	6.47	191.22	110	17.028	
42. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.576	133.41	76.84	763.85	440	5.726	
			(1)			12.94	7.45	219.76	127	16.983	
42. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.944	10.08	110.32	13.73	150	1.362	
42. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.576	101.31	58.35	999.00	575	9.861	
			(1)			12.94	7.45	219.76	127	16.983	
42. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.96	104.66	100.47	516.66	496	4.937	
42. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.84	3.60	13.82	20.52	79	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 352.73	121%	48 618		
		Сметная прибыль				81%	1 912.47	65%	26 117		
		Всего с НР и СП					8 031.26		116 899		
	
43.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		195.84	82.62	16 180.30	480.02	94 007	5.81	
		Объем: (19.2)*10.2									
	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00504	4 846.79	24.43	49 459.80	249	10.192	
		Объем: 56*0.3*0.3									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0760032	8.280	0.63	140.760	11	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2198448	15.080	3.32	256.870	56	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1677312	112.40	18.85	1 144.08	192	10.179	
			(1)			15.08	2.53	256.87	43	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0521136	93.88	4.89	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.79	256.87	13	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002016	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.75	81%	54		
		Сметная прибыль				43%	1.70	34%	23		
		Всего с НР и СП					29.88		326		
	
45.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		8.06	13.99	112.76	124.48	1 003	8.895	
		Объем: 5.04*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00504	344.93	1.74	3 421.73	17	9.77	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0150696	8.280	0.12	140.760	2	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0164304	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0164304	93.88	1.54	890.86	15	9.489	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003528	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001008	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.35	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.16	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.25		24		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0336	2 520.14	84.68	17 348.53	583	6.885	
		Объем: 56*0.3*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.528192	8.510	4.49	144.650	76	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.466368	14.301	6.67	243.333	113	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.144144	102.57	14.78	835.60	120	8.147	
			(1)			11.23	1.62	191.22	28	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.059472	139.36	8.29	1 430.52	85	10.265	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.237888	223.58	53.19	1 170.91	279	5.237	
			(1)			16.11	3.83	273.99	65	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.024864	133.41	3.32	763.85	19	5.726	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.168	3.60	0.60	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	15.85	121%	229		
		Сметная прибыль				81%	9.04	65%	123		
		Всего с НР и СП					109.57		935		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.7	104.66	387.24	516.66	1 912	4.938	
		Объем: 3.36*1.10									
	
49.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.56	5 013.40	2 807.50	32 447.66	18 171	6.472	
49. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	42.6048	8.970	382.17	152.560	6 500	17.008	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.3808	15.080	5.74	256.870	98	17.034	
49. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.3808	113.70	43.30	810.77	309	7.131	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
49. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0224	101.31	2.27	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
49. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00056	10 705.00	5.99	54 434.60	30	5.085	
49. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0952	960.26	91.42	3 126.47	298	3.256	
49. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.304	685.00	2 263.24	3 302.36	10 911	4.821	
49. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0336	569.06	19.12	2 995.86	101	5.265	
		Накладные расходы				142%	550.83	121%	7 984		
		Сметная прибыль				81%	314.21	65%	4 289		
		Всего с НР и СП					3 672.54		30 443		
	
50.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		56	76.13	4 263.28	342.67	19 190	4.501	
	
51.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	2 168.55	1 517.99	14 380.30	10 066	6.631	
51. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	28	8.430	236.04	143.350	4 014	17.005	
51. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	122.09	1 281.95	576.42	6 052	4.721	
		Накладные расходы				115%	271.45	98%	3 934		
		Сметная прибыль				77%	181.75	61%	2 449		
		Всего с НР и СП					1 971.19		16 448		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					50 180.60		356 887	7.112	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 348.75		340 588	7.044	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					27 998.83		157 699	5.632	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33, 35, 44, 46; %=121 - по стр. 36, 38, 39, 42, 47, 49; %=98 - по стр. 51)					4 701.07		68 158	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 33, 35, 44, 46; %=65 - по стр. 36, 38, 39, 42, 47, 49; %=61 - по стр. 51)					2 700.66		36 836	13.64	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					55 750.48		445 582	7.992	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 831.85		16 299	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 831.85		16 299	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					57 582.33		461 881	8.021	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 232.26	2.14	9 884	8.021	
	ИТОГО					58 814.59		471 765	8.021	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 176.29	2	9 435	8.021	
	ИТОГО					59 990.88		481 200	8.021	
	НДС 18%				18	10 798.36	18	86 616	8.021	
	ВСЕГО С НДС					70 789.24		567 816	8.021	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					123 706.68		890 883	7.202	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					119 005.36		849 025	7.134	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					70 535.66		399 908	5.67	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 27, 31; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 33, 35, 44, 46; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 47, 49; %=98 - по стр. 51)					11 932.54		172 971	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 27, 31; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 33, 35, 44, 46; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 47, 49; %=61 - по стр. 51)					6 816.04		93 010	13.646	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					137 753.94		1 115 006	8.094	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 701.32		41 858	8.903	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 701.32		41 858	8.903	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					142 455.26		1 156 864	8.121	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 048.54	2.14	24 757	8.121	
	ИТОГО					145 503.80		1 181 621	8.121	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 910.08	2	23 632	8.121	
	ИТОГО					148 413.88		1 205 253	8.121	
	НДС 18%				18	26 714.50	18	216 946	8.121	
	ВСЕГО С НДС					175 128.38		1 422 199	8.121	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)