«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я./	
		
«17» июня 2015 г.	«17» июня 2015 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу:                                                  ул. Минина и Пожарского, дом № 16, г. Калининград.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Утепление чердака	
	
1.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	0.563	
2.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  (третий слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.563	
3.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	172.278	
4.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.563	
5.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	68.911	
6.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0.563	
7.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	68.911	
8.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0.563	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                     Кончиц А.К.                    	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                      Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)