«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 367 133	руб.	Смета на сумму:	7 367 133	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	 Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Н.Н. Грипич /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8а-8б по пр.Ленинскому г.Калининграда	
Сметная стоимость:	7 367.133	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.580	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	602.920	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.119	6 528.10	776.84	50 623.75	6 024	7.754	
		Объем: 170*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	179.8	21.3962	8.820	188.71	149.970	3 209	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.63	5.42997	11.361	61.69	193.450	1 050	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	44.08	5.24552	95.16	499.16	468.45	2 457	4.923	
			(1)			11.23	58.91	191.22	1 003	17.028	
1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.55	0.18445	139.36	25.70	1 430.52	264	10.265	
			(1)			15.08	2.78	256.87	47	17.034	
1. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	88.16	10.49104	6.03	63.26	8.99	94	1.491	
		Накладные расходы				142%	355.57	121%	5 153		
		Сметная прибыль				81%	202.82	65%	2 768		
		Всего с НР и СП					1 335.23		13 946		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.1	1 689.81	1 858.79	15 301.41	16 832	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	75.086	9.160	687.79	155.940	11 709	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	10.34	11.230	116.12	191.220	1 977	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	10.34	95.16	983.95	468.45	4 844	4.923	
			(1)			11.23	116.12	191.22	1 977	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	31.02	6.03	187.05	8.99	279	1.491	
		Накладные расходы				104%	836.07	88%	12 044		
		Сметная прибыль				60%	482.35	48%	6 569		
		Всего с НР и СП					3 177.20		35 445		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		32.31	3.71	119.87	36.66	1 184	9.877	
		Объем: 110*0.3*0.15*2.2+11.9*1.8									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		32.31	16.40	529.88	145.95	4 716	8.9	
		Объем: 110*0.3*0.15*2.2+11.9*1.8									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (S=214м2)	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0856	4 846.79	414.89	49 459.80	4 234	10.205	
		Объем: 214*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.290848	8.280	10.69	140.760	182	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.733872	15.080	56.31	256.870	959	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.848768	112.40	320.20	1 144.08	3 259	10.179	
			(1)			15.08	42.96	256.87	732	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.885104	93.88	83.09	890.86	789	9.489	
			(1)			15.08	13.35	256.87	227	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003424	263.51	0.90	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	63.65	81%	924		
		Сметная прибыль				43%	28.81	34%	388		
		Всего с НР и СП					507.35		5 546		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136.96	16.40	2 246.14	145.95	19 989	8.899	
		Объем: 85.6*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0856	344.93	29.53	3 421.73	293	9.922	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.255944	8.280	2.12	140.760	36	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.279056	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.279056	93.88	26.20	890.86	249	9.489	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.005992	126.43	0.76	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001712	263.51	0.45	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.01	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.72	34%	37		
		Всего с НР и СП					38.27		417		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.428	2 520.14	1 078.62	17 348.53	7 425	6.884	
		Объем: 214*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.72816	8.510	57.26	144.650	973	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.94064	14.301	84.96	243.333	1 446	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.83612	102.57	188.33	835.60	1 534	8.147	
			(1)			11.23	20.62	191.22	351	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.75756	139.36	105.57	1 430.52	1 084	10.265	
			(1)			15.08	11.42	256.87	195	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.03024	223.58	677.50	1 170.91	3 548	5.237	
			(1)			16.11	48.82	273.99	830	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31672	133.41	42.25	763.85	242	5.726	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.14	3.60	7.70	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	201.95	121%	2 927		
		Сметная прибыль				81%	115.20	65%	1 572		
		Всего с НР и СП					1 395.77		11 924		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		47.08	104.66	4 927.39	516.66	24 324	4.936	
		Объем: 42.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.214	61 088.01	13 072.83	523 248.53	111 975	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.90944	8.670	68.57	147.370	1 166	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	8.9773	14.601	131.08	248.282	2 229	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.85172	102.57	87.36	835.60	712	8.147	
			(1)			11.23	9.56	191.22	163	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.55426	93.88	52.03	890.86	494	9.489	
			(1)			15.08	8.36	256.87	142	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.08774	139.36	12.23	1 430.52	126	10.265	
			(1)			15.08	1.32	256.87	23	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.0758	76.06	157.89	517.81	1 075	6.808	
			(1)			12.94	26.86	219.76	456	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.63524	110.81	513.63	779.38	3 613	7.033	
			(1)			16.11	74.67	273.99	1 270	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.63344	133.41	84.51	763.85	484	5.726	
			(1)			12.94	8.20	219.76	139	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1391	127.56	17.74	698.95	97	5.479	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.21	400.56	1 285.80	3 333.65	10 701	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	40.446	266.28	10 769.96	2 308.69	93 377	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	6.42	3.60	23.11	20.52	132	5.7	
		Накладные расходы				142%	283.50	121%	4 108		
		Сметная прибыль				81%	161.72	65%	2 207		
		Всего с НР и СП					13 518.05		118 290		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.107	14 953.22	1 599.99	73 400.04	7 854	4.909	
		Объем: 214*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.52751	11.972	6.32	203.871	108	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42586	102.57	43.68	835.60	356	8.147	
			(1)			11.23	4.78	191.22	81	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10165	139.36	14.17	1 430.52	145	10.265	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	10.914	141.30	1 542.15	673.68	7 353	4.768	
		Накладные расходы				142%	8.97	121%	131		
		Сметная прибыль				81%	5.12	65%	70		
		Всего с НР и СП					1 614.08		8 055		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-10.914	141.30	-1 542.15	673.68	-7 353	4.768	
		Объем: (0.107)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.914	280.61	3 062.58	2 121.17	23 150	7.559	
		Объем: 10.7*1.02									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.4	144.07	3 083.00	2 196.06	46 996	15.244	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	252.52	10.360	2 616.11	176.300	44 519	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.284	12.085	15.52	205.490	264	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	102.57	65.85	835.60	536	8.147	
			(1)			11.23	7.21	191.22	123	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.642	133.41	85.65	763.85	490	5.726	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.198	10.08	122.96	13.73	167	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	101.31	65.04	999.00	641	9.861	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.07	104.66	111.99	516.66	553	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.28	3.60	15.41	20.52	88	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 736.91	121%	54 187		
		Сметная прибыль				81%	2 131.62	65%	29 109		
		Всего с НР и СП					8 951.53		130 292		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		218.28	82.62	18 034.29	480.02	104 779	5.81	
		Объем: 214*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=90м2)	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0225	4 846.79	109.05	49 459.80	1 113	10.206	
		Объем: 90*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	8.280	2.81	140.760	48	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	15.080	14.80	256.870	252	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	112.40	84.17	1 144.08	857	10.179	
			(1)			15.08	11.29	256.87	192	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	93.88	21.84	890.86	207	9.489	
			(1)			15.08	3.51	256.87	60	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.73	81%	243		
		Сметная прибыль				43%	7.57	34%	102		
		Всего с НР и СП					133.35		1 458		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36	16.40	590.40	145.95	5 254	8.899	
		Объем: 22.5*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.09	344.93	31.04	3 421.73	308	9.923	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.2691	8.280	2.23	140.760	38	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2934	15.080	4.42	256.870	75	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2934	93.88	27.54	890.86	261	9.489	
			(1)			15.08	4.42	256.87	75	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0063	126.43	0.80	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0018	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.32	81%	92		
		Сметная прибыль				43%	2.86	34%	38		
		Всего с НР и СП					40.22		438		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.18	2 520.14	453.63	17 348.53	3 123	6.884	
		Объем: 90*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.8296	8.510	24.08	144.650	409	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.4984	14.301	35.73	243.333	608	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.7722	102.57	79.20	835.60	645	8.147	
			(1)			11.23	8.67	191.22	148	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3186	139.36	44.40	1 430.52	456	10.265	
			(1)			15.08	4.80	256.87	82	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.2744	223.58	284.93	1 170.91	1 492	5.237	
			(1)			16.11	20.53	273.99	349	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1332	133.41	17.77	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.72	219.76	29	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	84.93	121%	1 231		
		Сметная прибыль				81%	48.45	65%	661		
		Всего с НР и СП					587.01		5 015		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	104.66	2 072.27	516.66	10 230	4.937	
		Объем: 18*1.1									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.045	14 953.22	672.89	73 400.04	3 303	4.909	
		Объем: 90*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	11.972	2.66	203.871	45	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	102.57	18.37	835.60	150	8.147	
			(1)			11.23	2.01	191.22	34	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	139.36	5.96	1 430.52	61	10.265	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.59	141.30	648.57	673.68	3 092	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.78	121%	54		
		Сметная прибыль				81%	2.15	65%	29		
		Всего с НР и СП					678.82		3 387		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.59	141.30	-648.57	673.68	-3 092	4.767	
		Объем: (0.045)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.59	280.61	1 288.00	2 121.17	9 736	7.559	
		Объем: 4.5*1.02									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9	144.07	1 296.59	2 196.06	19 765	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	106.2	10.360	1 100.23	176.300	18 723	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.54	12.085	6.53	205.490	111	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	102.57	27.69	835.60	226	8.147	
			(1)			11.23	3.03	191.22	52	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.27	133.41	36.02	763.85	206	5.726	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.13	10.08	51.71	13.73	70	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	101.31	27.35	999.00	270	9.861	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.45	104.66	47.10	516.66	232	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.8	3.60	6.48	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 571.60	121%	22 789		
		Сметная прибыль				81%	896.48	65%	12 242		
		Всего с НР и СП					3 764.66		54 796		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		91.8	63.68	5 845.82	369.98	33 964	5.81	
		Объем: 90*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01234	4 846.79	59.81	49 459.80	610	10.199	
		Объем: 124*0.3*0.3+21*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1860872	8.280	1.54	140.760	26	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5382708	15.080	8.12	256.870	138	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4106752	112.40	46.16	1 144.08	470	10.179	
			(1)			15.08	6.19	256.87	105	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1275956	93.88	11.98	890.86	114	9.489	
			(1)			15.08	1.92	256.87	33	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004936	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.18	81%	133		
		Сметная прибыль				43%	4.15	34%	56		
		Всего с НР и СП					73.14		799		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.744	16.40	323.80	145.95	2 882	8.901	
		Объем: 12.34*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01234	344.93	4.26	3 421.73	42	9.859	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0368966	8.280	0.31	140.760	5	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0402284	15.080	0.61	256.870	10	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0402284	93.88	3.78	890.86	36	9.489	
			(1)			15.08	0.61	256.87	10	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008638	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002468	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.87	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.40	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.53		59		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0803	2 520.14	202.37	17 348.53	1 393	6.883	
		Объем: 124*0.3*0.2+21*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.262316	8.510	10.74	144.650	183	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.114564	14.301	15.94	243.333	271	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.344487	102.57	35.33	835.60	288	8.147	
			(1)			11.23	3.87	191.22	66	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.142131	139.36	19.81	1 430.52	203	10.265	
			(1)			15.08	2.14	256.87	37	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.568524	223.58	127.11	1 170.91	666	5.237	
			(1)			16.11	9.16	273.99	156	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.059422	133.41	7.93	763.85	45	5.726	
			(1)			12.94	0.77	219.76	13	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4015	3.60	1.45	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	37.89	121%	549		
		Сметная прибыль				81%	21.61	65%	295		
		Всего с НР и СП					261.87		2 237		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.83	104.66	924.15	516.66	4 562	4.936	
		Объем: 8.03*1.1									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.24	5 013.40	6 216.61	32 447.66	40 235	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	94.3392	8.970	846.22	152.560	14 392	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8432	15.080	12.72	256.870	217	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8432	113.70	95.87	810.77	684	7.131	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0496	101.31	5.02	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00124	10 705.00	13.27	54 434.60	67	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2108	960.26	202.42	3 126.47	659	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.316	685.00	5 011.46	3 302.36	24 160	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0744	569.06	42.34	2 995.86	223	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 219.69	121%	17 677		
		Сметная прибыль				81%	695.74	65%	9 496		
		Всего с НР и СП					8 132.05		67 408		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		124	76.13	9 440.12	342.67	42 491	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.21	937.76	196.93	12 783.98	2 685	13.634	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.9768	8.970	143.31	152.560	2 437	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1428	15.080	2.15	256.870	37	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1428	113.70	16.24	810.77	116	7.131	
			(1)			15.08	2.15	256.87	37	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0084	101.31	0.85	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00021	10 705.00	2.25	54 434.60	11	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0357	960.26	34.28	3 126.47	112	3.256	
		Накладные расходы				142%	206.55	121%	2 994		
		Сметная прибыль				81%	117.82	65%	1 608		
		Всего с НР и СП					521.31		7 287		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0042	569.06	2.39	2 995.86	13	5.439	
		Объем: (0.21)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.0655	685.00	729.87	3 302.36	3 519	4.821	
		Объем: (0.21)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		21	34.14	716.94	185.77	3 901	5.441	
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0004	1 548.45	-0.62	21 024.29	-8	12.903	
		Объем: (0.05)*(-0.0072)									
	
40.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.5	4.05	-2.03	13.18	-7	3.448	
		Объем: (0.05)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					79 838.15		558 680	6.998	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					76 028.06		524 655	6.901	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					47 043.82		260 669	5.541	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=88 - по стр. 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28)					8 662.49		125 513	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=48 - по стр. 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28)					4 934.61		67 349	13.648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					89 625.16		717 517	8.006	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.09		34 025	8.93	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.09		34 025	8.93	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					93 435.25		751 542	8.043	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 999.51	2.14	16 083	8.043	
	ИТОГО					95 434.76		767 625	8.043	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 908.70	2	15 353	8.044	
	ИТОГО					97 343.46		782 978	8.043	
	НДС 18%				18	17 521.82	18	140 936	8.043	
	ВСЕГО С НДС					114 865.28		923 914	8.043	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 662.49		125 513	14.489	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 934.61		67 349	13.648	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Проезд S=90м2)	
41.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.036	4 846.79	174.48	49 459.80	1 781	10.207	
		Объем: 90*0.4									
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.54288	8.280	4.50	140.760	76	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.57032	15.080	23.68	256.870	403	17.034	
41. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.19808	112.40	134.66	1 144.08	1 371	10.179	
			(1)			15.08	18.07	256.87	308	17.034	
41. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.37224	93.88	34.95	890.86	332	9.489	
			(1)			15.08	5.61	256.87	96	17.034	
41. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00144	263.51	0.38	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	26.77	81%	388		
		Сметная прибыль				43%	12.12	34%	163		
		Всего с НР и СП					213.37		2 332		
	
42.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.6	16.40	944.64	145.95	8 407	8.9	
		Объем: 36*1.6									
	
43.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.09	344.93	31.04	3 421.73	308	9.923	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.2691	8.280	2.23	140.760	38	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2934	15.080	4.42	256.870	75	17.034	
43. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2934	93.88	27.54	890.86	261	9.489	
			(1)			15.08	4.42	256.87	75	17.034	
43. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0063	126.43	0.80	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
43. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0018	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.32	81%	92		
		Сметная прибыль				43%	2.86	34%	38		
		Всего с НР и СП					40.22		438		
	
44.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.18	2 520.14	453.63	17 348.53	3 123	6.884	
		Объем: 90*0.2									
44. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.8296	8.510	24.08	144.650	409	16.998	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.4984	14.301	35.73	243.333	608	17.015	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.7722	102.57	79.20	835.60	645	8.147	
			(1)			11.23	8.67	191.22	148	17.028	
44. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3186	139.36	44.40	1 430.52	456	10.265	
			(1)			15.08	4.80	256.87	82	17.034	
44. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.2744	223.58	284.93	1 170.91	1 492	5.237	
			(1)			16.11	20.53	273.99	349	17.007	
44. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1332	133.41	17.77	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.72	219.76	29	16.983	
44. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	84.93	121%	1 231		
		Сметная прибыль				81%	48.45	65%	661		
		Всего с НР и СП					587.01		5 015		
	
45.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	104.66	2 072.27	516.66	10 230	4.937	
		Объем: 18*1.10									
	
46.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.09	61 088.01	5 497.92	523 248.53	47 092	8.565	
46. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	3.3264	8.670	28.84	147.370	490	16.998	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.7755	14.601	55.13	248.282	937	17.005	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3582	102.57	36.74	835.60	299	8.147	
			(1)			11.23	4.02	191.22	68	17.028	
46. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.2331	93.88	21.88	890.86	208	9.489	
			(1)			15.08	3.52	256.87	60	17.034	
46. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0369	139.36	5.14	1 430.52	53	10.265	
			(1)			15.08	0.56	256.87	9	17.034	
46. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.873	76.06	66.40	517.81	452	6.808	
			(1)			12.94	11.30	219.76	192	16.983	
46. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.9494	110.81	216.01	779.38	1 519	7.033	
			(1)			16.11	31.40	273.99	534	17.007	
46. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.2664	133.41	35.54	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.45	219.76	59	16.983	
46. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0585	127.56	7.46	698.95	41	5.479	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
46. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.35	400.56	540.76	3 333.65	4 500	8.322	
46. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	17.01	266.28	4 529.42	2 308.69	39 271	8.67	
46. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.7	3.60	9.72	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	119.24	121%	1 727		
		Сметная прибыль				81%	68.02	65%	928		
		Всего с НР и СП					5 685.17		49 746		
	
47.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.045	14 953.22	672.89	73 400.04	3 303	4.909	
		Объем: 90*0.05									
47. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	11.972	2.66	203.871	45	17.029	
47. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	102.57	18.37	835.60	150	8.147	
			(1)			11.23	2.01	191.22	34	17.028	
47. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	139.36	5.96	1 430.52	61	10.265	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
47. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.59	141.30	648.57	673.68	3 092	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.78	121%	54		
		Сметная прибыль				81%	2.15	65%	29		
		Всего с НР и СП					678.82		3 387		
	
48.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.59	141.30	-648.57	673.68	-3 092	4.767	
		Объем: (0.045)*(-102.0)									
	
49.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.59	280.61	1 288.00	2 121.17	9 736	7.559	
		Объем: 4.5*1.02									
	
50.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9	144.07	1 296.59	2 196.06	19 765	15.244	
50. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	106.2	10.360	1 100.23	176.300	18 723	17.017	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.54	12.085	6.53	205.490	111	17.004	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	102.57	27.69	835.60	226	8.147	
			(1)			11.23	3.03	191.22	52	17.028	
50. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.27	133.41	36.02	763.85	206	5.726	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
50. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.13	10.08	51.71	13.73	70	1.362	
50. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	101.31	27.35	999.00	270	9.861	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
50. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.45	104.66	47.10	516.66	232	4.937	
50. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.8	3.60	6.48	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 571.60	121%	22 789		
		Сметная прибыль				81%	896.48	65%	12 242		
		Всего с НР и СП					3 764.66		54 796		
	
51.	С3 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		91.8	82.62	7 584.52	480.02	44 066	5.81	
		Объем: 90*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
52.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00261	4 846.79	12.65	49 459.80	129	10.198	
		Объем: 29*0.3*0.3									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0393588	8.280	0.33	140.760	6	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1138482	15.080	1.72	256.870	29	17.034	
52. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0868608	112.40	9.76	1 144.08	99	10.179	
			(1)			15.08	1.31	256.87	22	17.034	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0269874	93.88	2.53	890.86	24	9.489	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001044	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.95	81%	28		
		Сметная прибыль				43%	0.88	34%	12		
		Всего с НР и СП					15.48		169		
	
53.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.176	16.40	68.49	145.95	609	8.892	
		Объем: 2.61*1.6									
	
54.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00261	344.93	0.90	3 421.73	9	10	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0078039	8.280	0.06	140.760	1	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0085086	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
54. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0085086	93.88	0.80	890.86	8	9.489	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
54. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0001827	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000522	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.18	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.08	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.16		12		
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0174	2 520.14	43.85	17 348.53	302	6.887	
		Объем: 29*0.3*0.2									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.273528	8.510	2.33	144.650	40	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.241512	14.301	3.45	243.333	59	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.074646	102.57	7.66	835.60	62	8.147	
			(1)			11.23	0.84	191.22	14	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.030798	139.36	4.29	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.46	256.87	8	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.123192	223.58	27.54	1 170.91	144	5.237	
			(1)			16.11	1.98	273.99	34	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.012876	133.41	1.72	763.85	10	5.726	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.087	3.60	0.31	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	8.21	121%	120		
		Сметная прибыль				81%	4.68	65%	64		
		Всего с НР и СП					56.74		486		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.91	104.66	199.90	516.66	987	4.937	
		Объем: 1.74*1.1									
	
57.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.29	5 013.40	1 453.89	32 447.66	9 410	6.472	
57. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	22.0632	8.970	197.91	152.560	3 366	17.008	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1972	15.080	2.97	256.870	51	17.034	
57. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1972	113.70	22.42	810.77	160	7.131	
			(1)			15.08	2.97	256.87	51	17.034	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	101.31	1.18	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
57. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00029	10 705.00	3.10	54 434.60	16	5.085	
57. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0493	960.26	47.34	3 126.47	154	3.256	
57. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.711	685.00	1 172.04	3 302.36	5 650	4.821	
57. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0174	569.06	9.90	2 995.86	52	5.265	
		Накладные расходы				142%	285.25	121%	4 135		
		Сметная прибыль				81%	162.71	65%	2 221		
		Всего с НР и СП					1 901.85		15 766		
	
58.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		29	76.13	2 207.77	342.67	9 937	4.501	
	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.51	2 168.55	1 105.96	14 380.30	7 334	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	20.4	8.430	171.97	143.350	2 924	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.65	122.09	933.99	576.42	4 410	4.721	
		Накладные расходы				115%	197.77	98%	2 866		
		Сметная прибыль				77%	132.42	61%	1 784		
		Всего с НР и СП					1 436.14		11 983		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					24 460.82		173 436	7.09	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 447.69		164 420	7.012	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 352.46		74 956	5.614	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43, 52, 54; %=121 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57; %=98 - по стр. 59)					2 305.98		33 431	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41, 43, 52, 54; %=65 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57; %=61 - по стр. 59)					1 330.84		18 143	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 084.51		215 994	7.975	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 013.13		9 016	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 013.13		9 016	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					28 097.64		225 010	8.008	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	601.29	2.14	4 815	8.008	
	ИТОГО					28 698.93		229 825	8.008	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	573.98	2	4 597	8.009	
	ИТОГО					29 272.91		234 422	8.008	
	НДС 18%				18	5 269.12	18	42 196	8.008	
	ВСЕГО С НДС					34 542.03		276 618	8.008	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 305.98		33 431	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 330.84		18 143	13.633	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО СКВЕРА	
	
60.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.6286	6 528.10	4 103.56	50 623.75	31 822	7.755	
		Объем: 898*0.07									
60. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	179.8	113.02228	8.820	996.86	149.970	16 950	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.63	28.683018	11.361	325.86	193.450	5 549	17.028	
60. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	44.08	27.708688	95.16	2 636.76	468.45	12 980	4.923	
			(1)			11.23	311.17	191.22	5 298	17.028	
60. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.55	0.97433	139.36	135.78	1 430.52	1 394	10.265	
			(1)			15.08	14.69	256.87	250	17.034	
60. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	88.16	55.417376	6.03	334.17	8.99	498	1.491	
		Накладные расходы				142%	1 878.26	121%	27 224		
		Сметная прибыль				81%	1 071.40	65%	14 624		
		Всего с НР и СП					7 053.23		73 670		
	
61.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.31	1 689.81	5 593.28	15 301.41	50 648	9.055	
61. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	225.9406	9.160	2 069.62	155.940	35 233	17.024	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	31.114	11.230	349.41	191.220	5 950	17.028	
61. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	31.114	95.16	2 960.81	468.45	14 575	4.923	
			(1)			11.23	349.41	191.22	5 950	17.028	
61. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	93.342	6.03	562.85	8.99	839	1.491	
		Накладные расходы				104%	2 515.79	88%	36 241		
		Сметная прибыль				60%	1 451.42	48%	19 768		
		Всего с НР и СП					9 560.49		106 657		
	
62.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания		2.95	151.12	445.81	2 566.26	7 570	16.98	
62. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	55.106	8.090	445.81	137.380	7 570	16.981	
		Накладные расходы				104%	463.64	88%	6 662		
		Сметная прибыль				60%	267.49	48%	3 634		
		Всего с НР и СП					1 176.94		17 865		
	
63.	Е27-03-008-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.0026	1 979.70	5.15	21 884.08	57	11.068	
		Объем: 2.6*0.1									
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	57.42	0.149292	8.280	1.24	140.760	21	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.43	0.032318	15.080	0.49	256.870	8	17.034	
63. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	9.27	0.024102	130.27	3.14	1 185.17	29	9.098	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.034	
63. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.16	0.008216	93.88	0.77	890.86	7	9.489	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
		Накладные расходы				142%	2.46	121%	35		
		Сметная прибыль				81%	1.40	65%	19		
		Всего с НР и СП					9.01		111		
	
64.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		153.465	3.71	569.36	36.66	5 626	9.881	
		Объем: 331*0.3*0.15*2.2+62.86*1.8+0.26*1.8+295*0.04*0.6									
	
65.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		153.465	16.40	2 516.83	145.95	22 398	8.899	
		Объем: 331*0.3*0.15*2.2+62.86*1.8+0.26*1.8+295*0.04*0.6									
	
66.	Е59-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки		1.24	514.68	638.20	7 266.07	9 010	14.118	
		Объем: 49.0+75									
66. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.3	58.652	8.430	494.44	143.350	8 408	17.005	
66. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	5.828	1.52	8.86	3.21	19	2.112	
66. 3.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	4.836	13.15	63.59	51.59	249	3.923	
66. 4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.744	95.85	71.31	448.87	334	4.683	
		Накладные расходы				76%	375.77	65%	5 465		
		Сметная прибыль				60%	296.66	48%	4 036		
		Всего с НР и СП					1 310.64		18 511		
	
67.	С509-9900	Строительный мусор	т		3.1						
		Объем: (1.24)*2.5									
	
68.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж рекламного щита  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций		1.7	1 183.07	2 011.21	12 888.82	21 911	10.894	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
68. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	44.296	75.3032	9.280	698.81	157.880	11 889	17.013	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.674	4.5458	15.136	68.80	257.804	1 172	17.033	
68. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.119	134.97	16.06	2 085.69	248	15.453	
			(1)			17.21	2.05	292.54	35	16.998	
68. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.1428	113.70	16.24	810.77	116	7.131	
			(1)			15.08	2.15	256.87	37	17.034	
68. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	2.52	4.284	132.52	567.72	1 076.46	4 612	8.123	
			(1)			15.08	64.60	256.87	1 100	17.034	
68. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	1.7374	1.52	2.64	3.21	6	2.112	
68. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.119	14.19	1.69	96.41	11	6.794	
68. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.2261	101.31	22.91	999.00	226	9.861	
			(1)			12.94	2.93	219.76	50	16.983	
68. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00017	42 199.00	7.17	204 231.36	35	4.84	
68. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	2.04	13.15	26.83	51.59	105	3.923	
68. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000051	5 233.80	0.27	51 322.60	3	9.806	
68. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.003298	5 919.30	19.52	38 886.83	128	6.569	
68. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000748	14 044.00	10.50	52 249.35	39	3.72	
68. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0357	16 152.00	576.63	120 128.96	4 289	7.437	
68. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000017	10 705.00	0.18	54 434.60	1	5.085	
68. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.612	8.54	5.23	47.09	29	5.514	
68. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00102	14 737.00	15.03	79 545.15	81	5.398	
68. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.001751	2 214.00	3.88	9 095.06	16	4.108	
68. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000527	20 496.00	10.80	72 156.04	38	3.52	
68. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00034	18 473.00	6.28	92 065.62	31	4.984	
68. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.03179	89.00	2.83	283.65	9	3.187	
		Накладные расходы				90%	690.85	77%	10 057		
		Сметная прибыль				72%	552.68	58%	7 575		
		Всего с НР и СП					3 254.74		39 543		
	
69.	С508-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0318	89.00	-2.83	283.65	-9	3.18	
		Объем: (1.7)*(-0.0187)									
	
70.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0002	42 199.00	-8.44	204 231.36	-41	4.858	
		Объем: (1.7)*(-0.0001)									
	
71.	С101-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кислород технический: газообразный	м3		-2.04	13.15	-26.83	51.59	-105	3.914	
		Объем: (1.7)*(-1.2)									
	
72.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.0001	5 233.80	-0.52	51 322.60	-5	9.615	
		Объем: (1.7)*(-0.00003)									
	
73.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0033	5 919.30	-19.53	38 886.83	-128	6.554	
		Объем: (1.7)*(-0.00194)									
	
74.	С101-1513 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		-0.0007	14 044.00	-9.83	52 249.35	-37	3.764	
		Объем: (1.7)*(-0.00044)									
	
75.	С101-1714 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болты с гайками и шайбами строительные	т		-0.0357	16 152.00	-576.63	120 128.96	-4 289	7.438	
		Объем: (1.7)*(-0.021)									
	
76.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.00002	10 705.00	-0.21	54 434.60	-1	4.762	
		Объем: (1.7)*(-0.00001)									
	
77.	С101-2278 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		-0.612	8.54	-5.23	47.09	-29	5.545	
		Объем: (1.7)*(-0.36)									
	
78.	С101-2467 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Растворитель марки: Р-4	т		-0.001	14 737.00	-14.74	79 545.15	-80	5.427	
		Объем: (1.7)*(-0.0006)									
	
79.	С102-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0018	2 214.00	-3.99	9 095.06	-16	4.01	
		Объем: (1.7)*(-0.00103)									
	
80.	С113-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0005	20 496.00	-10.25	72 156.04	-36	3.512	
		Объем: (1.7)*(-0.00031)									
	
81.	С201-0756 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0003	18 473.00	-5.54	92 065.62	-28	5.054	
		Объем: (1.7)*(-0.0002)									
	
82.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.03	2 318.40	69.55	39 412.80	1 182	16.995	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6									
82. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	8.4	8.280	69.55	140.760	1 182	17	
		Накладные расходы				80%	55.64	68%	804		
		Сметная прибыль				38%	26.43	31%	366		
		Всего с НР и СП					151.62		2 352		
	
83.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.03	426.34	12.79	7 240.24	217	16.966	
83. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.6068	7.960	12.79	135.180	217	16.982	
		Накладные расходы				80%	10.23	68%	148		
		Сметная прибыль				38%	4.86	31%	67		
		Всего с НР и СП					27.88		432		
	
84.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.8	16.40	78.72	145.95	701	8.905	
		Объем: 3*1.6									
	
85.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.03	75 738.95	2 272.17	395 878.41	11 876	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*4*6									
85. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	5.4	8.280	44.71	140.760	760	17	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.54	15.080	8.14	256.870	139	17.034	
85. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.54	97.19	52.48	1 104.78	597	11.367	
			(1)			15.08	8.14	256.87	139	17.034	
85. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	1.44	0.62	0.89	2.92	4	4.71	
85. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0039	101.31	0.40	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
85. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	7.5	34.52	258.90	146.02	1 095	4.23	
85. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	3.06	625.74	1 914.76	3 077.22	9 416	4.918	
85. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.006	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	55.49	89%	800		
		Сметная прибыль				55%	29.07	44%	396		
		Всего с НР и СП					2 356.73		13 072		
	
86.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.306	1 237.01	378.52	11 645.94	3 564	9.416	
		Объем: 6*51/1000									
86. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	9.980	98.85	169.690	1 681	17.003	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.72584	15.106	26.07	257.313	444	17.033	
86. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	134.97	2.89	2 085.69	45	15.453	
			(1)			17.21	0.37	292.54	6	16.998	
86. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	113.70	4.18	810.77	30	7.131	
			(1)			15.08	0.55	256.87	9	17.034	
86. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	109.83	183.16	770.83	1 286	7.018	
			(1)			15.08	25.15	256.87	428	17.034	
86. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	1.86	0.55	6.99	2	3.758	
86. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	1.52	0.78	3.21	2	2.112	
86. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	14.19	41.77	96.41	284	6.794	
86. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.11934	7.34	0.88	42.71	5	5.819	
86. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.08874	5.85	0.52	8.46	1	1.446	
86. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	101.31	5.89	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
86. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000306	42 199.00	1.29	204 231.36	6	4.84	
86. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.41922	13.15	5.51	51.59	22	3.923	
86. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000918	5 233.80	0.05	51 322.60		9.806	
86. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00059364	5 919.30	3.51	38 886.83	23	6.569	
86. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.001224	13 134.00	16.08	48 876.68	60	3.721	
86. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000306	10 705.00	0.03	54 434.60		5.085	
86. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.12546	8.54	1.07	47.09	6	5.514	
86. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001836	14 737.00	2.71	79 545.15	15	5.398	
86. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00031518	2 214.00	0.70	9 095.06	3	4.108	
86. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00009486	20 496.00	1.94	72 156.04	7	3.52	
86. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000306	18 473.00	5.65	92 065.62	28	4.984	
86. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0057222	89.00	0.51	283.65	2	3.187	
		Накладные расходы				90%	112.43	77%	1 636		
		Сметная прибыль				72%	89.94	58%	1 233		
		Всего с НР и СП					580.89		6 433		
	
87.	С4 Цена поставщи.	Скамейка  на металлических ножках	шт		6	1 745.27	10 471.62	10 140.02	60 840	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					28 482.20		222 618	7.816	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 612.13		173 222	7.336	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 471.62		60 840	5.81	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 60, 63; %=88 - по стр. 61, 62; %=65 - по стр. 66; %=68 - по стр. 82, 83; %=89 - по стр. 85)					5 357.29		77 378	14.443	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 60, 63; %=48 - по стр. 61, 62, 66; %=31 - по стр. 82, 83; %=44 - по стр. 85)					3 148.73		42 910	13.628	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 118.15		293 510	9.138	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 705.16		20 671	12.123	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 68, 86)					803.28		11 693	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68, 86)					642.62		8 808	13.706	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 151.06		41 172	13.066	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 164.91		28 725	9.076	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 164.91		28 725	9.076	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					38 434.12		363 407	9.455	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	822.49	2.14	7 777	9.455	
	ИТОГО					39 256.61		371 184	9.455	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	785.13	2	7 424	9.456	
	ИТОГО					40 041.74		378 608	9.455	
	НДС 18%				18	7 207.51	18	68 149	9.455	
	ВСЕГО С НДС					47 249.25		446 757	9.455	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 160.57		89 071	14.458	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 791.35		51 718	13.641	
	
	Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Проезд S=527м2)	
88.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.2108	4 846.79	1 021.70	49 459.80	10 426	10.205	
		Объем: 527*0.4									
88. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.178864	8.280	26.32	140.760	447	17	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.195096	15.080	138.66	256.870	2 362	17.034	
88. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.015424	112.40	788.53	1 144.08	8 026	10.179	
			(1)			15.08	105.79	256.87	1 802	17.034	
88. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.179672	93.88	204.63	890.86	1 942	9.489	
			(1)			15.08	32.87	256.87	560	17.034	
88. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.008432	263.51	2.22	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	156.73	81%	2 275		
		Сметная прибыль				43%	70.94	34%	955		
		Всего с НР и СП					1 249.37		13 656		
	
89.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		337.28	16.40	5 531.39	145.95	49 226	8.899	
		Объем: 210.8*1.6									
	
90.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.2108	344.93	72.71	3 421.73	721	9.916	
90. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.630292	8.280	5.22	140.760	89	17	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.687208	15.080	10.36	256.870	177	17.034	
90. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.687208	93.88	64.52	890.86	612	9.489	
			(1)			15.08	10.36	256.87	177	17.034	
90. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.014756	126.43	1.87	1 018.85	15	8.059	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
90. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.004216	263.51	1.11	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.80	81%	215		
		Сметная прибыль				43%	6.70	34%	90		
		Всего с НР и СП					94.21		1 027		
	
91.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.054	2 520.14	2 656.23	17 348.53	18 285	6.884	
		Объем: 527*0.2									
91. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	16.56888	8.510	141.00	144.650	2 397	16.998	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.62952	14.301	209.22	243.333	3 560	17.015	
91. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.52166	102.57	463.79	835.60	3 778	8.147	
			(1)			11.23	50.78	191.22	865	17.028	
91. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.86558	139.36	259.99	1 430.52	2 669	10.265	
			(1)			15.08	28.13	256.87	479	17.034	
91. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	7.46232	223.58	1 668.43	1 170.91	8 738	5.237	
			(1)			16.11	120.22	273.99	2 045	17.007	
91. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.77996	133.41	104.05	763.85	596	5.726	
			(1)			12.94	10.09	219.76	171	16.983	
91. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	5.27	3.60	18.97	20.52	108	5.7	
		Накладные расходы				142%	497.31	121%	7 208		
		Сметная прибыль				81%	283.68	65%	3 872		
		Всего с НР и СП					3 437.22		29 365		
	
92.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		115.94	104.66	12 134.28	516.66	59 902	4.937	
		Объем: 105.4*1.10									
	
93.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.527	61 088.01	32 193.38	523 248.53	275 752	8.565	
93. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	19.47792	8.670	168.87	147.370	2 870	16.998	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	22.10765	14.601	322.79	248.282	5 489	17.005	
93. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.09746	102.57	215.14	835.60	1 753	8.147	
			(1)			11.23	23.55	191.22	401	17.028	
93. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.36493	93.88	128.14	890.86	1 216	9.489	
			(1)			15.08	20.58	256.87	351	17.034	
93. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.21607	139.36	30.11	1 430.52	309	10.265	
			(1)			15.08	3.26	256.87	56	17.034	
93. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	5.1119	76.06	388.81	517.81	2 647	6.808	
			(1)			12.94	66.15	219.76	1 123	16.983	
93. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	11.41482	110.81	1 264.88	779.38	8 896	7.033	
			(1)			16.11	183.89	273.99	3 128	17.007	
93. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.55992	133.41	208.11	763.85	1 192	5.726	
			(1)			12.94	20.19	219.76	343	16.983	
93. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.34255	127.56	43.70	698.95	239	5.479	
			(1)			15.08	5.17	256.87	88	17.034	
93. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	7.905	400.56	3 166.43	3 333.65	26 353	8.322	
93. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	99.603	266.28	26 522.29	2 308.69	229 952	8.67	
93. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	15.81	3.60	56.92	20.52	324	5.7	
		Накладные расходы				142%	698.16	121%	10 114		
		Сметная прибыль				81%	398.24	65%	5 433		
		Всего с НР и СП					33 289.78		291 300		
	
94.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2635	14 953.22	3 940.17	73 400.04	19 341	4.909	
		Объем: 527*0.05									
94. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.299055	11.972	15.55	203.871	265	17.029	
94. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.04873	102.57	107.57	835.60	876	8.147	
			(1)			11.23	11.78	191.22	201	17.028	
94. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.250325	139.36	34.89	1 430.52	358	10.265	
			(1)			15.08	3.77	256.87	64	17.034	
94. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	26.877	141.30	3 797.72	673.68	18 106	4.768	
		Накладные расходы				142%	22.08	121%	321		
		Сметная прибыль				81%	12.60	65%	172		
		Всего с НР и СП					3 974.85		19 834		
	
95.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-26.877	141.30	-3 797.72	673.68	-18 106	4.768	
		Объем: (0.2635)*(-102.0)									
	
96.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		26.877	280.61	7 541.95	2 121.17	57 011	7.559	
		Объем: 26.35*1.02									
	
97.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		52.7	144.07	7 592.24	2 196.06	115 732	15.243	
97. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	621.86	10.360	6 442.47	176.300	109 634	17.017	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.162	12.085	38.21	205.490	650	17.004	
97. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.581	102.57	162.16	835.60	1 321	8.147	
			(1)			11.23	17.75	191.22	302	17.028	
97. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.581	133.41	210.92	763.85	1 208	5.726	
			(1)			12.94	20.46	219.76	347	16.983	
97. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	30.039	10.08	302.79	13.73	412	1.362	
97. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.581	101.31	160.17	999.00	1 579	9.861	
			(1)			12.94	20.46	219.76	347	16.983	
97. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.635	104.66	275.78	516.66	1 361	4.937	
97. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	10.54	3.60	37.94	20.52	216	5.7	
		Накладные расходы				142%	9 202.57	121%	133 444		
		Сметная прибыль				81%	5 249.35	65%	71 685		
		Всего с НР и СП					22 044.16		320 860		
	
98.	С5 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет popialaty	м2		537.54	187.31	100 686.62	1 088.27	584 989	5.81	
		Объем: 527*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Проезд S=230м2)	
99.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.092	4 846.79	445.91	49 459.80	4 550	10.204	
		Объем: 230*0.4									
99. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.38736	8.280	11.49	140.760	195	17	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.01304	15.080	60.52	256.870	1 031	17.034	
99. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.06176	112.40	344.14	1 144.08	3 503	10.179	
			(1)			15.08	46.17	256.87	786	17.034	
99. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.95128	93.88	89.31	890.86	847	9.489	
			(1)			15.08	14.35	256.87	244	17.034	
99. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00368	263.51	0.97	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	68.41	81%	993		
		Сметная прибыль				43%	30.96	34%	417		
		Всего с НР и СП					545.28		5 960		
	
100.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		147.2	16.40	2 414.08	145.95	21 484	8.899	
		Объем: 92*1.6									
	
101.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.092	344.93	31.73	3 421.73	315	9.928	
101. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.27508	8.280	2.28	140.760	39	17	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.29992	15.080	4.52	256.870	77	17.034	
101. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.29992	93.88	28.16	890.86	267	9.489	
			(1)			15.08	4.52	256.87	77	17.034	
101. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00644	126.43	0.81	1 018.85	7	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
101. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00184	263.51	0.48	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.46	81%	94		
		Сметная прибыль				43%	2.92	34%	39		
		Всего с НР и СП					41.11		448		
	
102.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.46	2 520.14	1 159.26	17 348.53	7 980	6.884	
		Объем: 230*0.2									
102. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	7.2312	8.510	61.54	144.650	1 046	16.998	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.3848	14.301	91.31	243.333	1 554	17.015	
102. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.9734	102.57	202.41	835.60	1 649	8.147	
			(1)			11.23	22.16	191.22	377	17.028	
102. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.8142	139.36	113.47	1 430.52	1 165	10.265	
			(1)			15.08	12.28	256.87	209	17.034	
102. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.2568	223.58	728.16	1 170.91	3 813	5.237	
			(1)			16.11	52.47	273.99	892	17.007	
102. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3404	133.41	45.41	763.85	260	5.726	
			(1)			12.94	4.40	219.76	75	16.983	
102. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.3	3.60	8.28	20.52	47	5.7	
		Накладные расходы				142%	217.05	121%	3 146		
		Сметная прибыль				81%	123.81	65%	1 690		
		Всего с НР и СП					1 500.12		12 816		
	
103.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		50.6	104.66	5 295.80	516.66	26 143	4.937	
		Объем: 46*1.10									
	
104.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.23	61 088.01	14 050.24	523 248.53	120 347	8.565	
104. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	8.5008	8.670	73.70	147.370	1 253	16.998	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	9.6485	14.601	140.88	248.282	2 396	17.005	
104. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.9154	102.57	93.89	835.60	765	8.147	
			(1)			11.23	10.28	191.22	175	17.028	
104. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.5957	93.88	55.92	890.86	531	9.489	
			(1)			15.08	8.98	256.87	153	17.034	
104. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0943	139.36	13.14	1 430.52	135	10.265	
			(1)			15.08	1.42	256.87	24	17.034	
104. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.231	76.06	169.69	517.81	1 155	6.808	
			(1)			12.94	28.87	219.76	490	16.983	
104. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.9818	110.81	552.03	779.38	3 883	7.033	
			(1)			16.11	80.26	273.99	1 365	17.007	
104. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.6808	133.41	90.83	763.85	520	5.726	
			(1)			12.94	8.81	219.76	150	16.983	
104. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1495	127.56	19.07	698.95	104	5.479	
			(1)			15.08	2.25	256.87	38	17.034	
104. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.45	400.56	1 381.93	3 333.65	11 501	8.322	
104. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	43.47	266.28	11 575.19	2 308.69	100 359	8.67	
104. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	6.9	3.60	24.84	20.52	142	5.7	
		Накладные расходы				142%	304.70	121%	4 415		
		Сметная прибыль				81%	173.81	65%	2 372		
		Всего с НР и СП					14 528.75		127 134		
	
105.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.115	14 953.22	1 719.62	73 400.04	8 441	4.909	
		Объем: 230*0.05									
105. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.56695	11.972	6.79	203.871	116	17.029	
105. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.4577	102.57	46.95	835.60	382	8.147	
			(1)			11.23	5.14	191.22	88	17.028	
105. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10925	139.36	15.23	1 430.52	156	10.265	
			(1)			15.08	1.65	256.87	28	17.034	
105. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	11.73	141.30	1 657.45	673.68	7 902	4.768	
		Накладные расходы				142%	9.64	121%	140		
		Сметная прибыль				81%	5.50	65%	75		
		Всего с НР и СП					1 734.76		8 657		
	
106.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-11.73	141.30	-1 657.45	673.68	-7 902	4.768	
		Объем: (0.115)*(-102.0)									
	
107.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.73	280.61	3 291.56	2 121.17	24 881	7.559	
		Объем: 11.5*1.02									
	
108.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		23	144.07	3 313.50	2 196.06	50 509	15.243	
108. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	271.4	10.360	2 811.70	176.300	47 848	17.017	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.38	12.085	16.68	205.490	284	17.004	
108. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.69	102.57	70.77	835.60	577	8.147	
			(1)			11.23	7.75	191.22	132	17.028	
108. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.69	133.41	92.05	763.85	527	5.726	
			(1)			12.94	8.93	219.76	152	16.983	
108. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.11	10.08	132.15	13.73	180	1.362	
108. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.69	101.31	69.90	999.00	689	9.861	
			(1)			12.94	8.93	219.76	152	16.983	
108. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.15	104.66	120.36	516.66	594	4.937	
108. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.6	3.60	16.56	20.52	94	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 016.30	121%	58 240		
		Сметная прибыль				81%	2 290.99	65%	31 286		
		Всего с НР и СП					9 620.79		140 035		
	
109.	С6 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет postello	м2		234.6	187.31	43 942.93	1 088.27	255 308	5.81	
		Объем: 230*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Проезд S=50м2)	
110.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02	4 846.79	96.94	49 459.80	989	10.202	
		Объем: 50*0.4									
110. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3016	8.280	2.50	140.760	42	17	
110. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8724	15.080	13.16	256.870	224	17.034	
110. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6656	112.40	74.81	1 144.08	761	10.179	
			(1)			15.08	10.04	256.87	171	17.034	
110. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2068	93.88	19.41	890.86	184	9.489	
			(1)			15.08	3.12	256.87	53	17.034	
110. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008	263.51	0.21	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.88	81%	215		
		Сметная прибыль				43%	6.73	34%	90		
		Всего с НР и СП					118.55		1 295		
	
111.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		32	16.40	524.80	145.95	4 670	8.899	
		Объем: 20*1.6									
	
112.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02	344.93	6.90	3 421.73	68	9.855	
112. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0598	8.280	0.50	140.760	8	17	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0652	15.080	0.98	256.870	17	17.034	
112. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0652	93.88	6.12	890.86	58	9.489	
			(1)			15.08	0.98	256.87	17	17.034	
112. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0014	126.43	0.18	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
112. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.41	81%	20		
		Сметная прибыль				43%	0.64	34%	9		
		Всего с НР и СП					8.94		97		
	
113.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1	2 520.14	252.01	17 348.53	1 735	6.885	
		Объем: 50*0.2									
113. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.572	8.510	13.38	144.650	227	16.998	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.388	14.301	19.85	243.333	338	17.015	
113. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.429	102.57	44.00	835.60	358	8.147	
			(1)			11.23	4.82	191.22	82	17.028	
113. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.177	139.36	24.67	1 430.52	253	10.265	
			(1)			15.08	2.67	256.87	45	17.034	
113. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.708	223.58	158.29	1 170.91	829	5.237	
			(1)			16.11	11.41	273.99	194	17.007	
113. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.074	133.41	9.87	763.85	57	5.726	
			(1)			12.94	0.96	219.76	16	16.983	
113. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.5	3.60	1.80	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	47.19	121%	684		
		Сметная прибыль				81%	26.92	65%	367		
		Всего с НР и СП					326.11		2 786		
	
114.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11	104.66	1 151.26	516.66	5 683	4.936	
		Объем: 10*1.10									
	
115.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.05	61 088.01	3 054.40	523 248.53	26 162	8.565	
115. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	1.848	8.670	16.02	147.370	272	16.998	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	2.0975	14.601	30.63	248.282	521	17.005	
115. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.199	102.57	20.41	835.60	166	8.147	
			(1)			11.23	2.23	191.22	38	17.028	
115. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.1295	93.88	12.16	890.86	115	9.489	
			(1)			15.08	1.95	256.87	33	17.034	
115. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0205	139.36	2.86	1 430.52	29	10.265	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
115. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.485	76.06	36.89	517.81	251	6.808	
			(1)			12.94	6.28	219.76	107	16.983	
115. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.083	110.81	120.01	779.38	844	7.033	
			(1)			16.11	17.45	273.99	297	17.007	
115. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.148	133.41	19.74	763.85	113	5.726	
			(1)			12.94	1.92	219.76	33	16.983	
115. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0325	127.56	4.15	698.95	23	5.479	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
115. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.75	400.56	300.42	3 333.65	2 500	8.322	
115. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	9.45	266.28	2 516.35	2 308.69	21 817	8.67	
115. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.5	3.60	5.40	20.52	31	5.7	
		Накладные расходы				142%	66.24	121%	960		
		Сметная прибыль				81%	37.79	65%	515		
		Всего с НР и СП					3 158.43		27 637		
	
116.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.025	14 953.22	373.83	73 400.04	1 835	4.909	
		Объем: 50*0.05									
116. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.12325	11.972	1.48	203.871	25	17.029	
116. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.0995	102.57	10.21	835.60	83	8.147	
			(1)			11.23	1.12	191.22	19	17.028	
116. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02375	139.36	3.31	1 430.52	34	10.265	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.034	
116. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	2.55	141.30	360.32	673.68	1 718	4.768	
		Накладные расходы				142%	2.10	121%	30		
		Сметная прибыль				81%	1.20	65%	16		
		Всего с НР и СП					377.13		1 882		
	
117.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-2.55	141.30	-360.32	673.68	-1 718	4.768	
		Объем: (0.025)*(-102.0)									
	
118.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.55	280.61	715.56	2 121.17	5 409	7.559	
		Объем: 2.5*1.02									
	
119.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5	144.07	720.33	2 196.06	10 980	15.243	
119. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	59	10.360	611.24	176.300	10 402	17.017	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.3	12.085	3.63	205.490	62	17.004	
119. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	102.57	15.39	835.60	125	8.147	
			(1)			11.23	1.68	191.22	29	17.028	
119. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.15	133.41	20.01	763.85	115	5.726	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
119. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.85	10.08	28.73	13.73	39	1.362	
119. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	101.31	15.20	999.00	150	9.861	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
119. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.25	104.66	26.17	516.66	129	4.937	
119. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1	3.60	3.60	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				142%	873.12	121%	12 661		
		Сметная прибыль				81%	498.04	65%	6 802		
		Всего с НР и СП					2 091.49		30 443		
	
120.	С7 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 100х100мм pepito цвет antracytowy	м2		51	189.73	9 676.23	1 102.33	56 219	5.81	
		Объем: 50*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 7 см  Тип 2 (S=221м2)	
121.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0553	4 846.79	268.03	49 459.80	2 735	10.204	
		Объем: 221*0.25									
121. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.833924	8.280	6.90	140.760	117	17	
121. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.412186	15.080	36.38	256.870	620	17.034	
121. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.840384	112.40	206.86	1 144.08	2 106	10.179	
			(1)			15.08	27.75	256.87	473	17.034	
121. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.571802	93.88	53.68	890.86	509	9.489	
			(1)			15.08	8.62	256.87	147	17.034	
121. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002212	263.51	0.58	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	41.12	81%	597		
		Сметная прибыль				43%	18.61	34%	251		
		Всего с НР и СП					327.76		3 583		
	
122.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		88.48	16.40	1 451.07	145.95	12 914	8.9	
		Объем: 55.3*1.6									
	
123.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0553	344.93	19.07	3 421.73	189	9.911	
123. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.165347	8.280	1.37	140.760	23	17	
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.180278	15.080	2.72	256.870	46	17.034	
123. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.180278	93.88	16.92	890.86	161	9.489	
			(1)			15.08	2.72	256.87	46	17.034	
123. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.003871	126.43	0.49	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
123. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001106	263.51	0.29	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.89	81%	56		
		Сметная прибыль				43%	1.76	34%	23		
		Всего с НР и СП					24.71		268		
	
124.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.442	2 520.14	1 113.90	17 348.53	7 668	6.884	
		Объем: 221*0.2									
124. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.94824	8.510	59.13	144.650	1 005	16.998	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.13496	14.301	87.74	243.333	1 493	17.015	
124. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.89618	102.57	194.49	835.60	1 584	8.147	
			(1)			11.23	21.29	191.22	363	17.028	
124. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.78234	139.36	109.03	1 430.52	1 119	10.265	
			(1)			15.08	11.80	256.87	201	17.034	
124. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.12936	223.58	699.66	1 170.91	3 664	5.237	
			(1)			16.11	50.41	273.99	857	17.007	
124. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.32708	133.41	43.64	763.85	250	5.726	
			(1)			12.94	4.23	219.76	72	16.983	
124. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.21	3.60	7.96	20.52	45	5.7	
		Накладные расходы				142%	208.56	121%	3 023		
		Сметная прибыль				81%	118.96	65%	1 624		
		Всего с НР и СП					1 441.42		12 314		
	
125.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		48.62	104.66	5 088.57	516.66	25 120	4.937	
		Объем: 44.2*1.1									
	
126.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1105	14 953.22	1 652.33	73 400.04	8 111	4.909	
		Объем: 221*0.05									
126. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.544765	11.972	6.52	203.871	111	17.029	
126. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.43979	102.57	45.11	835.60	367	8.147	
			(1)			11.23	4.94	191.22	84	17.028	
126. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.104975	139.36	14.63	1 430.52	150	10.265	
			(1)			15.08	1.58	256.87	27	17.034	
126. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	11.271	141.30	1 592.59	673.68	7 593	4.768	
		Накладные расходы				142%	9.26	121%	134		
		Сметная прибыль				81%	5.28	65%	72		
		Всего с НР и СП					1 666.87		8 317		
	
127.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-11.271	141.30	-1 592.59	673.68	-7 593	4.768	
		Объем: (0.1105)*(-102.0)									
	
128.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.271	280.61	3 162.76	2 121.17	23 908	7.559	
		Объем: 11.05*1.02									
	
129.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		22.1	144.07	3 183.84	2 196.06	48 533	15.244	
129. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	260.78	10.360	2 701.68	176.300	45 976	17.017	
129. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.326	12.085	16.02	205.490	272	17.004	
129. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.663	102.57	68.00	835.60	554	8.147	
			(1)			11.23	7.45	191.22	127	17.028	
129. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.663	133.41	88.45	763.85	506	5.726	
			(1)			12.94	8.58	219.76	146	16.983	
129. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.597	10.08	126.98	13.73	173	1.362	
129. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.663	101.31	67.17	999.00	662	9.861	
			(1)			12.94	8.58	219.76	146	16.983	
129. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.105	104.66	115.65	516.66	571	4.937	
129. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.42	3.60	15.91	20.52	91	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 859.13	121%	55 960		
		Сметная прибыль				81%	2 201.34	65%	30 061		
		Всего с НР и СП					9 244.31		134 554		
	
130.	С8 Цена поставщи.	Плитка тротуарная 500х500мм  Karre цвет pergaminowa biel	м2		225.42	188.63	42 520.97	1 095.94	247 047	5.81	
		Объем: 221*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
131.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02151	4 846.79	104.25	49 459.80	1 064	10.206	
		Объем: 10*0.3*0.3+368*0.28*0.2									
131. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3243708	8.280	2.69	140.760	46	17	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9382662	15.080	14.15	256.870	241	17.034	
131. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7158528	112.40	80.46	1 144.08	819	10.179	
			(1)			15.08	10.80	256.87	184	17.034	
131. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2224134	93.88	20.88	890.86	198	9.489	
			(1)			15.08	3.35	256.87	57	17.034	
131. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008604	263.51	0.23	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.00	81%	232		
		Сметная прибыль				43%	7.24	34%	98		
		Всего с НР и СП					127.49		1 394		
	
132.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		34.416	16.40	564.42	145.95	5 023	8.899	
		Объем: 21.51*1.6									
	
133.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02151	344.93	7.42	3 421.73	74	9.973	
133. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0643149	8.280	0.53	140.760	9	17	
133. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0701226	15.080	1.06	256.870	18	17.034	
133. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0701226	93.88	6.58	890.86	62	9.489	
			(1)			15.08	1.06	256.87	18	17.034	
133. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0015057	126.43	0.19	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
133. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004302	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.51	81%	22		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.61		105		
	
134.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.109	2 520.14	274.70	17 348.53	1 891	6.884	
		Объем: 10*0.3*0.2+368*0.28*0.1									
134. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.71348	8.510	14.58	144.650	248	16.998	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.51292	14.301	21.64	243.333	368	17.015	
134. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.46761	102.57	47.96	835.60	391	8.147	
			(1)			11.23	5.25	191.22	89	17.028	
134. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19293	139.36	26.89	1 430.52	276	10.265	
			(1)			15.08	2.91	256.87	50	17.034	
134. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.77172	223.58	172.54	1 170.91	904	5.237	
			(1)			16.11	12.43	273.99	211	17.007	
134. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08066	133.41	10.76	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.04	219.76	18	16.983	
134. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.545	3.60	1.96	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.43	121%	745		
		Сметная прибыль				81%	29.34	65%	400		
		Всего с НР и СП					355.47		3 037		
	
135.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.99	104.66	1 254.87	516.66	6 195	4.937	
		Объем: 10.9*1.1									
	
136.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.1	5 013.40	501.34	32 447.66	3 245	6.473	
136. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	7.608	8.970	68.24	152.560	1 161	17.008	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.068	15.080	1.03	256.870	17	17.034	
136. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.068	113.70	7.73	810.77	55	7.131	
			(1)			15.08	1.03	256.87	17	17.034	
136. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.004	101.31	0.41	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
136. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0001	10 705.00	1.07	54 434.60	5	5.085	
136. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.017	960.26	16.32	3 126.47	53	3.256	
136. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.59	685.00	404.15	3 302.36	1 948	4.821	
136. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.006	569.06	3.41	2 995.86	18	5.265	
		Накладные расходы				142%	98.36	121%	1 425		
		Сметная прибыль				81%	56.11	65%	766		
		Всего с НР и СП					655.81		5 436		
	
137.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		10	76.13	761.30	342.67	3 427	4.502	
	
138.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.68	937.76	3 450.94	12 783.98	47 045	13.633	
138. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	279.9744	8.970	2 511.37	152.560	42 713	17.008	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.5024	15.080	37.74	256.870	643	17.034	
138. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.5024	113.70	284.52	810.77	2 029	7.131	
			(1)			15.08	37.74	256.87	643	17.034	
138. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1472	101.31	14.91	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.90	219.76	32	16.983	
138. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00368	10 705.00	39.39	54 434.60	200	5.085	
138. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6256	960.26	600.74	3 126.47	1 956	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 619.74	121%	52 461		
		Сметная прибыль				81%	2 064.78	65%	28 181		
		Всего с НР и СП					9 135.46		127 687		
	
139.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0729	569.06	41.48	2 995.86	218	5.256	
		Объем: (3.68)*(0.06*0.33)									
	
140.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		18.6723	685.00	12 790.53	3 302.36	61 663	4.821	
		Объем: (3.68)*(5.9*0.86)									
	
141.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		368	34.14	12 563.52	185.77	68 363	5.441	
	
142.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения		1.3	30 734.01	39 954.21	208 113.80	270 548	6.771	
142. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	59.345	9.980	592.26	169.690	10 070	17.003	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.494	15.080	7.45	256.870	127	17.034	
142. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.494	32.61	16.11	300.82	149	9.225	
			(1)			15.08	7.45	256.87	127	17.034	
142. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	7.54	8.45	63.71	38.16	288	4.516	
142. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	2.873	101.31	291.06	999.00	2 870	9.861	
			(1)			12.94	37.18	219.76	631	16.983	
142. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.195	563.43	109.87	3 748.04	731	6.652	
142. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.026	12 871.00	334.65	47 901.91	1 245	3.722	
142. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	2.717	14 187.00	38 546.08	93 924.27	255 192	6.62	
142. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.13	3.60	0.47	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				155%	929.55	132%	13 460		
		Сметная прибыль				85%	509.75	68%	6 934		
		Всего с НР и СП					41 393.51		290 942		
	
143.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-2.717	14 187.00	-38 546.08	93 924.27	-255 192	6.62	
		Объем: (1.3)*(-2.09)									
	
144.	С9 Цена поставщи.	Кованый забор индивидуального изготовления	м2		156	1 032.70	161 101.20	5 999.99	935 998	5.81	
		Объем: 130*1.2									
	
145.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.023	704.46	16.20	11 963.43	275	16.975	
		Объем: 23*0.1									
145. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.0355	7.960	16.20	135.180	275	16.982	
		Накладные расходы				80%	12.96	68%	187		
		Сметная прибыль				38%	6.16	31%	85		
		Всего с НР и СП					35.32		547		
	
146.	С408-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		2.3	325.96	749.71	2 939.30	6 760	9.017	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
147.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01894	4 846.79	91.80	49 459.80	937	10.207	
		Объем: 2.59*4+(22*0.5*0.78)									
147. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2856152	8.280	2.36	140.760	40	17	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8261628	15.080	12.46	256.870	212	17.034	
147. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6303232	112.40	70.85	1 144.08	721	10.179	
			(1)			15.08	9.51	256.87	162	17.034	
147. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1958396	93.88	18.39	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.95	256.87	50	17.034	
147. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007576	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.08	81%	204		
		Сметная прибыль				43%	6.37	34%	86		
		Всего с НР и СП					112.25		1 227		
	
148.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.304	16.40	496.99	145.95	4 423	8.9	
		Объем: 18.94*1.6									
	
149.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01894	344.93	6.53	3 421.73	65	9.954	
149. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0566306	8.280	0.47	140.760	8	17	
149. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0617444	15.080	0.93	256.870	16	17.034	
149. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0617444	93.88	5.80	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.93	256.87	16	17.034	
149. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0013258	126.43	0.17	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
149. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003788	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.33	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.60	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.46		93		
	
	Монтаж трубопроводов	
150.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.11	1 275.59	140.32	7 478.89	823	5.865	
		Объем: 22*0.1*0.5									
150. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.122	8.670	9.73	147.370	165	16.998	
150. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0385	11.230	0.43	191.220	7	17.028	
150. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.0385	102.57	3.95	835.60	32	8.147	
			(1)			11.23	0.43	191.22	7	17.028	
150. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.21	104.66	126.64	516.66	625	4.937	
		Накладные расходы				130%	13.21	111%	191		
		Сметная прибыль				76%	7.72	61%	105		
		Всего с НР и СП					161.25		1 119		
	
151.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.22	699.80	153.96	7 346.76	1 616	10.496	
151. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.9664	9.740	58.11	165.790	989	17.022	
151. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.891	12.940	11.53	219.760	196	16.983	
151. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.891	99.46	88.62	642.01	572	6.455	
			(1)			12.94	11.53	219.76	196	16.983	
151. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.033	101.31	3.34	999.00	33	9.861	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
151. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	1.078	3.60	3.88	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				130%	90.53	111%	1 315		
		Сметная прибыль				76%	52.93	61%	723		
		Всего с НР и СП					297.42		3 654		
	
152.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		22	99.74	2 194.28	632.54	13 916	6.342	
	
153.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		4	272.74	1 090.98	3 241.81	12 967	11.886	
153. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	68.04	9.630	655.23	163.850	11 148	17.015	
153. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.004	43 816.00	175.26	137 492.94	550	3.138	
153. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.004	658.11	2.63	6 047.99	24	9.19	
153. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.26	660.97	171.85	3 151.63	819	4.768	
153. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.004	569.06	2.28	2 995.86	12	5.265	
153. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.8	104.66	83.73	516.66	413	4.937	
		Накладные расходы				130%	851.80	111%	12 374		
		Сметная прибыль				76%	497.97	61%	6 800		
		Всего с НР и СП					2 440.75		32 142		
	
154.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.031	704.46	21.84	11 963.43	371	16.987	
		Объем: 22*0.5*0.5-2.4									
154. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.7435	7.960	21.84	135.180	371	16.982	
		Накладные расходы				80%	17.47	68%	252		
		Сметная прибыль				38%	8.30	31%	115		
		Всего с НР и СП					47.61		738		
	
155.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.41	104.66	356.89	516.66	1 762	4.937	
		Объем: 3.1*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
156.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.248	25 012.57	6 203.12	175 879.77	43 618	7.032	
		Объем: 0.1*4+0.27*4+0.17*4+0.08*4									
156. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	42.44024	9.160	388.75	155.940	6 618	17.024	
156. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	6.5968	15.080	99.48	256.870	1 695	17.034	
156. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	6.5968	113.70	750.06	810.77	5 348	7.131	
			(1)			15.08	99.48	256.87	1 695	17.034	
156. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.09424	35.39	3.34	101.14	10	2.858	
156. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.20336	101.31	20.60	999.00	203	9.861	
			(1)			12.94	2.63	219.76	45	16.983	
156. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0124	2 391.70	29.66	17 963.39	223	7.511	
156. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00496	43 816.00	217.33	137 492.94	682	3.138	
156. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002232	4 680.00	10.45	33 391.91	75	7.135	
156. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0017608	987.52	1.74	6 638.00	12	6.722	
156. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000496	10 705.00	0.53	54 434.60	3	5.085	
156. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.003968	1 507.80	5.98	5 982.82	24	3.968	
156. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.34968	592.90	207.33	2 889.07	1 010	4.873	
156. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.2232	685.00	152.89	3 302.36	737	4.821	
156. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0992	569.06	56.45	2 995.86	297	5.265	
156. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.01116	4 284.77	47.82	17 505.91	195	4.086	
156. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	4.8112	547.15	2 632.45	3 003.58	14 451	5.49	
156. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.68448	1 876.90	1 284.70	17 020.17	11 650	9.068	
156. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000062	1 208.60	0.07	11 305.46	1	9.354	
156. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.05952	609.46	36.28	4 883.09	291	8.012	
156. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001736	3.60		20.52		5.7	
156. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	9.6224	37.07	356.70	185.97	1 789	5.017	
		Накладные расходы				130%	634.70	111%	9 227		
		Сметная прибыль				76%	371.05	61%	5 071		
		Всего с НР и СП					7 208.87		57 916		
	
157.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		4	841.48	3 365.92	4 947.22	19 789	5.879	
	
158.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0436	704.46	30.71	11 963.43	522	16.998	
		Объем: (2.59*4)-1.5*4									
158. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	3.8586	7.960	30.71	135.180	522	16.982	
		Накладные расходы				80%	24.57	68%	355		
		Сметная прибыль				38%	11.67	31%	162		
		Всего с НР и СП					66.95		1 039		
	
159.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.8	104.66	502.37	516.66	2 480	4.937	
		Объем: 4.36*1.1									
	
	РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ	
160.	Е68-37-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец		15	294.14	4 412.08	2 448.99	36 735	8.326	
160. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.2	33	8.670	286.11	147.370	4 863	16.998	
160. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	1.2	101.31	121.57	999.00	1 199	9.861	
			(1)			12.94	15.53	219.76	264	16.983	
160. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.011	0.165	588.14	97.04	2 080.79	343	3.538	
160. 4.	С403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	15	86.83	1 302.45	673.99	10 110	7.762	
160. 5.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	30	86.83	2 604.90	673.99	20 220	7.762	
		Накладные расходы				104%	297.55	88%	4 279		
		Сметная прибыль				60%	171.67	48%	2 334		
		Всего с НР и СП					4 881.30		43 349		
	
161.	С10 Цена поставщ.	Люк полимер-песчаный тип " Т"	шт		15	422.44	6 336.60	2 454.38	36 816	5.81	
	
162.	Е07-02-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.0021	31 981.47	67.16	315 648.21	663	9.872	
162. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	924.63	1.941723	9.630	18.70	163.850	318	17.015	
162. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	146.38	0.307398	15.080	4.64	256.870	79	17.034	
162. 3.	Х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т	маш.-ч	36.62	0.076902	127.02	9.77	1 114.41	86	8.774	
			(1)			15.08	1.16	256.87	20	17.034	
162. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	109.76	0.230496	109.83	25.32	770.83	178	7.018	
			(1)			15.08	3.48	256.87	59	17.034	
162. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.06	0.029526	101.31	2.99	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
162. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.2	0.00042	11 154.00	4.68	50 212.22	21	4.502	
162. 7.	С401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3	1.01	0.002121	792.70	1.68	4 205.84	9	5.306	
162. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.1	0.00441	569.06	2.51	2 995.86	13	5.265	
162. 9.	С411-0001	Вода	м3	200	0.42	3.60	1.51	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				130%	30.34	111%	441		
		Сметная прибыль				72%	16.80	58%	230		
		Всего с НР и СП					114.31		1 334		
	
163.	С11 Цена поставщ.	ЖЕЛОБ ПРЕССОВАНЫЙ 50Х18Х15,5 СМ	шт		140	48.19	6 746.60	279.98	39 197	5.81	
		Объем: 70*2									
	
164.	С12 Цена поставщ.	Решетка чугунная	шт		140	123.92	17 348.80	719.98	100 797	5.81	
		Объем: 70*2									
	
165.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
165. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
165. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
165. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
165. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
165. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
165. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
165. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
166.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									
	
167.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0014	1 548.45	-2.17	21 024.29	-29	13.364	
		Объем: (0.2)*(-0.0072)									
	
168.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-2	4.05	-8.10	13.18	-26	3.21	
		Объем: (0.2)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					561 886.48		3 640 981	6.48	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					548 709.45		3 529 325	6.432	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					459 128.28		2 655 085	5.783	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 88, 90, 99, 101, 110, 112, 121, 123, 131, 133, 147, 149; %=121 - по стр. 91, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 124, 126, 129, 134, 136, 138, 165; %=132 - по стр. 142; %=68 - по стр. 145, 154, 158; %=111 - по стр. 150, 151, 153, 156, 162; %=88 - по стр. 160)					27 095.48		392 852	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 88, 90, 99, 101, 110, 112, 121, 123, 131, 133, 147, 149; %=65 - по стр. 91, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 124, 126, 129, 134, 136, 138, 165; %=68 - по стр. 142; %=31 - по стр. 145, 154, 158; %=61 - по стр. 150, 151, 153, 156; %=48 - по стр. 160; %=58 - по стр. 162)					15 414.02		210 409	13.65	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					591 218.95		4 132 586	6.99	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10 982.75		97 740	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					10 982.75		97 740	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					604 395.98		4 244 242	7.022	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 934.07	2.14	90 827	7.022	
	ИТОГО					617 330.05		4 335 069	7.022	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 346.60	2	86 701	7.022	
	ИТОГО					629 676.65		4 421 770	7.022	
	НДС 18%				18	113 341.80	18	795 919	7.022	
	ВСЕГО С НДС					743 018.45		5 217 689	7.022	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					27 095.48		392 852	14.499	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 414.02		210 409	13.65	
	
	Раздел 5.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
	
169.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		3.2	2 168.55	6 939.36	14 380.30	46 017	6.631	
169. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	128	8.430	1 079.04	143.350	18 349	17.005	
169. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	48	122.09	5 860.32	576.42	27 668	4.721	
		Накладные расходы				115%	1 240.90	98%	17 982		
		Сметная прибыль				77%	830.86	61%	11 193		
		Всего с НР и СП					9 011.12		75 192		
	
	РАСТЕНИЯ. РОЗАРИЙ	
170.	Е27-04-016-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой	1000 м2 поверхности		0.2	456.37	91.27	6 516.11	1 303	14.276	
170. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	34.76	6.952	8.510	59.16	144.650	1 006	16.998	
170. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.15	15.080	2.26	256.870	39	17.034	
170. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.75	0.15	139.36	20.90	1 430.52	215	10.265	
			(1)			15.08	2.26	256.87	39	17.034	
170. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.06	101.31	6.08	999.00	60	9.861	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
170. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.00046	11 154.00	5.13	50 212.22	23	4.502	
		Накладные расходы				142%	87.22	121%	1 264		
		Сметная прибыль				81%	49.75	65%	679		
		Всего с НР и СП					228.24		3 247		
	
171.	С13 Цена поставщ.	Спанбонд для газона	м2		200	1.55	310.00	9.01	1 802	5.813	
	
172.	С413-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камень булыжный	м3		15	396.28	5 944.20	2 893.80	43 407	7.302	
	
173.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (под деревьями)	100 м3 грунта		0.023	704.46	16.20	11 963.43	275	16.975	
		Объем: 23*0.1									
173. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.0355	7.960	16.20	135.180	275	16.982	
		Накладные расходы				80%	12.96	68%	187		
		Сметная прибыль				38%	6.16	31%	85		
		Всего с НР и СП					35.32		547		
	
174.	С408-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		2.3	325.96	749.71	2 939.30	6 760	9.017	
	
175.	Е23-01-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания  гравийного	10 м3 основания		0.75	2 665.99	1 999.50	15 252.96	11 440	5.721	
		Объем: 50*0.15									
175. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	7.65	8.670	66.33	147.370	1 127	16.998	
175. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.51	0.3825	11.230	4.30	191.220	73	17.028	
175. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.51	0.3825	102.57	39.23	835.60	320	8.147	
			(1)			11.23	4.30	191.22	73	17.028	
175. 4.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	12.5	9.375	202.02	1 893.94	1 065.89	9 993	5.276	
		Накладные расходы				130%	91.82	111%	1 332		
		Сметная прибыль				76%	53.68	61%	732		
		Всего с НР и СП					2 145.00		13 504		
	
176.	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.016	74 112.93	1 185.81	415 225.99	6 644	5.603	
176. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	358.02	5.72832	9.280	53.16	157.880	904	17.013	
176. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.3296	15.030	4.95	256.010	84	17.034	
176. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18.8	0.3008	97.19	29.23	1 104.78	332	11.367	
			(1)			15.08	4.54	256.87	77	17.034	
176. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.53	0.02448	113.70	2.78	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
176. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00432	102.57	0.44	835.60	4	8.147	
			(1)			11.23	0.05	191.22	1	17.028	
176. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.29136	2.21	0.64	10.22	3	4.624	
176. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.8	0.0128	3.42	0.04	13.62		3.982	
176. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.03632	101.31	3.68	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
176. 9.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.0008	16 152.00	12.92	120 128.96	96	7.437	
176. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000688	10 705.00	7.37	54 434.60	37	5.085	
176. 11.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00112	1 603.30	1.80	5 828.56	7	3.635	
176. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.01376	1 373.00	18.89	6 009.15	83	4.377	
176. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.64	33.38	21.36	226.78	145	6.794	
176. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	1.632	632.95	1 032.97	3 046.19	4 971	4.813	
176. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000416	1 208.60	0.50	11 305.46	5	9.354	
176. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.077	0.001232	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	61.02	89%	879		
		Сметная прибыль				55%	31.96	44%	435		
		Всего с НР и СП					1 278.79		7 958		
	
177.	Е47-01-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев		9	33.95	305.51	397.16	3 574	11.698	
177. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.89	17.01	9.510	161.77	161.770	2 752	17.011	
177. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.99	12.940	12.81	219.760	218	16.983	
177. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11	0.99	133.41	132.08	763.85	756	5.726	
			(1)			12.94	12.81	219.76	218	16.983	
177. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.36	3.24	3.60	11.66	20.52	66	5.7	
		Накладные расходы				115%	200.77	98%	2 911		
		Сметная прибыль				77%	134.43	61%	1 812		
		Всего с НР и СП					640.70		8 296		
	
178.	С14 Цена поставщ.	Кизильник Даммера 15-20см	шт		48	44.75	2 148.00	260.00	12 480	5.81	
	
179.	С15 Цена поставщ.	Роза кустовая в ассорт 20-30см	шт		20	60.24	1 204.80	349.99	7 000	5.81	
	
180.	С16 Цена поставщ.	Скумпия кожевенная, высота 30-40см	шт		9	130.81	1 177.29	760.01	6 840	5.81	
	
181.	С17 Цена поставщ.	Гортензия метельчатая 40-50см	шт		6	94.66	567.96	549.97	3 300	5.81	
	
182.	С18 Цена поставщ.	Можжевельник Блю Карпет 40-50см	шт		3	430.29	1 290.87	2 499.98	7 500	5.81	
	
183.	С19 Цена поставщ.	Вейгела 50-60см	шт		4	77.45	309.80	449.98	1 800	5.81	
	
184.	Е47-01-009-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м	10 деревьев или кустарников		1.4	828.94	1 160.51	5 170.52	7 239	6.238	
184. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	13.92	19.488	10.210	198.97	173.840	3 388	17.026	
184. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.84	2.576	14.382	37.05	244.769	631	17.019	
184. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.24	1.736	113.70	197.38	810.77	1 407	7.131	
			(1)			15.08	26.18	256.87	446	17.034	
184. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6	0.84	133.41	112.06	763.85	642	5.726	
			(1)			12.94	10.87	219.76	185	16.983	
184. 5.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.21	104.91	22.03	657.51	138	6.267	
184. 6.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0003	0.00042	28 412.00	11.93	192 109.61	81	6.762	
184. 7.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	20	28	21.68	607.04	54.28	1 520	2.504	
184. 8.	С411-0001	Вода	м3	2.2	3.08	3.60	11.09	20.52	63	5.7	
		Накладные расходы				115%	271.42	98%	3 939		
		Сметная прибыль				77%	181.74	61%	2 452		
		Всего с НР и СП					1 613.67		13 629		
	
185.	С20 Цена поставщ.	Багряник плакучий 200+	шт		1	3 270.22	3 270.22	18 999.98	19 000	5.81	
	
186.	С21 Цена поставщ.	Слива косматая 200+	шт		1	1 032.70	1 032.70	5 999.99	6 000	5.81	
	
187.	С22 Цена поставщ.	Сосна горная 80-100см	шт		1	1 032.70	1 032.70	5 999.99	6 000	5.81	
	
188.	С23 Цена поставщ.	Бук лесной Антропуницея 150-170см	шт		2	636.83	1 273.66	3 699.98	7 400	5.81	
	
189.	С24 Цена поставщ.	Ива козья Килмарнок 120см	шт		2	172.12	344.24	1 000.02	2 000	5.81	
	
190.	С25 Цена поставщ.	Береза полезная Доренбос 250-300см	шт		1	258.18	258.18	1 500.03	1 500	5.81	
	
191.	С26 Цена поставщ.	Пихта корейская 120-140см	шт		2	722.89	1 445.78	4 199.99	8 400	5.81	
	
192.	С27 Цена поставщ.	Яблоня Николин 80-100см	шт		2	146.30	292.60	850.00	1 700	5.81	
	
193.	С28 Цена поставщ.	Карагана 120см	шт		2	309.81	619.62	1 800.00	3 600	5.81	
	
	КАМЕННЫЙ САД (250м2)	
194.	Е23-01-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания  гравийного	10 м3 основания		5	2 665.99	13 329.97	15 252.96	76 265	5.721	
		Объем: 250*0.2									
194. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	51	8.670	442.17	147.370	7 516	16.998	
194. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.51	2.55	11.230	28.64	191.220	488	17.028	
194. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.51	2.55	102.57	261.55	835.60	2 131	8.147	
			(1)			11.23	28.64	191.22	488	17.028	
194. 4.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	12.5	62.5	202.02	12 626.25	1 065.89	66 618	5.276	
		Накладные расходы				130%	612.05	111%	8 884		
		Сметная прибыль				76%	357.82	61%	4 882		
		Всего с НР и СП					14 299.84		90 032		
	
195.	Е27-04-016-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов: подтопляемой	1000 м2 поверхности		0.25	456.37	114.09	6 516.11	1 629	14.278	
195. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	34.76	8.69	8.510	73.95	144.650	1 257	16.998	
195. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.1875	15.080	2.83	256.870	48	17.034	
195. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.75	0.1875	139.36	26.13	1 430.52	268	10.265	
			(1)			15.08	2.83	256.87	48	17.034	
195. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	0.075	101.31	7.60	999.00	75	9.861	
			(1)			12.94	0.97	219.76	16	16.983	
195. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.000575	11 154.00	6.41	50 212.22	29	4.502	
		Накладные расходы				142%	109.03	121%	1 579		
		Сметная прибыль				81%	62.19	65%	848		
		Всего с НР и СП					285.31		4 056		
	
196.	С29 Цена поставщ.	Спанбонд под отсыпку гравием	м2		250	6.02	1 505.00	34.98	8 745	5.811	
	
197.	Е47-01-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев		0.7	33.95	23.76	397.16	278	11.7	
197. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.89	1.323	9.510	12.58	161.770	214	17.011	
197. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.077	12.940	1.00	219.760	17	16.983	
197. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11	0.077	133.41	10.27	763.85	59	5.726	
			(1)			12.94	1.00	219.76	17	16.983	
197. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.36	0.252	3.60	0.91	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				115%	15.62	98%	226		
		Сметная прибыль				77%	10.46	61%	141		
		Всего с НР и СП					49.83		645		
	
198.	С30 Цена поставщ.	Вейгела 20-30см	шт		6	77.45	464.70	449.98	2 700	5.81	
	
199.	С31 Цена поставщ.	Можжевельник Мейри 60-80см	шт		1	516.35	516.35	2 999.99	3 000	5.81	
	
200.	Е47-01-009-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м	10 деревьев или кустарников		0.1	828.94	82.89	5 170.52	517	6.237	
200. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	13.92	1.392	10.210	14.21	173.840	242	17.026	
200. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.84	0.184	14.382	2.65	244.769	45	17.019	
200. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.24	0.124	113.70	14.10	810.77	101	7.131	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
200. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6	0.06	133.41	8.00	763.85	46	5.726	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
200. 5.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	104.91	1.57	657.51	10	6.267	
200. 6.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0003	0.00003	28 412.00	0.85	192 109.61	6	6.762	
200. 7.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	20	2	21.68	43.36	54.28	109	2.504	
200. 8.	С411-0001	Вода	м3	2.2	0.22	3.60	0.79	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				115%	19.39	98%	281		
		Сметная прибыль				77%	12.98	61%	175		
		Всего с НР и СП					115.26		973		
	
201.	С32 Цена поставщ.	Пихта горная компакта 40-50см	шт		2	602.41	1 204.82	3 500.00	7 000	5.81	
	
	ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРУППЫ	
202.	Е47-01-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев		1.2	33.95	40.73	397.16	477	11.711	
202. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.89	2.268	9.510	21.57	161.770	367	17.011	
202. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.132	12.940	1.71	219.760	29	16.983	
202. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11	0.132	133.41	17.61	763.85	101	5.726	
			(1)			12.94	1.71	219.76	29	16.983	
202. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.36	0.432	3.60	1.56	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				115%	26.77	98%	388		
		Сметная прибыль				77%	17.93	61%	242		
		Всего с НР и СП					85.43		1 107		
	
203.	С33 Цена поставщ.	Гортензия древовидная 40-50см	шт		9	60.24	542.16	349.99	3 150	5.81	
	
204.	С34 Цена поставщ.	Скумпия кожевенная, высота 30-40см	шт		3	130.81	392.43	760.01	2 280	5.81	
	
205.	Е47-01-009-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м	10 деревьев или кустарников		0.3	828.94	248.68	5 170.52	1 551	6.237	
205. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	13.92	4.176	10.210	42.64	173.840	726	17.026	
205. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.84	0.552	14.382	7.94	244.769	135	17.019	
205. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.24	0.372	113.70	42.30	810.77	302	7.131	
			(1)			15.08	5.61	256.87	96	17.034	
205. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6	0.18	133.41	24.01	763.85	137	5.726	
			(1)			12.94	2.33	219.76	40	16.983	
205. 5.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.045	104.91	4.72	657.51	30	6.267	
205. 6.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0003	0.00009	28 412.00	2.56	192 109.61	17	6.762	
205. 7.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	20	6	21.68	130.08	54.28	326	2.504	
205. 8.	С411-0001	Вода	м3	2.2	0.66	3.60	2.38	20.52	14	5.7	
		Накладные расходы				115%	58.17	98%	844		
		Сметная прибыль				77%	38.95	61%	525		
		Всего с НР и СП					345.79		2 920		
	
206.	С35 Цена поставщ.	Ива козья Килмарнок 120см	шт		1	172.12	172.12	1 000.02	1 000	5.81	
	
207.	С36 Цена поставщ.	Сосна горная 80-100см	шт		2	1 032.70	2 065.40	5 999.99	12 000	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					55 673.59		343 573	6.171	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					55 673.59		343 573	6.171	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					30 135.31		186 364	6.184	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 169, 177, 184, 197, 200, 202, 205; %=121 - по стр. 170, 195; %=68 - по стр. 173; %=111 - по стр. 175, 194; %=89 - по стр. 176)					2 807.12		40 697	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 169, 175, 177, 184, 194, 197, 200, 202, 205; %=65 - по стр. 170, 195; %=31 - по стр. 173; %=44 - по стр. 176)					1 788.89		24 201	13.529	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 269.60		408 471	6.777	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					60 269.60		408 471	6.777	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 289.77	2.14	8 741	6.777	
	ИТОГО					61 559.37		417 212	6.777	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 231.19	2	8 344	6.777	
	ИТОГО					62 790.56		425 556	6.777	
	НДС 18%				18	11 302.30	18	76 600	6.777	
	ВСЕГО С НДС					74 092.86		502 156	6.777	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 807.12		40 697	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 788.89		24 201	13.529	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					750 341.24		4 939 288	6.583	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					727 470.92		4 735 195	6.509	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					560 131.49		3 237 914	5.781	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 60, 63, 91, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 124, 126, 129, 134, 136, 138, 165, 170, 195; %=88 - по стр. 2, 61, 62, 160; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 41, 43, 52, 54, 88, 90, 99, 101, 110, 112, 121, 123, 131, 133, 147, 149; %=98 - по стр. 59, 169, 177, 184, 197, 200, 202, 205; %=65 - по стр. 66; %=68 - по стр. 82, 83, 145, 154, 158, 173; %=89 - по стр. 85, 176; %=132 - по стр. 142; %=111 - по стр. 150, 151, 153, 156, 162, 175, 194)					46 228.36		669 871	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 60, 63, 91, 93, 94, 97, 102, 104, 105, 108, 113, 115, 116, 119, 124, 126, 129, 134, 136, 138, 165, 170, 195; %=48 - по стр. 2, 61, 62, 66, 160; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 41, 43, 52, 54, 88, 90, 99, 101, 110, 112, 121, 123, 131, 133, 147, 149; %=61 - по стр. 59, 150, 151, 153, 156, 169, 175, 177, 184, 194, 197, 200, 202, 205; %=31 - по стр. 82, 83, 145, 154, 158, 173; %=44 - по стр. 85, 176; %=68 - по стр. 142; %=58 - по стр. 162)					26 617.09		363 012	13.638	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					800 316.37		5 768 078	7.207	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 705.16		20 671	12.123	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 68, 86)					803.28		11 693	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68, 86)					642.62		8 808	13.706	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 151.06		41 172	13.066	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 970.88		169 506	8.935	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					18 970.88		169 506	8.935	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					824 632.59		5 992 672	7.267	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	17 647.14	2.14	128 243	7.267	
	ИТОГО					842 279.73		6 120 915	7.267	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 845.59	2	122 418	7.267	
	ИТОГО					859 125.32		6 243 333	7.267	
	НДС 18%				18	154 642.56	18	1 123 800	7.267	
	ВСЕГО С НДС					1 013 767.88		7 367 133	7.267	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					47 031.64		681 564	14.492	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					27 259.71		371 820	13.64	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)