«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	885 247	руб.	Смета на сумму:	885 247	руб.
	
Директор «КРМД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Администрации ГО «Город Калининград»
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /А.Н. Гонда/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	Грига, д.15	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт мягкой кровли МКД № 15 по ул. Грига	
	
Сметная стоимость:	885.247	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	146.918	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Высота здания - 40,5 м (40,5-15,0)*0,5=12,75 %	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	4.92	164.91	119.07	45.84	811.36	585.82	225.53	12.51	4.4	8 321	7 329	992	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			579.96				84%	6 156			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			351.49				48%	3 518			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 742.81					17 995			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	3.62	2 603.14	1 221.06	143.55	9 423.37	4 420.24	519.65	12.51	4.6	81 450	55 297	2 390	
				1 238.53	15.51		4 483.48	56.15	5.3	12.5		23 762	702	
	Накладные расходы		83%			3 715.40				71%	39 759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 909.65				52%	29 119			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 048.43					150 329			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	4.92	184.34	33.69	5.06	906.95	165.74	24.91	12.51	7.18	6 600	2 073	179	
				145.59			716.30		6.07	1		4 348		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1275	
	Накладные расходы		108%			179.00				92%	1 907			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			91.16				44%	912			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.11					9 419			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	4.92	499.97	185.82	58.46	2 459.86	914.23	287.64	12.51	5.3	18 748	11 437	1 524	
				255.69	3.78		1 257.99	18.57	4.6	12.5		5 787	232	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1275*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 007.42				92%	10 735			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			513.04				44%	5 134			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 980.32					34 618			
	
5.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	560.88	38.07			21 352.70					91 760			
				38.07			21 352.70		163.6			91 760		
	Объем: (4.92)*114													
	
6.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	570.72	45.18			25 785.13					61 706			
				45.18			25 785.13		108.12			61 706		
	Объем: (4.92)*116													
	
7.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6944	2 074.12	832.23	83.91	1 440.27	577.90	58.27	12.51	7.96	11 095	7 230	464	
				1 157.98	39.06		804.10	27.13	4.23	12.5		3 401	339	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			574.78				80%	6 055			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			284.36				37%	2 801			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 299.41					19 951			
	
8.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.078	1 148.20	448.33	132.18	2 385.95	931.63	274.66	12.52	6.15	19 193	11 664	1 689	
				567.69	13.40		1 179.66	27.85	4.95	12.5		5 839	348	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1275*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 036.24				92%	11 051			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			527.71				44%	5 285			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 949.90					35 529			
	
9.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	523.656	38.07			19 935.58					85 670			
				38.07			19 935.58		163.6			85 670		
	Объем: (2.078)*252													
	
10.	ТЕР 06-01-031-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка железобетонных парапетов, толщиной 500 мм, 100 м3 железобетона в деле	0.02	11 911.31	6 325.54	5 585.77	238.23	126.51	111.72	12.51	6.59	2 319	1 583	736	
					664.49			13.29	5.39	12.5			166	
	Объем: 40.0*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0*0	
	Накладные расходы		95%			132.81				80%	1 399			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.89				44%	770			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					447.93					4 488			
	
11.	ТЕР 06-01-031-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство железобетонных парапетов, толщиной 500 мм, 100 м3 железобетона в деле	0.02	155 495.89	9 092.97	8 727.76	3 109.92	181.86	174.56	12.51	6.59	18 267	2 275	1 150	
				137 675.16	1 038.26		2 753.50	20.77	5.39	12.5		14 841	260	
	Объем: 40.0*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			192.50				80%	2 028			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			111.45				44%	1 115			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 413.87					21 410			
	
12.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1.2152	12 057.58	1 323.06	33.16	14 652.37	1 607.78	40.30	12.51	7.14	54 342	20 113	288	
				10 701.36	3.78		13 004.29	4.59	2.61	12.5		33 941	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1275*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 741.36				92%	18 556			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			886.80				44%	8 875			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 280.53					81 773			
	
13.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (примыканий к лифтовой шахте, вентканалам и козырькам над балконами) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.28278	12 057.58	1 323.06	33.16	3 409.64	374.13	9.38	12.51	7.14	12 646	4 680	67	
				10 701.36	3.78		3 026.13	1.07	2.61	12.5		7 898	13	
	Объем: (28+34.2+32.06)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1275*1.15	
	Накладные расходы		108%			405.22				92%	4 318			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			206.36				44%	2 065			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 021.22					19 028			
	
14.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	12.51	6.18	1 683	1 379	31	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.86	12.52		273	15	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	920			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	697			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.61					3 300			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.084	2 934.00			246.46					944			
				2 934.00			246.46		11 241.04			944		
	Объем: 2*42													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.005	32 504.08	21 309.05	662.76	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				10 532.27	157.78		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			83.73				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50%	672			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.87					3 167			
	
17.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0077	2 934.00			22.59					87			
				2 934.00			22.59		11 241.04			87		
	Объем: 0.05*22*7													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.005	32 504.08	21 309.05	662.76	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				10 532.27	157.78		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			83.73				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50%	672			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.87					3 167			
	
19.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0077	2 934.00			22.59					87			
				2 934.00			22.59		11 241.04			87		
	Объем: 0.05*22*7													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.005	32 504.08	21 309.05	662.76	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				10 532.27	157.78		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			83.73				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50%	672			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.87					3 167			
	
21.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0077	2 934.00			22.59					87			
				2 934.00			22.59		11 241.04			87		
	Объем: 0.05*22*7													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.005	32 504.08	21 309.05	662.76	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				10 532.27	157.78		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			83.73				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50%	672			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.87					3 167			
	
23.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0077	2 934.00			22.59					87			
				2 934.00			22.59		11 241.04			87		
	Объем: 0.05*22*7													
	
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности вентканалов, 100 м2 поверхности	0.18	2 412.79	1 295.60	2.05	434.30	233.21	0.37	12.51	4.04	3 768	2 917	1	
				1 115.14			200.73		4.23	1		849		
	Накладные расходы		79%			184.24				67%	1 954			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.61				40%	1 167			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					735.14					6 889			
	
25.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.342	1 508.41	323.30	271.15	515.88	110.57	92.73	12.52	5.2	3 495	1 384	482	
				913.96	30.53		312.57	10.44	5.21	12.5		1 629	130	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1275	
	Накладные расходы		108%			130.69				92%	1 393			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.56				44%	666			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.13					5 554			
	
26.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.09	1 928.43	387.07	55.41	173.56	34.84	4.99	12.51	6.31	1 136	436	31	
				1 485.95	20.51		133.74	1.85	5	12.53		669	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			40.73				94%	431			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			23.48				51%	234			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.77					1 802			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска вентканалов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	2 291.60	114.18	14.24	412.49	20.55	2.56	12.51	7.11	1 346	257	18	
				2 163.18			389.37		2.75	1		1 071		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.52				80%	206			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.66				37%	95			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441.67					1 647			
	
28.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.432	184.34	33.69	5.06	79.63	14.55	2.19	12.51	7.18	580	182	16	
				145.59			62.89		6.07	1		382		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1275	
	Накладные расходы		108%			15.71				92%	167			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.00				44%	80			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.35					828			
	
29.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.432	269.13	109.21	31.65	116.27	47.18	13.67	12.51	5.35	918	590	73	
				128.27	2.08		55.41	0.90	4.6	12.51		255	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1275	
	Накладные расходы		108%			51.93				92%	553			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			26.44				44%	264			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.64					1 735			
	
30.	ТССЦ 101-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый, м2	50.112	38.07			1 907.76					8 198			
				38.07			1 907.76		163.6			8 198		
	Объем: (0.432)*116													
	
31.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников над козырьками и вентканалами) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.26504	12 057.58	1 323.06	33.16	3 195.74	350.66	8.79	12.51	7.14	11 852	4 387	63	
				10 701.36	3.78		2 836.29	1.00	2.61	12.5		7 403	13	
	Объем: (32.06+34.2)*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.1275*1.15	
	Накладные расходы		108%			379.79				92%	4 048			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			193.41				44%	1 936			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 768.95					17 836			
	
32.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на мусоропроводных трубах, 10 шт.	0.1	1 123.87	161.26	3.04	112.39	16.13	0.30	12.51	7.17	451	202	2	
				959.57			95.96		2.57	1		247		
	Накладные расходы		83%			13.39				71%	143			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.48				52%	105			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.26					699			
	
33.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	5 105.93	4 732.18	73.66	102.12	94.64	1.47	12.51	7	1 218	1 184	10	
				300.09	7.11		6.00	0.14	3.9	12.53		23	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 044			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	569			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.61					2 831			
	
34.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	2	225.00			450.00					1 105			
				225.00			450.00		552.39			1 105		
	
35.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	5	42.53	30.39	4.18	212.65	151.97	20.88	12.51	5.25	2 130	1 901	110	
				7.96			39.80		3	1		119		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			174.77				98%	1 863			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			107.90				56%	1 065			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					495.31					5 058			
	
36.	Цена поставщика. 
Дефлектор, шт.	5	77.93			389.65			1	1	1 430			
				77.93			389.65		3.67	1		1 430		
	Поправки: М: =275.00*1.04/3.67	
	
37.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.01	489.26	418.02	0.33	4.89	4.18		12.51	6.39	58	52		
				70.91	0.13		0.71		8.29	12.46		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]	
	Накладные расходы		103%			4.31				88%	46			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.51				48%	25			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.70					129			
	
38.	Цена поставщика. 
Жалюзийные окна 0,4 х 0,6, шт.	1	1 133.51			1 133.51			1	1	4 160			
				1 133.51			1 133.51		3.67	1		4 160		
	Поправки: М: =4000.00*1.04/3.67	
	
39.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.014	1 143.95	891.55	252.40	16.02	12.48	3.53	12.52	6.47	179	156	23	
					100.00			1.40	1	12.53			18	
	Накладные расходы		99%			13.74				84%	146			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.33				48%	84			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.09					409			
	
40.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.4	91.08	29.04	27.29	127.51	40.65	38.20	12.51	6.57	961	509	251	
				34.75			48.65		4.15	1		202		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			32.93				69%	351			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			29.27				58%	295			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.70					1 607			
	
41.	Цена поставщика. 
Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2	1.4	996.56			1 395.18			1	1	5 678			
				996.56			1 395.18		4.07	1		5 678		
	Поправки: М: =3900.00*1.04/4.07	
	
	Прочие работы	
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	8.31	7.34		7.34	60.96		60.96		5.54	338		338	
										1				
	Объем: 3.3127+1.1592+4.92*0.78													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	8.31	26.50		26.50	220.22		220.22		5.54	1 220		1 220	
										1				
	Объем: 3.3127+1.1592+4.92*0.78													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	118 130.40	11 553.92	2 215.77			531 749	144 549	12 228	
			104 360.67	189.51				374 968	2 369	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 233.23	11 262.48	2 155.22			526 277	140 903	11 857	
			103 815.51	189.37				373 513	2 367	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	72 236.33					259 894			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39; %=71 - по стр. 2, 32; %=92 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13, 25, 28, 29, 31; %=80 - по стр. 7, 10, 11, 27; %=66 - по стр. 14, 16, 18, 20, 22; %=67 - по стр. 24; %=94 - по стр. 26)	10 836.27					115 474			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 39; %=52 - по стр. 2, 32; %=44 - по стр. 3, 4, 8, 10-13, 25, 28, 29, 31; %=37 - по стр. 7, 27; %=50 - по стр. 14, 16, 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24; %=51 - по стр. 26)	6 762.62					67 609			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 832.12					709 360			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	127.51	40.65	38.20			961	509	251	
			48.65					202		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40)	32.93					351			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40)	29.27					295			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	189.71					1 607			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	769.66	250.79	22.35			4 511	3 137	120	
			496.51	0.14				1 253	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 33, 37; %=98 - по стр. 35)	276.69					2 952			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33, 37; %=56 - по стр. 35)	167.27					1 659			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 213.62					9 122			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	136 235.45					720 089			
	Строительный контроль 2,14%	2 915.44					15 410			
			2 915.44					15 410		
	Всего со строительным контролем	139 150.89					735 499			
			139 150.89					735 499		
	Непредвиденные расходы 2%	2 783.02					14 710			
			2 783.02					14 710		
	Всего с непредвиденными расходами	141 933.91					750 209			
			141 933.91					750 209		
	НДС 18%	25 548.10					135 038			
	Всего с НДС	167 482.01					885 247			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 145.89					118 777			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 959.16					69 563			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)