«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	871 078	руб.	Смета на сумму:	871 078	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №4 по ул. Ш. Руставели	
Сметная стоимость:	871.078	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.226	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	139.477	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Кровля сложная количество скатов 8 шт	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.7	165.55	131.65	33.90	612.54	487.11	125.43	12.51	4.4	6 646	6 094	552	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			482.24				84%	5 119			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			292.27				48%	2 925			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 387.04					14 690			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.7	215.64	159.75	55.89	797.86	591.08	206.78	12.51	7.12	8 867	7 394	1 472	
					8.69			32.14	1	12.49			401	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			517.27				71%	5 534			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			405.09				52%	4 053			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 720.23					18 455			
	
3.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.81	221.62	101.80	102.69	1 952.43	896.84	904.68	12.51	3.39	14 555	11 219	3 067	
				17.13	1.45		150.92	12.77	1.78	12.56		269	160	
	Объем: 370*2+70.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			818.65				77%	8 762			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			545.77				48%	5 462			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 316.85					28 779			
	
4.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	182.367	36.04			6 572.51					27 448			
				36.04			6 572.51		150.51			27 448		
	Объем: 8.81*20.7													
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	3 273.44	3 259.25	14.19	98.20	97.78	0.43	12.51	4.05	1 225	1 223	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			81.16				71%	868			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.56				52%	636			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					242.91					2 729			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
7.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.8	1 365.61			2 458.10					4 823			
				1 365.61			2 458.10		2 679.54			4 823		
	Объем: 0.6*3													
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 618.53	451.03	45.81	1 893.60	184.92	18.78	12.51	7.07	9 375	2 313	133	
				4 121.69			1 689.89		4.1	1		6 929		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			153.48				71%	1 642			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.20				52%	1 203			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.28					12 220			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.46	9 639.53	1 697.89	43.26	14 073.71	2 478.92	63.16	12.51	6.98	65 586	31 011	441	
				7 898.38			11 531.63		2.96	1		34 134		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			2 057.50				71%	22 018			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 611.30				52%	16 126			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 742.51					103 730			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	7 154.99	1 812.38	83.99	715.50	181.24	8.40	12.51	7.02	4 482	2 267	59	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			150.43				71%	1 610			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.81				52%	1 179			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.74					7 270			
	
11.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.87	1 615.27	301.17	30.24	1 405.28	262.02	26.31	12.51	6.11	7 638	3 278	161	
				1 283.86	5.99		1 116.96	5.21	3.76	12.52		4 200	65	
	Накладные расходы		86%			229.82				73%	2 440			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			187.06				56%	1 872			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 822.16					11 950			
	
12.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.63	94.46	94.19	0.28	59.51	59.34	0.17	12.51	4.09	743	742	1	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			49.25				71%	527			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.57				52%	386			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.33					1 656			
	
13.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.63	8 902.85	408.62	39.83	5 608.80	257.43	25.09	12.51	6.89	20 224	3 220	173	
				8 454.40	3.78		5 326.27	2.38	3.16	12.48		16 831	30	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			280.59				92%	2 990			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			142.90				44%	1 430			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 032.29					24 644			
	
14.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.705	3 882.40	335.41	57.19	2 737.09	236.47	40.32	12.51	6.95	10 250	2 958	280	
				3 489.80	7.10		2 460.31	5.01	2.85	12.54		7 012	63	
	Объем: (63+78)*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			200.43				71%	2 145			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.96				52%	1 571			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 094.48					13 966			
	
15.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.63	3 051.66	468.45	8.32	1 922.54	295.12	5.24	12.51	6.9	8 011	3 692	36	
				2 574.88	1.29		1 622.17	0.81	2.64	12.57		4 283	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			245.62				71%	2 628			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			192.35				52%	1 925			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 360.52					12 564			
	
16.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.7	4 266.95	630.86	262.72	15 787.72	2 334.19	972.06	12.52	6.84	99 279	29 224	6 649	
				3 373.37	25.48		12 481.47	94.29	5.08	12.5		63 406	1 179	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			2 622.76				92%	27 971			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 335.66				44%	13 377			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 746.14					140 627			
	
17.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	473.6	83.55			39 567.76			1	1	160 645			
				83.55			39 567.76		4.06	1		160 645		
	Объем: 370*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.998	7 502.32	416.30	16.46	7 487.32	415.47	16.43	12.51	7.18	23 730	5 197	118	
				7 069.56			7 055.42		2.61	1		18 415		
	Объем: 19.96*5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			344.84				71%	3 690			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			270.06				52%	2 702			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 102.22					30 122			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 878.09	722.88	10.13	587.81	72.29	1.01	12.51	7.18	2 110	904	7	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Объем: 5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			60.00				71%	642			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.99				52%	470			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					694.80					3 222			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 726.92	600.70	10.13	236.35	30.04	0.51	12.51	7.18	894	376	4	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			24.93				71%	267			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.53				52%	196			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.81					1 356			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 841.92	600.70	10.13	442.10	30.04	0.51	12.51	7.18	881	376	4	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			24.93				71%	267			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.53				52%	196			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.56					1 343			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.83	1 440.12	409.66	1.26	1 195.30	340.02	1.05	12.51	7.2	7 875	4 254	8	
				1 029.19			854.23		4.23	1		3 613		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			282.22				71%	3 020			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			221.01				52%	2 212			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 698.53					13 107			
	
25.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0778	8 572.20	5 513.35	252.31	666.92	428.94	19.63	12.51	6.18	6 549	5 366	121	
				2 806.54	60.12		218.35	4.68	4.86	12.52		1 061	59	
	Накладные расходы		78%			338.22				66%	3 581			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			273.18				50%	2 713			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 278.32					12 842			
	
26.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.32676	3 649.31			1 192.45					4 504			
				3 649.31			1 192.45		13 782.4			4 504		
	Объем: 0.0778*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2-х каналов, 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	12.51	6.18	920	762	12	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.86	12.52		146	6	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	507			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	384			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					1 811			
	
28.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.044	3 649.31			160.57					606			
				3 649.31			160.57		13 782.4			606		
	Объем: 0.02*2200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.0098	9 286.88	6 088.30	189.36	91.01	59.67	1.86	12.51	6.18	901	746	11	
				3 009.22	45.08		29.49	0.44	4.86	12.52		143	6	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			46.89				66%	496			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			37.87				50%	376			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.77					1 773			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.04312	3 649.31			157.36					594			
				3 649.31			157.36		13 782.4			594		
	Объем: 0.0098*2200*2													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов, 100 м труб	0.036	13 930.32	9 132.45	284.04	501.49	328.77	10.23	12.51	6.18	4 966	4 113	63	
				4 513.83	67.62		162.50	2.43	4.86	12.52		790	30	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			258.34				66%	2 734			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			208.66				50%	2 072			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					968.48					9 772			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2376	3 649.31			867.08					3 275			
				3 649.31			867.08		13 782.4			3 275		
	Объем: 0.036*2200*3													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 5-и каналов, 100 м труб	0.012	18 573.76	12 176.60	378.72	222.89	146.12	4.54	12.51	6.18	2 207	1 828	28	
				6 018.44	90.16		72.22	1.08	4.86	12.52		351	14	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 216			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	921			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.44					4 344			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1056	3 649.31			385.37					1 455			
				3 649.31			385.37		13 782.4			1 455		
	Объем: 0.012*2200*4													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.25	2 412.79	1 295.60	2.05	603.20	323.90	0.51	12.51	4.04	5 233	4 052	2	
				1 115.14			278.79		4.23	1		1 179		
	Накладные расходы		79%			255.88				67%	2 715			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.95				40%	1 621			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 021.03					9 569			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	2 291.60	114.18	14.24	572.90	28.55	3.56	12.51	7.11	1 870	357	25	
				2 163.18			540.80		2.75	1		1 487		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.12				80%	286			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.42				37%	132			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.44					2 288			
	
37.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обшивки вентиляционных каналов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	219.24	204.34	14.90	26.31	24.52	1.79	12.52	7.17	320	307	13	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			25.99				90%	276			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.24				43%	132			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.54					728			
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка вентиляционных каналов  кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	5 112.78	335.71	26.60	613.53	40.28	3.19	12.52	7.17	2 887	504	23	
				4 750.47			570.06		4.14	1		2 360		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			42.70				90%	454			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.75				43%	217			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.98					3 557			
	
39.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.3	1 164.95	201.58	3.80	349.48	60.47	1.14	12.51	7.17	1 505	757	8	
				959.57			287.87		2.57	1		740		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			50.19				71%	537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.31				52%	394			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.98					2 436			
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.54	7.34		7.34	99.33		99.33		5.54	550		550	
										1				
	Объем: 8.36+5.18													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.54	26.50		26.50	358.81		358.81		5.54	1 988		1 988	
										1				
	Объем: 8.36+5.18													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	115 008.50	10 979.56	3 013.77			532 858	137 376	16 605	
			101 015.19	167.92				378 876	2 101	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 008.50	10 979.56	3 013.77			532 858	137 376	16 605	
			101 015.19	167.92				378 876	2 101	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	51 989.84					204 614			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 5, 8-10, 12, 14, 15, 20-24, 39; %=77 - по стр. 3; %=90 - по стр. 6, 18, 37, 38; %=73 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 16; %=66 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36)	10 081.48					107 570			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 5, 8-10, 12, 14, 15, 20-24, 39; %=43 - по стр. 6, 18, 37, 38; %=56 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 16; %=50 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36)	6 813.37					68 136			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	131 903.35					708 564			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	131 903.35					708 564			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	2 822.73					15 163			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	134 726.08					723 727			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 694.52					14 475			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	137 420.60					738 202			
	НДС 18%	24 735.71					132 876			
	Всего с НДС	162 156.31					871 078			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 081.48					107 570			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 813.37					68 136			

Составил:	 Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                                   Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)