«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 877 644	руб.	Смета на сумму:	3 877 644	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Розовый дом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Д.Я. Катеринич /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

		
Объект:	г. Калининград, ул. Батальная, 72-86	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 72-86 по ул. Батальная, г. Калининград	
Сметная стоимость:	3 877.644	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.175	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	513.882	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.8253	6 900.71	2 146.35	4 754.36	5 695.16	1 771.38	3 923.77	16.11	4.89	47 724	28 537	19 187	
					473.50			390.78	1	16.1			6 292	
	Объем: 917*0.09													
	Накладные расходы		104%			2 248.65				88%	30 650			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 297.30				48%	16 718			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 241.10					95 091			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	3.75	1 689.81	625.26	1 064.55	6 336.79	2 344.73	3 992.06	16.12	4.7	56 560	37 797	18 763	
					105.66			396.23	1	16.1			6 379	
	Накладные расходы		104%			2 850.60				88%	38 875			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 644.58				48%	21 204			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 831.96					116 639			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	218.69	3.71		3.13	810.47		684.50	1	7.06	6 534		4 833	
					0.36			78.73	1	13.5			1 063	
	Объем: 82.53*2.2+375*0.3*0.15*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			78.73				100%	1 063			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			47.24				60%	638			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	218.69	16.40		16.40	3 586.52		3 586.52	1	7.87	28 226		28 226	
									1	1				
	Объем: 82.53*2.2+375*0.3*0.15*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	16 428.94	4 116.11	12 186.85			139 044	66 334	71 009	
				865.74					13 734	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 031.95	4 116.11	7 915.83			104 284	66 334	37 950	
				787.01					12 671	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)	5 099.24					69 524			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)	2 941.87					37 922			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 073.06					211 730			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 396.99		4 271.02			34 760		33 059	
				78.73					1 063	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	78.73					1 063			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	47.24					638			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 396.99					34 760			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	24 470.05					246 490			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	523.66					5 275			
	ИТОГО	24 993.71					251 765			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	499.87					5 035			
	ИТОГО	25 493.58					256 800			
	НДС 18%	4 588.84					46 224			
	ВСЕГО С НДС	30 082.42					303 024			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 099.24					69 524			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 941.87					37 922			
	
	Раздел 2.  Проезжая часть и автостоянка	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.4676	6 043.37	143.59	5 889.24	2 825.88	67.14	2 753.81	16.11	7.46	21 647	1 082	20 543	
				10.54	836.41		4.93	391.11	4.37	15.84		22	6 195	
	Объем: 917*0.39+229*0.48													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			435.34				81%	5 894			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			197.05				34%	2 474			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 458.27					30 016			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	74.82	16.40		16.40	1 227.05		1 227.05	1	7.87	9 657		9 657	
									1	1				
	Объем: 46.76*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.468	427.37	28.47	393.63	200.01	13.33	184.22	16.11	8.12	1 721	215	1 496	
				5.27	65.65		2.47	30.72	4.37	15.08		11	463	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.85				81%	549			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			18.94				34%	231			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.80					2 501			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.292	3 132.30	153.85	2 960.45	7 179.22	352.62	6 785.35	16.11	5.49	43 099	5 681	37 252	
				18.00	248.28		41.26	569.05	4.03	16.11		166	9 167	
	Объем: (1146)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 308.77				121%	17 966			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			746.55				65%	9 651			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 234.54					70 716			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	252.12	104.66			26 386.88					122 586			
				104.66			26 386.88		486.22			122 586		
	Объем: 229.2*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	1.146	62 217.14	368.51	5 405.31	71 300.84	422.31	6 194.49	16.11	6.85	403 057	6 803	42 432	
				56 443.32	768.74		64 684.04	880.97	5.47	16.05		353 822	14 140	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 850.66				121%	25 341			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 055.66				65%	13 613			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74 207.15					442 011			
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.573	675.78		675.78	387.22		387.22	1	6.58	2 548		2 548	
					73.83			42.30	4.6	16.1			681	
	Объем: 1146*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			60.07				121%	824			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			34.26				65%	443			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.55					3 815			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	58.45	280.61			16 401.65					112 226			
				280.61			16 401.65		1 920.04			112 226		
	Объем: 57.3*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	114.6	166.36	140.59	19.83	19 065.14	16 111.33	2 271.95	16.11	5.23	274 552	259 553	11 882	
				5.95	0.90		681.87	103.14	4.57	16.22		3 116	1 673	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			23 024.55				121%	316 083			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13 133.72				65%	169 797			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55 223.41					760 432			
	
14.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400, м2	1168.92	103.21			120 642.40			1	1	515 143			
				103.21			120 642.40		4.27	1		515 143		
	Объем: 1146*1.02													
	Поправки: М: =390*1.13/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	265 616.29	16 966.73	19 804.09			1 506 236	273 334	125 810	
			228 845.50	2 017.29				1 107 092	32 319	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	264 389.24	16 966.73	18 577.04			1 496 579	273 334	116 153	
			228 845.50	2 017.29				1 107 092	32 319	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	163 430.93					749 955			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)	26 721.23					366 658			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)	15 186.18					196 208			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 296.65					2 059 445			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 227.05		1 227.05			9 657		9 657	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 227.05					9 657			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	307 523.70					2 069 102			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 581.01					44 279			
	ИТОГО	314 104.71					2 113 381			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 282.09					42 268			
	ИТОГО	320 386.80					2 155 649			
	НДС 18%	57 669.62					388 017			
	ВСЕГО С НДС	378 056.42					2 543 666			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 721.23					366 658			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 186.18					196 208			
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоны	
	
15.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0402	6 043.37	143.59	5 889.24	242.94	5.77	236.75	16.11	7.46	1 861	93	1 766	
				10.54	836.41		0.42	33.62	4.37	15.84		2	533	
	Объем: 129.6*0.31													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.42				81%	507			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			16.94				34%	213			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					297.30					2 581			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	64.32	16.40		16.40	1 054.85		1 054.85	1	7.87	8 302		8 302	
									1	1				
	Объем: 40.2*1.6													
	
17.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.04	427.37	28.47	393.63	17.09	1.14	15.75	16.11	8.12	147	18	128	
				5.27	65.65		0.21	2.63	4.37	15.08		1	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.58				81%	47			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.62				34%	20			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.29					214			
	
18.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.259	3 132.30	153.85	2 960.45	811.26	39.85	766.76	16.11	5.49	4 870	642	4 209	
				18.00	248.28		4.66	64.30	4.03	16.11		19	1 036	
	Объем: 129.6*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			147.89				121%	2 030			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			84.36				65%	1 091			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 043.51					7 991			
	
19.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	32.1	104.66			3 359.59					15 608			
				104.66			3 359.59		486.22			15 608		
	Объем: 29.2*1.1													
	
20.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0648	675.78		675.78	43.79		43.79	1	6.58	288		288	
					73.83			4.78	4.6	16.1			77	
	Объем: 129.6*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			6.79				121%	93			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.87				65%	50			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.45					431			
	
21.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	6.61	280.61			1 854.83					12 691			
				280.61			1 854.83		1 920.04			12 691		
	Объем: 6.48*1.02													
	
22.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	12.96	166.36	140.59	19.83	2 156.06	1 822.01	256.93	16.11	5.23	31 049	29 353	1 344	
				5.95	0.90		77.11	11.66	4.57	16.22		352	189	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 603.81				121%	35 746			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 485.27				65%	19 202			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 245.14					85 997			
	
23.	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	132.19	119.43			15 787.45					52 076			
				119.43			15 787.45		393.95			52 076		
	Объем: 129.6*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	25 327.86	1 868.77	2 374.83			126 892	30 106	16 037	
			21 084.27	116.99				80 749	1 875	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 273.01	1 868.77	1 319.98			118 590	30 106	7 735	
			21 084.27	116.99				80 749	1 875	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 001.87					80 375			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)	2 799.49					38 423			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)	1 592.06					20 576			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 664.56					177 589			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 054.85		1 054.85			8 302		8 302	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 054.85					8 302			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	29 719.41					185 891			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	636.00					3 978			
	ИТОГО	30 355.41					189 869			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	607.11					3 797			
	ИТОГО	30 962.52					193 666			
	НДС 18%	5 573.25					34 860			
	ВСЕГО С НДС	36 535.77					228 526			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 799.49					38 423			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 592.06					20 576			
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0658	6 043.37	143.59	5 889.24	397.65	9.45	387.51	16.11	7.46	3 046	152	2 891	
				10.54	836.41		0.69	55.04	4.37	15.84		3	872	
	Объем: 300*0.25*0.4+320*0.28*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.27				81%	829			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			27.73				34%	348			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					486.65					4 224			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	105.28	16.40		16.40	1 726.59		1 726.59	1	7.87	13 588		13 588	
									1	1				
	Объем: 65.8*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.066	427.37	28.47	393.63	28.21	1.88	25.98	16.11	8.12	243	30	211	
				5.27	65.65		0.35	4.33	4.37	15.08		2	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.90				81%	77			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.67				34%	32			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.78					352			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.225	3 132.30	153.85	2 960.45	704.77	34.62	666.10	16.11	5.49	4 231	558	3 657	
				18.00	248.28		4.05	55.86	4.03	16.11		16	900	
	Объем: 300*0.3*0.15+320*0.28*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			128.48				121%	1 764			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			73.29				65%	948			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906.54					6 943			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	24.8	104.66			2 595.57					12 058			
				104.66			2 595.57		486.22			12 058		
	Объем: 22.5*1.1													
	
29.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3	5 136.11	784.81	101.71	15 408.33	2 354.42	305.14	16.12	6.82	97 914	37 953	2 081	
				4 249.59	12.84		12 748.77	38.51	4.54	16.09		57 879	620	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 397.96				121%	46 673			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 938.27				65%	25 072			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 744.56					169 660			
	
30.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	300	76.13			22 839.00					134 397			
				76.13			22 839.00		447.99			134 397		
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	3.2	1 060.47	784.81	101.71	3 393.50	2 511.38	325.48	16.12	6.82	45 230	40 483	2 220	
				173.95	12.84		556.64	41.08	4.54	16.09		2 527	661	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 624.49				121%	49 784			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 067.49				65%	26 744			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 085.49					121 758			
	
32.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.063	569.06			35.85					181			
				569.06			35.85		2 880.81			181		
	Объем: (3.2)*(0.06*0.33)													
	
33.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	16.24	685.00			11 124.40					51 357			
				685.00			11 124.40		3 162.38			51 357		
	Объем: (3.2)*(5.9*0.86)													
	
34.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	320	34.14			10 924.80					76 314			
				34.14			10 924.80		238.48			76 314		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	69 178.67	4 911.75	3 436.80			438 559	79 176	24 648	
			60 830.12	194.82				334 734	3 118	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	67 452.08	4 911.75	1 710.21			424 971	79 176	11 060	
			60 830.12	194.82				334 734	3 118	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	47 519.62					274 307			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26; %=121 - по стр. 27, 29, 31)	7 218.10					99 128			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 24, 26; %=65 - по стр. 27, 29, 31)	4 109.46					53 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 779.64					577 243			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 726.59		1 726.59			13 588		13 588	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 726.59					13 588			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	80 506.23					590 831			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 722.83					12 644			
	ИТОГО	82 229.06					603 475			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 644.58					12 070			
	ИТОГО	83 873.64					615 545			
	НДС 18%	15 097.26					110 798			
	ВСЕГО С НДС	98 970.90					726 343			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 218.10					99 128			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 109.46					53 144			
	
	Раздел 5.  Озеленение	
	
35.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		16.12	1	19 980	9 377		
				1 831.35			2 747.03		3.86	1		10 604		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	9 189			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	5 720			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 445.51					34 889			
	
36.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	16.12	6.13	7 620	1 494	4 201	
				373.06	44.25		559.59	66.38	3.44	16.14		1 925	1 071	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			182.92				98%	2 514			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			122.48				61%	1 565			
										=(76.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.06					11 698			
	
37.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	8	198.53	15.09	5.07	1 588.24	120.72	40.56	16.1	9.12	12 659	1 944	370	
				178.37			1 426.96		7.25	1		10 345		
	Накладные расходы		104%			125.55				88%	1 711			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.43				48%	933			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 786.22					15 303			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	6 254.60	795.07	725.95			40 259	12 815	4 571	
			4 733.58	66.38				22 874	1 071	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 254.60	795.07	725.95			40 259	12 815	4 571	
			4 733.58	66.38				22 874	1 071	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 35, 36; %=88 - по стр. 37)	977.39					13 414			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 35, 36; %=48 - по стр. 37)	642.79					8 218			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 874.78					61 891			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	7 874.78					61 891			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	168.52					1 324			
	ИТОГО	8 043.30					63 215			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	160.87					1 264			
	ИТОГО	8 204.17					64 479			
	НДС 18%	1 476.75					11 606			
	ВСЕГО С НДС	9 680.92					76 085			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	977.39					13 414			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	642.79					8 218			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	382 806.36	28 658.43	38 528.52			2 250 990	461 765	242 075	
			315 493.47	3 261.22				1 545 449	52 117	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	374 400.88	28 658.43	30 249.01			2 184 683	461 765	177 469	
			315 493.47	3 182.49				1 545 449	51 054	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	231 952.42					1 104 637			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31; %=98 - по стр. 35, 36)	42 815.45					587 147			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31; %=61 - по стр. 35, 36)	24 472.36					316 068			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	441 688.69					3 087 898			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 405.48		8 279.51			66 307		64 606	
				78.73					1 063	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	78.73					1 063			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	47.24					638			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 405.48					66 307			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	450 094.17					3 154 205			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 632.02					67 500			
	ИТОГО	459 726.19					3 221 705			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 194.52					64 434			
	ИТОГО	468 920.71					3 286 139			
	НДС 18%	84 405.73					591 505			
	ВСЕГО С НДС	553 326.44					3 877 644			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 815.45					587 147			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 472.36					316 068			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)