«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 8 по ул. Маршала Новикова 
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт  крыши (этернит) 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.09	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.09	
3.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами под мауэрлат (примен)	1 м3 кладки	1	
4.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.39	
5.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.09	
6.	Цена поставщика	Этернит в комплекте	м2	395.52	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.63	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.63	
9.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (диагональные стропильные ноги)	100 м	0.2	
10.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (коньковый брус) примен	100 м	0.07	
11.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (подкосы) примен	100 м	0.1	
12.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (ригели) примен	100 м	0.1	
13.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.33	
14.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски (прим)	100 м2 подшивки	0.65	
15.	Е10-01-022-01	Устройство лобовой доски (прим)	100 м2 потолка	0.65	
16.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.018	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	103.8726	
19.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.65	
20.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.65	
21.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.65	
22.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.63	
23.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
24.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
25.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
27.	Е58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	
28.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
29.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	2.25	
30.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим)	100 м2 покрытия	0.03	
31.	Е10-01-008-08	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	
32.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0132	
33.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м ограждения	0.65	
34.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.15	
35.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.63	
36.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов)	100 м труб	0.09	
37.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.64	
38.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали (примен)	100 м2 покрытия	0.14	
39.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.97	
40.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.97	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	16.1326	
42.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	16.1326	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)