«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 283 844	руб.	Смета на сумму:	1 283 844	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Баранова Н.С./	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 28А по ул. Леонова	
Сметная стоимость:	1 283.844	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.858	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	216.539	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Сложная кровля количество скатов  12	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.15	165.55	131.65	33.90	687.03	546.35	140.69	12.51	4.4	7 454	6 835	619	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			540.89				84%	5 741			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			327.81				48%	3 281			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 555.73					16 476			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.15	215.64	159.75	55.89	894.90	662.96	231.93	12.51	7.12	9 945	8 294	1 651	
					8.69			36.05	1	12.49			450	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			580.18				71%	6 208			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			454.36				52%	4 547			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 929.43					20 700			
	
3.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.85	221.62	101.80	102.69	2 182.91	1 002.71	1 011.47	12.51	3.39	16 273	12 544	3 429	
				17.13	1.45		168.73	14.28	1.78	12.56		300	179	
	Объем: 415*2+77.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			915.29				77%	9 797			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			610.19				48%	6 107			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 708.40					32 177			
	
4.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	203.895	36.04			7 348.38					30 688			
				36.04			7 348.38		150.51			30 688		
	Объем: 9.85*20.7													
	
5.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.03	1 468.34	1 458.39	9.95	44.05	43.75	0.30	12.51	4.05	549	547	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			36.31				71%	388			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.44				52%	284			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.80					1 222			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
7.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.8	1 365.61			2 458.10					4 823			
				1 365.61			2 458.10		2 679.54			4 823		
	Объем: 0.6*3													
	
8.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.06	489.26	418.02	0.33	29.36	25.08	0.02	12.51	6.39	349	314		
				70.91	0.13		4.25	0.01	8.29	12.46		35		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]	
	Накладные расходы		103%			25.84				88%	276			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.05				48%	151			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.26					776			
	
9.	ТССЦ 301-1514 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, шт.	6	37.54			225.24					1 880			
				37.54			225.24		313.37			1 880		
	
10.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.41	4 618.53	451.03	45.81	1 893.60	184.92	18.78	12.51	7.07	9 375	2 313	133	
				4 121.69			1 689.89		4.1	1		6 929		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			153.48				71%	1 642			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.20				52%	1 203			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.28					12 220			
	
11.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.24	9 639.53	1 697.89	43.26	11 953.02	2 105.38	53.65	12.51	6.98	55 703	26 338	374	
				7 898.38			9 793.99		2.96	1		28 990		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			1 747.47				71%	18 700			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 368.50				52%	13 696			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 068.98					88 099			
	
12.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	7 154.99	1 812.38	83.99	572.40	144.99	6.72	12.51	7.02	3 586	1 814	47	
				5 258.63			420.69		4.1	1		1 725		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					786.99					5 817			
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.87	1 615.27	301.17	30.24	1 405.28	262.02	26.31	12.51	6.11	7 638	3 278	161	
				1 283.86	5.99		1 116.96	5.21	3.76	12.52		4 200	65	
	Накладные расходы		86%			229.82				73%	2 440			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			187.06				56%	1 872			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 822.16					11 950			
	
14.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	25	121.47	15.80	35.38	3 036.63	395.00	884.38	12.51	7.07	18 768	4 941	6 253	
				70.29			1 757.25		4.31	1		7 574		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			327.85				71%	3 508			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			256.75				52%	2 569			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 621.23					24 845			
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.73	94.46	94.19	0.28	68.96	68.76	0.20	12.51	4.09	861	860	1	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			57.07				71%	611			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.69				52%	447			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.72					1 919			
	
16.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.73	8 902.85	408.62	39.83	6 499.08	298.30	29.07	12.51	6.89	23 435	3 732	200	
				8 454.40	3.78		6 171.71	2.76	3.16	12.48		19 503	34	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			325.14				92%	3 465			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			165.58				44%	1 657			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 989.81					28 557			
	
17.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.775	3 882.40	335.41	57.19	3 008.86	259.94	44.32	12.51	6.95	11 268	3 252	308	
				3 489.80	7.10		2 704.60	5.50	2.85	12.54		7 708	69	
	Объем: (73+82)*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			220.32				71%	2 358			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.54				52%	1 727			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 401.71					15 353			
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.73	3 051.66	468.45	8.32	2 227.71	341.97	6.08	12.51	6.9	9 282	4 278	42	
				2 574.88	1.29		1 879.66	0.94	2.64	12.57		4 962	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			284.62				71%	3 046			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			222.89				52%	2 231			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 735.22					14 559			
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.15	4 266.95	630.86	262.72	17 707.84	2 618.07	1 090.28	12.52	6.84	111 353	32 778	7 458	
				3 373.37	25.48		13 999.49	105.76	5.08	12.5		71 117	1 322	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			2 941.74				92%	31 372			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 498.11				44%	15 004			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 147.68					157 729			
	
20.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	531.2	83.55			44 380.06			1	1	180 183			
				83.55			44 380.06		4.06	1		180 183		
	Объем: 415*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
21.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
22.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.77	7 502.32	416.30	16.46	5 776.79	320.55	12.68	12.51	7.18	18 309	4 010	91	
				7 069.56			5 443.56		2.61	1		14 208		
	Объем: 7*11													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			266.06				71%	2 847			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.36				52%	2 085			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 251.20					23 241			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 878.09	722.88	10.13	822.93	101.20	1.42	12.51	7.18	2 955	1 266	10	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Объем: 7*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			84.00				71%	899			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.78				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					972.71					4 512			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 726.92	600.70	10.13	330.88	42.05	0.71	12.51	7.18	1 251	526	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.11					1 898			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 841.92	600.70	10.13	618.93	42.05	0.71	12.51	7.18	1 234	526	5	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.33				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.16					1 881			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.64	1 440.12	409.66	1.26	921.67	262.18	0.81	12.51	7.2	6 072	3 280	6	
				1 029.19			658.68		4.23	1		2 786		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			217.61				71%	2 329			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.42				52%	1 706			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 309.70					10 106			
	
28.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	15	88.07	12.17		1 321.05	182.55		12.51	1	5 358	2 284		
				75.90			1 138.50		2.7	1		3 074		
	Накладные расходы		103%			188.03				88%	2 010			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			109.53				48%	1 096			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 618.61					8 464			
	
29.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	15	281.32	27.78		4 219.80	416.70		12.51	1	28 868	5 213		
				253.54			3 803.10		6.22	1		23 655		
	Накладные расходы		103%			429.20				88%	4 587			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			250.02				48%	2 502			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 899.02					35 958			
	
30.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка золяция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм), 1 м3 изоляции	29.745	136.50	83.46	53.05	4 060.31	2 482.40	1 577.91	12.51	6.94	42 006	31 055	10 951	
									17.02	1				
	Объем: 198.3*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			2 234.16				77%	23 912			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 489.44				48%	14 906			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 783.91					80 825			
	
31.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.983	286.73	122.64	1.26	568.58	243.19	2.50	12.51	7.2	3 948	3 042	18	
				162.83			322.89		2.75	1		888		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			226.17				79%	2 403			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.64				51%	1 551			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					950.39					7 903			
	
32.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	247.875	13.13			3 254.60					10 609			
				13.13			3 254.60		42.8			10 609		
	Объем: 198.3*1.25													
	
33.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм), 1 м3 изоляции	29.745	202.86	119.97	82.89	6 033.94	3 568.45	2 465.49	12.51	6.94	61 752	44 641	17 110	
									17.02	1				
	Объем: 198.3*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 211.61				77%	34 374			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 141.07				48%	21 428			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 386.62					117 553			
	
34.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	606.798	26.54			16 104.42					52 870			
				26.54			16 104.42		87.13			52 870		
	Объем: 198.3*3*1.02													
	
35.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.983	286.73	122.64	1.26	568.58	243.19	2.50	12.51	7.2	3 948	3 042	18	
				162.83			322.89		2.75	1		888		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			226.17				79%	2 403			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.64				51%	1 551			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					950.39					7 903			
	
36.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	247.875	13.13			3 254.60					10 609			
				13.13			3 254.60		42.8			10 609		
	Объем: 198.3*1.25													
	
37.	ФЕР 10-01-023-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 6, приказ Минрегиона № 631 от 29.12.2011.. Приказ № 631 от 29.12.2011) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.96	1 059.33	36.62	15.56	1 016.96	35.15	14.94	13.29	6.71	5 808	467	100	
				1 007.15	1.35		966.86	1.30	5.42	13.98		5 240	18	
	Добавл.ресурсы:  1-1028;  2;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 102-0077	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			38.64				90%	437			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.68				43%	209			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 075.28					6 453			
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.01	7.34		7.34	95.44		95.44		5.54	529		529	
										1				
	Объем: 7.2+5.81													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.01	26.50		26.50	344.77		344.77		5.54	1 910		1 910	
										1				
	Объем: 7.2+5.81													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	157 772.56	17 127.00	8 155.01			768 690	214 312	52 024	
			132 490.55	178.04				502 350	2 227	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	151 977.11	16 502.67	8 154.99			732 235	206 501	52 024	
			127 319.46	178.03				473 706	2 227	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	77 428.80					291 046			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 5, 10-12, 14, 15, 17, 18, 23-27; %=77 - по стр. 3, 30, 33; %=90 - по стр. 6, 21, 37; %=73 - по стр. 13; %=92 - по стр. 16, 19; %=79 - по стр. 31, 35)	15 302.08					163 543			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 30, 33; %=52 - по стр. 2, 5, 10-12, 14, 15, 17, 18, 23-27; %=43 - по стр. 6, 21, 37; %=56 - по стр. 13; %=44 - по стр. 16, 19; %=51 - по стр. 31, 35)	10 138.07					101 466			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	177 417.26					997 244			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 795.45	624.33	0.02			36 455	7 811		
			5 171.09	0.01				28 644		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 8, 28, 29)	643.07					6 874			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8, 28, 29)	374.60					3 749			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 813.12					47 078			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	184 230.38					1 044 322			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	3 942.53					22 348			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	188 172.91					1 066 670			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 763.46					21 333			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	191 936.37					1 088 003			
	НДС 18%	34 548.55					195 841			
	Всего с НДС	226 484.92					1 283 844			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 945.15					170 417			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 512.67					105 215			

Составил:	Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                             Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)