«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	74 736	руб.	Смета на сумму:	74 736	руб.	
Директор МКУ  «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
____________________ /С.Б. Русович/	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по капитальному ремонту фасада без утепления, отмостки многоквартирного дома № 29 по ул.Волоколамская,  г.Калининград	
Сметная стоимость:	74.736	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.056	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.346	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.26	1 208.93	314	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0052	249.405	1	
1. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.703	181.930	310	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0026	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0026	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
1. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.026	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	249	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	115	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					678	
	
2.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		3.38	61.73	209	
		Объем: (0.26)*0.013*1000						
	
3.	ГЭСН 26-01-036-01 
(прим)	Изоляция изделиями из кам. ваты с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		0.837	11 306.91	9 464	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.06696	244.551	16	
3. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16.06	13.44222	155.590	2 091	
3. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.02511	721.49	18	
			(1)			268.82	7	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.04185	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
3. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.10044	20.52	2	
3. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	342.333	21.35	7 309	
		Накладные расходы				77%	1 622	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 011	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 098	
	
4.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3		4.185	4 478.09	18 741	
		Объем: 83.7*0.05						
	
5.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.		67	46.88	3 141	
		Объем: 83.7*8						
	
6.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.26	46 975.53	12 214	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0338	229.990	8	
6. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	21.216	147.310	3 125	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.026	10.80		
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0338	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
6. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0468	20.52	1	
6. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.065	9 149.15	595	
6. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	28.6	295.71	8 457	
		Накладные расходы				67%	2 099	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 253	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 566	
	
7.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.065	9 149.15	-595	
		Объем: (0.26)*(-0.25)						
	
8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-28.6	295.71	-8 457	
		Объем: (0.26)*(-110.0)						
	
9.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		28.6	32.67	934	
		Объем: 0.26*110						
	
10.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		65	24.25	1 576	
		Объем: 26*2.5						
	
11.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.26	12 655.67	3 290	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.1092	229.990	25	
11. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	16.0082	198.360	3 175	
11. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.1326	10.80	1	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.1092	1 037.49	113	
			(1)			229.99	25	
11. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.01768	20.52		
		Накладные расходы				80%	2 560	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	1 184	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 034	
	
12.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.104	58 562.01	6 090	
		Объем: (0.26)*0.4						
	
13.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0047	61 897.52	291	
		Объем: (0.26)*0.018						
	
14.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.26	2 335.01	607	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0156	229.990	4	
14. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	3.3644	175.550	591	
14. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0182	10.80		
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0156	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
14. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0026	38.33		
		Накладные расходы				80%	476	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	220	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 303	
	
15.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		3.38	104.81	354	
		Объем: (0.26)*13						
	
16.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		9.88	185.21	1 830	
		Объем: (0.26)*38.0						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					50 003	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					50 003	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					20 973	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 11, 14; %=77 - по стр. 3; %=67 - по стр. 6)					7 006	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 1, 11, 14; %=48 - по стр. 3; %=40 - по стр. 6)					3 784	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 793	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					60 793	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 301	
	ИТОГО					62 094	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 242	
	ИТОГО					63 336	
							
	НДС 18%				18	11 400	
	ВСЕГО С НДС					74 736	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 006	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 784	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                                                Смородина Т.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)