«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	417 539	руб.	Смета на сумму:	417 539	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Чоглоков И.Ю. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №12 по ул. Транспортный тупик, в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	417.539	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.394	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	51.664	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.76	165.55	131.65	33.90	456.92	363.35	93.56	14.4	6.14	5 807	5 232	574	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			359.72				84%	4 395			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			218.01				48%	2 511			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 034.65					12 713			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.76	172.51	127.80	44.71	476.13	352.73	123.40	14.41	7.71	6 034	5 083	951	
					6.95			19.18	1	14.38			276	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			308.69				71%	3 805			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			241.74				52%	2 787			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 026.56					12 626			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 519.16	360.82	36.65	1 355.75	108.25	11.00	14.4	7.97	6 840	1 559	88	
				4 121.69			1 236.51		4.2	1		5 193		
	Накладные расходы		83%			89.85				71%	1 107			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.36				52%	811			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.96					8 758			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	14.4	7.93	8 731	4 176	107	
				5 258.63			1 051.73		4.23	1		4 449		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 965			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					13 867			
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых  окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.03	2 055	994	209	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.88	14.4		852	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	922			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	440			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 417			
	
7.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.7	2 460.30			1 722.21					2 824			
				2 460.30			1 722.21		4 034.55			2 824		
	
8.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	373.54	335.71	26.60	11.21	10.07	0.80	14.41	8.05	153	145	6	
				11.23			0.34		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.67				90%	131			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.44				43%	62			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.32					346			
	
9.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0132	23 811.97			314.32					609			
				23 811.97			314.32		46 126.25			609		
	Объем: 0.03*0.44													
	
10.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.36	75.57	75.35	0.22	27.21	27.13	0.08	14.4	5.59	391	391		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			22.52				71%	278			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.63				52%	203			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.36					872			
	
11.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.76	4 877.10	504.69	210.18	13 460.81	1 392.94	580.08	14.41	7.41	83 418	20 072	4 298	
				4 162.24	20.39		11 487.78	56.27	5.14	14.39		59 047	810	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 565.15				92%	19 211			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			797.07				44%	9 188			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 823.02					111 818			
	
12.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый  "Этернит", м2	353.28	75.37			26 625.44			1	1	110 229			
				75.37			26 625.44		4.14	1		110 229		
	Объем: 276*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.18/1.9775/4.14*1.06	
	
13.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.76	221.62	101.80	102.69	611.66	280.96	283.42	14.4	3.55	5 156	4 046	1 006	
				17.13	1.45		47.28	4.00	2.19	14.47		104	58	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			256.46				77%	3 160			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			170.98				48%	1 970			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 039.10					10 286			
	
14.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	57.132	36.04			2 059.04					10 272			
				36.04			2 059.04		179.8			10 272		
	Объем: (2.76)*20.7													
	
15.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий из стали (воротник дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.07	11 907.97	1 173.45	33.16	833.56	82.14	2.32	14.4	7.8	3 186	1 183	18	
				10 701.36	3.78		749.10	0.26	2.65	14.39		1 985	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			88.99				92%	1 092			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.32				44%	522			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.87					4 800			
	
16.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.021	8 572.20	5 513.35	252.31	180.02	115.78	5.30	14.4	6.63	1 998	1 667	35	
				2 806.54	60.12		58.94	1.26	5.01	14.42		295	18	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			91.29				66%	1 112			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			73.74				50%	843			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.05					3 953			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0882	3 086.00			272.19					272			
				3 086.00			272.19		1			272		
	Объем: 0.021*4200													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 канал), 100 м труб	0.021	18 573.76	12 176.60	378.72	390.05	255.71	7.95	14.4	6.63	4 368	3 682	53	
				6 018.44	90.16		126.39	1.89	5.01	14.41		633	27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			200.93				66%	2 448			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			162.29				50%	1 855			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					753.27					8 670			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1848	3 086.00			570.29					570			
				3 086.00			570.29		1			570		
	Объем: 0.021*2200*4													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.04	2 412.79	1 295.60	2.05	96.51	51.82	0.08	14.4	5.48	933	746		
				1 115.14			44.61		4.18	1		186		
	Накладные расходы		79%			40.94				67%	500			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.91				40%	298			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.36					1 731			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	2 291.60	114.18	14.24	916.64	45.67	5.70	14.4	8	3 143	658	46	
				2 163.18			865.27		2.82	1		2 440		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.39				80%	526			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.46				37%	243			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					981.49					3 913			
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.3864	4 972.00	72.11	75.20	1 921.18	27.86	29.06	14.4	6.73	7 550	401	196	
				4 824.69	5.48		1 864.26	2.12	3.73	14.38		6 954	30	
	Объем: 38,64													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			32.38				92%	397			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.49				44%	190			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 970.05					8 136			
	
23.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	38.012	7.56		7.56	287.44		287.44		6.07	1 745		1 745	
										1				
	Объем: 2.76*1.45+1.4+1.27+5.6+0.12+17.34+8.28													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
24.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	38.012	27.63		27.63	1 050.18		1 050.18		6.07	6 375		6 375	
										1				
	Объем: 2.76*1.45+1.4+1.27+5.6+0.12+17.34+8.28													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	55 414.71	3 499.46	2 523.70			273 035	50 411	15 708	
			49 391.54	87.06				206 915	1 253	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 414.71	3 499.46	2 523.70			273 035	50 411	15 708	
			49 391.54	87.06				206 915	1 253	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 563.49					124 776			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 10; %=90 - по стр. 6, 8; %=92 - по стр. 11, 15, 22; %=77 - по стр. 13; %=66 - по стр. 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21)	3 448.63					42 315			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13; %=52 - по стр. 2-5, 10; %=43 - по стр. 6, 8; %=44 - по стр. 11, 15, 22; %=50 - по стр. 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21)	2 110.25					24 291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 973.59					339 641			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 973.59					339 641			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 304.83					7 268			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	62 278.42					346 909			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	1 245.57					6 938			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	63 523.99					353 847			
	НДС, 18%	11 434.32					63 692			
	Всего с НДС	74 958.31					417 539			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 448.63					42 315			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 110.25					24 291			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)