«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 789 231	руб.	Смета на сумму:	2 789 231	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.А.Невского,44	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши с полной заменой стропильной системы	
Сметная стоимость:	2 789.231	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.934	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	513.995	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.5734	165.55	131.65	33.90	1 915.98	1 523.64	392.34	14.4	6.14	24 349	21 940	2 409	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 508.40				84%	18 430			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			914.18				48%	10 531			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 338.57					53 310			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.5734	172.51	127.80	44.71	1 996.53	1 479.08	517.45	14.41	7.71	25 303	21 314	3 990	
					6.95			80.44	1	14.38			1 157	
	Накладные расходы		83%			1 294.40				71%	15 954			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 013.69				52%	11 685			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 304.62					52 942			
	
3.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мауэрлата, 1 м3 древесины в конструкции	3.06	191.41	160.20	31.21	585.71	490.21	95.50	14.4	7.84	7 808	7 059	749	
									2.81	1				
	Объем: 136*0.15*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			519.62				90%	6 353			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			264.71				43%	3 035			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 370.05					17 196			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	13.795	3 176.89	1 205.91	20.22	43 825.20	16 635.53	278.93	14.4	7.93	353 174	239 552	2 212	
				1 950.76			26 910.73		4.14	1		111 410		
	Накладные расходы		83%			13 807.49				71%	170 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10 813.09				52%	124 567			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68 445.78					647 823			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылок (1,2*32), 100 м	1.836	3 176.89	1 205.91	20.22	5 832.77	2 214.05	37.12	14.4	7.93	47 005	31 882	294	
				1 950.76			3 581.60		4.14	1		14 828		
	Объем: 1.2*153													
	Накладные расходы		83%			1 837.66				71%	22 636			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 439.13				52%	16 579			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 109.56					86 220			
	
6.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, мауэрлата, 1 м3 древесины в конструкции	3.06	3 020.43	230.29	48.76	9 242.52	704.68	149.21	14.4	7.84	34 889	10 147	1 170	
				2 741.38			8 388.62		2.81	1		23 572		
	Объем: 136*0.15*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			746.96				90%	9 132			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			380.53				43%	4 363			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 370.01					48 385			
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.015	8 572.20	5 513.35	252.31	128.58	82.70	3.78	14.4	6.63	1 427	1 191	25	
				2 806.54	60.12		42.10	0.90	5.01	14.42		211	13	
	Накладные расходы		78%			65.21				66%	795			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.67				50%	602			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.46					2 824			
	
8.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.063	3 086.00			194.42					826			
				3 086.00			194.42		13 114.42			826		
	Объем: 0.015*4200													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.015	60 364.72	39 573.95	1 230.84	905.47	593.61	18.46	14.4	6.63	10 140	8 548	122	
				19 559.93	293.02		293.40	4.40	5.01	14.41		1 470	63	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13	
	Накладные расходы		78%			466.45				66%	5 683			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			376.75				50%	4 306			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 748.66					20 129			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.429	3 086.00			1 323.89					5 626			
				3 086.00			1 323.89		13 114.42			5 626		
	Объем: 0.015*2200*13													
	
11.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.35	2 412.79	1 295.60	2.05	844.48	453.46	0.72	14.4	5.48	8 165	6 530	4	
				1 115.14			390.30		4.18	1		1 631		
	Накладные расходы		79%			358.23				67%	4 375			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			226.73				40%	2 612			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 429.44					15 152			
	
12.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	2 291.60	114.18	14.24	802.06	39.96	4.98	14.4	8	2 750	575	40	
				2 163.18			757.11		2.82	1		2 135		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.96				80%	460			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.78				37%	213			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					858.80					3 423			
	
13.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0428	11 907.97	1 173.45	33.16	509.66	50.22	1.42	14.4	7.8	1 948	723	11	
				10 701.36	3.78		458.02	0.16	2.65	14.39		1 214	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			54.41				92%	667			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.71				44%	319			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					591.78					2 934			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.5734	221.62	101.80	102.69	2 564.84	1 178.15	1 188.44	14.4	3.55	21 618	16 965	4 219	
				17.13	1.45		198.25	16.78	2.19	14.47		434	243	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 075.44				77%	13 250			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			716.96				48%	8 260			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 357.24					43 128			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	239.56938	36.04			8 634.08					43 075			
				36.04			8 634.08		179.8			43 075		
	Объем: (11.5734)*20.7													
	
16.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых безасбестовых листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, Этернит, 100 м2 кровли	11.5734	4 877.10	504.69	210.18	56 444.68	5 840.97	2 432.44	14.41	7.41	349 793	84 168	18 024	
				4 162.24	20.39		48 171.27	235.95	5.14	14.39		247 600	3 395	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6 563.07				92%	80 558			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 342.31				44%	38 528			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66 350.06					468 879			
	
17.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", м2	1481.4	73.08			108 265.84					448 221			
				73.08			108 265.84		4.14			448 221		
	Объем: 11.5734*128													
	Поправки: М: =11.6*48.66/1.9775/4.14*1.06	
	
18.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.456	4 972.00	72.11	75.20	7 239.22	104.98	109.49	14.4	6.73	28 451	1 512	737	
				4 824.69	5.48		7 024.75	7.97	3.73	14.38		26 202	115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			121.99				92%	1 497			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			62.12				44%	716			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 423.33					30 664			
	
19.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.364	1 288.77	768.15	4.21	469.11	279.61	1.53	14.4	7.98	4 520	4 026	12	
				516.40	0.16		187.97	0.06	2.56	14.31		481	1	
	Объем: 145.6*0.5*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			265.69				80%	3 222			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			131.44				37%	1 490			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.24					9 232			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.456	4 972.00	72.11	75.20	7 239.22	104.98	109.49	14.4	6.73	28 451	1 512	737	
				4 824.69	5.48		7 024.75	7.97	3.73	14.38		26 202	115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			121.99				92%	1 497			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			62.12				44%	716			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 423.33					30 664			
	
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.456	75.57	75.35	0.22	110.03	109.71	0.32	14.4	5.59	1 582	1 580	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			91.06				71%	1 122			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.31				52%	822			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					272.40					3 525			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.5824	11 907.97	1 173.45	33.16	6 935.20	683.42	19.31	14.4	7.8	26 508	9 841	151	
				10 701.36	3.78		6 232.47	2.20	2.65	14.39		16 516	32	
	Объем: 145.6*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			740.47				92%	9 083			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			377.09				44%	4 344			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 052.76					39 935			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.456	8 813.16	326.90	31.86	12 831.96	475.96	46.39	14.4	7.48	46 099	6 854	347	
				8 454.40	3.03		12 309.61	4.40	3.16	14.36		38 898	63	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			518.79				92%	6 364			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			264.20				44%	3 043			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 614.95					55 506			
	
24.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.08	7 879.49	801.83	8.10	8 509.85	865.98	8.75	14.4	8.06	32 850	12 470	71	
				7 069.56			7 635.12		2.66	1		20 309		
	Накладные расходы		83%			718.76				71%	8 854			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			562.89				52%	6 484			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 791.50					48 188			
	
25.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	14.4	8.06	4 716	2 796	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					8 155			
	
26.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	14.4	8.06	2 076	1 248	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	886			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	649			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 611			
	
27.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.46	1 357.93	327.73	1.01	1 982.58	478.49	1.47	14.4	8.08	13 078	6 890	12	
				1 029.19			1 502.62		4.11	1		6 176		
	Накладные расходы		83%			397.15				71%	4 892			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.02				52%	3 583			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.75					21 553			
	
29.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	775.58	765.14	10.44	93.07	91.82	1.25	14.41	7.36	1 332	1 323	9	
					4.13			0.50	1	14.44			7	
	Накладные расходы		74%			68.32				63%	838			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.16				40%	532			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.55					2 702			
	
30.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.12	12 833.31	745.23	9.03	1 540.00	89.43	1.08	14.41	7.31	3 877	1 289	8	
				12 079.05	0.95		1 449.49	0.11	1.78	14.29		2 580	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			102.97				98%	1 265			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			63.57				56%	723			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 706.54					5 865			
	
31.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.68	27.31			45.88					375			
				27.31			45.88		222.97			375		
	Объем: 0.12*14													
	
32.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		14.41	1	1 533	701		
				75.90			303.60		2.74	1		832		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	617			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	336			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 486			
	
33.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.49	1 505	1 503	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 354			
	
34.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.03	8 220	3 974	837	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.88	14.4		3 408	120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 665			
	
35.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	6.76	1 770.36			11 967.63					19 902			
				1 770.36			11 967.63		2 944.05			19 902		
	Объем: 1.3*1.3*4													
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	34.26	7.56		7.56	259.07		259.07		6.07	1 573		1 573	
										1				
	Объем: 17.48+1157.34*14.5/1000													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	34.26	27.63		27.63	946.52		946.52		6.07	5 745		5 745	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	308 354.41	35 318.90	6 747.61			1 619 892	508 667	43 532	
			266 287.87	370.14				1 067 690	5 328	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 323.18	35 088.97	6 745.28			1 612 775	505 354	43 515	
			264 488.90	369.53				1 063 903	5 319	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	130 385.86					517 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4, 5, 21, 24-28, 33; %=90 - по стр. 3, 6, 34; %=66 - по стр. 7, 9; %=67 - по стр. 11; %=80 - по стр. 12, 19; %=92 - по стр. 13, 16, 18, 20, 22, 23; %=77 - по стр. 14)	31 964.13					392 921			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2, 4, 5, 21, 24-28, 33; %=43 - по стр. 3, 6, 34; %=50 - по стр. 7, 9; %=40 - по стр. 11; %=37 - по стр. 12, 19; %=44 - по стр. 13, 16, 18, 20, 22, 23)	21 858.28					251 730			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	360 145.59					2 257 426			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 031.23	229.93	2.33			7 117	3 313	17	
			1 798.97	0.61				3 787	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29; %=98 - по стр. 30; %=88 - по стр. 32)	221.43					2 720			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29; %=56 - по стр. 30; %=48 - по стр. 32)	138.94					1 591			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 391.60					11 428			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	362 537.19					2 268 854			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	7 758.30					48 553			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	370 295.49					2 317 407			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	7 405.91					46 348			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	377 701.40					2 363 755			
	НДС	67 986.25					425 476			
	Всего с НДС	445 687.65					2 789 231			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)