«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 264 921	руб.	Смета на сумму:	1 264 921	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	________________ /_С.Ю. Донцова_ /	
		
«______»______________ 2015 года	«______»________________ 2015 года	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 51-55 по ул. К. Назаровой в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)
На ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 51-55 по ул. К. Назаровой в г. Калининграде 	
	
Сметная стоимость:	1 264.921	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.910	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	290.808	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	3.68	371.82	252.79	119.03	1 368.30	930.27	438.03	16.11	9.34	19 078	14 987	4 091	
					47.16			173.55	1	18.81			3 264	
	Накладные расходы		99%			1 092.78				84%	15 331			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			662.29				48%	8 760			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 123.37					43 169			
	
2.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	55.2	47.52	20.14	27.38	2 623.10	1 111.51	1 511.60	16.11	7.36	29 032	17 906	11 125	
					3.42			189.00	2.16	16.11			3 045	
	Объем: 368*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 404.55				92%	19 275			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			715.28				44%	9 218			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 742.93					57 525			
	
3.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.42	2 463.06	519.14	1 943.92	1 034.49	218.04	816.45	16.12	4.18	6 928	3 515	3 413	
					177.93			74.73	1	16.1			1 203	
	Накладные расходы		99%			289.84				84%	3 963			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.66				48%	2 265			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 499.99					13 156			
	
4.	ТЕРр 54-4-1 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.42	43 280.26	8 594.61	2 589.38	18 177.71	3 609.74	1 087.54	16.11	7.51	116 333	58 153	8 167	
				32 096.27	229.52		13 480.43	96.40	3.71	16.09		50 012	1 551	
	Накладные расходы		85%			3 150.22				72%	42 987			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			2 964.91				64%	38 211			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 292.84					197 530			
	
5.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.64	2 314.38	619.65	152.98	1 481.20	396.58	97.91	16.11	9.13	10 667	6 389	894	
				1 541.75			986.72		3.43	1		3 384		
	Накладные расходы		85%			337.09				72%	4 600			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			317.26				64%	4 089			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 135.56					19 356			
	
6.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.025	1 561.03	250.39	17.91	39.03	6.26	0.45	16.11	9.03	230	101	4	
				1 292.73			32.32		3.86	1		125		
	Накладные расходы		99%			6.20				84%	85			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.76				48%	48			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.98					363			
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.94	221.62	101.80	102.69	2 202.86	1 011.87	1 020.71	16.11	3.72	20 548	16 301	3 797	
				17.13	1.45		170.27	14.41	2.64	16.18		450	233	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			923.65				77%	12 731			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			615.77				48%	7 936			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 742.28					41 216			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	205.68	36.04			7 412.71					38 791			
				36.04			7 412.71		188.6			38 791		
	Объем: 9.936*20.7													
	
9.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	55.2	202.86	119.97	82.89	11 197.62	6 622.23	4 575.39	16.11	8.94	147 588	106 684	40 904	
									18.43	1				
	Объем: 368*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 960.01				77%	82 147			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 973.34				48%	51 208			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 130.97					280 943			
	
10.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1104	26.54			29 300.16					95 165			
				26.54			29 300.16		86.2			95 165		
	Объем: 368*3													
	
11.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	404.8	7.04			2 849.79					9 667			
				7.04			2 849.79		23.88			9 667		
	Объем: 368*1.10													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	9.2	286.73	122.64	1.26	2 637.90	1 128.25	11.62	16.11	9.16	23 166	18 176	106	
				162.83			1 498.04		3.26	1		4 884		
	Объем: 368*2*1.25													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 049.27				79%	14 359			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			722.08				51%	9 270			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 409.25					46 795			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	460	13.13			6 039.80					19 467			
				13.13			6 039.80		42.32			19 467		
	Объем: 368*1.25													
	
14.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	3.68	5 550.53	274.57	106.59	20 425.95	1 010.42	392.25	16.11	7.6	82 226	16 278	2 981	
				5 169.37	8.91		19 023.28	32.79	3.31	16.09		62 967	528	
	Накладные расходы		106%			1 105.80				90%	15 125			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			563.33				43%	7 227			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 095.09					104 578			
	
15.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2	0.83	278.54	278.54		231.19	231.19		16.11	1	3 724	3 724		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			228.88				84%	3 128			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			138.71				48%	1 788			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					598.78					8 640			
	
16.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.83	2 412.79	1 295.60	2.05	2 002.62	1 075.35	1.70	16.11	6.41	20 611	17 324	11	
				1 115.14			925.57		3.54	1		3 277		
	Накладные расходы		79%			849.53				67%	11 607			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			537.68				40%	6 930			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 389.82					39 148			
	
17.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.83	189.33	101.80	2.94	157.14	84.49	2.44	16.11	9.17	1 678	1 361	22	
				84.59	0.16		70.21	0.13	4.2	18.69		295	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			80.39				80%	1 091			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.77				37%	505			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.30					3 274			
	
18.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	18.52	78.18	4.41	66.71	1 447.82	81.67	1 235.47	1	6.28	7 971	82	7 759	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			81.67				100%	82			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			49.00				60%	49			
	
19.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	18.52	18.71		18.71	346.45		346.45	1	6.28	2 176		2 176	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	110 975.84	17 517.87	11 538.01			655 046	280 981	85 450	
			81 789.30	581.01				288 484	9 827	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 975.84	17 517.87	11 538.01			655 046	280 981	85 450	
			81 789.30	581.01				288 484	9 827	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	45 602.46					163 090			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 6, 15; %=92 - по стр. 2; %=72 - по стр. 4, 5; %=77 - по стр. 7, 9; %=79 - по стр. 12; %=90 - по стр. 14; %=67 - по стр. 16; %=80 - по стр. 17)	16 478.21					226 429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 7, 9, 15; %=44 - по стр. 2; %=64 - по стр. 4, 5; %=51 - по стр. 12; %=43 - по стр. 14; %=40 - по стр. 16; %=37 - по стр. 17)	11 429.85					147 454			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 883.90					1 028 929			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	138 883.90					1 028 929			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 972.12					22 019			
	ИТОГО	141 856.02					1 050 948			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 837.12					21 019			
	ИТОГО	144 693.14					1 071 967			
	НДС 18%	26 044.77					192 954			
	ВСЕГО С НДС	170 737.91					1 264 921			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)