«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 137 102	руб.	Смета на сумму:	1 137 102	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул.Лесопарковая, 24а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши, отмостки, гидроизоляция подвала, ремонт козырька над входом в подвал	
Сметная стоимость:	1 137.102	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.800	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	229.171	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.92	165.55	131.65	33.90	483.41	384.42	98.99	14.4	6.14	6 143	5 536	608	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			380.58				84%	4 650			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			230.65				48%	2 657			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.92	172.51	127.80	44.71	503.73	373.18	130.55	14.41	7.71	6 384	5 377	1 007	
					6.95			20.29	1	14.38			292	
	Накладные расходы		83%			326.58				71%	4 025			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.76				52%	2 948			
										=(65.0* (0.80))				
	
3.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.92	4 877.10	504.69	210.18	14 241.14	1 473.69	613.71	14.41	7.41	88 254	21 236	4 548	
				4 162.24	20.39		12 153.74	59.53	5.14	14.39		62 470	857	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 655.88				92%	20 326			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			843.27				44%	9 721			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	
4.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте, м2	373.76	75.91			28 371.03					117 456			
				75.91			28 371.03		4.14			117 456		
	Объем: 292*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.54/1.9775/4.14*1.06	
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.288	6 775.72	1 449.90	67.19	1 951.41	417.57	19.35	14.4	7.93	12 573	6 013	153	
				5 258.63			1 514.49		4.23	1		6 406		
	Объем: 14+14.8													
	Накладные расходы		83%			346.58				71%	4 269			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			271.42				52%	3 127			
										=(65.0* (0.80))				
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.72	9 291.30	1 358.31	34.61	6 689.74	977.98	24.92	14.4	7.89	31 340	14 083	197	
				7 898.38			5 686.83		3	1		17 061		
	Накладные расходы		83%			811.72				71%	9 999			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			635.69				52%	7 323			
										=(65.0* (0.80))				
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) (прим), 100 м	0.9	3 176.89	1 205.91	20.22	2 859.20	1 085.32	18.20	14.4	7.93	23 041	15 629	144	
				1 950.76			1 755.68		4.14	1		7 269		
	Объем: 60*1.5													
	Накладные расходы		83%			900.82				71%	11 097			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			705.46				52%	8 127			
										=(65.0* (0.80))				
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(после смены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	14.4	6.44	4 814	2 168	97	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.97	14.41		2 548	43	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 614			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 238			
										=(70.0* (0.80))				
	
9.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.64	2 956.30	374.76	6.66	1 892.03	239.85	4.26	14.4	7.79	7 920	3 454	33	
				2 574.88	1.03		1 647.92	0.66	2.69	14.48		4 433	10	
	Накладные расходы		83%			199.62				71%	2 459			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.33				52%	1 801			
										=(65.0* (0.80))				
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.044	221.62	101.80	102.69	452.98	208.08	209.89	14.4	3.55	3 818	2 996	745	
				17.13	1.45		35.01	2.96	2.19	14.47		77	43	
	Объем: 292*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			189.94				77%	2 340			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			126.62				48%	1 459			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	
11.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	42.3108	36.04			1 524.88					7 607			
				36.04			1 524.88		179.8			7 607		
	Объем: 2.044*20.7													
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	14.41	5.49	1 129	1 127	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	800			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	586			
										=(65.0* (0.80))				
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.026196	21 223.62	2 306.00	742.65	555.97	60.41	19.45	14.4	6.38	2 318	870	124	
				18 174.97	28.43		476.11	0.74	2.78	14.43		1 324	11	
	Объем: (0.74*1.18)*3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.82				90%	793			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.02				43%	379			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	
14.	Цена поставщика. 
Окно-люк "VELUX" (0,78х1,18), 1 шт.	3	2 426.33			7 279.00			1	1	32 464			
				2 426.33			7 279.00		4.46	1		32 464		
	Поправки: М: =10714.3*1.01/4.46	
	
15.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	14.4	6.73	11 724	623	304	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	3.73	14.38		10 798	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	616			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	295			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	
16.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.64	8 813.16	326.90	31.86	5 640.42	209.22	20.39	14.4	7.48	20 263	3 013	153	
				8 454.40	3.03		5 410.82	1.94	3.16	14.36		17 098	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			228.05				92%	2 798			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.14				44%	1 338			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	
17.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.56	7 415.77	333.04	13.17	4 152.83	186.50	7.38	14.4	8.06	13 276	2 686	59	
				7 069.56			3 958.95		2.66	1		10 531		
	Объем: 8*7													
	Накладные расходы		83%			154.80				71%	1 907			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.23				52%	1 397			
										=(65.0* (0.80))				
	
18.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	14.4	8.06	3 659	1 499	12	
				5 145.09			926.12		2.32	1		2 149		
	Объем: 14+4													
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 064			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	779			
										=(65.0* (0.80))				
	
19.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				8 231.09			576.18		1.25	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.80))				
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	14.4	8.06	1 209	484	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	252			
										=(65.0* (0.80))				
	
21.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.46	1 357.93	327.73	1.01	624.65	150.76	0.46	14.4	8.08	4 120	2 171	4	
				1 029.19			473.43		4.11	1		1 946		
	Накладные расходы		83%			125.13				71%	1 541			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.99				52%	1 129			
										=(65.0* (0.80))				
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	14.4	6.63	4 756	3 970	84	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	5.01	14.42		703	43	
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	2 007			
										=(63.0* (0.80))				
	
23.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.21	3 086.00			648.06					2 754			
				3 086.00			648.06		13 114.42			2 754		
	Объем: 0.05*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	14.4	6.63	5 200	4 384	63	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	5.01	14.41		754	32	
	Объем: 1+1													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 915			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	2 208			
										=(63.0* (0.80))				
	
25.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 885			
				3 086.00			678.92		13 114.42			2 885		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8 каналов), 100 м труб	0.02	32 504.08	21 309.05	662.76	650.08	426.18	13.26	14.4	6.63	7 280	6 137	88	
				10 532.27	157.78		210.65	3.16	5.01	14.41		1 055	45	
	Объем: 1+1													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			334.89				66%	4 080			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.48				50%	3 091			
										=(63.0* (0.80))				
	
27.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.308	3 086.00			950.49					4 039			
				3 086.00			950.49		13 114.42			4 039		
	Объем: 0.02*2200*7													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10 каналов), 100 м труб	0.01	41 790.96	27 397.35	852.12	417.91	273.97	8.52	14.4	6.63	4 680	3 945	56	
				13 541.49	202.86		135.41	2.03	5.01	14.41		678	29	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			215.28				66%	2 623			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			173.88				50%	1 987			
										=(63.0* (0.80))				
	
29.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.198	3 086.00			611.03					2 597			
				3 086.00			611.03		13 114.42			2 597		
	Объем: 0.01*2200*9													
	
30.	ТЕР 06-01-030-01 
Устройство бетонных оголовков на дымовых трубах (прим), 100 м3 в деле	0.002037	162 241.07	31 087.94	17 325.99	330.49	63.33	35.29	14.41	7.6	2 333	913	268	
				113 827.14	2 596.43		231.87	5.29	4.97	14.39		1 152	76	
	Объем: (0.75*1.23*0.05)+(0.75*1.01*0.05)+(0.8*0.9*0.05)+(0.8*1.03*0.05)+(0.5*1.7*0.05)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.19				80%	791			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.74				44%	435			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.288	2 412.79	1 295.60	2.05	694.88	373.13	0.59	14.4	5.48	6 719	5 373	3	
				1 115.14			321.16		4.18	1		1 342		
	Объем: (0.65+1.13+0.65+0.91+0.7+0.8+0.7+0.93+0.4+1.6)*2*1.7													
	Накладные расходы		79%			294.77				67%	3 600			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			186.57				40%	2 149			
										=(50.0* (0.80))				
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска  дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	2 291.60	114.18	14.24	659.98	32.88	4.10	14.4	8	2 263	474	33	
				2 163.18			623.00		2.82	1		1 757		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.24				80%	379			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.45				37%	175			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	
33.	ТЕР 09-03-002-12 
Монтаж балок перекрытия при высоте здания до 25 м, прим, 1 т конструкций	0.00632	1 056.39	227.30	660.46	6.68	1.44	4.17	14.41	5.26	47	21	22	
				168.63	54.71		1.07	0.35	3.89	14.4		4	5	
	Объем: 0.00158*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.45				69%	18			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			1.29				58%	15			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.80))				
	
34.	ТССЦ 101-1033 
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18, т	0.00632	6 122.60			38.69					160			
				6 122.60			38.69		25 312.53			160		
	Объем: 0.00158*4													
	
35.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021	358.47	69.00	13.01	7.53	1.45	0.27	14.4	2.66	39	21	1	
				276.46	0.14		5.81		2.99	14.73		17		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.17				69%	14			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.87				48%	10			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	10.602	7.56		7.56	80.17		80.17		6.07	487		487	
										1				
	Объем: (2.92*1.45+7.3*0.46+3.01)													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	10.602	27.63		27.63	292.91		292.91		6.07	1 778		1 778	
										1				
	Объем: (2.92*1.45+7.3*0.46+3.01)													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	Ремонт козырька над входом в подвал	
	
38.	ТЕР 09-01-005-04 
Демонтаж металлического каркаса  (прим), 1 т конструкций	0.14352	372.71	145.17	227.54	53.49	20.83	32.66	14.4	6.93	526	300	226	
					19.87			2.85	3.94	14.39			41	
	Объем: 143.52/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			19.18				69%	235			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			17.05				58%	198			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.80))				
	
39.	ТЕР 09-03-002-12 
Монтаж металлического каркаса  (прим), 1 т конструкций	0.14352	1 056.39	227.30	660.46	151.61	32.62	94.79	14.41	5.26	1 063	470	499	
				168.63	54.71		24.20	7.85	3.89	14.4		94	113	
	Объем: 143.52/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			32.78				69%	402			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			29.14				58%	338			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.80))				
	
40.	ТССЦ 103-1506 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 4 мм, м	25	43.22			1 080.50					3 529			
				43.22			1 080.50		141.14			3 529		
	Объем: 2.5*4+3*2+1.5*6													
	
41.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	0.06	2 713.25	179.98	29.68	162.80	10.80	1.78	14.41	7.81	659	156	14	
				2 503.59	4.13		150.22	0.25	3.26	14.44		490	4	
	Объем: 1.5*4													
	Накладные расходы		83%			9.17				71%	114			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.18				52%	83			
										=(65.0* (0.80))				
	
42.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	0.06	8 171.06	405.87	165.99	490.26	24.35	9.96	14.41	7.09	2 592	351	71	
				7 599.20	14.91		455.95	0.89	4.76	14.39		2 170	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			27.26				92%	335			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.88				44%	160			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	
43.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	2.75	137.86			379.12					1 494			
				137.86			379.12		543.11			1 494		
	Объем: (4+1.5)*0.5													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	92 334.75	8 051.49	1 831.29			458 601	115 964	11 893	
			82 452.00	120.34				330 751	1 732	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 042.47	7 996.60	1 699.67			453 436	115 173	11 146	
			81 346.23	109.29				327 124	1 573	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 481.22					171 456			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	7 209.57					88 486			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	4 963.76					57 113			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 215.80					599 035			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	211.78	54.89	131.62			1 636	791	747	
			25.27	11.05				98	159	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	53.41					656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	47.48					551			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	312.67					2 843			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 080.50					3 529			
			1 080.50					3 529		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 080.50					3 529			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	104 608.97					605 407			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 238.63					12 956			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	106 847.60					618 363			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 136.95					12 367			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	108 984.55					630 730			
	НДС	19 617.22					113 531			
	Всего с НДС	128 601.77					744 261			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 262.98					89 142			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 011.24					57 664			
	
	Раздел 2.  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА, УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	
	
44.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	5.12	363.53	86.00	277.53	1 861.27	440.32	1 420.95	14.4	4.42	12 621	6 341	6 281	
					25.40			130.05	1	14.39			1 871	
	Объем: (14+13+3+8+13+13)*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			564.67				84%	6 898			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			342.22				48%	3 942			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	
45.	ТЕРр 51-2-1 
Разработка грунта вдоль дома для устройства гидроизоляции (прим), 100 м3 грунта	1.28	6 029.17	3 653.56	1.01	7 717.34	4 676.56	1.29	14.41	8.08	79 740	67 389	10	
				2 374.60			3 039.49		4.06	1		12 340		
	Объем: 64*1*2													
	Накладные расходы		75%			3 507.42				64%	43 129			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			2 104.45				36%	24 260			
										=(45.0* (0.80))				
	
46.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1	1 615.27	301.17	30.24	1 615.27	301.17	30.24	14.4	6.44	9 629	4 337	195	
				1 283.86	5.99		1 283.86	5.99	3.97	14.41		5 097	86	
	Накладные расходы		86%			264.16				73%	3 229			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			215.01				56%	2 477			
										=(70.0* (0.80))				
	
47.	ТЕРр 52-14-1 
Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2	1.28	4 355.96	285.08	6.08	5 575.63	364.90	7.78	14.4	8.05	20 250	5 255	63	
				4 064.80			5 202.94		2.87	1		14 932		
	Объем: 64*2													
	Накладные расходы		93%			339.36				79%	4 151			
										=(93.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			273.68				60%	3 153			
										=(75.0* (0.80))				
	
48.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.152	810.13	810.13		933.27	933.27		14.4	1	13 439	13 439		
									1	1				
	Объем: 128-(64*0.2*1)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			671.95				61%	8 198			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			354.64				31%	4 166			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	
49.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.128	490.29	490.29		62.76	62.76		14.4	1	904	904		
									1	1				
	Объем: 64*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			45.19				61%	551			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			23.85				31%	280			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	
	Отмостка	
	
50.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.4	203.51	35.93	41.45	1 302.44	229.93	265.28	14.41	4.58	10 138	3 313	1 215	
				126.13	4.21		807.23	26.96	6.95	14.4		5 610	388	
	Объем: 64*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			285.15				94%	3 479			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			164.41				51%	1 888			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	
51.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.4	452.40	40.32	76.78	2 895.39	258.04	491.36	14.41	4.53	17 318	3 718	2 226	
				335.31	7.73		2 145.98	49.44	5.3	14.39		11 374	711	
	Объем: 64*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			341.30				94%	4 163			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			196.79				51%	2 259			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	
52.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.4	730.22	37.46	0.38	4 673.41	239.72	2.40	14.4	5.17	25 133	3 452	12	
				692.39			4 431.30		4.89	1		21 669		
	Объем: 64*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			266.09				94%	3 245			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			153.42				51%	1 761			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	
	СМЕНА ОКНА В ПОДВАЛЕ	
	
53.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0048	1 734.68	1 482.28	252.40	8.33	7.11	1.21	14.41	7.36	111	103	9	
					100.00			0.48	1	14.43			7	
	Объем: 0.6*0.8*1													
	Накладные расходы		99%			7.51				84%	92			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.55				48%	53			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	
54.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	14.4	6.38	425	159	23	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	14.43		243	2	
	Объем: 0.6*0.8*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	145			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	69			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	
55.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.48	3 070.76			1 473.96					2 414			
				3 070.76			1 473.96		5 029.56			2 414		
	Объем: 0.6*0.8*1													
	
56.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.264	7.56		7.56	85.18		85.18		6.07	517		517	
										1				
	Объем: 5.12*2.2													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
57.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	31.744	27.63		27.63	877.01		877.01		6.07	5 323		5 323	
										1				
	Объем: 12.8*1.6+5.12*2.2													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	29 183.13	7 524.85	3 186.26			197 962	108 410	15 874	
			18 472.00	213.06				73 679	3 065	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 183.13	7 524.85	3 186.26			197 962	108 410	15 874	
			18 472.00	213.06				73 679	3 065	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 473.96					2 414			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	6 304.68					77 281			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 839.08					44 307			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 326.89					319 550			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	39 326.89					319 550			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	841.60					6 838			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	40 168.49					326 388			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	803.37					6 528			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	40 971.86					332 916			
	НДС	7 374.93					59 925			
	Всего с НДС	48 346.79					392 841			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 304.68					77 281			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 839.08					44 307			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	121 517.88	15 576.34	5 017.55			656 563	224 374	27 767	
			100 924.00	333.40				404 430	4 797	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	120 225.60	15 521.45	4 885.93			651 398	223 583	27 020	
			99 818.23	322.35				400 803	4 638	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 955.18					173 870			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	13 514.25					165 767			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	8 802.84					101 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	142 542.69					918 585			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	211.78	54.89	131.62			1 636	791	747	
			25.27	11.05				98	159	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	53.41					656			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	47.48					551			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	312.67					2 843			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 080.50					3 529			
			1 080.50					3 529		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 080.50					3 529			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	143 935.86					924 957			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 080.23					19 794			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	147 016.09					944 751			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 940.32					18 895			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	149 956.41					963 646			
	НДС	26 992.15					173 456			
	Всего с НДС	176 948.56					1 137 102			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 567.66					166 423			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 850.32					101 971			

Составил:	
	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)