«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 677 256	руб.	Смета на сумму:	2 677 256	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «Теплосервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Черкас В.А./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт МКД по ул.Летней 16а г.Калининграда (по решению суда)	
Сметная стоимость:	2 677.256	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	2.215	тыс. руб.	
монтажных работ:	105.860	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.998	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	552.129	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.189	1 307.04	549.87	10.64	6 782.23	2 853.30	55.19	14.41	8.06	61 123	41 116	445	
				746.53			3 873.74		5.05	1		19 562		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			3 138.63				93%	38 238			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 940.24				54%	22 203			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 861.10					121 564			
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.52	63.27	49.68	13.59	32.90	25.83	7.07	14.4	2.12	387	372	15	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			20.15				66%	246			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.92				40%	149			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.96					781			
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.52	4 688.98	197.81	4 246.36	2 438.27	102.86	2 208.11	14.41	3.72	10 229	1 482	8 214	
				244.81	143.10		127.30	74.41	4.18	14.41		532	1 072	
	Накладные расходы		78%			138.27				66%	1 686			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			88.64				40%	1 022			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 665.18					12 936			
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных+откосов+цоколя +спуск в подвал, 100 м2	5.29	188.95	188.95		999.55	999.55		14.4	1	14 393	14 393		
									1	1				
	Объем: 455.7+36.22+30.68+6.4													
	Накладные расходы		99%			989.55				84%	12 090			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			599.73				48%	6 909			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 588.83					33 392			
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.63	37.19	25.77		172.19	119.32		14.41	1	2 006	1 719		
				11.42			52.87		5.42	1		287		
	Накладные расходы		86%			102.62				73%	1 255			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			83.52				56%	963			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.33					4 224			
	
6.	Е15-01-080-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	4.557	40 613.99	3 949.94	5 786.76	185 077.96	17 999.87	26 370.28	14.41	5.23	636 498	259 378	137 917	
				30 877.29	307.74		140 707.81	1 402.36	1.7	14.4		239 203	20 194	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18 432.12				80%	223 658			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9 119.05				37%	103 442			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212 629.13					963 597			
	
7.	С104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	51.038	671.40			34 266.91					189 997			
				671.40			34 266.91		3 722.66			189 997		
	Объем: 455.7*1.12*0.1													
	
8.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.733	80.30	76.91	1.68	58.86	56.38	1.23	14.4	7.88	824	812	10	
				1.71	0.16		1.25	0.12	2.19	14.31		3	2	
	Объем: 36.22+30.68+6.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			53.68				80%	651			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.56				37%	301			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.09					1 776			
	
9.	С101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.6	15.82			151.87					499			
				15.82			151.87		51.99			499		
	Объем: 73.3*0.013/100*1010													
	
10.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя+откосы+вход в подвал), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.733	2 074.12	832.23	83.91	1 520.33	610.03	61.51	14.4	8.91	12 880	8 784	548	
				1 157.98	39.06		848.80	28.63	4.18	14.39		3 548	412	
	Объем: 36.22+30.68+6.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			606.73				80%	7 357			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			300.17				37%	3 403			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 427.23					23 639			
	
11.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.733	2 291.60	114.18	14.24	1 679.74	83.70	10.44	14.4	8	5 760	1 205	83	
				2 163.18			1 585.61		2.82	1		4 471		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			79.52				80%	964			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.34				37%	446			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 798.59					7 170			
	
12.	С201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой на откосах, м	245.5	5.87			1 441.09					4 760			
				5.87			1 441.09		19.39			4 760		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	234 621.90	22 850.84	28 713.83			939 356	329 261	147 232	
			183 057.25	1 505.52				462 862	21 680	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	233 180.81	22 850.84	28 713.83			934 596	329 261	147 232	
			181 616.16	1 505.52				458 102	21 680	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 418.78					190 496			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4; %=73 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 8, 10, 11)	23 561.25					286 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4; %=56 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6, 8, 10, 11)	12 210.16					138 836			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	268 952.22					1 359 576			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 441.09					4 760			
			1 441.09					4 760		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 441.09					4 760			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	270 393.31					1 364 336			
	Строительный контроль 2,14%	5 786.42					29 197			
	Всего со строительным контролем	276 179.73					1 393 533			
	Непредвиденные расходы	5 523.59					27 871			
	Итого с непредвиденными затратами	281 703.32					1 421 404			
	НДС	50 706.60					255 853			
	Всего с НДС	332 409.92					1 677 257			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 561.25					286 144			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 210.16					138 836			
	
	Раздел 2.  Окна подъездные	
	
13.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0328	1 870.07	1 617.67	252.40	61.34	53.06	8.28	14.41	7.36	826	765	61	
					100.00			3.28	1	14.43			47	
	Объем: 1.6*1.3+1*1.2													
	Накладные расходы		99%			55.78				84%	682			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.80				48%	390			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.92					1 898			
	
14.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.012	21 833.35	2 767.20	891.18	262.00	33.21	10.69	14.4	6.38	1 153	478	68	
				18 174.97	34.11		218.10	0.41	2.78	14.43		606	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			35.64				90%	436			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.15				43%	208			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					315.79					1 797			
	
15.	Е10-01-034-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.021	15 214.20	1 721.71	624.86	319.50	36.16	13.12	14.4	6.75	1 387	521	89	
				12 867.63	10.66		270.22	0.22	2.88	14.42		778	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			38.56				90%	472			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.65				43%	225			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.71					2 084			
	
16.	С203-9096 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные пластиковые, м2	2.08												
									2.88					
	Объем: (0.0208)*100													
	
17.	С203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	1.2	2 102.05			2 522.46					4 077			
				2 102.05			2 522.46		3 397.91			4 077		
	
18.	С203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	2.1	1 770.36			3 717.76					6 183			
				1 770.36			3 717.76		2 944.05			6 183		
	Объем: 1.6*1.3													
	
19.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.03	5 825.86	220.54	20.63	174.78	6.62	0.62	14.4	8	395	95	5	
				5 584.70	0.65		167.54	0.02	1.76	14.35		295		
	Объем: 1.8+1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			7.04				90%	86			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.59				43%	41			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.40					521			
	
20.	С101-2905 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	3	52.82			158.46					533			
				52.82			158.46		177.5			533		
	
21.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.016	6 181.26	1 849.25	114.03	98.90	29.59	1.82	14.4	9.22	673	426	17	
				4 217.99	32.69		67.49	0.52	3.41	14.4		230	8	
	Объем: 7.9*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.60				80%	347			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.15				37%	161			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.66					1 181			
	
22.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	549.16	139.13	4.21	8.79	2.23	0.07	14.41	7.98	53	32	1	
				405.82	0.16		6.49		3.19	14.31		21		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2.12				80%	26			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.05				37%	12			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.96					90			
	
23.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	1 334.54	277.90	13.08	21.35	4.45	0.21	14.41	8.03	125	64	2	
				1 043.57	0.16		16.70		3.55	14.31		59		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.23				80%	51			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.09				37%	24			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.67					200			
	
24.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.506	2 956.30	374.76	6.66	1 495.89	189.63	3.37	14.4	7.79	6 262	2 731	26	
				2 574.88	1.03		1 302.89	0.52	2.69	14.48		3 505	8	
	Накладные расходы		83%			157.82				71%	1 945			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			123.60				52%	1 424			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 777.31					9 631			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 841.23	354.95	38.18			21 667	5 112	269	
			8 448.11	4.97				16 287	72	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 841.23	354.95	38.18			21 667	5 112	269	
			8 448.11	4.97				16 287	72	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 398.68					10 793			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 13; %=90 - по стр. 14, 15, 19; %=80 - по стр. 21-23; %=71 - по стр. 24)	329.79					4 043			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13; %=43 - по стр. 14, 15, 19; %=37 - по стр. 21-23; %=52 - по стр. 24)	216.08					2 484			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 387.10					28 194			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	9 387.10					28 194			
	Строительный контроль 2,14%	200.88					603			
	Всего со строительным контролем	9 587.98					28 797			
	Непредвиденные расходы	191.76					576			
	Итого с непредвиденными затратами	9 779.74					29 373			
	НДС	1 760.35					5 287			
	Всего с НДС	11 540.09					34 660			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	329.79					4 043			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	216.08					2 484			
	
	Раздел 3.  Крыша	
	
25.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.95	165.55	131.65	33.90	322.82	256.72	66.11	14.4	6.14	4 103	3 697	406	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			254.15				84%	3 105			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			154.03				48%	1 775			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					731.00					8 983			
	
26.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.95	172.51	127.80	44.71	336.39	249.21	87.18	14.41	7.71	4 263	3 591	672	
					6.95			13.55	1	14.38			195	
	Накладные расходы		83%			218.09				71%	2 688			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.79				52%	1 969			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.27					8 920			
	
27.	Е58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.55	4 519.16	360.82	36.65	2 485.54	198.45	20.16	14.4	7.97	12 539	2 858	161	
				4 121.69			2 266.93		4.2	1		9 521		
	Накладные расходы		83%			164.71				71%	2 029			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.99				52%	1 486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 779.25					16 054			
	
28.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылок), 100 м	0.264	3 176.89	1 205.91	20.22	838.70	318.36	5.34	14.4	7.93	6 759	4 584	42	
				1 950.76			515.00		4.14	1		2 132		
	Накладные расходы		83%			264.24				71%	3 255			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			206.93				52%	2 384			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 309.87					12 397			
	
29.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.19	6 775.72	1 449.90	67.19	1 287.39	275.48	12.77	14.4	7.93	8 295	3 967	101	
				5 258.63			999.14		4.23	1		4 226		
	Накладные расходы		83%			228.65				71%	2 817			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179.06				52%	2 063			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.10					13 174			
	
30.	Е58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	22	162.60	38.37	35.62	3 577.20	844.14	783.64	14.4	7.97	26 667	12 156	6 246	
				88.61			1 949.42		4.24	1		8 266		
	Накладные расходы		83%			700.64				71%	8 631			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			548.69				52%	6 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 826.53					41 619			
	
31.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	1.95	4 877.10	504.69	210.18	9 510.35	984.14	409.84	14.41	7.41	58 937	14 182	3 037	
				4 162.24	20.39		8 116.37	39.76	5.14	14.39		41 718	572	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 105.81				92%	13 574			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			563.15				44%	6 492			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 179.31					79 002			
	
32.	Цена поставщика. 
((ГК "Гидрокомфорт")) 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2 кровли	249.6	75.70			18 893.92			1	1	78 221			
				75.70			18 893.92		4.14	1		78 221		
	Объем: 195*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.4/1.9775/4.14*1.06	
	
33.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.05	221.62	101.80	102.69	454.31	208.69	210.51	14.4	3.55	3 829	3 005	747	
				17.13	1.45		35.12	2.97	2.19	14.47		77	43	
	Объем: 195+10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			190.49				77%	2 347			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127.00				48%	1 463			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.80					7 639			
	
34.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	42.435	36.04			1 529.36					7 630			
				36.04			1 529.36		179.8			7 630		
	Объем: 20.7*2.05													
	
35.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлатов) прим., 1 м3	0.3	218.68	77.46	141.22	65.60	23.24	42.37	14.4	4.42	522	335	187	
					12.93			3.88	1	14.39			56	
	Накладные расходы		99%			26.85				84%	328			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.27				48%	188			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.72					1 038			
	
36.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)прим., 100 м3 кладки	0.003	136 578.60	5 963.00	3 790.41	409.74	17.89	11.37	14.4	7.71	1 852	258	88	
				126 825.19	588.90		380.48	1.77	3.96	14.39		1 507	25	
	Накладные расходы		86%			16.91				73%	207			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			13.76				56%	158			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					440.41					2 217			
	
37.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4канальных), 100 м труб	0.088	8 572.20	5 513.35	252.31	754.35	485.17	22.20	14.4	6.63	8 371	6 987	147	
				2 806.54	60.12		246.98	5.29	5.01	14.42		1 237	76	
	Объем: 2.2*4													
	Накладные расходы		78%			382.56				66%	4 662			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			308.99				50%	3 532			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 445.90					16 564			
	
38.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.37	2 934.00			1 085.58					4 674			
				2 934.00			1 085.58		12 633.52			4 674		
	Объем: 0.088*4200													
	
39.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.088	13 930.32	9 132.45	284.04	1 225.87	803.66	25.00	14.4	6.63	13 728	11 573	166	
				4 513.83	67.62		397.22	5.95	5.01	14.41		1 990	86	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			631.50				66%	7 695			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			510.05				50%	5 830			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 367.42					27 252			
	
40.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.581	2 934.00			1 704.65					7 340			
				2 934.00			1 704.65		12 633.52			7 340		
	Объем: 0.088*2200*3													
	
41.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канальных), 100 м труб	0.056	8 572.20	5 513.35	252.31	480.04	308.75	14.13	14.4	6.63	5 327	4 446	94	
				2 806.54	60.12		157.17	3.37	5.01	14.42		787	49	
	Объем: 2.8*2													
	Накладные расходы		78%			243.45				66%	2 967			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			196.64				50%	2 248			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.13					10 541			
	
42.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.235	2 934.00			689.49					2 969			
				2 934.00			689.49		12 633.52			2 969		
	Объем: 0.056*4200													
	
43.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти канальных), 100 м труб	0.056	23 217.20	15 220.75	473.40	1 300.16	852.36	26.51	14.4	6.63	14 560	12 274	176	
				7 523.05	112.70		421.29	6.31	5.01	14.41		2 111	91	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			669.76				66%	8 161			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			540.96				50%	6 183			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 510.88					28 903			
	
44.	С404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.616	2 934.00			1 807.34					7 782			
				2 934.00			1 807.34		12 633.52			7 782		
	Объем: 0.056*2200*5													
	
45.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.388	2 412.79	1 295.60	2.05	936.16	502.69	0.80	14.4	5.48	9 052	7 239	4	
				1 115.14			432.67		4.18	1		1 809		
	Накладные расходы		79%			397.13				67%	4 850			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			251.35				40%	2 896			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 584.63					16 798			
	
46.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.388	2 291.60	114.18	14.24	889.14	44.30	5.52	14.4	8	3 049	638	44	
				2 163.18			839.31		2.82	1		2 367		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			42.09				80%	510			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.82				37%	236			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					952.05					3 795			
	
47.	Е58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.21	75.57	75.35	0.22	15.87	15.82	0.05	14.4	5.59	228	228		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			13.13				71%	162			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.28				52%	119			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.28					508			
	
48.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.21	8 813.16	326.90	31.86	1 850.76	68.65	6.69	14.4	7.48	6 649	989	50	
				8 454.40	3.03		1 775.42	0.64	3.16	14.36		5 610	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			74.83				92%	918			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.11				44%	439			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 963.70					8 006			
	
49.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,4 м, 100 м	0.126	2 956.30	374.76	6.66	372.49	47.22	0.84	14.4	7.79	1 559	680	7	
				2 574.88	1.03		324.43	0.13	2.69	14.48		873	2	
	Накладные расходы		83%			39.30				71%	484			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.78				52%	355			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.57					2 398			
	
50.	Е58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	14.4	8.06	4 741	959	21	
				7 069.56			1 413.91		2.66	1		3 761		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	681			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	499			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					5 921			
	
51.	Е58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	5 731.49	578.30	8.10	343.89	34.70	0.49	14.4	8.06	1 220	500	4	
				5 145.09			308.71		2.32	1		716		
	Накладные расходы		83%			28.80				71%	355			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.56				52%	260			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					395.25					1 835			
	
52.	Е58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.06	345	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					515			
	
53.	Е58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.06	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
	
54.	Е58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.16	1 357.93	327.73	1.01	217.27	52.44	0.16	14.4	8.08	1 433	755	1	
				1 029.19			164.67		4.11	1		677		
	Накладные расходы		83%			43.53				71%	536			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.09				52%	393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.88					2 362			
	
55.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	0.257	4 972.00	72.11	75.20	1 277.80	18.53	19.33	14.4	6.73	5 022	267	130	
				4 824.69	5.48		1 239.95	1.41	3.73	14.38		4 625	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.54				92%	264			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.97				44%	126			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 310.30					5 412			
	
56.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.257	4 972.00	72.11	75.20	1 277.80	18.53	19.33	14.4	6.73	5 022	267	130	
				4 824.69	5.48		1 239.95	1.41	3.73	14.38		4 625	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.54				92%	264			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.97				44%	126			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 310.30					5 412			
	
57.	Е58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	14.41	5.49	830	829	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	589			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	431			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					1 850			
	
58.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
59.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.7	3 070.76			2 149.53					3 521			
				3 070.76			2 149.53		5 029.56			3 521		
	Объем: 0.5*0.7*2													
	
60.	Е54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза из  досок, 100 м2 подшивки	0.1	257.63	231.54	26.09	25.76	23.15	2.61	14.4	7.36	353	333	19	
					10.34			1.03	1	14.42			15	
	Накладные расходы		85%			20.55				72%	251			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			19.34				64%	223			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.66					826			
	
61.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов (прим), 100 м2 потолка	0.1	4 610.12	423.79	117.39	461.01	42.38	11.74	14.41	7.42	2 036	611	87	
				4 068.95	5.10		406.90	0.51	3.29	14.38		1 339	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			45.46				90%	556			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.16				43%	266			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					529.63					2 858			
	
62.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 316.51	347.48	6.74	131.65	34.75	0.67	14.4	8.02	746	500	5	
				962.29	0.16		96.23	0.02	2.5	14.31		241		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.03				80%	400			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.34				37%	185			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.02					1 331			
	
63.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовники), 100 м2 покрытия	0.29	11 907.97	1 173.45	33.16	3 453.31	340.30	9.62	14.4	7.8	13 199	4 900	75	
				10 701.36	3.78		3 103.39	1.09	2.65	14.39		8 224	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			368.70				92%	4 523			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			187.76				44%	2 163			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 009.78					19 885			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	64 757.89	7 351.09	1 877.71			341 829	105 871	13 269	
			55 529.15	93.24				222 692	1 342	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 757.89	7 351.09	1 877.71			341 829	105 871	13 269	
			55 529.15	93.24				222 692	1 342	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 859.87					112 137			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25, 35; %=71 - по стр. 26-30, 47, 49-54, 57; %=92 - по стр. 31, 48, 55, 56, 63; %=77 - по стр. 33; %=73 - по стр. 36; %=66 - по стр. 37, 39, 41, 43; %=67 - по стр. 45; %=80 - по стр. 46, 62; %=90 - по стр. 58, 61; %=72 - по стр. 60)	6 517.11					79 846			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25, 33, 35; %=52 - по стр. 26-30, 47, 49-54, 57; %=44 - по стр. 31, 48, 55, 56, 63; %=56 - по стр. 36; %=50 - по стр. 37, 39, 41, 43; %=40 - по стр. 45; %=37 - по стр. 46, 62; %=43 - по стр. 58, 61; %=64 - по стр. 60)	4 511.80					51 828			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 786.80					473 503			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	75 786.80					473 503			
	Строительный контроль 2,14%	1 621.84					10 133			
	Всего со строительным контролем	77 408.64					483 636			
	Непредвиденные расходы	1 548.17					9 673			
	Итого с непредвиденными затратами	78 956.81					493 309			
	НДС	14 212.23					88 796			
	Всего с НДС	93 169.04					582 105			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 517.11					79 846			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 511.80					51 828			
	
	Раздел 4.  ХВС	
	
64.	Е65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.18	391.23	305.70	8.28	70.42	55.03	1.49	14.4	4.52	847	792	7	
				77.25	1.29		13.91	0.23	3.47	14.45		48	3	
	Накладные расходы		74%			40.89				63%	501			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.63				40%	318			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.94					1 666			
	
65.	Е65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм, 100 м трубопровода	0.465	673.19	525.85	14.21	313.03	244.52	6.61	14.4	4.5	3 766	3 521	30	
				133.13	2.20		61.91	1.02	3.47	14.4		215	15	
	Накладные расходы		74%			181.70				63%	2 228			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			122.77				40%	1 414			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					617.50					7 408			
	
66.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.18	3 534.19	2 172.41	1 280.52	636.15	391.03	230.49	14.41	5.87	7 048	5 635	1 353	
				81.26	185.73		14.63	33.43	4.09	14.39		60	481	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			488.13				98%	5 994			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			301.37				56%	3 425			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 425.65					16 467			
	
67.	С507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	16.722	19.03			318.22					434			
				19.03			318.22		25.93			434		
	Объем: 18*0.929													
	
68.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.645	3 432.88	2 357.66	944.60	2 214.21	1 520.69	609.26	14.41	5.93	25 889	21 913	3 613	
				130.62	133.64		84.25	86.19	4.31	14.39		363	1 240	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 847.91				98%	22 690			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 140.88				56%	12 966			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 203.01					61 545			
	
69.	С507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	60.437	33.67			2 034.91					4 608			
				33.67			2 034.91		76.25			4 608		
	Объем: 64.5*0.937													
	
70.	С301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	11.55	27.31			315.43					2 575			
				27.31			315.43		222.97			2 575		
	Объем: 82.5*0.14													
	
71.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим), 10 м трубопровода	8.25	212.53	51.10	39.33	1 753.38	421.59	324.47	14.41	7.86	11 738	6 075	2 550	
				122.10			1 007.33		3.09	1		3 113		
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  С113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  С506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			379.43				77%	4 678			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.95				48%	2 916			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 385.77					19 332			
	
72.	С104-0350 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	19.8	6.89			136.42					695			
				6.89			136.42		35.12			695		
	Объем: 18*1.1													
	
73.	С104-0353 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	70.95	9.09			644.94					3 438			
				9.09			644.94		48.46			3 438		
	Объем: 64.5*1.1													
	
74.	С302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	6	17.28			103.68					447			
				17.28			103.68		74.42			447		
	
75.	С Цена поставщик. 
Переходы 25/16, шт	6	6.06			36.38					162			
				6.06			36.38		4.46			162		
	Поправки: М: =26/4.46*1.04	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	8 577.17	2 632.86	1 172.32			61 647	37 936	7 553	
			4 772.01	120.87				16 158	1 739	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 353.13					5 042			
			2 353.13					5 042		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 353.13					5 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 353.13					5 042			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 571.12	421.59	324.47			16 033	6 075	2 550	
			1 825.07					7 408		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	817.74					4 295			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 71)	379.43					4 678			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 71)	252.95					2 916			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 203.50					23 627			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 652.92	2 211.27	847.85			40 572	31 861	5 003	
			593.81	120.87				3 708	1 739	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 64, 65; %=98 - по стр. 66, 68)	2 558.63					31 412			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 64, 65; %=56 - по стр. 66, 68)	1 592.65					18 123			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 804.20					90 107			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	13 360.83					118 776			
	Строительный контроль 2,14%	285.92					2 542			
	Всего со строительным контролем	13 646.75					121 318			
	Непредвиденные расходы	272.94					2 426			
	Итого с непредвиденными затратами	13 919.69					123 744			
	НДС	2 505.54					22 274			
	Всего с НДС	16 425.23					146 018			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 938.06					36 090			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 845.60					21 039			
	
	Раздел 5.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
76.	Е46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.6	363.53	86.00	277.53	218.12	51.60	166.52	14.4	4.42	1 479	743	736	
					25.40			15.24	1	14.39			219	
	Объем: 12*1*0.05													
	Накладные расходы		99%			66.17				84%	808			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.10				48%	462			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.40					2 749			
	
77.	Е01-02-057-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.096	1 123.60	1 123.60		107.87	107.87		14.4	1	1 553	1 553		
									1	1				
	Объем: 12*1*0.8													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			77.67				61%	947			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			40.99				31%	481			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					226.53					2 982			
	
78.	Е65-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	1 015.81	1 000.16	15.65	121.90	120.02	1.88	14.41	7.36	1 743	1 729	14	
					6.20			0.74	1	14.43			11	
	Накладные расходы		74%			89.36				63%	1 096			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			60.38				40%	696			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.64					3 535			
	
79.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.18	1 327.14	122.03	53.85	238.89	21.97	9.69	14.4	4.98	1 809	316	48	
				1 151.26	5.90		207.23	1.06	6.97	14.4		1 444	15	
	Объем: 12*1*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			26.95				99%	328			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			17.50				61%	202			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.34					2 339			
	
80.	Е16-04-001-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм, 100 м трубопровода	0.12	2 552.00	770.55	23.10	306.24	92.47	2.77	14.4	7.34	2 673	1 332	20	
				1 758.35	2.49		211.00	0.30	6.26	14.4		1 321	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			106.69				98%	1 309			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			65.87				56%	748			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.79					4 730			
	
81.	С Цена поставщик. 
Труба коричневая ПВХ Д200*4,0, м	12	69.02			828.27					3 694			
				69.02			828.27		4.46			3 694		
	Поправки: М: =296/4.46*1.04	
	
82.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта	0.078	972.15	972.15		75.83	75.83		14.4	1	1 092	1 092		
									1	1				
	Объем: 12*1*0.65													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			54.60				61%	666			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			28.82				31%	339			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.24					2 097			
	
83.	С408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.8	104.66			816.35					5 688			
				104.66			816.35		729.27			5 688		
	
84.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.6	737.79	44.95	0.45	442.67	26.97	0.27	14.4	5.17	2 421	388	1	
				692.39			415.43		4.89	1		2 031		
	Объем: 12*1*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			29.94				94%	365			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.26				51%	198			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					489.87					2 984			
	
85.	Е65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	775.58	765.14	10.44	310.23	306.06	4.18	14.41	7.36	4 441	4 410	31	
					4.13			1.65	1	14.44			24	
	Накладные расходы		74%			227.71				63%	2 793			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			153.86				40%	1 774			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.79					9 008			
	
86.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 984.16	894.28	10.83	5 193.66	357.71	4.33	14.41	7.31	13 787	5 155	32	
				12 079.05	1.14		4 831.62	0.46	1.78	14.29		8 600	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			411.90				98%	5 059			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			254.30				56%	2 891			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 859.86					21 736			
	
87.	С301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	5.6	27.31			152.94					1 249			
				27.31			152.94		222.97			1 249		
	Объем: 0.4*14													
	
88.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.08	2 535	1 608	12	
				179.83			179.83		5.09	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					5 011			
	
89.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ д.110мм 90град., шт	4	8.86			35.44					158			
				8.86			35.44		4.46			158		
	Поправки: М: =38.0/4.46*1.04	
	
90.	С.Цена поставщик 
Ревизия ПВХ 110, шт	2	68.13			136.25					608			
				68.13			136.25		4.46			608		
	Поправки: М: =292.16/4.46*1.04	
	
91.	С Цена поставщик. 
Тройник п/этиленовый 100мм, шт	8	15.16			121.26					541			
				15.16			121.26		4.46			541		
	Поправки: М: =65/4.46*1.04	
	
92.	Е16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	14	28.24	23.92		395.30	334.82		14.41	1	5 141	4 825		
				4.32			60.48		5.23	1		316		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			385.04				98%	4 729			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			237.72				56%	2 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 018.07					12 572			
	
93.	Е69-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.13	1 220.10	711.87	1.63	158.61	92.54	0.21	14.4	7.36	1 580	1 333	2	
				506.60	0.65		65.86	0.08	3.74	14.34		246	1	
	Накладные расходы		78%			72.24				66%	880			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.31				40%	534			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					277.16					2 994			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	9 952.83	1 699.52	191.37			52 192	24 484	896	
			8 061.96	19.53				26 811	281	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 179.56	376.78	176.69			20 623	5 425	787	
			2 626.09	16.38				14 410	235	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 937.57					10 689			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 76; %=61 - по стр. 77, 82; %=99 - по стр. 79; %=94 - по стр. 84; %=66 - по стр. 93)	327.56					3 994			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 76; %=31 - по стр. 77, 82; %=61 - по стр. 79; %=51 - по стр. 84; %=40 - по стр. 93)	190.98					2 215			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 698.10					26 832			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 773.27	1 322.74	14.68			31 569	19 059	109	
			5 435.87	3.15				12 401	46	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 78, 85; %=98 - по стр. 80, 86, 88, 92)	1 349.10					16 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 78, 85; %=56 - по стр. 80, 86, 88, 92)	851.40					9 711			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 973.77					57 842			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	12 671.87					84 674			
	Строительный контроль 2,14%	271.18					1 812			
	Всего со строительным контролем	12 943.05					86 486			
	Непредвиденные расходы	258.86					1 730			
	Итого с непредвиденными затратами	13 201.91					88 216			
	НДС	2 376.34					15 879			
	Всего с НДС	15 578.25					104 095			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 676.66					20 556			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 042.38					11 926			
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
94.	Е67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		14.4	1	70	70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					157			
	
95.	Е67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	53.31	52.33	0.98	5.33	5.23	0.10	14.4	7.35	76	75	1	
					0.39			0.04	1	14.33			1	
	Накладные расходы		85%			4.48				72%	55			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.43				52%	40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.24					170			
	
96.	Ц08-03-572-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм(демонтаж), 1 шт.	1	37.25	11.01	26.23	37.25	11.01	26.23	14.41	6.04	317	159	158	
					1.31			1.31	5.43	14.38			19	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			11.70				81%	144			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.01				52%	93			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.96					554			
	
97.	Е67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.6	80.15	79.82	0.33	48.09	47.89	0.20	14.4	7.27	691	690	1	
					0.13			0.08	1	14.31			1	
	Накладные расходы		85%			40.77				72%	498			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.18				52%	359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.05					1 548			
	
98.	Е69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.35	63.27	49.68	13.59	22.14	17.39	4.76	14.4	2.12	260	250	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			13.56				66%	165			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.70				40%	100			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.40					525			
	
99.	Е69-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.35	182.52	143.34	39.18	63.88	50.17	13.71	14.4	2.12	752	722	29	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			39.13				66%	477			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.09				40%	289			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					128.10					1 517			
	
100.	Ц08-03-572-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.	1	563.20	44.05	104.93	563.20	44.05	104.93	14.41	6.04	3 518	635	634	
				414.22	5.26		414.22	5.26	5.43	14.38		2 249	76	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.84				81%	576			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.05				52%	370			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					642.10					4 464			
	
101.	С Цена поставщик. 
Щит RH863, шт	1	1 239.62			1 239.62					4 227			
				1 239.62			1 239.62		3.41			4 227		
	Поправки: М: =4104/3.41*1.03	
	
102.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	133.37	28.09	5.10	133.37	28.09	5.10	14.41	5.53	864	405	28	
				100.18	0.18		100.18	0.18	4.3	14.47		431	3	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(5.80=0.95*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.86				81%	330			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.38				52%	212			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.60					1 407			
	
103.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	14.41	6.18	183	158	20	
				0.61	0.18		0.61	0.18	8.8	14.47		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	130			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	84			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					397			
	
104.	С Цена поставщик. 
Счетчик активной злектр.знергии, электронный, прямого включения, 10-100А ЦЭ 6803, шт	1	589.91			589.91					2 012			
				589.91			589.91		3.41			2 012		
	Поправки: М: =1953/3.41*1.03	
	
105.	Ц08-03-600-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	7	8.01	4.30	3.22	56.08	30.07	22.51	14.39	6.18	598	433	139	
				0.50	0.18		3.50	1.26	7.52	14.47		26	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.76				81%	365			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.36				52%	235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.21					1 198			
	
106.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	17	95.35	18.89	1.54	1 621.02	321.10	26.11	14.41	4.73	10 024	4 627	124	
				74.93			1 273.81		4.14	1		5 274		
	Объем: 3+14													
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(5.80=0.95*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			305.05				81%	3 748			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.72				52%	2 406			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 134.78					16 178			
	
107.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель Ihp=20А CLS6-C25 /3, шт	3	89.97			269.92					969			
				89.97			269.92		3.59			969		
	Поправки: М: =323/3.59	
	
108.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	139.17	28.09	5.10	417.52	84.28	15.30	14.41	5.53	2 666	1 214	85	
				105.98	0.18		317.94	0.54	4.3	14.47		1 367	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.58				81%	990			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.13				52%	635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.23					4 291			
	
109.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель Ihp=32А CLS6-C32 /3, шт	3	105.85			317.55					1 140			
				105.85			317.55		3.59			1 140		
	Поправки: М: =380/3.59	
	
110.	Ц08-02-471-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт.	0.3	249.49	99.28	70.78	74.85	29.78	21.23	14.4	5.73	638	429	122	
				79.44	2.53		23.83	0.76	3.67	14.41		87	11	
	Вычт.ресурсы:  С101-1614:[ М-(474.64=5859.80*0.081) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.01				81%	356			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.85				52%	229			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.71					1 223			
	
111.	Ц08-02-472-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м	0.14	922.37	227.54	76.76	129.13	31.86	10.75	14.4	5.67	842	459	61	
				618.06	2.53		86.53	0.35	3.72	14.41		322	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.60				81%	376			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.94				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.67					1 459			
	
112.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.1	5 436.88	1 114.70	2 316.92	543.69	111.47	231.69	14.41	6.71	3 740	1 606	1 555	
				2 005.25	682.13		200.53	68.21	2.89	14.43		580	984	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			170.70				81%	2 098			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.79				52%	1 347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.18					7 185			
	
113.	С509-0765 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	10	103.50			1 035.00					2 086			
				103.50			1 035.00		208.62			2 086		
	
114.	С509-0741 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 10 шт.	1	35.22			35.22					105			
				35.22			35.22		105.07			105		
	
115.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.1	929.15	498.65	43.75	92.92	49.86	4.38	14.41	4.08	835	719	18	
				386.75	0.54		38.68	0.05	2.55	14.49		99	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.41				81%	583			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.44				52%	374			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.78					1 793			
	
116.	С Цена поставщик. 
Выключатель W12-B110 10A IP 20, шт	10	7.25			72.49					247			
				7.25			72.49		3.41			247		
	Поправки: М: =24/3.41*1.03	
	
117.	Е46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.021	2 646.84	648.48	43.99	55.58	13.62	0.92	14.41	8.03	390	196	7	
				1 954.37			41.04		4.55	1		187		
	Накладные расходы		99%			13.48				84%	165			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.17				48%	94			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.24					649			
	
118.	Ц08-02-148-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	1.08	876.91	151.92	656.50	947.06	164.07	709.02	14.4	4.51	5 953	2 363	3 198	
				68.49	53.58		73.97	57.87	5.31	14.42		393	834	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			210.84				81%	2 590			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			144.26				52%	1 662			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 302.16					10 205			
	
119.	С501-8444 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.026	8 970.10			233.22					1 040			
				8 970.10			233.22		4.46			1 040		
	Объем: 25*1.02													
	Поправки: М: =40006.66/4.46	
	
120.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.064	3 772.31			241.43					1 077			
				3 772.31			241.43		4.46			1 077		
	Объем: 63*1.02													
	Поправки: М: =16824.49/4.46	
	
121.	С501-8460 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.02	35 561.65			711.23					3 172			
				35 561.65			711.23		4.46			3 172		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =158604.97/4.46	
	
122.	Ц08-02-409-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.2	1 662.45	343.31	130.40	332.49	68.66	26.08	14.4	5.37	1 916	989	140	
				1 188.74	4.98		237.75	1.00	3.31	14.4		787	14	
	Накладные расходы		95%			66.18				81%	812			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.28				52%	522			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443.95					3 250			
	
123.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.88	1 482.74	237.52	65.61	1 304.81	209.02	57.74	14.4	4.93	6 720	3 010	285	
				1 179.61	1.66		1 038.06	1.46	3.3	14.4		3 426	21	
	Объем: 25+63													
	Накладные расходы		95%			199.96				81%	2 455			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.81				52%	1 576			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 641.58					10 751			
	
124.	С Цена поставщик. 
Труба RL-40, м	5.1	3.16			16.10					72			
				3.16			16.10		4.46			72		
	Объем: 5*1.02													
	Поправки: М: =13.67/4.46*1.03	
	
125.	С Цена поставщик. 
Труба RL-20, м	25.5	1.85			47.11					210			
				1.85			47.11		4.46			210		
	Объем: 25*1.02													
	Поправки: М: =8/4.46*1.03	
	
126.	С Цена поставщик. 
Труба RL-16, м	64.26	1.15			74.20					331			
				1.15			74.20		4.46			331		
	Объем: 63*1.02													
	Поправки: М: =5/4.46*1.03	
	
127.	Ц08-02-396-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.15	1 358.79	375.25	363.91	203.82	56.29	54.59	14.4	6.11	1 376	811	334	
				619.63	19.33		92.94	2.90	2.5	14.39		232	42	
	Накладные расходы		95%			56.23				81%	691			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.47				52%	444			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.52					2 510			
	
128.	С Цена поставщик. 
Короб металический 50мм, м	7.5	32.79			245.95					1 097			
				32.79			245.95		4.46			1 097		
	Поправки: М: =142/4.46*1.03	
	
129.	Ц08-03-572-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.	3	307.80	24.41	33.31	923.40	73.23	99.93	14.4	5.94	5 722	1 055	594	
				250.08	1.51		750.24	4.53	5.43	14.38		4 074	65	
	Накладные расходы		95%			73.87				81%	907			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.54				52%	582			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.82					7 212			
	
130.	С Цена поставщик. 
Щит NRP-36, шт	3	323.20			969.59					3 306			
				323.20			969.59		3.41			3 306		
	Поправки: М: =1070/3.41*1.03	
	
131.	Ц08-02-396-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.15	1 506.62	450.30	436.69	225.99	67.55	65.50	14.4	6.11	1 605	973	400	
				619.63	23.20		92.94	3.48	2.5	14.39		232	50	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.48				81%	829			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.17				52%	532			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					339.64					2 966			
	
132.	С Цена поставщик. 
Короб металический 50мм, шт	3	35.50			106.50					433			
				35.50			106.50		4.07			433		
	Поправки: М: =142/4.20*1.05	
	
133.	С503-0460 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разветвительная коробка УК-2, шт.	2	6.86			13.72					38			
				6.86			13.72		19.07			38		
	
134.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.18	152.83	56.29	9.65	27.51	10.13	1.74	14.4	6.18	259	146	11	
				86.89	0.54		15.64	0.10	6.57	14.49		103	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.72				81%	119			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.65				52%	76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.88					455			
	
135.	С Цена поставщик. 
Кабель ПВЗ 1*25, м	18	26.38			474.75					1 994			
				26.38			474.75		4.2			1 994		
	Поправки: М: =105.5/4.20*1.05	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	14 542.29	1 540.64	1 505.74			73 571	22 194	7 954	
			11 495.92	149.56				43 430	2 157	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	587.47					2 109			
			587.47					2 109		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 107, 109)	17.62					63			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 107, 109)	12.10					43			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	617.19					2 215			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	13 813.22	1 459.46	1 486.35			70 060	21 026	7 908	
			10 867.41	149.56				41 134	2 157	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 269.82					7 518			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 94, 95, 97; %=81 - по стр. 96, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110-112, 115, 118, 122, 123, 127, 129, 131, 134)	1 522.76					18 703			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94-97, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110-112, 115, 118, 122, 123, 127, 129, 131, 134)	1 045.86					12 055			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 381.84					100 818			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141.60	81.18	19.39			1 402	1 168	46	
			41.04					187		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 98, 99; %=84 - по стр. 117)	66.18					806			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 98, 99; %=48 - по стр. 117)	41.95					483			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	249.73					2 691			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	17 248.76					105 724			
	Строительный контроль 2,14%	369.12					2 262			
	Всего со строительным контролем	17 617.88					107 986			
	Непредвиденные расходы	352.36					2 160			
	Итого с непредвиденными затратами	17 970.24					110 146			
	НДС	3 234.64					19 826			
	Всего с НДС	21 204.88					129 972			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 588.94					19 509			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 087.81					12 538			
	
	Раздел 7.  Прочие работы	
	
136.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т, т	12	7.56		7.56	90.74		90.74		6.07	551		551	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
137.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т, т	12	27.63		27.63	331.53		331.53		6.07	2 012		2 012	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	422.27		422.27			2 563		2 563	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	422.27		422.27			2 563		2 563	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	422.27					2 563			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	422.27					2 563			
	Строительный контроль 2,14%	9.04					55			
	Всего со строительным контролем	431.31					2 618			
	Непредвиденные расходы	8.63					52			
	Итого с непредвиденными затратами	439.94					2 670			
	НДС	79.19					481			
	Всего с НДС	519.13					3 151			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	341 715.58	36 429.90	33 921.42			1 492 825	524 858	179 736	
			271 364.40	1 893.69				788 240	27 271	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	587.47					2 109			
			587.47					2 109		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 107, 109)	17.62					63			
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=2 - по стр. 107, 109)	12.10					43			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	617.19					2 215			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 166.35	1 459.46	1 486.35			75 102	21 026	7 908	
			13 220.54	149.56				46 176	2 157	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 622.95					12 560			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 94, 95, 97; %=81 - по стр. 96, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110-112, 115, 118, 122, 123, 127, 129, 131, 134)	1 522.76					18 703			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 94-97, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 110-112, 115, 118, 122, 123, 127, 129, 131, 134)	1 045.86					12 055			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 734.97					105 860			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	313 094.48	31 436.43	31 572.54			1 338 713	452 912	166 716	
			250 085.62	1 620.11				719 086	23 329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	71 432.64					328 410			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 37, 39, 41, 43, 93, 98, 99; %=84 - по стр. 4, 13, 25, 35, 76, 117; %=73 - по стр. 5, 36; %=80 - по стр. 6, 8, 10, 11, 21-23, 46, 62; %=90 - по стр. 14, 15, 19, 58, 61; %=71 - по стр. 24, 26-30, 47, 49-54, 57; %=92 - по стр. 31, 48, 55, 56, 63; %=77 - по стр. 33, 71; %=67 - по стр. 45; %=72 - по стр. 60; %=61 - по стр. 77, 82; %=99 - по стр. 79; %=94 - по стр. 84)	31 181.32					379 511			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 45, 93, 98, 99; %=48 - по стр. 4, 13, 25, 33, 35, 71, 76, 117; %=56 - по стр. 5, 36; %=37 - по стр. 6, 8, 10, 11, 21-23, 46, 62; %=43 - по стр. 14, 15, 19, 58, 61; %=52 - по стр. 24, 26-30, 47, 49-54, 57; %=44 - по стр. 31, 48, 55, 56, 63; %=50 - по стр. 37, 39, 41, 43; %=64 - по стр. 60; %=31 - по стр. 77, 82; %=61 - по стр. 79; %=51 - по стр. 84)	17 423.92					198 762			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	361 699.72					1 916 986			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 441.09					4 760			
			1 441.09					4 760		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 441.09					4 760			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 426.19	3 534.01	862.53			72 141	50 920	5 112	
			6 029.68	124.02				16 109	1 785	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 64, 65, 78, 85; %=98 - по стр. 66, 68, 80, 86, 88, 92)	3 907.73					47 974			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 64, 65, 78, 85; %=56 - по стр. 66, 68, 80, 86, 88, 92)	2 444.05					27 834			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	16 777.97					147 949			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	399 270.94					2 177 770			
	Строительный контроль 2,14%	8 544.40					46 604			
	Всего со строительным контролем	407 815.34					2 224 374			
	Непредвиденные расходы	8 156.31					44 487			
	Итого с непредвиденными затратами	415 971.65					2 268 861			
	НДС	74 874.90					408 395			
	Всего с НДС	490 846.55					2 677 256			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	36 611.81					446 188			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 913.83					238 651			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)