«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	897 089	руб.	Смета на сумму:	897 089	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО  «ЖЭУ-18	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

__________________________  2013г.	
_____________________  2013г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия МКД  №41а по ул.  Д. Донского, г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	897.089	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.348	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	166.479	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.925	553.31	459.71	93.60	1 065.12	884.94	180.18	13.67	5.28	13 049	12 097	951	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			876.09				84%	10 161			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			530.96				48%	5 807			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 472.17					29 017			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.925	172.51	127.80	44.71	332.08	246.02	86.07	13.67	7.35	3 996	3 363	633	
					6.95			13.38	1	13.65			183	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			215.30				71%	2 518			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.61				52%	1 844			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					715.99					8 358			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
чтобы добраться до мауэрлата) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	1.6128	218.68	77.46	141.22	352.69	124.93	227.76	13.67	4.28	2 683	1 708	975	
					12.93			20.85	1	13.66			285	
	Объем: 24*0.28*0.24													
	Накладные расходы		99%			144.32				84%	1 674			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.47				48%	957			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					584.48					5 314			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.925	5 502.93	806.67	80.64	10 593.14	1 552.84	155.23	13.67	7.78	50 867	21 227	1 208	
				4 615.62			8 885.07		3.2	1		28 432		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 288.86				71%	15 071			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 009.35				52%	11 038			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 891.34					76 976			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Торцевая строна*2), 100 м	0.31	9 291.30	1 358.31	34.61	2 880.30	421.08	10.73	13.67	7.65	13 110	5 756	82	
				7 898.38			2 448.50		2.97	1		7 272		
	Объем: 9.05*2+0.7*7+8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			349.50				71%	4 087			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.70				52%	2 993			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 503.50					20 190			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Лицевая сторона*2), 100 м	0.4138	9 291.30	1 358.31	34.61	3 844.74	562.07	14.32	13.67	7.65	17 500	7 683	110	
				7 898.38			3 268.35		2.97	1		9 707		
	Объем: 12.04*2+0.7*9+11													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			466.52				71%	5 455			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			365.35				52%	3 995			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 676.60					26 950			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.68	4 519.16	360.82	36.65	7 592.19	606.18	61.57	13.67	7.74	37 292	8 286	477	
				4 121.69			6 924.44		4.12	1		28 529		
	Накладные расходы		83%			503.13				71%	5 883			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			394.02				52%	4 309			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 489.34					47 484			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	13.67	7.69	10 093	4 757	124	
				5 258.63			1 262.07		4.13	1		5 212		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 377			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 474			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					15 944			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.0161	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 198.92	96.00	61.03	13.67	7.35	9 500	1 312	449	
				126 825.19	588.90		2 041.89	9.48	3.79	13.66		7 739	130	
	Накладные расходы		86%			90.71				73%	1 053			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			73.84				56%	808			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 363.47					11 360			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0186	8 572.20	5 513.35	252.31	159.44	102.55	4.69	13.67	6.51	1 691	1 402	31	
				2 806.54	60.12		52.20	1.12	4.96	13.68		259	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			80.86				66%	935			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			65.31				50%	709			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					305.61					3 335			
	
11.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.07812	3 649.31			285.08					1 144			
				3 649.31			285.08		14 640.2			1 144		
	Объем: 0.0186*4200													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4-х канальн ), 100 м труб	0.0186	13 930.32	9 132.45	284.04	259.10	169.86	5.28	13.67	6.51	2 773	2 322	34	
				4 513.83	67.62		83.96	1.26	4.96	13.68		416	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			133.47				66%	1 544			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			107.81				50%	1 170			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.38					5 486			
	
13.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.12276	3 649.31			447.99					1 797			
				3 649.31			447.99		14 640.2			1 797		
	Объем: 0.0186*2200*3													
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.107	2 412.79	1 295.60	2.05	258.17	138.63	0.22	13.67	4.85	2 400	1 895	1	
				1 115.14			119.32		4.22	1		504		
	Объем: (2.34*1.86)*2+(0.54*1.86)*2													
	Накладные расходы		79%			109.52				67%	1 270			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.32				40%	758			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.00					4 428			
	
15.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
оголовники) 
Устйство бетонных оголовков(применит), 1 м3	0.12636	2 168.88	240.58	37.36	274.06	30.40	4.72	13.68	7.11	1 697	416	34	
				1 890.94	2.11		238.94	0.27	5.22	13.68		1 247	4	
	Объем: (2.34*0.54)*0.1													
	Накладные расходы		99%			30.36				84%	353			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.40				48%	202			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.83					2 251			
	
16.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.107136	2 291.60	114.18	14.24	245.51	12.23	1.53	13.67	7.78	816	167	12	
				2 163.18			231.75		2.75	1		637		
	Объем: (2.34*1.86)*2+(0.54*1.86)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.62				80%	134			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.75				37%	62			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.88					1 011			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.1975	221.62	101.80	102.69	1 151.85	529.10	533.72	13.67	3.55	9 297	7 233	1 895	
				17.13	1.45		89.03	7.54	1.91	13.72		170	103	
	Объем: 192.5*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			482.98				77%	5 649			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			321.98				48%	3 521			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 956.81					18 467			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	107.58825	36.04			3 877.48					16 198			
				36.04			3 877.48		150.56			16 198		
	Объем: 5.1975*20.7													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	1.925	4 088.23	504.69	210.18	7 869.85	971.53	404.59	13.68	7.21	49 326	13 290	2 917	
				3 373.37	20.39		6 493.74	39.25	5.1	13.65		33 118	536	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 091.64				92%	12 720			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			555.93				44%	6 083			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 517.42					68 129			
	
20.	Сцена поставщика. 
Этернит в комплекте, 1 м2	249.856	83.55			20 874.67			1	1	84 751			
				83.55			20 874.67		4.06	1		84 751		
	Объем: 195.2*1.28													
	Поправки: М: =320.00*1.06/4.06	
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержания (применит), 100 м ограждения	0.429	4 972.00	72.11	75.20	2 132.99	30.93	32.26	13.67	6.58	7 962	423	212	
				4 824.69	5.48		2 069.79	2.35	3.54	13.65		7 327	32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			35.94				92%	419			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			18.30				44%	200			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 187.24					8 581			
	
22.	ТЕРр 54-3-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков оштукатуренной(карниз), 100 м2 подшивки	0.2574	832.15	710.84	121.31	214.20	182.97	31.23	13.67	7.03	2 721	2 501	220	
					48.06			12.37	1	13.7			169	
	Объем: 42.9*0.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			166.04				72%	1 922			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			156.27				64%	1 709			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					536.51					6 352			
	
23.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка	0.2574	10 259.57	603.91	84.83	2 640.81	155.45	21.83	13.68	7.26	10 686	2 127	159	
				9 570.83	3.78		2 463.53	0.97	3.41	13.66		8 401	13	
	Объем: 42.9*0.60													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			165.81				90%	1 926			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			84.47				43%	920			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 891.08					13 532			
	
24.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2574	1 316.51	347.48	6.74	338.87	89.44	1.73	13.67	7.79	1 813	1 223	14	
				962.29	0.16		247.69	0.04	2.33	13.62		577	1	
	Объем: 42.9*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			85.01				80%	979			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			42.06				37%	453			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					465.93					3 245			
	
25.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	13.67	4.86	714	713	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	506			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	371			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 591			
	
26.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	13.67	6.94	3 998	1 886	413	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.87	13.66		1 698	57	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 749			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	835			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 582			
	
27.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.44	2 460.30			3 542.83					6 073			
				2 460.30			3 542.83		4 217.13			6 073		
	Объем: 0.9*0.8*2													
	
28.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю), 100 м2 проемов	0.0056	21 223.62	2 306.00	742.65	118.85	12.91	4.16	13.67	6.26	478	177	26	
				18 174.97	28.43		101.78	0.16	2.71	13.69		276	2	
	Объем: 0.7*0.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.85				90%	161			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.06				43%	77			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.76					716			
	
29.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	0.56	1 365.61			764.74					1 502			
				1 365.61			764.74		2 681.78			1 502		
	Объем: 0.7*0.8													
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ( желобов), 100 м труб и покрытий	0.429	75.57	75.35	0.22	32.42	32.33	0.09	13.67	4.91	442	442		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			26.83				71%	314			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.01				52%	230			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.27					986			
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.429	2 956.30	374.76	6.66	1 268.25	160.77	2.86	13.67	7.52	5 158	2 198	21	
				2 574.88	1.03		1 104.62	0.44	2.66	13.75		2 938	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			133.80				71%	1 565			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.79				52%	1 146			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 506.84					7 869			
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.429	8 813.16	326.90	31.86	3 780.85	140.24	13.67	13.67	7.26	13 550	1 917	99	
				8 454.40	3.03		3 626.94	1.30	3.18	13.63		11 534	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			152.86				92%	1 780			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.85				44%	851			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 011.56					16 182			
	
33.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.222	7 415.77	333.04	13.17	1 646.30	73.93	2.92	13.67	7.84	5 208	1 011	23	
				7 069.56			1 569.44		2.66	1		4 175		
	Объем: 5.55*4													
	Накладные расходы		83%			61.36				71%	718			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.05				52%	526			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 755.72					6 452			
	
34.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	13.67	7.85	1 592	632	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Объем: 4*2													
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 369			
	
35.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 000			
	
36.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 000			
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.53	1 357.93	327.73	1.01	719.70	173.70	0.54	13.67	7.86	4 691	2 374	4	
				1 029.19			545.47		4.24	1		2 313		
	Объем: 49+4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			144.17				71%	1 686			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.91				52%	1 234			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					976.78					7 611			
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обивки боковин слух. окон. кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	219.24	204.34	14.90	42.53	39.64	2.89	13.68	7.84	565	542	23	
									4.27	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			42.02				90%	488			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.41				43%	233			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.95					1 286			
	
39.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной  (кукушки)(применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	373.54	335.71	26.60	72.47	65.13	5.16	13.68	7.84	941	891	40	
				11.23			2.18		4.27	1		9		
	Объем: 4.48*2.16*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			69.04				90%	802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			35.17				43%	383			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.68					2 126			
	
40.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием (кукушки), т	0.08536	23 811.97			2 032.59					3 936			
				23 811.97			2 032.59		46 105.02			3 936		
	Объем: 0.194*0.44													
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.48	7.60		7.60	140.45		140.45		5.78	812		812	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.48	27.76		27.76	512.93		512.93		5.78	2 965		2 965	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	88 023.44	8 228.63	2 601.56			407 141	112 497	14 976	
			77 193.25	114.93				279 670	1 571	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 023.44	8 228.63	2 601.56			407 141	112 497	14 976	
			77 193.25	114.93				279 670	1 571	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 950.71					30 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 15; %=71 - по стр. 2, 4-8, 25, 30, 31, 33-37; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10, 12; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 24; %=77 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 21, 32; %=72 - по стр. 22; %=90 - по стр. 23, 26, 28, 38, 39)	7 524.71					87 719			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 15, 17; %=52 - по стр. 2, 4-8, 25, 30, 31, 33-37; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 24; %=44 - по стр. 19, 21, 32; %=64 - по стр. 22; %=43 - по стр. 23, 26, 28, 38, 39)	5 169.02					56 499			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	100 717.17					551 359			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	100 717.17					551 359			
	Строительный контроль 2,14%	2 155.35					11 799			
	Всего со строительным контролем	102 872.52					563 158			
	Непредвиденные расходы 2%	2 057.45					11 263			
	Итог с непредвиденными	104 929.97					574 421			
	НДС	18 887.39					103 396			
	Всего с НДС	123 817.36					677 817			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 524.71					87 719			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 169.02					56 499			
	
	Раздел 2.  Утепление, ремонт чердачного перекрытия	
	
43.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.556	371.82	252.79	119.03	206.73	140.55	66.18	13.67	7.03	2 387	1 921	465	
					47.16			26.22	1	13.69			359	
	Накладные расходы		99%			165.10				84%	1 915			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			100.06				48%	1 094			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.89					5 397			
	
44.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт.	0.1	1 748.93	352.69	1 396.24	174.89	35.27	139.62	13.68	4.28	1 080	482	598	
					127.80			12.78	1	13.66			175	
	Накладные расходы		99%			47.57				84%	552			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.83				48%	315			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.29					1 947			
	
45.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки	0.2	1 561.03	250.39	17.91	312.21	50.08	3.58	13.67	7.73	1 692	685	28	
				1 292.73			258.55		3.79	1		980		
	Накладные расходы		99%			49.58				84%	575			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.05				48%	329			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.84					2 596			
	
46.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (применит), 1 м3 утеплителя	8.36	47.52	20.14	27.38	397.27	168.34	228.93	13.67	5.54	3 569	2 301	1 268	
					3.42			28.62	2.41	13.67			391	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			212.72				92%	2 477			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			108.33				44%	1 184			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					718.31					7 230			
	
47.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой под  утеплитель, укрытие пленкой утеплителя, 100 м2 покрытия	1.112	286.73	122.64	1.26	318.84	136.37	1.40	13.67	7.86	2 368	1 864	11	
				162.83			181.07		2.72	1		493		
	Объем: 55.6*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		93%			126.82				79%	1 473			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			87.28				51%	951			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.94					4 791			
	
48.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	69.5	13.13			912.54					2 985			
				13.13			912.54		42.95			2 985		
	Объем: 55.6*1.25													
	
49.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм), 1 м3 изоляции	8.34	202.86	119.97	82.89	1 691.81	1 000.53	691.28	13.67	7.63	18 952	13 677	5 274	
									17.78	1				
	Объем: 55.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		90%			900.48				77%	10 531			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			600.32				48%	6 565			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 192.61					36 048			
	
50.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	170.136	26.54			4 515.41					14 906			
				26.54			4 515.41		87.61			14 906		
	Объем: 55.6*3*1.02													
	
51.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	69.5	7.04			489.28					1 590			
				7.04			489.28		22.88			1 590		
	Объем: 55.6*1.25													
	
52.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.8	2 314.38	619.65	152.98	1 851.50	495.72	122.38	13.67	7.84	12 818	6 776	959	
				1 541.75			1 233.40		4.12	1		5 082		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			421.36				72%	4 879			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			396.58				64%	4 337			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.44					22 033			
	
53.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.11	43 280.26	8 594.61	2 589.38	4 760.83	945.41	284.83	13.67	6.73	28 681	12 924	1 917	
				32 096.27	229.52		3 530.59	25.25	3.92	13.66		13 840	345	
	Накладные расходы		85%			825.06				72%	9 554			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			776.53				64%	8 492			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 362.42					46 727			
	
54.	ТЕРр 54-13-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устранение просадки конца балки на опоре, 100 мест	0.11	9 424.49	5 903.23	1 442.74	1 036.69	649.36	158.70	13.67	4.68	10 628	8 877	743	
				2 078.52	142.75		228.64	15.70	4.41	13.66		1 008	214	
	Накладные расходы		85%			565.30				72%	6 546			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			532.05				64%	5 818			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 134.04					22 992			
	
55.	ТЕРр 69-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.58	2 835.95	177.01	15.67	1 644.85	102.67	9.09	13.67	7.56	6 961	1 403	69	
				2 643.27	2.20		1 533.10	1.28	3.58	13.67		5 488	17	
	Накладные расходы		78%			81.08				66%	937			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.98				40%	568			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 777.91					8 466			
	
56.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	3.2	7.60		7.60	24.32		24.32		5.78	141		141	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
57.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	3.2	27.76		27.76	88.82		88.82		5.78	513		513	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 425.99	3 724.30	1 819.13			109 271	50 910	11 986	
			12 882.58	109.85				46 372	1 501	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 425.99	3 724.30	1 819.13			109 271	50 910	11 986	
			12 882.58	109.85				46 372	1 501	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 917.23					19 481			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 43-45; %=92 - по стр. 46; %=79 - по стр. 47; %=77 - по стр. 49; %=72 - по стр. 52-54; %=66 - по стр. 55)	3 395.07					39 438			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 43-45, 49; %=44 - по стр. 46; %=51 - по стр. 47; %=64 - по стр. 52-54; %=40 - по стр. 55)	2 711.99					29 654			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 533.05					178 363			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	24 533.05					178 363			
	Строительный контроль 2,14%	525.01					3 817			
	Всего со строительным контролем	25 058.06					182 180			
	Непредвиденные расходы 2%	501.16					3 644			
	Итог с непредвиденными	25 559.22					185 824			
	НДС	4 600.66					33 448			
	Всего с НДС	30 159.88					219 272			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 395.07					39 438			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 711.99					29 654			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	106 449.43	11 952.93	4 420.69			516 412	163 407	26 962	
			90 075.83	224.78				326 042	3 072	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	106 449.43	11 952.93	4 420.69			516 412	163 407	26 962	
			90 075.83	224.78				326 042	3 072	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 867.94					50 131			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 15, 43-45; %=71 - по стр. 2, 4-8, 25, 30, 31, 33-37; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 10, 12, 55; %=67 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 24; %=77 - по стр. 17, 49; %=92 - по стр. 19, 21, 32, 46; %=72 - по стр. 22, 52-54; %=90 - по стр. 23, 26, 28, 38, 39; %=79 - по стр. 47)	10 919.78					127 157			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 15, 17, 43-45, 49; %=52 - по стр. 2, 4-8, 25, 30, 31, 33-37; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14, 55; %=37 - по стр. 16, 24; %=44 - по стр. 19, 21, 32, 46; %=64 - по стр. 22, 52-54; %=43 - по стр. 23, 26, 28, 38, 39; %=51 - по стр. 47)	7 881.01					86 153			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 250.22					729 722			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	125 250.22					729 722			
	Строительный контроль 2,14%	2 680.35					15 616			
	Всего со строительным контролем	127 930.57					745 338			
	Непредвиденные расходы 2%	2 558.61					14 907			
	Итог с непредвиденными	130 489.18					760 245			
	НДС	23 488.05					136 844			
	Всего с НДС	153 977.23					897 089			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 919.78					127 157			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 881.01					86 153			

Составил:	Инженер ООО "ЖЭУ-18"                     Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)