«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 140 120	руб.	Смета на сумму:	2 140 120	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №44 по ул. Бассейной в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №44 по ул. Бассейной в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 140.120	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.507	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	277.201	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	0.3	203.12	201.95	1.17	60.94	60.59	0.35	12.14	3.9	737	736	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			50.29				71%	523			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.38				52%	383			
										=(65* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	5.1	559.49	556.33	3.16	2 853.40	2 837.28	16.12	12.14	3.9	34 507	34 445	63	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 354.94				71%	24 456			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 844.23				52%	17 911			
										=(65* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.14	3.89	317	317		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	225			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	165			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.01	1 174.67	1 166.71	7.96	11.75	11.67	0.08	12.14	3.89	142	142		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			9.69				71%	101			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.59				52%	74			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.14	5.96	3 717	1 675	355	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.85	12.13		1 686	50	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 553			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	742			
										=(53.55* (0.8))				
	
6.	Цена поставщика. 
Слуховое окно, шт.	2	1 250.48			2 500.95			1	1	10 504			
				1 250.48			2 500.95		4.2	1		10 504		
	Поправки: М: =5200*1.01/4.2	
	
7.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство люка выхода на крышу, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.14	5.96	3 717	1 675	355	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.85	12.13		1 686	50	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 553			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	742			
										=(53.55* (0.8))				
	
8.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу, шт.	2	1 730.40			3 460.80			1	1	14 535			
				1 730.40			3 460.80		4.2	1		14 535		
	Поправки: М: =7056*1.03/4.2	
	
9.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.4	172.51	127.80	44.71	931.55	690.12	241.43	12.14	6.42	9 928	8 378	1 550	
					6.95			37.53	1	12.12			455	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			603.95				71%	6 271			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			472.97				52%	4 593			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	5.4	5 502.93	806.67	80.64	29 715.82	4 356.02	435.46	12.14	6.5	133 726	52 882	2 830	
				4 615.62			24 924.35		3.13	1		78 013		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 615.50				71%	37 546			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 831.41				52%	27 499			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	5.4	110.62	83.67	26.95	597.37	451.84	145.53	12.14	4.71	6 171	5 485	685	
					2.45			13.23	2.96	12.15			161	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			502.28				92%	5 194			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			255.79				44%	2 484			
										=(55.25* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	594	7.04			4 181.76					12 331			
				7.04			4 181.76		20.76			12 331		
	Объем: 540*1.1													
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.9	1 615.27	301.17	30.24	1 453.74	271.05	27.22	12.14	5.7	7 733	3 291	155	
				1 283.86	5.99		1 155.47	5.39	3.71	12.13		4 287	65	
	Объем: 9*.25*.4													
	Накладные расходы		86%			237.74				73%	2 450			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			193.51				56%	1 879			
										=(70* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 53-23-1 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	6	159.51	31.22	1.08	957.06	187.32	6.48	12.14	6.17	5 176	2 274	40	
				127.21	0.15		763.26	0.90	3.75	12.2		2 862	11	
	Накладные расходы		86%			161.87				73%	1 668			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			131.75				56%	1 280			
										=(70* (0.8))				
	
15.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.2	3 222.10	1 873.08	1.32	644.42	374.62	0.26	12.14	3.89	5 681	4 548	1	
				1 347.70			269.54		4.2	1		1 132		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			295.95				67%	3 047			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			187.31				40%	1 819			
										=(50* (0.8))				
	
16.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.2	4 519.16	360.82	36.65	5 422.99	432.98	43.98	12.14	6.47	25 325	5 256	285	
				4 121.69			4 946.03		4	1		19 784		
	Накладные расходы		83%			359.37				71%	3 732			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281.44				52%	2 733			
										=(65* (0.8))				
	
17.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.05	9 291.30	1 358.31	34.61	9 755.87	1 426.23	36.34	12.14	6.39	42 592	17 314	232	
				7 898.38			8 293.30		3.02	1		25 046		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 183.77				71%	12 293			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			927.05				52%	9 003			
										=(65* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	12.14	6.42	11 247	5 281	129	
				5 258.63			1 577.59		3.7	1		5 837		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 750			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 746			
										=(65* (0.8))				
	
19.	ТЕРр 58-1-3 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.024	273.17	232.35	40.82	6.56	5.58	0.98	12.14	6.42	74	68	6	
					6.34			0.15	1	12.13			2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			4.76				71%	50			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.72				52%	36			
										=(65* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.03												
									1					
	Объем: (0.024)*1.25													
	
21.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	1.2	3 020.43	230.29	48.76	3 624.52	276.35	58.52	12.13	6.43	12 841	3 352	376	
				2 741.38			3 289.66		2.77	1		9 112		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			292.93				90%	3 017			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			149.23				43%	1 441			
										=(53.55* (0.8))				
	
22.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.21	257.63	231.54	26.09	54.10	48.62	5.48	12.14	6.48	626	590	36	
					10.34			2.17	1	12.12			26	
	Объем: 70*0.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			43.17				72%	444			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			40.63				64%	394			
										=(80* (0.8))				
	
23.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.21	10 055.13	1 488.27	115.81	2 111.58	312.54	24.32	12.14	6.53	10 431	3 794	159	
				8 451.04			1 774.72		3.65	1		6 478		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			331.29				90%	3 415			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			168.77				43%	1 631			
										=(53.55* (0.8))				
	
24.	ФЕР 15-04-024-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	1 292.49	327.26	5.84	271.42	68.72	1.23	12.89	7.56	1 342	886	9	
				959.40	0.15		201.47	0.03	2.22	13.08		447		
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.31				80%	709			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.31				37%	328			
										=(46.75* (0.8))				
	
25.	ТЕР 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	14.58	211.61	46.85	7.91	3 085.32	683.09	115.36	12.14	6.15	15 062	8 293	709	
				156.85	0.38		2 286.87	5.47	2.65	12.2		6 060	67	
	Объем: 540*2+540*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			729.87				90%	7 524			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			371.82				43%	3 595			
										=(53.55* (0.8))				
	
26.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.4	221.62	101.80	102.69	1 196.72	549.71	554.51	12.14	3.75	8 892	6 673	2 079	
				17.13	1.45		92.50	7.83	1.5	12.16		139	95	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			501.79				77%	5 211			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			334.52				48%	3 249			
										=(59.5* (0.8))				
	
27.	ТССЦ 113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	111.78	62.53			6 989.60					43 713			
				62.53			6 989.60		391.06			43 713		
	Объем: 5.4*20.7													
	
28.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	5.4	110.62	83.67	26.95	597.37	451.84	145.53	12.14	4.71	6 171	5 485	685	
					2.45			13.23	2.96	12.15			161	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			502.28				92%	5 194			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			255.79				44%	2 484			
										=(55.25* (0.8))				
	
29.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	594	7.04			4 181.76					12 331			
				7.04			4 181.76		20.76			12 331		
	Объем: 540*1.1													
	
30.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	5.1	29 858.10	1 069.80	288.58	152 276.33	5 455.97	1 471.73	12.14	6.28	748 442	66 236	9 242	
				28 499.73	32.46		145 348.62	165.56	4.63	12.13		672 964	2 008	
	Объем: 540-30													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6 071.25				92%	62 784			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 091.84				44%	30 027			
										=(55.25* (0.8))				
	
31.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.7	147.30	72.11	75.20	103.11	50.47	52.64	12.14	5.82	919	613	306	
				-0.01	5.48		-0.01	3.83	3.27	12.12			46	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			58.64				92%	606			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			29.87				44%	290			
										=(55.25* (0.8))				
	
32.	СЦена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт	23	775.00			17 825.00			1	1	74 865			
				775.00			17 825.00		4.2	1		74 865		
	Поправки: М: =3100*1.05/4.2	
	
33.	СЦена поставщика. 
Ухват мостика снегозадержания, шт	69	112.50			7 762.50			1	1	32 603			
				112.50			7 762.50		4.2	1		32 603		
	Поправки: М: =450*1.05/4.2	
	
34.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник), 100 м	0.7	2 956.30	374.76	6.66	2 069.41	262.33	4.66	12.14	6.53	7 937	3 185	30	
				2 574.88	1.03		1 802.42	0.72	2.62	12.17		4 722	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			218.33				71%	2 268			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.98				52%	1 661			
										=(65* (0.8))				
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171.44	110.27	5.05	12.14	5.85	1 629	1 339	30	
				2 806.54	60.12		56.13	1.20	4.64	12.13		260	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			86.95				66%	894			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70.23				50%	677			
										=(63* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.17	6 499.70			1 104.95					4 605			
				6 499.70			1 104.95		27 087.5			4 605		
	Объем: 0.02*8500													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-ти каналов, 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	12.14	5.85	4 449	3 696	55	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	4.64	12.13		698	27	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Поправки: ПЗ: *5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 457			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	1 862			
										=(63* (0.8))				
	
38.	ТССЦ 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.45	6 499.70			2 924.87					12 189			
				6 499.70			2 924.87		27 087.5			12 189		
	Объем: 0.02*4500*5													
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.26	2 607.64	1 489.94	2.56	677.99	387.38	0.67	12.14	3.88	5 923	4 703	3	
				1 115.14			289.94		4.2	1		1 218		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		79%			306.03				67%	3 151			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			193.69				40%	1 881			
										=(50* (0.8))				
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	2 291.60	114.18	14.24	595.82	29.69	3.70	12.14	6.5	1 886	360	24	
				2 163.18			562.43		2.67	1		1 502		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			28.21				80%	288			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.95				37%	133			
										=(46.75* (0.8))				
	
41.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	12.14	3.95	641	640	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	454			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	333			
										=(65* (0.8))				
	
42.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	12.14	6.25	21 323	2 778	139	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.11	12.11		18 405	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	2 580			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 234			
										=(55.25* (0.8))				
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.51	1 357.93	327.73	1.01	692.54	167.14	0.52	12.14	6.57	4 195	2 029	3	
				1 029.19			524.89		4.12	1		2 163		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			138.73				71%	1 441			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108.64				52%	1 055			
										=(65* (0.8))				
	
44.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.61	7 415.77	333.04	13.17	4 523.62	203.15	8.03	12.14	6.56	14 637	2 466	53	
				7 069.56			4 312.43		2.81	1		12 118		
	Объем: 18.6+42.4													
	Накладные расходы		83%			168.61				71%	1 751			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.05				52%	1 282			
										=(65* (0.8))				
	
45.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	12.14	6.56	1 434	525	5	
				8 231.09			740.80		1.22	1		904		
	Объем: 2+7													
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	273			
										=(65* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	12.14	6.56	3 561	1 264	10	
				5 145.09			926.12		2.47	1		2 288		
	Объем: 4+14													
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	897			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	657			
										=(65* (0.8))				
	
47.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	12.14	6.56	1 445	525	5	
				4 116.09			370.45		2.47	1		915		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	373			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	273			
										=(65* (0.8))				
	
48.	ТЕР 08-07-001-01 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.933	1 117.05	457.17	8.86	2 159.26	883.71	17.13	12.14	6.56	15 233	10 728	112	
				651.02			1 258.42		3.49	1		4 392		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		110%			972.08				93%	9 977			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			600.92				54%	5 793			
										=(68* (0.8))				
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспорт, т	44.78	7.57		7.57	339.16		339.16		5.21	1 767		1 767	
										1				
	Объем: 44.28+0.5													
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
50.	Х403-1-5 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.,, т	44.78	27.35		27.35	1 224.70		1 224.70		5.21	6 381		6 381	
										1				
	Объем: 44.28+0.5													
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	291 672.77	22 559.91	5 161.38			1 405 633	273 927	28 906	
			263 951.49	269.91				1 102 794	3 274	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	291 672.77	22 559.91	5 161.38			1 405 633	273 927	28 906	
			263 951.49	269.91				1 102 794	3 274	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 932.19					217 676			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 9, 10, 16-19, 34, 41, 43-47; %=90 - по стр. 5, 7, 21, 23, 25; %=92 - по стр. 11, 28, 30, 31, 42; %=73 - по стр. 13, 14; %=67 - по стр. 15, 39; %=72 - по стр. 22; %=80 - по стр. 24, 40; %=77 - по стр. 26; %=66 - по стр. 35, 37; %=93 - по стр. 48)	21 270.19					220 218			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 9, 10, 16-19, 34, 41, 43-47; %=43 - по стр. 5, 7, 21, 23, 25; %=44 - по стр. 11, 28, 30, 31, 42; %=56 - по стр. 13, 14; %=40 - по стр. 15, 39; %=64 - по стр. 22; %=37 - по стр. 24, 40; %=48 - по стр. 26; %=50 - по стр. 35, 37; %=54 - по стр. 48)	13 873.00					134 643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	326 815.96					1 760 494			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	326 815.96					1 760 494			
	Строительный контроль 1%	3 268.16					17 605			
	Всего со строительным контролем	330 084.12					1 778 099			
	Непредвиденные работы 2%	6 601.68					35 562			
	Всего с непредвиденными работами	336 685.80					1 813 661			
	НДС	60 603.44					326 459			
	Всего с НДС	397 289.24					2 140 120			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 270.19					220 218			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 873.00					134 643			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)