«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	887 631	руб.	Смета на сумму:	887 631	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
ГО «Город Калининград»	ГО «Город Калининград»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»______________ 2014г.	«______»______________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  крыши дома  № 25-27 по ул. Коммунистическая	
Сметная стоимость:	887.631	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.994	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	130.436	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.15	165.55	131.65	33.90	687.03	546.35	140.69	14.4	6.14	8 731	7 867	864	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			540.89				84%	6 608			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			327.81				48%	3 776			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 555.73					19 115			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.15	172.51	127.80	44.71	715.92	530.37	185.55	14.41	7.71	9 073	7 643	1 431	
					6.95			28.84	1	14.38			415	
	Накладные расходы		83%			464.14				71%	5 721			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			363.49				52%	4 190			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 543.55					18 984			
	
3.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	2.05	4 519.16	360.82	36.65	9 264.28	739.68	75.13	14.4	7.97	46 738	10 651	599	
				4 121.69			8 449.46		4.2	1		35 488		
	Накладные расходы		83%			613.93				71%	7 562			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			480.79				52%	5 539			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 359.01					59 839			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	14.4	7.89	39 175	17 604	246	
				7 898.38			7 108.54		3	1		21 326		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				71%	12 499			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	9 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					60 828			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
	
6.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли	4.15	4 877.10	504.69	210.18	20 239.98	2 094.46	872.23	14.41	7.41	125 429	30 181	6 463	
				4 162.24	20.39		17 273.30	84.61	5.14	14.39		88 785	1 218	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 353.40				92%	28 887			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 198.49				44%	13 816			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 791.86					168 132			
	
7.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит", 	531.2	73.55			39 069.26					161 747			
				73.55			39 069.26		4.14			161 747		
	Объем: 415*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.97/1.9775/4.14*1.06	
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.7	75.57	75.35	0.22	52.90	52.75	0.15	14.4	5.59	760	760	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.78				71%	540			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.29				52%	395			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.97					1 695			
	
9.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.7	8 813.16	326.90	31.86	6 169.21	228.83	22.30	14.4	7.48	22 163	3 295	167	
				8 454.40	3.03		5 918.08	2.12	3.16	14.36		18 701	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			249.43				92%	3 059			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			127.02				44%	1 463			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 545.66					26 685			
	
10.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	14.4	8.06	9 957	2 014	45	
				7 069.56			2 969.22		2.66	1		7 898		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 430			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	1 047			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					12 434			
	
11.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
12.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
13.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
14.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.42	1 357.93	327.73	1.01	570.33	137.65	0.42	14.4	8.08	3 762	1 982	3	
				1 029.19			432.26		4.11	1		1 777		
	Накладные расходы		83%			114.25				71%	1 407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			89.47				52%	1 031			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.05					6 200			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.43	221.62	101.80	102.69	981.76	450.97	454.91	14.4	3.55	8 275	6 494	1 615	
				17.13	1.45		75.89	6.42	2.19	14.47		166	93	
	Объем: (415*0.7)+(205+90+10)*0.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			411.65				77%	5 072			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			274.43				48%	3 162			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.85					16 509			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	91.701	36.04			3 304.90					16 488			
				36.04			3 304.90		179.8			16 488		
	Объем: 4.43*20.7													
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
18.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
19.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.12	2 460.30			2 755.54					4 519			
				2 460.30			2 755.54		4 034.55			4 519		
	Объем: (0.8*0.7)*2													
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	14.41	8.05	255	242	11	
				11.23			0.56		4.11	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	218			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					577			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 015			
				23 811.97			523.86		46 126.25			1 015		
	Объем: 0.05*0.44													
	
22.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	14.4	6.63	5 708	4 764	100	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	5.01	14.42		844	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			260.84				66%	3 179			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50%	2 408			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					11 295			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.252	3 086.00			777.67					3 305			
				3 086.00			777.67		13 114.42			3 305		
	Объем: 0.06*4200													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	14.4	6.63	15 600	13 151	188	
				7 523.05	112.70		451.38	6.76	5.01	14.41		2 261	97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			717.61				66%	8 744			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.61				50%	6 624			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.24					30 968			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					8 656			
				3 086.00			2 036.76		13 114.42			8 656		
	Объем: 0.06*2200*5													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.31	2 412.79	1 295.60	2.05	747.96	401.64	0.64	14.4	5.48	7 232	5 784	3	
				1 115.14			345.69		4.18	1		1 445		
	Накладные расходы		79%			317.30				67%	3 875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.82				40%	2 314			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 266.08					13 421			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	2 291.60	114.18	14.24	710.40	35.40	4.41	14.4	8	2 436	510	35	
				2 163.18			670.59		2.82	1		1 891		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.63				80%	408			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.64				37%	189			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					760.67					3 033			
	
28.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.06	257.63	231.54	26.09	15.46	13.89	1.57	14.4	7.36	212	200	12	
					10.34			0.62	1	14.42			9	
	Накладные расходы		85%			12.33				72%	150			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			11.61				64%	134			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.40					496			
	
29.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.06	3 104.61	230.44	94.03	186.28	13.83	5.64	14.4	8.04	773	199	45	
				2 780.15			166.81		3.17	1		529		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.66				90%	179			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.47				43%	86			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					208.41					1 038			
	
30.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (ветровой доски) прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 316.51	347.48	6.74	78.99	20.85	0.40	14.4	8.02	448	300	3	
				962.29	0.16		57.74	0.01	2.5	14.31		144		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.82				80%	240			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.80				37%	111			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.61					799			
	
31.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1	11 907.97	1 173.45	33.16	1 190.80	117.34	3.32	14.4	7.8	4 551	1 690	26	
				10 701.36	3.78		1 070.14	0.38	2.65	14.39		2 836	5	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			127.14				92%	1 559			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.75				44%	746			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.68					6 856			
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.85	4 972.00	72.11	75.20	4 226.20	61.29	63.92	14.4	6.73	16 609	883	430	
				4 824.69	5.48		4 100.99	4.65	3.73	14.38		15 297	67	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.22				92%	874			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.27				44%	418			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 333.68					17 901			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.21	11 907.97	1 173.45	33.16	2 500.67	246.42	6.96	14.4	7.8	9 558	3 549	54	
				10 701.36	3.78		2 247.29	0.79	2.65	14.39		5 955	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			266.99				92%	3 275			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			135.97				44%	1 566			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 903.62					14 400			
	
34.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу (прим), 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
35.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.004212	21 223.62	2 306.00	742.65	89.39	9.71	3.13	14.4	6.38	373	140	20	
				18 174.97	28.43		76.55	0.12	2.78	14.43		213	2	
	Объем: 0.54*0.78													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.42				90%	128			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.31				43%	61			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.12					562			
	
36.	Цена поставщика. 
Окно-люк  FAСRO WSZ разм.0,54*0,78м, м2	0.4212	2 026.93			853.74			1	1	3 808			
				2 026.93			853.74		4.46	1		3 808		
	Объем: 0.54*0.78													
	Поправки: М: =8950.62*1.01/4.46	
	
37.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.05	775.58	765.14	10.44	38.78	38.26	0.52	14.41	7.36	555	551	4	
					4.13			0.21	1	14.44			3	
	Накладные расходы		74%			28.47				63%	349			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.24				40%	222			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.48					1 126			
	
38.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.05	12 833.31	745.23	9.03	641.67	37.26	0.45	14.41	7.31	1 615	537	3	
				12 079.05	0.95		603.95	0.05	1.78	14.29		1 075	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			42.91				98%	527			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.49				56%	301			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.07					2 444			
	
39.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.7	27.31			19.12					156			
				27.31			19.12		222.97			156		
	Объем: 5/100*14													
	
40.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.704	7.56		7.56	96.06		96.06		6.07	583		583	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.704	27.63		27.63	350.98		350.98		6.07	2 130		2 130	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	115 507.49	8 912.76	2 439.49			557 280	128 373	15 571	
			104 155.27	143.34				413 337	2 063	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 631.78	8 812.90	2 438.52			554 187	126 934	15 564	
			103 380.40	143.08				411 690	2 059	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 321.73					199 538			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 34; %=92 - по стр. 6, 9, 31-33; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 18, 20, 29, 35; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 30; %=72 - по стр. 28)	8 233.37					101 038			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2-5, 8, 10-14, 17, 34; %=44 - по стр. 6, 9, 31-33; %=43 - по стр. 18, 20, 29, 35; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 30; %=64 - по стр. 28)	5 373.74					61 835			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128 238.89					717 060			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	875.71	99.86	0.97			3 093	1 439	7	
			774.87	0.26				1 647	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37; %=98 - по стр. 38; %=88 - по стр. 40)	96.44					1 185			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 40)	60.33					691			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 032.48					4 969			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	129 271.37					722 029			
	Строительный контроль 2,14%	2 766.41					15 451			
			2 766.41					15 451		
	Всего со строительным контролем	132 037.78					737 480			
			132 037.78					737 480		
	Непредвиденные расходы 2%	2 640.76					14 750			
			2 640.76					14 750		
	Всего с непредвиденными расходами	134 678.54					752 230			
			134 678.54					752 230		
	НДС 18%	24 242.14					135 401			
	Всего с НДС	158 920.68					887 631			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 329.81					102 223			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 434.07					62 526			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)