«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1 625 360	
руб.	
Смета на сумму:	
1 625 360	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ № 13»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Бойкова Н. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1212	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 9-15 по ул. Войнич	
Сметная стоимость:	1 625.360	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.724	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	224.953	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9	165.55	131.65	33.90	1 489.95	1 184.85	305.10	14.4	6.14	18 935	17 062	1 873	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 173.00				84%	14 332			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			710.91				48%	8 190			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 373.86					41 457			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9	172.51	127.80	44.71	1 552.59	1 150.20	402.39	14.41	7.71	19 677	16 574	3 102	
					6.95			62.55	1	14.38			899	
	Накладные расходы		83%			1 006.58				71%	12 406			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			788.29				52%	9 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 347.46					41 169			
3.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.35	4 519.16	360.82	36.65	1 581.71	126.29	12.83	14.4	7.97	7 980	1 819	102	
				4 121.69			1 442.59		4.2	1		6 059		
	Накладные расходы		83%			104.82				71%	1 291			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.09				52%	946			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 768.62					10 217			
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.5	9 291.30	1 358.31	34.61	13 936.95	2 037.47	51.92	14.4	7.89	65 292	29 339	410	
				7 898.38			11 847.57		3	1		35 543		
	Накладные расходы		83%			1 691.10				71%	20 831			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 324.36				52%	15 256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 952.41					101 379			
5.	ТЕРр 58-5-4 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.8	3 176.89	1 205.91	20.22	2 541.51	964.73	16.18	14.4	7.93	20 481	13 892	128	
				1 950.76			1 560.61		4.14	1		6 461		
	Накладные расходы		83%			800.73				71%	9 863			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			627.07				52%	7 224			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 969.31					37 568			
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	14.4	7.93	13 097	6 264	160	
				5 258.63			1 577.59		4.23	1		6 673		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	4 447			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	3 257			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					20 802			
7.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9	221.62	101.80	102.69	1 994.54	916.18	924.19	14.4	3.55	16 812	13 193	3 281	
				17.13	1.45		154.17	13.05	2.19	14.47		338	189	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			836.31				77%	10 304			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			557.54				48%	6 423			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 388.39					33 540			
8.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	186.3	36.04			6 714.25					33 497			
				36.04			6 714.25		179.8			33 497		
	Объем: 9*20.7													
9.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.51	4 972.00	72.11	75.20	7 507.71	108.88	113.55	14.4	6.73	29 506	1 568	764	
				4 824.69	5.48		7 285.28	8.27	3.73	14.38		27 174	119	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			126.52				92%	1 552			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.43				44%	742			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 698.66					31 800			
10.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (обшивка вентканалов), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.16	219.24	204.34	14.90	35.08	32.70	2.38	14.41	8.05	490	471	19	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 1, Н48= 1	
	Накладные расходы		106%			34.66				90%	424			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.66				43%	203			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.40					1 116			
11.	ТЕРр 53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.36	584.91	333.63	251.28	210.57	120.11	90.46	14.4	6.14	2 285	1 730	555	
					33.37			12.01	1	14.39			173	
	Накладные расходы		86%			113.62				73%	1 389			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			92.48				56%	1 066			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					416.68					4 740			
12.	ТЕРр 53-1-4 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев (вентканалы), 100 м2 стен	0.52	730.29	403.97	326.32	379.75	210.06	169.69	14.4	6.14	4 067	3 025	1 042	
					43.34			22.54	1	14.39			324	
	Накладные расходы		86%			200.04				73%	2 445			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			162.82				56%	1 875			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					742.61					8 387			
13.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.392	3 020.43	230.29	48.76	1 184.01	90.27	19.11	14.4	7.84	4 469	1 300	150	
				2 741.38			1 074.62		2.81	1		3 020		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		106%			95.69				90%	1 170			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			48.75				43%	559			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 328.44					6 198			
14.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	1.8	202.86	119.97	82.89	365.14	215.94	149.20	14.4	7.9	4 288	3 110	1 179	
									17.72	1				
	Объем: 36*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			194.35				77%	2 395			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			129.56				48%	1 493			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					689.05					8 176			
15.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	36	26.54			955.44					3 178			
				26.54			955.44		88.28			3 178		
16.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плоским шифером, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.36	911.22	803.60	63.01	328.04	289.29	22.68	14.4	8.01	4 463	4 166	182	
				44.61			16.06		7.19	1		115		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		106%			306.65				90%	3 749			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			156.22				43%	1 791			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.90					10 004			
17.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	36.9	44.21			1 631.21			1	1	7 275			
				44.21			1 631.21		4.46	1		7 275		
	Объем: 0.36*102.5													
	Поправки: М: =186*1.06/4.46	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка вент. шахт кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.16	373.54	335.71	26.60	59.77	53.71	4.26	14.41	8.05	816	774	34	
				11.23			1.80		4.11	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			56.93				90%	697			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.00				43%	333			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.71					1 845			
19.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0704	23 811.97			1 676.36					3 247			
				23 811.97			1 676.36		46 126.25			3 247		
	Объем: 0.16*0.44													
20.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон	0.05	1 174.67	1 166.71	7.96	58.73	58.34	0.40	14.41	5.49	843	841	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.42				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.92				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.07					1 877			
21.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	14.4	7.03	10 275	4 968	1 047	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.88	14.4		4 260	149	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 605			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					17 081			
22.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.5	2 460.30			8 611.05					14 121			
				2 460.30			8 611.05		4 034.55			14 121		
23.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	373.54	335.71	26.60	93.38	83.93	6.65	14.41	8.05	1 274	1 209	54	
				11.23			2.81		4.11	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			88.97				90%	1 088			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.32				43%	520			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.67					2 882			
24.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.11	23 811.97			2 619.32					5 074			
				23 811.97			2 619.32		46 126.25			5 074		
	Объем: 0.25*0.44													
25.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9	4 877.10	504.69	210.18	43 893.94	4 542.20	1 891.58	14.41	7.41	272 015	65 453	14 017	
				4 162.24	20.39		37 460.16	183.49	5.14	14.39		192 545	2 640	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 103.75				92%	62 646			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 599.13				44%	29 961			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 596.81					364 621			
26.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый  "Этернит", м2	1152	74.41			85 714.74			1	1	354 859			
				74.41			85 714.74		4.14	1		354 859		
	Объем: 900*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.54/1.9775/4.14*1.06	
27.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.29	7 879.49	801.83	8.10	10 164.54	1 034.36	10.45	14.4	8.06	39 238	14 895	84	
				7 069.56			9 119.73		2.66	1		24 258		
	Накладные расходы		83%			858.52				71%	10 575			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			672.33				52%	7 745			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 695.39					57 559			
28.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.51	75.57	75.35	0.22	114.11	113.78	0.33	14.4	5.59	1 640	1 638	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			94.44				71%	1 163			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.96				52%	852			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.50					3 655			
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.51	8 813.16	326.90	31.86	13 307.87	493.62	48.11	14.4	7.48	47 809	7 108	360	
				8 454.40	3.03		12 766.14	4.57	3.16	14.36		40 341	66	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			538.05				92%	6 600			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			274.00				44%	3 157			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 119.92					57 566			
30.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	14.4	8.06	4 716	2 796	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					8 155			
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
32.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	14.4	8.06	2 076	1 248	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	886			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	649			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 611			
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.75	1 357.93	327.73	1.01	1 018.45	245.80	0.76	14.4	8.08	6 718	3 539	6	
				1 029.19			771.89		4.11	1		3 172		
	Накладные расходы		83%			204.01				71%	2 513			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.77				52%	1 840			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.23					11 071			
34.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.8	1 123.87	161.26	3.04	899.10	129.01	2.43	14.4	8.05	3 889	1 858	20	
				959.57			767.66		2.62	1		2 011		
	Накладные расходы		83%			107.08				71%	1 319			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.86				52%	966			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 090.03					6 174			
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	28.83	7.56		7.56	218.01		218.01		6.07	1 323		1 323	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	28.83	27.63		27.63	796.51		796.51		6.07	4 835		4 835	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	217 793.00	15 300.97	5 430.81			1 031 942	220 394	34 751	
			197 061.24	316.86				776 796	4 559	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 793.00	15 300.97	5 430.81			1 031 942	220 394	34 751	
			197 061.24	316.86				776 796	4 559	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	107 922.37					421 251			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 20, 27, 28, 30-34; %=77 - по стр. 7, 14; %=92 - по стр. 9, 25, 29; %=90 - по стр. 10, 13, 16, 18, 21, 23; %=73 - по стр. 11, 12)	14 786.95					181 667			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 14; %=52 - по стр. 2-6, 20, 27, 28, 30-34; %=44 - по стр. 9, 25, 29; %=43 - по стр. 10, 13, 16, 18, 21, 23; %=56 - по стр. 11, 12)	9 419.64					108 514			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	241 999.59					1 322 123			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	241 999.59					1 322 123			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 178.79					28 293			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	247 178.38					1 350 416			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	4 943.57					27 008			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	252 121.95					1 377 424			
	НДС, 18%	45 381.95					247 936			
	Всего с НДС	297 503.90					1 625 360			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 786.95					181 667			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 419.64					108 514			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)