«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	613 258	руб.	Смета на сумму:	613 258	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 4	
Сметная стоимость:	613.258	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.975	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	108.114	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2	553.31	459.71	93.60	1 106.62	919.42	187.20	12.51	4.4	12 326	11 502	824	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			910.23				84%	9 662			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			551.65				48%	5 521			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 568.50					27 509			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2	172.51	127.80	44.71	345.02	255.60	89.42	12.51	7.12	3 834	3 198	637	
					6.95			13.90	1	12.49			174	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			223.69				71%	2 394			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.18				52%	1 753			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.88					7 982			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2	2 713.25	179.98	29.68	5 426.50	359.96	59.36	12.51	6.93	21 638	4 503	411	
				2 503.59	4.13		5 007.18	8.26	3.34	12.55		16 724	104	
	Накладные расходы		83%			305.62				71%	3 271			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			239.34				52%	2 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 971.47					27 305			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.8	5 502.93	806.67	80.64	9 905.27	1 452.01	145.15	12.51	7.11	45 700	18 165	1 032	
				4 615.62			8 308.12		3.19	1		26 503		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 205.17				71%	12 897			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			943.81				52%	9 446			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 054.24					68 043			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.106	6 775.72	1 449.90	67.19	718.23	153.69	7.12	12.51	7.02	4 258	1 923	50	
				5 258.63			557.41		4.1	1		2 285		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			127.56				71%	1 365			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.90				52%	1 000			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					945.69					6 623			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.56	9 291.30	1 358.31	34.61	5 203.13	760.65	19.38	12.51	6.98	22 743	9 516	135	
				7 898.38			4 423.09		2.96	1		13 092		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			631.34				71%	6 756			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			494.42				52%	4 948			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 328.89					34 448			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	12.51	7.07	2 167	451	26	
				4 121.69			412.17		4.1	1		1 690		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	320			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	235			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 722			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.06	75.57	75.35	0.22	80.10	79.87	0.23	12.51	4.09	1 000	999	1	
									1	1				
	Объем: 53*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			66.29				71%	709			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.92				52%	519			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.31					2 229			
	
9.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.95	1 615.27	301.17	30.24	1 534.51	286.11	28.73	12.51	6.11	8 341	3 579	176	
				1 283.86	5.99		1 219.67	5.69	3.76	12.52		4 586	71	
	Накладные расходы		86%			250.95				73%	2 665			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			204.26				56%	2 044			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 989.72					13 050			
	
10.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	12.51	4.05	293	292	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	207			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	152			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					652			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
12.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.445	1 365.61			1 973.31					3 872			
				1 365.61			1 973.31		2 679.54			3 872		
	Объем: 0.85*0.85*2													
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.212	257.63	231.54	26.09	54.62	49.09	5.53	12.51	6.47	650	614	36	
					10.34			2.19	1	12.53			27	
	Объем: 53*0.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			43.59				72%	462			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			41.02				64%	410			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.23					1 522			
	
14.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.212	10 259.57	603.91	84.83	2 175.03	128.03	17.98	12.52	6.76	8 623	1 603	122	
				9 570.83	3.78		2 029.02	0.80	3.4	12.5		6 899	10	
	Объем: 53*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			136.56				90%	1 452			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			69.57				43%	694			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 381.16					10 768			
	
15.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.212	978.00	299.35	6.74	207.34	63.46	1.43	12.51	7.14	1 180	794	10	
				671.92	0.16		142.45	0.03	2.64	12.46		376		
	Объем: 53*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			60.32				80%	635			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.84				37%	294			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					297.50					2 109			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5	221.62	101.80	102.69	1 108.08	508.99	513.44	12.51	3.39	8 260	6 367	1 741	
				17.13	1.45		85.65	7.25	1.78	12.56		152	91	
	Объем: (180*2)+(200*0.7)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			464.62				77%	4 973			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			309.74				48%	3 100			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 882.44					16 333			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	103.5	36.04			3 730.14					15 578			
				36.04			3 730.14		150.51			15 578		
	Объем: 5*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2	286.73	122.64	1.26	573.46	245.27	2.53	12.51	7.2	3 982	3 068	18	
				162.83			325.66		2.75	1		896		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			228.10				79%	2 424			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.97				51%	1 565			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.53					7 970			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	250	13.13			3 282.50					10 700			
				13.13			3 282.50		42.8			10 700		
	Объем: 200*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2	8 171.06	405.87	165.99	16 342.11	811.74	331.98	12.52	6.6	81 963	10 163	2 191	
				7 599.20	14.91		15 198.40	29.83	4.58	12.5		69 609	373	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			908.90				92%	9 693			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			462.86				44%	4 636			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 713.87					96 292			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	32.4	39.08			1 266.35			1	1	5 673			
				39.08			1 266.35		4.48	1		5 673		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	15.3	34.49			527.65			1	1	2 364			
				34.49			527.65		4.48	1		2 364		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.53	4 972.00	72.11	75.20	2 635.16	38.22	39.86	12.51	6.29	9 602	478	251	
				4 824.69	5.48		2 557.09	2.90	3.47	12.5		8 873	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			44.41				92%	473			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.62				44%	226			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 702.19					10 301			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.212	11 907.97	1 173.45	33.16	2 524.49	248.77	7.03	12.51	7.14	9 084	3 112	50	
				10 701.36	3.78		2 268.69	0.80	2.61	12.5		5 921	10	
	Объем: 53*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			269.54				92%	2 872			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.26				44%	1 374			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 931.29					13 330			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.026	219.24	204.34	14.90	5.70	5.31	0.39	12.52	7.17	69	67	3	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			5.63				90%	60			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.87				43%	29			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.20					158			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.026	373.54	335.71	26.60	9.71	8.73	0.69	12.52	7.17	115	109	5	
				11.23			0.29		4.14	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			9.25				90%	98			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.71				43%	47			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.68					260			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01144	23 811.97			272.41					548			
				23 811.97			272.41		47 861.13			548		
	Объем: 0.026*0.44													
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.53	8 813.16	326.90	31.86	4 670.98	173.26	16.89	12.51	6.89	16 443	2 167	116	
				8 454.40	3.03		4 480.83	1.60	3.16	12.48		14 159	20	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			188.85				92%	2 012			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			96.17				44%	962			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 956.00					19 417			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	12.51	7.18	9 539	1 750	40	
				7 069.56			2 969.22		2.61	1		7 750		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	910			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					11 692			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	12.51	7.2	3 384	1 640	3	
				1 029.19			411.68		4.23	1		1 741		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	853			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					5 401			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.052	8 572.20	5 513.35	252.31	445.75	286.69	13.12	12.51	6.18	4 377	3 587	81	
				2 806.54	60.12		145.94	3.13	4.86	12.52		709	39	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			226.06				66%	2 393			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			182.59				50%	1 813			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					854.40					8 583			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2184	3 649.31			797.01					3 010			
				3 649.31			797.01		13 782.4			3 010		
	Объем: 0.052*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	12.51	6.18	1 379	1 142	18	
				4 513.83	67.62		45.14	0.68	4.86	12.52		219	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	759			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	575			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					2 713			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.066	3 649.31			240.85					910			
				3 649.31			240.85		13 782.4			910		
	Объем: 0.01*2200*3													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.042	32 504.08	21 309.05	662.76	1 365.17	894.98	27.84	12.51	6.18	13 518	11 196	172	
				10 532.27	157.78		442.36	6.63	4.86	12.52		2 150	83	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			703.26				66%	7 444			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			568.01				50%	5 640			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 636.44					26 602			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.6468	3 649.31			2 360.37					8 914			
				3 649.31			2 360.37		13 782.4			8 914		
	Объем: 0.042*2200*7													
	
40.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.116	1 567.41	240.58	37.36	181.82	27.91	4.33	12.52	6.66	1 155	349	29	
				1 289.47	2.11		149.58	0.24	5.19	12.52		776	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			27.87				84%	296			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.89				48%	169			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					226.58					1 620			
	
41.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1074	2 412.79	1 295.60	2.05	259.13	139.15	0.22	12.51	4.04	2 248	1 741	1	
				1 115.14			119.77		4.23	1		507		
	Накладные расходы		79%			109.93				67%	1 166			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.58				40%	696			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.63					4 111			
	
42.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1074	2 291.60	114.18	14.24	246.12	12.26	1.53	12.51	7.11	803	153	11	
				2 163.18			232.33		2.75	1		639		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.65				80%	122			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.76				37%	57			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.53					982			
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	33.28	7.34		7.34	244.13		244.13		5.54	1 352		1 352	
										1				
	Объем: 22.5+5.3+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4+0.014													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	33.28	26.50		26.50	881.92		881.92		5.54	4 886		4 886	
										1				
	Объем: 22.5+5.3+0.4+0.026+0.5+0.74+0.4+3.4+0.014													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	78 753.92	8 553.57	2 720.87			363 128	107 013	14 827	
			67 479.50	88.08				241 291	1 101	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 753.92	8 553.57	2 720.87			363 128	107 013	14 827	
			67 479.50	88.08				241 291	1 101	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 450.59					51 569			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 40; %=71 - по стр. 2-8, 10, 29-33; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11, 14, 25, 26; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 42; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23, 24, 28; %=66 - по стр. 34, 36, 38; %=67 - по стр. 41)	7 726.31					82 340			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 40; %=52 - по стр. 2-8, 10, 29-33; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11, 14, 25, 26; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 42; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 23, 24, 28; %=50 - по стр. 34, 36, 38; %=40 - по стр. 41)	5 341.47					53 377			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 821.70					498 845			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	91 821.70					498 845			
	Строительный контроль 2,14%	1 964.98					10 675			
	Итого со строительным контролем	93 786.68					509 520			
	Непредвиденные расходы 2%	1 875.73					10 190			
	Итого с непредвиденными расходами	95 662.41					519 710			
	НДС	17 219.23					93 548			
	Всего с НДС	112 881.64					613 258			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 726.31					82 340			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 341.47					53 377			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)