«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 217 696	руб.	Смета на сумму:	1 217 696	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Управляющая Компания ТСЖ»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Юриненок В.В. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт сетей электроснабжения, канализации, холодного водоснабжения МКД №10-16 по Старорусской  в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 217.696	тыс. руб.	
монтажных работ:	80.341	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.318	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	331.659	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ХВС	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 66-24-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (прим), 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.8692	168.46	168.46		146.43	146.43		14.4	1	2 109	2 109		
									1	1				
	Объем: 68.92+18													
	Накладные расходы		74%			108.36				63%	1 329			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.22				40%	844			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.00					4 281			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до50 мм, 100 м трубопровода	4.09	673.19	525.85	14.21	2 753.35	2 150.73	58.12	14.4	4.96	33 045	30 970	288	
				133.13	2.20		544.50	9.00	3.28	16.79		1 786	151	
	Объем: 45+38+144+182													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1 598.20				63%	19 606			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 079.87				40%	12 448			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 431.42					65 100			
	
	монтажные работы	
	
3.	ТССЦ 103-0018 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гильза, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим), м	7.2	35.37			254.66					837			
				35.37			254.66		116.29			837		
	
4.	ФЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	4	41.56	22.54		166.22	90.14		15.29	1	2 327	1 378		
				19.02			76.08		12.47	1		949		
	Добавл.ресурсы:  1-1035;  ССЦ 101-0596;  ССЦ 101-1355;  ССЦ 101-1705	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			103.66				98%	1 350			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.00				56%	772			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.88					4 449			
	
5.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.45	3 432.88	2 357.66	944.60	1 544.79	1 060.95	425.07	14.41	5.99	18 084	15 288	2 546	
				130.62	133.64		58.78	60.14	4.24	14.39		249	865	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		115%			1 289.25				98%	15 830			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			795.97				56%	9 046			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 630.02					42 960			
	
6.	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	42.165	33.67			1 419.70					3 247			
				33.67			1 419.70		77			3 247		
	Объем: 0.45*93.7													
	
7.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	45	5.67			255.15					951			
				5.67			255.15		21.13			951		
	
8.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	5	2.66			13.30					57			
				2.66			13.30		4.27			57		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
9.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	12	5.21			62.56					267			
				5.21			62.56		4.27			267		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
10.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	12	4.96			59.52					254			
				4.96			59.52		4.27			254		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
11.	ТЕРр 69-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.18	1 220.10	711.87	1.63	219.62	128.14	0.29	14.4	8.54	2 173	1 845	3	
				506.60	0.65		91.19	0.12	3.57	16.71		326	2	
	Накладные расходы		78%			100.04				66%	1 219			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.13				40%	739			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.79					4 131			
	
12.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.38	2 591.15	1 768.25	751.38	984.64	671.93	285.52	14.41	5.97	11 497	9 683	1 705	
				71.52	106.91		27.18	40.62	4.05	14.39		110	585	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			819.43				98%	10 063			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			505.91				56%	5 750			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 309.98					27 310			
	
13.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	35.644	29.31			1 044.73					1 846			
				29.31			1 044.73		51.8			1 846		
	Объем: 0.38*93.8													
	
14.	С302-0070 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, шт.	12	95.48			1 145.79					4 893			
				95.48			1 145.79		4.27			4 893		
	Поправки: М: =407.71/4.27	
	
15.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	38	4.90			186.20					695			
				4.90			186.20		18.28			695		
	
16.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	24	4.96			119.04					508			
				4.96			119.04		4.27			508		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
17.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	11	3.17			34.85					149			
				3.17			34.85		4.27			149		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
18.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	1.90			18.99					81			
				1.90			18.99		4.27			81		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
19.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.44	3 534.19	2 172.41	1 280.52	5 089.23	3 128.27	1 843.95	14.41	5.92	56 465	45 078	10 916	
				81.26	185.73		117.01	267.45	4.02	14.39		470	3 849	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 905.08				98%	47 948			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 410.96				56%	27 399			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 405.27					131 813			
	
20.	ТССЦ 507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	133.8	19.03			2 546.21					3 294			
				19.03			2 546.21		24.62			3 294		
	Объем: 144*0.929													
	
21.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	15	1.04			15.56					66			
				1.04			15.56		4.27			66		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
22.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	48	1.73			82.85					354			
				1.73			82.85		4.27			354		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
23.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	144	4.39			632.16					2 422			
				4.39			632.16		16.82			2 422		
	
24.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.82	4 943.67	2 761.82	2 074.25	8 997.47	5 026.52	3 775.13	14.41	5.89	95 488	72 432	22 235	
				107.60	303.96		195.83	553.21	4.19	14.39		821	7 961	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 416.69				98%	78 785			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 961.61				56%	45 020			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 375.77					219 293			
	
25.	ТССЦ 507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	163.618	11.39			1 863.61					3 459			
				11.39			1 863.61		21.14			3 459		
	Объем: 182*0.899													
	
26.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	72	8.92			642.44					2 743			
				8.92			642.44		4.27			2 743		
	Поправки: М: =38.1/4.27	
	
27.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	13	3.74			48.62					169			
				3.74			48.62		13.03			169		
	Объем: 182/14													
	
28.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	8.3	216.50	51.10	39.33	1 796.96	424.14	326.44	14.41	8.04	12 190	6 112	2 625	
				126.07			1 046.38		3.3	1		3 453		
	Объем: 45+38													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			381.73				77%	4 706			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			254.48				48%	2 934			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 433.17					19 830			
	
29.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	49.5	8.63			427.19					1 973			
				8.63			427.19		39.85			1 973		
	Объем: 45*1.1													
	
30.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 32 мм, м	41.8	7.80			326.04					1 412			
				7.80			326.04		33.77			1 412		
	Объем: 38*1.1													
	
31.	ТЕРр 65-3-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры	0.01	272.55	251.59	20.96	2.73	2.52	0.21	14.4	6.44	38	36	1	
					3.10			0.03	1	14.43				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1.89				63%	23			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.28				40%	14			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.89					75			
	
32.	ТЕР 16-06-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	1 866.20	126.52	22.17	1 866.20	126.52	22.17	14.4	6.44	7 392	1 822	143	
				1 717.51	0.90		1 717.51	0.90	3.16	14.48		5 427	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 103.20					10 218			
	
33.	ТССЦ 301-1486 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клапаны обратные В-В размером 1/2", шт.	1	25.76			25.76					61			
				25.76			25.76		60.76			61		
	
34.	Цена поставщика. 
Счетчик холодной воды Ду32 (11/4) МЕТЕР ВК-32Х, шт	1	708.76			708.76			1	1	3 026			
				708.76			708.76		4.27	1		3 026		
	Поправки: М: =2910/4.27*1.04	
	
35.	ТЕР 18-06-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	1 830.35	112.66	87.35	183.03	11.27	8.73	14.4	6.55	1 829	162	57	
				1 630.34	0.68		163.03	0.07	9.87	14.49		1 609	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			13.04				98%	160			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.05				56%	91			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.12					2 080			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	35 684.36	12 967.56	6 745.63			275 401	186 915	40 519	
			15 971.18	931.54				47 964	13 427	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 923.36					16 325			
			7 923.36					16 325		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 923.36					16 325			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 923.36					16 325			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 916.24	698.71	326.73			19 857	10 066	2 628	
			1 890.80	0.12				7 164	2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	753.23					3 385			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=66 - по стр. 11; %=77 - по стр. 28)	590.13					7 254			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 11; %=48 - по стр. 28)	391.83					4 516			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 898.20					31 627			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	24 844.76	12 268.85	6 418.90			239 219	176 849	37 891	
			6 157.02	931.42				24 475	13 425	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 31; %=98 - по стр. 4, 5, 12, 19, 24, 32, 35)	14 293.78					175 564			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 31; %=56 - по стр. 4, 5, 12, 19, 24, 32, 35)	8 918.11					101 568			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48 056.65					516 351			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	59 878.21					564 303			
	Строительный контроль 2,14%	1 281.39					12 076			
	Всего со строительным контролем	61 159.60					576 379			
	Непредвиденные расходы	1 223.19					11 528			
	Итого с непредвиденными затратами	62 382.79					587 907			
	НДС-18%	11 228.90					105 823			
	Всего с НДС	73 611.69					693 730			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 883.91					182 818			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 309.94					106 084			
	
	Раздел 2.  Канализация	
	
36.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы (прим), 1 м3	4.1352	303.52	75.11	228.41	1 255.12	310.59	944.52	14.4	4.41	8 638	4 473	4 165	
					20.91			86.47	1	14.39			1 244	
	Объем: (48.35+20.57)*0.6*0.1													
	Накладные расходы		99%			393.09				84%	4 802			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			238.24				48%	2 744			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.45					16 184			
	
37.	ТЕРр 51-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.41	6 766.21	4 298.15	10.13	2 774.15	1 762.24	4.15	14.4	8.24	29 149	25 376	34	
				2 457.93			1 007.75		3.71	1		3 739		
	Объем: 68.92*0.6*1													
	Накладные расходы		75%			1 321.68				64%	16 241			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			793.01				36%	9 135			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 888.84					54 525			
	
38.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.41	1 327.14	122.03	53.85	544.13	50.03	22.08	14.4	5.23	3 210	720	115	
				1 151.26	5.90		472.02	2.42	5.03	14.4		2 374	35	
	Объем: 68.92*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			61.37				99%	747			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			39.86				61%	461			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.36					4 418			
	
39.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний (засыпка трубы на 20см), м3	8.2704	104.66			865.58					4 358			
				104.66			865.58		526.92			4 358		
	Объем: 68.92*0.2*0.6													
	
40.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3	0.0827	426.34	426.34		35.26	35.26		14.4	1	508	508		
									1	1				
	Объем: 68.92*0.2*0.6													
	Накладные расходы		72%			25.39				61%	310			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.40				31%	157			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.05					975			
	
41.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	13.232	18.71		18.71	247.53		247.53		6.28	1 554		1 554	
														
	Объем: 8.27*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
42.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.1352	218.98	43.11	49.74	905.53	178.27	205.68	14.41	4.67	6 153	2 569	961	
				126.13	5.06		521.57	20.90	5.03	14.4		2 624	301	
	Объем: 68.92*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			221.08				94%	2 698			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			127.47				51%	1 464			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 254.08					10 315			
	
43.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.1352	737.79	44.95	0.45	3 050.90	185.86	1.86	14.4	5.33	15 599	2 676	10	
				692.39			2 863.17		4.51	1		12 913		
	Объем: 68.92*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			206.30				94%	2 515			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.95				51%	1 365			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 376.16					19 479			
	
44.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.4135	2 016.93	464.48	66.50	834.00	192.06	27.50	14.4	8.33	5 790	2 766	229	
				1 485.95	24.62		614.44	10.18	4.55	16.81		2 796	171	
	Объем: 68.92*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			224.49				94%	2 761			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.43				51%	1 498			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 187.92					10 049			
	
45.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.41352	386.49	5.71	12.44	159.82	2.36	5.14	14.4	7.99	770	34	41	
				368.34	4.07		152.32	1.68	4.56	16.83		695	28	
	Объем: 68.92*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			4.48				94%	58			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.59				51%	32			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.89					860			
	
46.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.609	775.58	765.14	10.44	2 023.49	1 996.25	27.24	14.41	8.53	28 998	28 766	232	
					4.13			10.78	1	16.83			181	
	Объем: 152.92+108													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1 485.20				63%	18 237			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 003.52				40%	11 579			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 512.21					58 813			
	
47.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.92	12 984.16	894.28	10.83	24 929.59	1 717.02	20.79	14.41	7.52	67 571	24 742	156	
				12 079.05	1.14		23 191.78	2.19	1.84	14.29		42 673	31	
	Объем: 260.92-68.92													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 977.09				98%	24 278			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 220.64				56%	13 873			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 127.32					105 721			
	
48.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.689	1 693.79	894.28	10.83	1 167.02	616.16	7.46	14.41	7.52	9 935	8 879	56	
				788.68	1.14		543.40	0.79	1.84	14.29		1 000	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			709.49				98%	8 712			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			438.03				56%	4 978			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 314.55					23 626			
	
49.	С цена поставщи. 
Труба коричневая д.110*3,2, м	68.762	33.12			2 277.68					9 726			
				33.12			2 277.68		4.27			9 726		
	Объем: 68.9*0.998													
	Поправки: М: =136/4.27*1.04	
	
50.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.27	2 489	1 608	13	
				179.83			179.83		4.83	1		869		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					4 965			
	
51.	С  цена поставщи. 
Ревизия ПВХ 110, шт	12	22.89			274.74					1 173			
				22.89			274.74		4.27			1 173		
	Поправки: М: =94/4.27*1.04	
	
52.	С  цена поставщи. 
Тройник полиэтиленовый 100мм, шт	42	20.95			879.74					3 756			
				20.95			879.74		4.27			3 756		
	Объем: 32+10													
	Поправки: М: =86/4.27*1.04	
	
53.	С цена поставщи. 
Колено ПВХ 110, шт	54	11.20			605.00					2 583			
				11.20			605.00		4.27			2 583		
	Поправки: М: =46/4.27*1.04	
	
54.	С цена поставщи. 
Переход чугун/пластик  д.110мм, шт	2	29.74			59.48					254			
				29.74			59.48		4.27			254		
	Поправки: М: =122.1/4.27*1.04	
	
55.	ФЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	4	41.56	22.54		166.22	90.14		15.29	1	2 327	1 378		
				19.02			76.08		12.47	1		949		
	Добавл.ресурсы:  1-1035;  ССЦ 101-0596;  ССЦ 101-1355;  ССЦ 101-1705	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			103.66				98%	1 350			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.00				56%	772			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.88					4 449			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	43 347.98	7 247.90	1 515.47			204 541	104 495	7 566	
			34 584.58	135.41				92 482	2 002	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 672.02	2 716.67	1 458.46			75 729	39 122	7 109	
			6 496.85	121.65				29 499	1 779	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	865.58					4 358			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 36; %=64 - по стр. 37; %=99 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40; %=94 - по стр. 42-45)	2 457.88					30 133			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=36 - по стр. 37; %=61 - по стр. 38; %=31 - по стр. 40; %=51 - по стр. 42-45)	1 462.94					16 856			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 592.84					122 718			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 675.96	4 531.23	57.01			128 812	65 373	457	
			28 087.73	13.76				62 983	223	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46; %=98 - по стр. 47, 48, 50, 55)	4 403.86					54 153			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46; %=56 - по стр. 47, 48, 50, 55)	2 805.47					32 102			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	39 885.29					215 067			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	54 478.13					337 785			
	Строительный контроль 2,14%	1 165.83					7 229			
	Всего со строительным контролем	55 643.96					345 014			
	Непредвиденные расходы	1 112.88					6 900			
	Итого с непредвиденными затратами	56 756.84					351 914			
	НДС-18%	10 216.23					63 345			
	Всего с НДС	66 973.07					415 259			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 861.74					84 286			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 268.41					48 958			
	
	Раздел 3.  Электромонтажные работы	
	
56.	ТЕРр 67-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м	0.41	21.03	21.03		8.62	8.62		14.4	1	124	124		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			7.33				72%	89			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.60				52%	64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.55					278			
	
57.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		14.4	1	70	70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					157			
	
58.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.36	53.31	52.33	0.98	19.19	18.84	0.35	14.4	8.52	274	271	3	
					0.39			0.14	1	16.72			2	
	Накладные расходы		85%			16.13				72%	197			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.34				52%	142			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.66					613			
	
59.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля (подвал), 100 м	0.41	80.15	79.82	0.33	32.86	32.73	0.14	14.4	8.42	472	471	1	
					0.13			0.05	1	16.69			1	
	Накладные расходы		85%			27.86				72%	340			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.31				52%	245			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.03					1 057			
	
60.	ТЕР 46-03-009-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.08	2 130.32	445.80	1 684.52	170.43	35.66	134.76	14.41	4.4	1 107	514	593	
					164.33			13.15	1	14.39			189	
	Накладные расходы		99%			48.32				84%	591			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.29				48%	337			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.04					2 035			
	
61.	ТЕР 46-03-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.442	962.69	235.71	726.98	425.51	104.18	321.33	14.41	4.41	2 918	1 501	1 417	
					66.54			29.41	1	14.39			423	
	Накладные расходы		99%			132.25				84%	1 616			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.15				48%	924			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					5 458			
	
62.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.04	1 461.46	357.49	1 103.97	58.46	14.30	44.16	14.41	4.41	401	206	195	
					101.05			4.04	1	14.39			58	
	Накладные расходы		99%			18.16				84%	222			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.00				48%	127			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.62					749			
	
63.	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.367	1 688.93	383.18	25.23	619.84	140.63	9.26	14.41	8.15	4 306	2 026	75	
				1 280.52			469.95		4.69	1		2 204		
	Объем: 0.36+0.007													
	Накладные расходы		99%			139.22				84%	1 702			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.38				48%	972			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					843.44					6 980			
	
64.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1326	3 516.04	2 146.49	21.85	466.23	284.62	2.90	14.4	8.54	4 783	4 099	25	
				1 347.70	8.66		178.71	1.15	3.69	16.81		659	19	
	Объем: 44.2*0.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			225.76				67%	2 759			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			142.89				40%	1 647			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					834.87					9 189			
	
65.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.0673	288.28	214.78	54.61	307.68	229.23	58.29	15.29	5.59	3 965	3 505	326	
				18.89	1.46		20.16	1.56	6.64	16.02		134	25	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			219.25				81%	2 859			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.01				52%	1 836			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					676.94					8 660			
	
66.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	108.8646	4.58			498.60					1 669			
				4.58			498.60		15.33			1 669		
	Объем: 106.73*1.02													
	
67.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.174	80.62	60.80	5.33	94.65	71.38	6.26	15.29	7.14	1 240	1 091	45	
				14.49	0.32		17.01	0.38	6.08	16.07		103	6	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			68.17				81%	889			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.64				52%	570			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.47					2 699			
	
68.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.119748	6 155.40			737.10					3 147			
				6 155.40			737.10		4.27			3 147		
	Объем: 117.4*1.02													
	Поправки: М: =26283.56/4.27	
	
69.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.36	1 626.77	840.90	271.52	585.64	302.72	97.75	15.28	7.2	6 627	4 626	704	
				514.35	14.26		185.17	5.13	7.01	16.09		1 298	83	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			292.46				81%	3 814			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.10				52%	2 449			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 078.20					12 890			
	
70.	ТССЦ 509-0765 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	36	103.50			3 726.00					7 479			
				103.50			3 726.00		207.75			7 479		
	
71.	Цена поставщика. 
Лампы энергосберегающие для МОП, шт	36	24.12			868.38			1	1	3 708			
				24.12			868.38		4.27	1		3 708		
	Поправки: М: =100/4.27*1.03	
	
72.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.07	348.53	306.65	6.94	24.40	21.47	0.49	15.28	6.78	348	328	3	
				34.95	0.49		2.45	0.03	7.01	15.9		17	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.43				81%	266			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.98				52%	171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.80					786			
	
73.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	7	7.15			50.05					398			
				7.15			50.05		56.92			398		
	
74.	Цена поставщика. 
Колодка клемная на 4 клемы PS 10, шт	36	6.27			225.78			1	1	964			
				6.27			225.78		4.27	1		964		
	Поправки: М: =26/4.27*1.03	
	
75.	ФЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	12	20.81	20.47		249.74	245.66		14.4	1	3 597	3 538		
				0.34			4.08		14.47	1		59		
	Добавл.ресурсы:  1-2030	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			196.53				68%	2 406			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			147.40				48%	1 698			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.66					7 701			
	
76.	Цена поставщика. 
Датчик движения ДД 024, белый, шт	12	111.44			1 337.31			1	1	5 710			
				111.44			1 337.31		4.27	1		5 710		
	Поправки: М: =462/4.27*1.03	
	
77.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	15.28	5.31	1 965	1 088	29	
				20.11			80.44		10.54	1		848		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	881			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	566			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 412			
	
78.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS 6-В10/1р+N, шт	4	51.62			206.48			1	1	882			
				51.62			206.48		4.27	1		882		
	Поправки: М: =214/4.27*1.03	
	
79.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (дин. рейка), 100 м	0.012	627.41	96.55	123.32	7.53	1.16	1.48	15.29	6.82	57	18	10	
				407.53	26.62		4.89	0.32	5.94	16.08		29	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.41				81%	19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.96				52%	12			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.90					88			
	
80.	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	4	6.47			25.88					109			
				6.47			25.88		27.36			109		
	
81.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.1	521.37	345.62	102.05	52.14	34.56	10.20	15.29	6.25	628	528	64	
				73.70	2.59		7.37	0.26	4.86	16.09		36	4	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.08				81%	431			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.63				52%	277			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.85					1 336			
	
82.	ТССЦ 501-8180 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.0102	3 310.19			33.76					275			
				3 310.19			33.76		26 945.86			275		
	Объем: 10*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 994.20	1 621.83	692.79			57 223	24 004	3 490	
			8 679.57	55.62				29 728	816	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 253.73	1 042.44	180.38			43 708	15 658	1 185	
			8 030.91	7.87				26 865	127	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 709.34					24 341			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56-59; %=81 - по стр. 65, 67, 69, 72, 77, 79, 81; %=68 - по стр. 75)	954.42					12 241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56-59, 65, 67, 69, 72, 77, 79, 81; %=48 - по стр. 75)	670.42					8 067			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 878.57					64 016			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 740.47	579.39	512.41			13 515	8 346	2 305	
			648.66	47.75				2 863	689	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 60-63; %=67 - по стр. 64)	563.71					6 889			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60-63; %=40 - по стр. 64)	347.71					4 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 651.89					24 411			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 530.46					88 427			
	Строительный контроль 2,14%	289.55					1 892			
	Всего со строительным контролем	13 820.01					90 319			
	Непредвиденные расходы  2%	276.40					1 806			
	Итого с непредвиденными  расходами	14 096.41					92 125			
	НДС-18%	2 537.35					16 583			
	Всего с НДС	16 633.76					108 708			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 518.13					19 130			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 018.13					12 074			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	90 026.54	21 837.29	8 953.89			537 165	315 414	51 575	
			59 235.33	1 122.57				170 174	16 245	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	17 177.09	1 042.44	180.38			60 033	15 658	1 185	
			15 954.27	7.87				43 190	127	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 632.70					40 666			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 56-59; %=81 - по стр. 65, 67, 69, 72, 77, 79, 81; %=68 - по стр. 75)	954.42					12 241			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 56-59, 65, 67, 69, 72, 77, 79, 81; %=48 - по стр. 75)	670.42					8 067			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 801.93					80 341			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 328.73	3 994.77	2 297.60			109 101	57 534	12 042	
			9 036.31	169.52				39 526	2 470	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 618.81					7 743			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=66 - по стр. 11; %=77 - по стр. 28; %=84 - по стр. 36, 60-63; %=64 - по стр. 37; %=99 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40; %=94 - по стр. 42-45; %=67 - по стр. 64)	3 611.72					44 276			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 11, 64; %=48 - по стр. 28, 36, 60-63; %=36 - по стр. 37; %=61 - по стр. 38; %=31 - по стр. 40; %=51 - по стр. 42-45)	2 202.48					25 379			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 142.93					178 756			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	57 520.72	16 800.08	6 475.91			368 031	242 222	38 348	
			34 244.75	945.18				87 458	13 648	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2, 31, 46; %=98 - по стр. 4, 5, 12, 19, 24, 32, 35, 47, 48, 50, 55)	18 697.64					229 717			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2, 31, 46; %=56 - по стр. 4, 5, 12, 19, 24, 32, 35, 47, 48, 50, 55)	11 723.58					133 670			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	87 941.94					731 418			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	127 886.80					990 515			
	Строительный контроль 2,14%	2 736.78					21 197			
	Всего со строительным контролем	130 623.58					1 011 712			
	Непредвиденные расходы 2%	2 612.47					20 234			
	Итого с непредвиденными расходами	133 236.05					1 031 946			
	НДС-18%	23 982.49					185 750			
	Всего с НДС	157 218.54					1 217 696			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 263.78					286 234			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 596.48					167 116			

Составил:	Инженер ООО «УК ТСЖ»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)