ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	

на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада без утепления МКД расположенного по адресу: г. Калининград ул. Красная, д. 7-9	

Сметная стоимость:	10 862.272	тыс. руб.	
монтажных работ:	33.847	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	16.287	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 458.330	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

«Утверждаю»

Смета на сумму: 10 862 272 руб.
	
Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович/	
«___» _________________ 2015 г.

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	0.7	553.31	459.71	93.60	387.32	321.80	65.52	16.11	6.86	5 634	5 184	449	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			318.58				84%	4 355			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			193.08				48%	2 488			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.98					12 477			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.04	165.55	131.65	33.90	1 827.67	1 453.42	374.26	16.11	6.86	25 982	23 415	2 567	
									1	1				
	Объем: 1372-70-198													
	Накладные расходы		99%			1 438.89				84%	19 669			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			872.05				48%	11 239			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 138.61					56 890			
	
3.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (металлочерепица), 100 м2 покрытия	1.98	84.90	71.04	13.86	168.10	140.66	27.44	16.11	6.86	2 454	2 266	188	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			139.25				84%	1 903			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.40				48%	1 088			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.75					5 445			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	13.72	172.51	127.80	44.71	2 366.84	1 753.42	613.42	16.11	9.68	34 185	28 248	5 938	
					6.95			95.35	1	16.08			1 533	
	Накладные расходы		83%			1 534.48				71%	21 145			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 201.70				52%	15 486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 103.02					70 816			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	13.72	5 502.93	806.67	80.64	75 500.20	11 067.51	1 106.38	16.12	9.08	391 098	178 408	10 046	
				4 615.62			63 326.31		3.2	1		202 644		
	Накладные расходы		83%			9 186.03				71%	126 670			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 193.88				52%	92 772			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91 880.11					610 540			
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	13.72	2 713.25	179.98	29.68	37 225.79	2 469.33	407.21	16.12	9.21	150 382	39 806	3 750	
				2 503.59	4.13		34 349.25	56.66	3.11	18.83		106 826	1 067	
	Накладные расходы		83%			2 096.57				71%	29 020			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 641.89				52%	21 254			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 964.26					200 656			
	
7.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	13.72	286.73	122.64	1.26	3 933.92	1 682.57	17.32	16.11	9.16	34 548	27 106	159	
				162.83			2 234.03		3.26	1		7 283		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 564.79				79%	21 414			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 076.84				51%	13 824			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 575.55					69 786			
	
8.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1715	13.13			22 517.95					72 579			
				13.13			22 517.95		42.32			72 579		
	Объем: 1372*1.25													
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.12	9 291.30	1 358.31	34.61	28 988.86	4 237.93	107.98	16.11	8.96	142 677	68 273	968	
				7 898.38			24 642.95		2.98	1		73 436		
	Объем: 40*7.8													
	Накладные расходы		83%			3 517.48				71%	48 474			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 754.65				52%	35 502			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 261.00					226 653			
	
10.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	2.532	3 176.89	1 205.91	20.22	8 043.89	3 053.36	51.20	16.11	9	66 494	49 190	461	
				1 950.76			4 939.32		3.41	1		16 843		
	Объем: 211*1.2													
	Накладные расходы		83%			2 534.29				71%	34 925			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 984.68				52%	25 579			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 562.86					126 998			
	
11.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	3	218.68	77.46	141.22	656.04	232.38	423.66	16.11	4.18	5 515	3 744	1 771	
					12.93			38.79	1	16.09			624	
	Накладные расходы		99%			268.46				84%	3 669			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.70				48%	2 097			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.20					11 281			
	
12.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	16.11	9	18 104	9 343	242	
				5 258.63			2 103.45		4.05	1		8 519		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	6 634			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 568.63					29 596			
	
13.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.03	133 600.95	5 010.70	3 790.41	4 008.03	150.32	113.71	16.11	9.68	18 012	2 422	1 101	
				124 799.84	588.90		3 744.00	17.67	3.87	16.09		14 489	284	
	Накладные расходы		86%			144.47				73%	1 975			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			117.59				56%	1 515			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.09					21 503			
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	37.044	221.62	101.80	102.69	8 209.52	3 771.01	3 803.96	16.11	3.72	76 577	60 751	14 151	
				17.13	1.45		634.56	53.71	2.64	16.18		1 675	869	
	Объем: 1372*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 442.25				77%	47 447			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 294.83				48%	29 578			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 946.60					153 602			
	
15.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	766.81	36.04			27 635.83					144 620			
				36.04			27 635.83		188.6			144 620		
	Объем: 37.044*20.7													
	
16.	ТЕРр 54-3-1 
(прим.) 
Разборка подшивки карнизов из досок, 100 м2 подшивки	0.844	257.63	231.54	26.09	217.44	195.42	22.02	16.11	9.34	3 354	3 148	206	
					10.34			8.73	1	18.8			164	
	Накладные расходы		85%			173.53				72%	2 385			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			163.32				64%	2 120			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					554.29					7 858			
	
17.	ТЕР 10-01-022-02 
(прим.) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.844	4 610.12	423.79	117.39	3 890.94	357.68	99.08	16.12	8.32	17 579	5 766	824	
				4 068.95	5.10		3 434.19	4.30	3.2	16.08		10 989	69	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			383.70				90%	5 252			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			195.47				43%	2 509			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 470.11					25 340			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.688	221.62	101.80	102.69	374.09	171.84	173.34	16.11	3.72	3 489	2 768	645	
				17.13	1.45		28.92	2.45	2.64	16.18		76	40	
	Объем: 84.42*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			156.86				77%	2 162			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.57				48%	1 348			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					635.53					6 999			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	34.95	36.04			1 259.60					6 592			
				36.04			1 259.60		188.6			6 592		
	Объем: 1.6884*20.7													
	
20.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.844	1 316.51	347.48	6.74	1 111.14	293.28	5.69	16.11	9.15	6 888	4 725	52	
				962.29	0.16		812.17	0.14	2.6	18.69		2 112	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			278.75				80%	3 782			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			137.91				37%	1 749			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 527.80					12 420			
	
21.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.08	2 618.75	2 607.40	11.35	209.50	208.59	0.91	16.12	6.42	3 368	3 363	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			173.13				71%	2 388			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			135.58				52%	1 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					518.21					7 504			
	
22.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	8	394.62	69.00	29.78	3 156.92	552.00	238.20	16.11	7.82	17 453	8 893	1 863	
				295.84	2.08		2 366.72	16.60	2.83	16.1		6 698	267	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			602.72				90%	8 244			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			307.04				43%	3 939			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 066.68					29 636			
	
23.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.42	2 460.30			10 874.53					18 600			
				2 460.30			10 874.53		4 208.2			18 600		
	Объем: 0.79*0.7*8													
	
24.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0289	21 223.62	2 306.00	742.65	613.36	66.64	21.46	16.11	7.17	2 688	1 074	154	
				18 174.97	28.43		525.26	0.82	2.78	18.81		1 460	15	
	Объем: 0.85*0.85*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			71.51				90%	980			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			36.43				43%	468			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.30					4 136			
	
25.	С Цена поставщик. 
Окно-люк 0,85*0,85, м2	2.89	2 923.59			8 449.18					36 078			
				2 923.59			8 449.18		4.27			36 078		
	Объем: 0.85*0.85*4													
	Поправки: М: =11889.27*1.05/4.27	
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.184	373.54	335.71	26.60	68.73	61.77	4.89	16.12	9.13	1 049	996	45	
				11.23			2.07		4.07	1		8		
	Объем: 2.3*8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			65.48				90%	896			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.36				43%	428			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					167.56					2 374			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.081	23 811.97			1 928.77					3 722			
				23 811.97			1 928.77		45 948.75			3 722		
	Объем: 0.184*0.44													
	
28.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	13.72	8 171.06	405.87	165.99	112 106.90	5 568.53	2 277.35	16.12	8.26	635 094	89 765	18 811	
				7 599.20	14.91		104 261.02	204.60	5.05	16.09		526 518	3 292	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1	
	Накладные расходы		108%			6 234.98				92%	85 612			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 175.22				44%	40 945			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121 517.10					761 652			
	
29.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	80	137.86			11 028.80					44 853			
				137.86			11 028.80		560.66			44 853		
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	16.11	7.76	7 242	6 217	137	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.52	17.91		888	75	
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	4 153			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	3 146			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.15					14 541			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.294	3 086.00			907.28					3 952			
				3 086.00			907.28		13 441.57			3 952		
	Объем: 0.07*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов), 100 м труб	0.02	4 643.44	3 044.15	94.68	92.87	60.88	1.89	16.11	7.75	1 132	981	15	
				1 504.61	22.54		30.09	0.45	4.52	17.9		136	8	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	653			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	495			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					2 279			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					591			
				3 086.00			135.78		13 441.57			591		
	Объем: 0.02*2200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.008	23 217.20	15 220.75	473.40	185.74	121.77	3.79	16.11	7.75	2 263	1 962	29	
				7 523.05	112.70		60.18	0.90	4.52	17.9		272	16	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			95.68				66%	1 305			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			77.28				50%	989			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.70					4 557			
	
35.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 957			
				3 086.00			678.92		13 441.57			2 957		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб	0.03	37 147.52	24 353.20	757.44	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578	11 770	176	
				12 036.88	180.32		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632	97	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	7 832			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 934			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 344			
	
37.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 097			
				3 086.00			1 629.41		13 441.57			7 097		
	Объем: 0.03*2200*8													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.6	2 412.79	1 295.60	2.05	1 447.67	777.36	1.23	16.11	6.41	14 900	12 523	8	
				1 115.14			669.08		3.54	1		2 369		
	Накладные расходы		79%			614.11				67%	8 390			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			388.68				40%	5 009			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 450.46					28 300			
	
39.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим.) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	2 291.60	114.18	14.24	1 374.96	68.51	8.54	16.11	9.07	4 828	1 104	77	
				2 163.18			1 297.91		2.81	1		3 647		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.08				80%	883			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.20				37%	408			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 472.24					6 120			
	
40.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.688	75.57	75.35	0.22	127.56	127.19	0.37	16.11	6.5	2 051	2 049	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			105.57				71%	1 455			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.67				52%	1 065			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					315.80					4 571			
	
41.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.688	8 813.16	326.90	31.86	14 876.62	551.81	53.78	16.11	8.82	54 889	8 890	474	
				8 454.40	3.03		14 271.03	5.11	3.19	16.07		45 525	82	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			601.47				92%	8 254			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			306.31				44%	3 948			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 784.40					67 091			
	
42.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.688	2 956.30	374.76	6.66	4 990.23	632.59	11.24	16.11	9.22	22 247	10 191	104	
				2 574.88	1.03		4 346.40	1.74	2.75	18.87		11 953	33	
	Накладные расходы		83%			526.49				71%	7 259			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			412.31				52%	5 316			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 929.04					34 823			
	
43.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1	4 972.00	72.11	75.20	4 972.00	72.11	75.20	16.11	7.68	23 884	1 162	578	
				4 824.69	5.48		4 824.69	5.48	4.59	16.09		22 145	88	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			83.80				92%	1 150			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			42.67				44%	550			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 098.47					25 584			
	
44.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	16.11	9.14	2 044	929	9	
				8 231.09			987.73		1.12	1		1 106		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 187			
	
45.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.24	6 366.80	1 213.61	8.10	1 528.03	291.27	1.94	16.11	9.14	7 847	4 692	18	
				5 145.09			1 234.82		2.54	1		3 136		
	Объем: 12*2													
	Накладные расходы		83%			241.75				71%	3 331			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			189.33				52%	2 440			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 959.11					13 618			
	
46.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.8	7 415.77	333.04	13.17	13 348.39	599.47	23.71	16.11	9.13	46 014	9 657	216	
				7 069.56			12 725.21		2.84	1		36 140		
	Объем: 12*15													
	Накладные расходы		83%			497.56				71%	6 856			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			389.66				52%	5 022			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 235.61					57 892			
	
47.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.5	1 357.93	327.73	1.01	2 036.90	491.60	1.52	16.11	9.16	14 248	7 920	14	
				1 029.19			1 543.79		4.09	1		6 314		
	Накладные расходы		83%			408.03				71%	5 623			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			319.54				52%	4 118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 764.47					23 990			
	
48.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	16.11	9.14	2 173	929	9	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					3 316			
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	71.397	48.13	4.41	36.66	3 436.05	314.86	2 617.41	16.1	7.59	33 045	5 069	19 866	
									1	1				
	Объем: 52.2498+70*0.04+1104*0.014+198*0.0045													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			314.86				100%	5 069			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			188.92				60%	3 041			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	71.397	16.40		16.40	1 170.91		1 170.91	1	7.87	9 215		9 215	
									1	1				
	Объем: 52.2498+70*0.04+1104*0.014+198*0.0045													
	
	Утепление чердачного перекрытия	
	
51.	ТЕР 10-01-023-01 
(прим.) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	0.9	37.58	27.06	10.52	33.82	24.35	9.47	16.11	7.44	463	392	70	
					0.97			0.87	3.11	16.07			14	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			26.73				90%	365			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.62				43%	175			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.17					1 003			
	
52.	ТЕР 12-01-014-02 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	145.25	47.52	20.14	27.38	6 902.28	2 924.75	3 977.53	16.11	7.36	76 392	47 118	29 275	
					3.42			497.34	2.16	16.11			8 012	
	Объем: 968.3*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			3 695.86				92%	50 720			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 882.15				44%	24 257			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 480.29					151 369			
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	9.683	286.73	122.64	1.26	2 776.39	1 187.48	12.22	16.11	9.16	24 382	19 130	112	
				162.83			1 576.68		3.26	1		5 140		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 104.36				79%	15 113			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			759.99				51%	9 756			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 640.73					49 251			
	
54.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1210.4	7.04			8 521.22					28 904			
				7.04			8 521.22		23.88			28 904		
	Объем: 968.3*1.25													
	
55.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	145.25	202.86	119.97	82.89	29 464.76	17 425.35	12 039.41	16.11	8.94	388 355	280 722	107 632	
									18.43	1				
	Объем: 968.3*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			15 682.82				77%	216 156			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10 455.21				48%	134 747			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55 602.79					739 258			
	
56.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	2963	26.54			78 638.02					255 411			
				26.54			78 638.02		86.2			255 411		
	Объем: 968.3*3*1.02													
	
57.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	9.683	286.73	122.64	1.26	2 776.39	1 187.48	12.22	16.11	9.16	24 382	19 130	112	
				162.83			1 576.68		3.26	1		5 140		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 104.36				79%	15 113			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			759.99				51%	9 756			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 640.73					49 251			
	
58.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1210.4	13.13			15 892.55					51 224			
				13.13			15 892.55		42.32			51 224		
	Объем: 968.3*1.25													
	
59.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.9	1 688.64	38.89	16.44	1 519.78	35.00	14.79	16.11	7.44	5 246	564	110	
				1 633.31	1.51		1 469.98	1.36	3.11	16.07		4 572	22	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			38.54				90%	527			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.63				43%	252			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 577.96					6 025			
	
60.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	85.35	48.13	4.41	36.66	4 107.54	376.39	3 128.93	16.1	7.59	39 505	6 060	23 749	
									1	1				
	Объем: 142.25*0.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			376.39				100%	6 060			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			225.83				60%	3 636			
	
61.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	85.35	16.40		16.40	1 399.74		1 399.74	1	7.87	11 016		11 016	
									1	1				
	Объем: 142.25*0.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	587 755.38	66 891.51	34 590.04			3 171 145	1 077 815	267 420	
			485 167.83	1 022.69				1 808 106	16 674	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	577 641.14	66 200.26	26 273.05			3 078 364	1 066 686	203 574	
			485 167.83	1 022.69				1 808 106	16 674	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	190 097.84					677 180			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3, 11; %=71 - по стр. 4-6, 9, 10, 12, 21, 40, 42, 44-48; %=79 - по стр. 7, 53, 57; %=73 - по стр. 13; %=77 - по стр. 14, 18, 55; %=72 - по стр. 16; %=90 - по стр. 17, 22, 24, 26, 51, 59; %=80 - по стр. 20, 39; %=92 - по стр. 28, 41, 43, 52; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38)	60 721.74					835 459			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 11, 14, 18, 55; %=52 - по стр. 4-6, 9, 10, 12, 21, 40, 42, 44-48; %=51 - по стр. 7, 53, 57; %=56 - по стр. 13; %=64 - по стр. 16; %=43 - по стр. 17, 22, 24, 26, 51, 59; %=37 - по стр. 20, 39; %=44 - по стр. 28, 41, 43, 52; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38)	41 198.51					530 885			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	679 561.39					4 444 708			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 114.24	691.25	8 316.99			92 781	11 129	63 846	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49, 60)	691.25					11 129			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49, 60)	414.75					6 677			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 114.24					92 781			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	689 675.63					4 537 489			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	14 759.06					97 102			
	ИТОГО	704 434.69					4 634 591			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 088.69					92 692			
	ИТОГО	718 523.38					4 727 283			
	НДС 18%	129 334.21					850 911			
	ВСЕГО С НДС	847 857.59					5 578 194			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	60 721.74					835 459			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	41 198.51					530 885			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
62.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	25.326	1 213.62	458.23	8.86	30 736.18	11 605.11	224.45	16.12	9.13	284 602	187 074	2 049	
				746.53			18 906.62		5.05	1		95 478		
	Объем: 168.84*15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			12 765.62				93%	173 979			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			7 891.47				54%	101 020			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 393.28					559 601			
	
63.	ТЕР 46-03-002-01 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	2.53	2 003.83	237.89	1 015.94	5 069.69	601.86	2 570.33	16.11	9.01	40 407	9 696	23 159	
				750.00	284.24		1 897.50	719.13	3.98	16.14		7 552	11 607	
	Накладные расходы		99%			1 307.78				84%	17 895			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			792.59				48%	10 225			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 170.06					68 527			
	
64.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.53	4 688.98	197.81	4 246.36	11 863.12	500.46	10 743.29	16.12	4.06	53 878	8 067	43 618	
				244.81	143.10		619.37	362.04	3.54	15.1		2 193	5 467	
	Накладные расходы		78%			672.75				66%	8 932			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			431.25				40%	5 414			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 967.12					68 224			
	
65.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2	21.694	188.95	188.95		4 099.08	4 099.08		16.11	1	66 036	66 036		
									1	1				
	Объем: 2045.8+123.6													
	Накладные расходы		99%			4 058.09				84%	55 470			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 459.45				48%	31 697			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 616.62					153 204			
	
66.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	19 716.98	3 507.27	113.70	2 957.55	526.09	17.06	16.11	6.69	17 885	8 475	114	
				16 096.01	15.10		2 414.40	2.27	3.85	16.09		9 295	36	
	Накладные расходы		86%			454.39				73%	6 213			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			369.85				56%	4 766			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 781.79					28 864			
	
67.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	15.145	37.19	25.77		563.24	390.29		16.12	1	7 167	6 291		
				11.42			172.96		5.06	1		875		
	Накладные расходы		86%			335.65				73%	4 592			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			273.20				56%	3 523			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 172.09					15 282			
	
68.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	21.694	80.30	76.91	1.68	1 741.96	1 668.53	36.34	16.11	9.18	27 312	26 880	334	
				1.71	0.16		37.10	3.53	2.64	18.69		98	66	
	Объем: 2045.8+123.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 588.46				80%	21 557			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			785.87				37%	9 970			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 116.29					58 839			
	
69.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	284.84	15.82			4 506.17					14 775			
				15.82			4 506.17		51.87			14 775		
	Объем: (21.694)*0.013*1010													
	
70.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	21.694	2 074.12	832.23	83.91	44 996.06	18 054.44	1 820.40	16.11	9.97	397 936	290 857	18 149	
				1 157.98	39.06		25 121.22	847.42	3.54	14.27		88 929	12 093	
	Объем: 2045.8+123.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17 956.77				80%	242 360			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8 883.87				37%	112 092			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71 836.70					752 388			
	
71.	ТЕРр 61-28-1 
(прим) 
Нанесение клевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	21.694	689.65	675.65	13.36	14 961.27	14 657.55	289.83	16.11	9.09	238 846	236 133	2 635	
				0.64			13.88		5.66	1		79		
	Объем: 2045.8+123.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			11 579.46				67%	158 209			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7 328.78				40%	94 453			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 869.51					491 508			
	
72.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	2386.34	12.74			30 401.97					60 899			
				12.74			30 401.97		25.52			60 899		
	Объем: 2169.4*1.1													
	
73.	ТССЦ 113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	5423.5	9.39			50 926.67					86 668			
				9.39			50 926.67		15.98			86 668		
	Объем: 2169.4*2.5													
	
74.	ТЕРр 61-21-1 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.015	6 532.22	3 835.54	2.53	97.98	57.53	0.04	16.11	6.42	1 070	927		
				2 694.15			40.41		3.54	1		143		
	Накладные расходы		79%			45.45				67%	621			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.77				40%	371			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.19					2 062			
	
75.	ТЕРр 61-23-1 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.021	13 271.81	9 717.52	3.31	278.71	204.07	0.07	16.11	6.43	3 552	3 288		
				3 550.98			74.57		3.54	1		264		
	Накладные расходы		79%			161.22				67%	2 203			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			102.04				40%	1 315			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					541.96					7 070			
	
76.	ТЕРр 61-22-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.3	8 972.85	5 418.56	3.31	2 691.86	1 625.57	0.99	16.11	6.43	29 965	26 188	6	
				3 550.98			1 065.29		3.54	1		3 771		
	Объем: 100*0.3													
	Накладные расходы		79%			1 284.20				67%	17 546			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			812.79				40%	10 475			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 788.85					57 986			
	
77.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	2.257	2 956.30	374.76	6.66	6 672.37	845.83	15.03	16.11	9.22	29 747	13 626	139	
				2 574.88	1.03		5 811.50	2.32	2.75	18.87		15 982	44	
	Объем: 1.45*146+0.7*20													
	Накладные расходы		83%			703.96				71%	9 706			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			551.30				52%	7 108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 927.63					46 561			
	
78.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(фасад +откосы), 100 м2 отделываемой поверхности	21.694	6 763.95	788.77	62.59	146 737.15	17 111.65	1 357.77	16.11	8.32	743 599	275 669	11 297	
				5 912.59			128 267.73		3.56	1		456 633		
	Объем: 2045.8+123.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16 256.07				80%	220 535			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8 042.48				37%	101 998			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171 035.69					1 066 132			
	
79.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	21.694	893.91	146.73	7.76	19 392.51	3 183.13	168.40	16.11	9.07	103 978	51 280	1 527	
				739.42			16 040.98		3.19	1		51 171		
	Объем: 2045.8+123.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 023.97				80%	41 024			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 496.07				37%	18 974			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 912.55					163 976			
	
80.	ТЕРм 10-01-055-02 
(прим.) 
Демонтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля	0.95	319.84	214.36	105.48	303.85	203.64	100.21	16.11	5.87	3 869	3 281	588	
					10.32			9.80	2.78	16.1			158	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			170.75				68%	2 339			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			128.06				48%	1 651			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.67					7 858			
	
81.	ФЕРм 08-02-390-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.95	280.08	174.89	35.26	266.08	166.15	33.50	17.1	3.18	3 196	2 841	107	
				69.93	0.14		66.43	0.13	3.74	17.36		248	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			157.97				81%	2 303			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108.08				52%	1 478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.13					6 977			
	
82.	С Цена поставщик. 
Короб ПВХ 60х40, м	96.9	40.65			3 938.57					17 566			
				40.65			3 938.57		4.46			17 566		
	Объем: 95*1.02													
	Поправки: М: =176*1.03/4.46	
	
83.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.95	51.16	35.34	2.22	48.60	33.57	2.11	17.11	7.84	679	574	17	
				13.60	0.14		12.92	0.13	6.81	17.36		88	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			32.02				81%	467			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.91				52%	300			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.52					1 445			
	
84.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	58.92	48.13	4.41	36.66	2 835.58	259.84	2 160.01	16.1	7.59	27 271	4 183	16 394	
									1	1				
	Объем: (2169.4*0.014*1.8)+4.254													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			259.84				100%	4 183			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			155.90				60%	2 510			
	
85.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	58.92	16.40		16.40	966.29		966.29	1	7.87	7 605		7 605	
									1	1				
	Объем: (2169.4*0.014*1.8)+4.254													
	
	Ремонт балконов	
	
86.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.318	3 123.68	1 006.36	2 117.32	993.33	320.02	673.31	16.11	4.92	8 468	5 156	3 313	
					238.98			76.00	1	16.37			1 244	
	Объем: 3.2*1.42*7													
	Накладные расходы		80%			316.82				68%	4 352			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			269.29				54%	3 456			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 579.44					16 276			
	
87.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.318	1 809.82	459.64	70.56	575.52	146.16	22.44	16.12	8.92	4 603	2 356	200	
				1 279.62	24.62		406.92	7.83	5.03	18.81		2 047	147	
	Объем: 3.2*1.42*7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			170.93				94%	2 353			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			98.55				51%	1 277			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					845.00					8 232			
	
88.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.318	3 221.87	762.19	548.76	1 024.55	242.38	174.51	16.12	4.15	8 040	3 907	724	
				1 910.92	7.56		607.67	2.40	5.61	18.81		3 409	45	
	Объем: 3.2*1.42*7													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			271.71				94%	3 715			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.66				51%	2 016			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 452.92					13 770			
	
89.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	36.888	33.27			1 227.26					2 351			
				33.27			1 227.26		63.72			2 351		
	Объем: 0.318*116													
	
90.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.059	224.69	163.97	60.72	13.26	9.67	3.58	16.11	8.04	185	156	29	
					3.63			0.21	5.03	16.07			3	
	Объем: 31.8*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			9.39				80%	127			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.43				44%	70			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.08					382			
	
91.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.059	5 486.84			323.72					1 366			
				5 486.84			323.72		23 157.06			1 366		
	Объем: 31.8*1.84/1000													
	
92.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.318	1 809.82	459.64	70.56	575.52	146.16	22.44	16.12	8.92	4 603	2 356	200	
				1 279.62	24.62		406.92	7.83	5.03	18.81		2 047	147	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			170.93				94%	2 353			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			98.55				51%	1 277			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					845.00					8 232			
	
93.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(оставшиеся 30мм стяжки), 100 м2 стяжки	0.318	2 010.11	34.94	74.61	639.22	11.11	23.73	16.1	8.73	3 432	179	207	
				1 900.56	24.39		604.38	7.76	5.04	18.83		3 046	146	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			20.95				94%	306			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.08				51%	166			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.24					3 903			
	
94.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных (низ балконной плиты), 100 м2	0.466	188.95	188.95		88.05	88.05		16.11	1	1 418	1 418		
									1	1				
	Объем: 3.7*1.8*7													
	Накладные расходы		99%			87.17				84%	1 191			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.83				48%	681			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.05					3 290			
	
95.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.466	80.30	76.91	1.68	37.42	35.84	0.78	16.11	9.18	587	577	7	
				1.71	0.16		0.80	0.08	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.12				80%	462			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.88				37%	214			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.43					1 263			
	
96.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.12	15.82			96.82					317			
				15.82			96.82		51.87			317		
	Объем: (0.4662)*0.013*1010													
	
97.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	5.67	11.25	11.25		63.77	63.77		16.1	1	1 027	1 027		
									1	1				
	Объем: 1.8*0.15*3*7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			51.65				69%	709			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.26				48%	493			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.69					2 229			
	
98.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.057	374.88	82.80	15.62	21.37	4.72	0.89	16.11	2.72	124	76	2	
				276.46	0.17		15.76	0.01	2.88	16.45		45		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.83				69%	52			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	36			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.04					213			
	
99.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.057	634.96	50.89	10.37	36.19	2.90	0.59	16.11	3.33	124	47	2	
				573.70	0.17		32.70	0.01	2.3	16.45		75		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.36				69%	32			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.75				48%	23			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.29					179			
	
100.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.466	1 043.83	675.65	13.36	486.42	314.85	6.23	16.11	9.09	6 065	5 072	57	
				354.82			165.35		5.66	1		936		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			248.73				67%	3 398			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			157.43				40%	2 029			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.58					11 492			
	
101.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	51.282	11.15			571.79					1 955			
				11.15			571.79		38.13			1 955		
	Объем: 0.4662*110													
	
102.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (низ балконной плиты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.466	2 074.12	832.23	83.91	966.54	387.82	39.10	16.11	9.97	8 548	6 248	390	
				1 157.98	39.06		539.62	18.20	3.54	14.27		1 910	260	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			385.72				80%	5 206			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			190.83				37%	2 408			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 543.09					16 162			
	
103.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (низ балконных плит), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.466	893.91	146.73	7.76	416.56	68.38	3.62	16.11	9.07	2 234	1 102	33	
				739.42			344.57		3.19	1		1 099		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			64.96				80%	882			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.14				37%	408			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.66					3 523			
	
104.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.274	48.13	4.41	36.66	157.56	14.44	120.02	16.1	7.59	1 514	232	911	
									1	1				
	Объем: 2.0993+(46.62*0.014*1.8)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			14.44				100%	232			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			8.66				60%	139			
	
105.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.274	16.40		16.40	53.69		53.69	1	7.87	423		423	
									1	1				
	Объем: 2.0993+46.62*0.014*1.8													
	
	Оконные блоки в подъездах и цоколе	
	
106.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.092	1 734.68	1 482.28	252.40	159.59	136.37	23.22	16.12	9.34	2 415	2 198	217	
					100.00			9.20	1	18.81			173	
	Объем: (0.77*0.6)*20													
	Накладные расходы		99%			144.11				84%	1 992			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.34				48%	1 138			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.05					5 545			
	
107.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.233	1 870.07	1 617.67	252.40	435.73	376.92	58.81	16.12	9.34	6 625	6 076	549	
					100.00			23.30	1	18.81			438	
	Объем: (1.65*2.35)*6													
	Накладные расходы		99%			396.22				84%	5 472			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			240.13				48%	3 127			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 072.08					15 223			
	
108.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.092	21 833.35	2 767.20	891.18	2 008.67	254.58	81.99	16.11	7.17	9 338	4 101	588	
				18 174.97	34.11		1 672.10	3.14	2.78	18.81		4 648	59	
	Объем: (0.77*0.6)*20													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			273.18				90%	3 744			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			139.17				43%	1 789			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.02					14 871			
	
109.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	9.24	3 070.76			28 373.82					48 500			
				3 070.76			28 373.82		5 248.9			48 500		
	Объем: (0.77*0.6)*20													
	
110.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.11	5 473.34	2 776.60	100.77	602.07	305.43	11.08	16.11	9.34	6 192	4 920	104	
				2 595.97	39.93		285.56	4.39	4.09	18.81		1 168	83	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			294.33				80%	4 002			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			145.62				37%	1 851			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 042.01					12 046			
	
111.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	210.27	122.16	3.53	23.13	13.44	0.39	16.11	9.17	259	216	4	
				84.59	0.20		9.30	0.02	4.2	18.69		39		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			12.79				80%	173			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.33				37%	80			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.24					512			
	
112.	ТЕР 10-01-034-08 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0.233	14 034.84	1 910.20	726.32	3 270.12	445.08	169.23	16.11	7.74	15 890	7 170	1 310	
				11 398.33	12.80		2 655.81	2.98	2.79	18.8		7 410	56	
	Объем: (1.65*2.35)*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			474.94				90%	6 503			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			241.95				43%	3 107			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 987.02					25 501			
	
113.	ТССЦ 203-1073 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2	23.265	1 520.49			35 374.20					56 288			
				1 520.49			35 374.20		2 419.43			56 288		
	Объем: (1.65*2.35)*6													
	
114.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.099	5 874.09	264.64	24.75	581.54	26.20	2.45	16.11	9.15	1 429	422	22	
				5 584.70	0.78		552.89	0.08	1.78	18.69		984	1	
	Объем: 1.65*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			27.86				90%	381			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.19				43%	182			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.59					1 992			
	
115.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	9.9	76.10			753.39					2 691			
				76.10			753.39		271.81			2 691		
	Объем: 1.65*6													
	
116.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.119	6 573.92	2 219.10	136.83	782.30	264.07	16.28	16.11	10.46	6 126	4 254	170	
				4 217.99	39.23		501.94	4.67	3.39	16.51		1 702	77	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			255.30				80%	3 465			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			126.31				37%	1 602			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 163.91					11 193			
	
117.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка перфорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.339	1 174.35	257.23	1.52	398.10	87.20	0.51	16.12	9.16	2 419	1 406	5	
				915.60			310.39		3.25	1		1 009		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			96.79				94%	1 322			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.81				51%	717			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					550.70					4 458			
	
118.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка  сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	577.83	166.95	5.06	68.76	19.87	0.60	16.12	9.14	496	320	5	
				405.82	0.20		48.29	0.02	3.52	18.69		170		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			18.90				80%	256			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.35				37%	118			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.00					870			
	
119.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	1 379.50	319.58	16.34	164.16	38.03	1.94	16.12	9.13	1 049	613	18	
				1 043.57	0.20		124.18	0.02	3.37	18.69		419		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		95%			36.15				80%	490			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.88				37%	227			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.19					1 766			
	
120.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.099	2 956.30	374.76	6.66	292.67	37.10	0.66	16.11	9.22	1 305	598	6	
				2 574.88	1.03		254.91	0.10	2.75	18.87		701	2	
	Объем: 1.65*6													
	Накладные расходы		83%			30.88				71%	426			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.18				52%	312			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					347.73					2 043			
	
121.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж  решеток на окна подвала, 1 т конструкций	0.111	839.68	528.60	183.00	93.20	58.67	20.31	16.11	8.11	1 162	945	165	
				128.08	2.26		14.22	0.25	3.63	16.11		52	4	
	Объем: (0.79*0.7)*10*20/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			47.73				69%	655			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			42.42				58%	550			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.35					2 367			
	
122.	ТССЦ 201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (решетки на окна подвала), т	0.111	16 244.00			1 803.08					9 853			
				16 244.00			1 803.08		88 764.7			9 853		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	470 605.60	79 713.62	22 038.52			2 497 929	1 284 514	137 399	
			368 414.62	2 115.27				1 068 946	32 361	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 557.10	403.36	135.82			25 310	6 696	712	
			4 017.92	10.06				17 902	162	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 938.57					17 566			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 80; %=81 - по стр. 81, 83)	360.73					5 108			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80; %=52 - по стр. 81, 83)	258.05					3 429			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 175.88					33 847			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	460 139.10	78 977.31	18 582.38			2 424 791	1 272 458	111 189	
			362 579.40	2 104.96				1 041 139	32 195	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	152 555.81					275 810			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 62; %=84 - по стр. 63, 65, 94, 106, 107; %=66 - по стр. 64; %=73 - по стр. 66, 67; %=80 - по стр. 68, 70, 78, 79, 90, 95, 102, 103, 110, 111, 116, 118, 119; %=67 - по стр. 71, 74-76, 100; %=71 - по стр. 77, 120; %=68 - по стр. 86; %=94 - по стр. 87, 88, 92, 93, 117; %=69 - по стр. 97-99; %=90 - по стр. 108, 112, 114)	76 094.54					1 034 206			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 62, 86; %=48 - по стр. 63, 65, 94, 97-99, 106, 107; %=40 - по стр. 64, 71, 74-76, 100; %=56 - по стр. 66, 67; %=37 - по стр. 68, 70, 78, 79, 95, 102, 103, 110, 111, 116, 118, 119; %=52 - по стр. 77, 120; %=51 - по стр. 87, 88, 92, 93, 117; %=44 - по стр. 90; %=43 - по стр. 108, 112, 114)	42 491.55					542 203			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	578 725.19					4 001 200			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 896.28	58.67	20.31			11 015	945	165	
			1 817.30	0.25				9 905	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 121)	47.73					655			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 121)	42.42					550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 986.43					12 220			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 013.12	274.28	3 300.01			36 813	4 415	25 333	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 84, 104)	274.28					4 415			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 84, 104)	164.56					2 649			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 013.12					36 813			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	589 900.62					4 084 080			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	12 623.87					87 399			
	ИТОГО	602 524.49					4 171 479			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	12 050.49					83 430			
	ИТОГО	614 574.98					4 254 909			
	НДС 18%	110 623.50					765 884			
	ВСЕГО С НДС	725 198.48					5 020 793			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	76 503.00					1 039 969			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	42 792.02					546 182			
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ (ремонт отмостки)	
	
123.	ТЕРр 68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.152	2 714.76	666.84	2 047.92	412.64	101.36	311.28	16.12	7.26	3 894	1 634	2 260	
					258.98			39.36	1	15.81			622	
	Объем: 168.84*0.9*0.1													
	Накладные расходы		104%			146.35				88%	1 985			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.43				48%	1 083			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.42					6 962			
	
124.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.3039	1 466.39	1 466.39		445.64	445.64		16.11	1	7 179	7 179		
									1	1				
	Объем: 168.84*0.9*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			320.86				61%	4 379			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			169.34				31%	2 225			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					935.84					13 784			
	
125.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.486	490.29	490.29		238.28	238.28		16.11	1	3 839	3 839		
									1	1				
	Объем: 30.39*1.6													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			171.56				61%	2 342			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			90.55				31%	1 190			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.39					7 371			
	
126.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.507	3 001.78	246.00	111.59	1 521.90	124.72	56.57	16.12	4.34	6 586	2 010	246	
				2 644.20			1 340.61		3.23	1		4 330		
	Объем: 168.84*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			137.19				93%	1 869			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			84.81				54%	1 085			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 743.90					9 541			
	
127.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	15.2	203.51	35.93	41.45	3 093.29	546.08	630.04	16.12	4.78	20 710	8 803	3 012	
				126.13	4.21		1 917.18	64.03	4.64	16.11		8 896	1 032	
	Объем: 168.84*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			677.22				94%	9 245			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			390.47				51%	5 016			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 160.98					34 971			
	
128.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	15.2	372.02	36.11	76.78	5 654.63	548.87	1 166.98	16.11	4.6	34 377	8 842	5 368	
				259.13	7.73		3 938.78	117.42	5.12	16.1		20 167	1 890	
	Объем: 168.84*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			739.58				94%	10 088			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			426.43				51%	5 473			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 820.64					49 938			
	
129.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	15.2	730.22	37.46	0.38	11 099.35	569.32	5.70	16.11	5.8	55 828	9 172	33	
				692.39			10 524.33		4.43	1		46 623		
	Объем: 168.84*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			631.95				94%	8 622			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			364.36				51%	4 678			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 095.66					69 127			
	
130.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	27.36	48.13	4.41	36.66	1 316.74	120.66	1 003.02	16.1	7.59	12 664	1 943	7 613	
									1	1				
	Объем: 15.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			120.66				100%	1 943			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			72.40				60%	1 166			
	
131.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	75.984	16.40		16.40	1 246.14		1 246.14	1	7.87	9 807		9 807	
									1	1				
	Объем: 15.2*1.8+30.39*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	25 028.61	2 694.93	4 419.73			154 884	43 422	28 339	
			17 720.90	220.81				80 016	3 544	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 465.73	2 574.27	2 170.57			132 413	41 479	10 919	
			17 720.90	220.81				80 016	3 544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 123; %=61 - по стр. 124, 125; %=93 - по стр. 126; %=94 - по стр. 127-129)	2 824.71					38 530			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 123; %=31 - по стр. 124, 125; %=54 - по стр. 126; %=51 - по стр. 127-129)	1 610.39					20 751			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 900.83					191 694			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 562.88	120.66	2 249.16			22 471	1 943	17 420	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 130)	120.66					1 943			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 130)	72.40					1 166			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 562.88					22 471			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	29 463.71					214 165			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	630.52					4 583			
	ИТОГО	30 094.23					218 748			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	601.88					4 375			
	ИТОГО	30 696.11					223 123			
	НДС 18%	5 525.30					40 162			
	ВСЕГО С НДС	36 221.41					263 285			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 824.71					38 530			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 610.39					20 751			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 083 389.59	149 300.06	61 048.29			5 823 958	2 405 751	433 158	
			871 303.35	3 358.77				2 957 068	52 579	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 557.10	403.36	135.82			25 310	6 696	712	
			4 017.92	10.06				17 902	162	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 938.57					17 566			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 80; %=81 - по стр. 81, 83)	360.73					5 108			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80; %=52 - по стр. 81, 83)	258.05					3 429			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 175.88					33 847			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 060 245.97	147 751.84	47 026.00			5 635 568	2 380 623	325 682	
			865 468.13	3 348.46				2 929 261	52 413	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	342 653.65					952 990			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3, 11, 63, 65, 94, 106, 107; %=71 - по стр. 4-6, 9, 10, 12, 21, 40, 42, 44-48, 77, 120; %=79 - по стр. 7, 53, 57; %=73 - по стр. 13, 66, 67; %=77 - по стр. 14, 18, 55; %=72 - по стр. 16; %=90 - по стр. 17, 22, 24, 26, 51, 59, 108, 112, 114; %=80 - по стр. 20, 39, 68, 70, 78, 79, 90, 95, 102, 103, 110, 111, 116, 118, 119; %=92 - по стр. 28, 41, 43, 52; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36, 64; %=67 - по стр. 38, 71, 74-76, 100; %=93 - по стр. 62, 126; %=68 - по стр. 86; %=94 - по стр. 87, 88, 92, 93, 117, 127-129; %=69 - по стр. 97-99; %=88 - по стр. 123; %=61 - по стр. 124, 125)	139 640.99					1 908 195			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 11, 14, 18, 55, 63, 65, 94, 97-99, 106, 107, 123; %=52 - по стр. 4-6, 9, 10, 12, 21, 40, 42, 44-48, 77, 120; %=51 - по стр. 7, 53, 57, 87, 88, 92, 93, 117, 127-129; %=56 - по стр. 13, 66, 67; %=64 - по стр. 16; %=43 - по стр. 17, 22, 24, 26, 51, 59, 108, 112, 114; %=37 - по стр. 20, 39, 68, 70, 78, 79, 95, 102, 103, 110, 111, 116, 118, 119; %=44 - по стр. 28, 41, 43, 52, 90; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38, 64, 71, 74-76, 100; %=54 - по стр. 62, 86, 126; %=31 - по стр. 124, 125)	85 300.45					1 093 839			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 285 187.41					8 637 602			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 896.28	58.67	20.31			11 015	945	165	
			1 817.30	0.25				9 905	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 121)	47.73					655			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 121)	42.42					550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 986.43					12 220			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	16 690.24	1 086.19	13 866.16			152 065	17 487	106 599	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49, 60, 84, 104, 130)	1 086.19					17 487			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49, 60, 84, 104, 130)	651.71					10 492			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	16 690.24					152 065			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 309 039.96					8 835 734			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	28 013.46					189 085			
	ИТОГО	1 337 053.42					9 024 819			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	26 741.07					180 496			
	ИТОГО	1 363 794.49					9 205 315			
	НДС 18%	245 483.01					1 656 957			
	ВСЕГО С НДС	1 609 277.50					10 862 272			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	140 049.45					1 913 958			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	85 600.92					1 097 818			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)