«Согласовано»
	
«Утверждаю»	

______________/_______________/	
	
______________/_______________/	

«___»________________2012г.	
«___»________________2012г.	

	

Объект:Капитальный ремонт кровли здания жилого дома по ул. Алданской дом№28, г.Калининград.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	999.989	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.281	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	144.274	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	8.44	164.91	119.07	45.84	1 391.84	1 004.95	386.89	12.14	4.17	13 813	12 200	1 613	
									1	1				
	Накладные расходы		110%			1 105.45				110%	13 420			
	Сметная прибыль		70%			703.47				70%	8 540			
	Всего с НР и СП					3 200.75					35 773			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	2.07	2 603.14	1 221.06	143.55	5 388.50	2 527.59	297.15	12.14	4.69	44 974	30 685	1 394	
				1 238.53	15.51		2 563.76	32.11	5.03	12.13		12 896	389	
	Накладные расходы		83%			2 124.55				83%	25 791			
	Сметная прибыль		65%			1 663.81				65%	20 198			
	Всего с НР и СП					9 176.86					90 964			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	8.44	180.53	29.88	5.06	1 523.67	252.16	42.73	12.14	6.56	10 481	3 061	280	
				145.59			1 228.78		5.81	1		7 139		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			302.59				120%	3 673			
	Сметная прибыль		65%			163.90				65%	1 990			
	Всего с НР и СП					1 990.17					16 144			
	
4.	ФЕР 12-01-002-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	8.44	10 000.20	155.23	53.13	84 401.70	1 310.12	448.38	12.89	5.37	284 580	16 887	2 408	
				9 791.85	3.38		82 643.21	28.49	3.21	13.56		265 285	386	
	Добавл.ресурсы:  1-1038;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 150401;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1961;  ССЦ 101-1962;  ССЦ 101-2278	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			1 606.33				120%	20 728			
	Сметная прибыль		65%			870.10				65%	11 227			
	Всего с НР и СП					86 878.13					316 535			
	
5.	ТЕР 12-01-004-01 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.25	6 995.33	292.34	264.75	15 739.50	657.77	595.69	12.14	3.12	50 694	7 985	1 859	
				6 438.24	4.53		14 486.04	10.18	2.82	12.14		40 851	124	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			801.54				120%	9 731			
	Сметная прибыль		65%			434.17				65%	5 271			
	Всего с НР и СП					16 975.21					65 696			
	
6.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый нижний слой Стеклокром ЭПП 4,0 (полиэстр), м2	283.5	26.49			7 508.70			1	1	31 537			
				26.49			7 508.70		4.2	1		31 537		
	Объем: 225*2.52/2													
	Поправки: М: =108*1.03/4.2	
	
7.	Цена поставщика. 
Рубероид наплавляемый верхний слой Эластобит  ЭКП 4,5 (полиэстр), м2	283.5	28.45			8 064.90			1	1	33 873			
				28.45			8 064.90		4.2	1		33 873		
	Объем: 225*2.52/2													
	Поправки: М: =116*1.03/4.2	
	
8.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	9	42.53	30.39	4.18	382.77	273.55	37.58	12.14	4.9	3 718	3 321	184	
				7.96			71.64		2.97	1		213		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			350.14				128%	4 251			
	Сметная прибыль		83%			227.05				83%	2 756			
	Всего с НР и СП					959.96					10 725			
	
9.	Цена поставщика. 
Дефлектор кровельный д100мм, шт.	9	63.76			573.86			1	1	2 410			
				63.76			573.86		4.2	1		2 410		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
10.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	29 964.93	4 732.18	73.66	1 198.60	189.29	2.95	12.14	6.54	5 990	2 298	19	
				25 159.09	7.11		1 006.36	0.28	3.65	12.12		3 673	3	
	Накладные расходы		103%			195.26				103%	2 370			
	Сметная прибыль		60%			113.74				60%	1 381			
	Всего с НР и СП					1 507.60					9 741			
	
11.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.7514	6 350.32	635.76	12.96	11 121.95	1 113.47	22.70	12.14	6.52	39 629	13 518	148	
				5 701.60	2.33		9 985.78	4.08	2.6	12.1		25 963	49	
	Накладные расходы		83%			927.57				83%	11 261			
	Сметная прибыль		65%			726.41				65%	8 819			
	Всего с НР и СП					12 775.92					59 708			
	
12.	ТЕРр 58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, место	4	1 353.11	79.91	8.28	5 412.44	319.64	33.12	12.14	5.65	16 565	3 880	187	
				1 264.92			5 059.68		2.47	1		12 497		
	Накладные расходы		83%			265.30				83%	3 220			
	Сметная прибыль		65%			207.77				65%	2 522			
	Всего с НР и СП					5 885.51					22 307			
	
13.	ТЕРр 61-10-1 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (выходов на кровлю и вент каналов), 100 м2 отремонтированной поверхности	1.23	3 222.10	1 873.08	1.32	3 963.18	2 303.89	1.62	12.14	3.89	34 938	27 969	6	
				1 347.70			1 657.67		4.2	1		6 962		
	Накладные расходы		79%			1 820.07				79%	22 096			
	Сметная прибыль		50%			1 151.95				50%	13 985			
	Всего с НР и СП					6 935.20					71 018			
	
14.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.23	2 291.60	114.18	14.24	2 818.67	140.45	17.51	12.14	6.5	8 923	1 705	114	
				2 163.18			2 660.71		2.67	1		7 104		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			147.47				105%	1 790			
	Сметная прибыль		55%			77.25				55%	938			
	Всего с НР и СП					3 043.39					11 651			
	
15.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.036	1 143.95	891.55	252.40	41.18	32.10	9.09	12.14	6.48	449	390	59	
					100.00			3.60	1	12.13			44	
	Накладные расходы		110%			39.27				110%	477			
	Сметная прибыль		70%			24.99				70%	304			
	Всего с НР и СП					105.44					1 230			
	
16.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.036	25 573.82	957.29	1 250.29	920.66	34.46	45.01	12.88	6.84	6 926	444	308	
				23 366.24	153.23		841.18	5.52	7.34	13.56		6 174	75	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0195;  ССЦ 101-1591;  ССЦ 101-1742;  ССЦ 101-1789;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0053;  ССЦ 203-0223;  ССЦ 402-0087;  ССЦ 405-0219	
	Накладные расходы		118%			47.18				118%	612			
	Сметная прибыль		63%			25.19				63%	327			
	Всего с НР и СП					993.02					7 865			
	
17.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		12.14	1	1 396	591		
				75.90			303.60		2.65	1		805		
	Накладные расходы		103%			50.14				103%	609			
	Сметная прибыль		60%			29.21				60%	355			
	Всего с НР и СП					431.63					2 359			
	
18.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	2.261	1 918.22	590.15	4.67	4 337.10	1 334.33	10.56	12.14	6.53	24 047	16 199	69	
				1 323.40	0.65		2 992.21	1.47	2.6	12.05		7 780	18	
	Накладные расходы		83%			1 108.71				83%	13 460			
	Сметная прибыль		65%			868.27				65%	10 541			
	Всего с НР и СП					6 314.08					48 048			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.45	2 956.30	374.76	6.66	1 330.34	168.64	3.00	12.14	6.53	5 103	2 047	20	
				2 574.88	1.03		1 158.70	0.46	2.62	12.17		3 036	6	
	Накладные расходы		83%			140.35				83%	1 704			
	Сметная прибыль		65%			109.92				65%	1 334			
	Всего с НР и СП					1 580.61					8 141			
	
	Раздел 1.  Разное	
	
20.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9.46	7.57		7.57	71.65		71.65		5.21	373		373	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
21.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на растояние 5км. классгруза1),т, т	9.46	27.35		27.35	258.72		258.72		5.21	1 348		1 348	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	156 802.21	11 711.09	2 284.35			621 767	143 180	10 389	
			142 806.78	86.19				468 198	1 094	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	154 868.56	11 199.57	2 243.82			610 663	136 970	10 186	
			141 425.18	85.91				463 507	1 091	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 15; %=83 - по стр. 2, 11, 12, 18, 19; %=120 - по стр. 3-5; %=79 - по стр. 13; %=105 - по стр. 14; %=118 - по стр. 16)	10 436.39					127 964			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 15; %=65 - по стр. 2-5, 11, 12, 18, 19; %=50 - по стр. 13; %=55 - по стр. 14; %=63 - по стр. 16)	7 027.17					85 995			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 332.12					824 622			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 933.65	511.52	40.53			11 104	6 210	203	
			1 381.60	0.28				4 691	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 8; %=103 - по стр. 10, 17)	595.54					7 230			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 8; %=60 - по стр. 10, 17)	370.00					4 492			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 899.19					22 826			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	175 231.31					847 448			
	НДС	31 541.64					152 541			
	Всего с НДС	206 772.95					999 989			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 031.93					135 194			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 397.17					90 487			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)