«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 642 719	руб.	Смета на сумму:	2 642 719	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
__________________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25б	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Суворова,25б	
Сметная стоимость:	2 642.719	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.790	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	138.333	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.2896	6 900.71	1 998.45	59 048.03	17 100	8.557	
		Объем: 724*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	70.47416	8.820	621.58	149.970	10 569	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	11.986544	11.429	136.99	194.614	2 333	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	11.3668	95.16	1 081.66	468.45	5 325	4.923	
			(1)			11.23	127.65	191.22	2 174	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.373584	8.58	3.21	35.88	13	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.619744	139.36	86.37	1 430.52	887	10.265	
			(1)			15.08	9.35	256.87	159	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	34.1004	6.03	205.63	8.99	307	1.491	
		Накладные расходы				104%	788.91	88%	11 354		
		Сметная прибыль				60%	455.14	48%	6 193		
		Всего с НР и СП					3 242.50		34 647		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	1 689.81	202.78	15 301.41	1 836	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	9.160	75.03	155.940	1 277	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	11.230	12.67	191.220	216	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	95.16	107.34	468.45	528	4.923	
			(1)			11.23	12.67	191.22	216	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	6.03	20.41	8.99	30	1.491	
		Накладные расходы				104%	91.21	88%	1 314		
		Сметная прибыль				60%	52.62	48%	717		
		Всего с НР и СП					346.61		3 866		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		52.55	3.71	194.96	36.66	1 926	9.879	
		Объем: 28.96*1.8+12*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		52.55	10.52	552.83	93.58	4 918	8.896	
	
5.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.635	61 088.01	38 790.89	523 248.53	332 263	8.565	
5. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	23.4696	8.670	203.48	147.370	3 459	16.998	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	26.63825	14.601	388.94	248.282	6 614	17.005	
5. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.5273	102.57	259.23	835.60	2 112	8.147	
			(1)			11.23	28.38	191.22	483	17.028	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.64465	93.88	154.40	890.86	1 465	9.489	
			(1)			15.08	24.80	256.87	422	17.034	
5. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.26035	139.36	36.28	1 430.52	372	10.265	
			(1)			15.08	3.93	256.87	67	17.034	
5. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.1595	76.06	468.49	517.81	3 189	6.808	
			(1)			12.94	79.70	219.76	1 354	16.983	
5. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	13.7541	110.81	1 524.09	779.38	10 720	7.033	
			(1)			16.11	221.58	273.99	3 768	17.007	
5. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.8796	133.41	250.76	763.85	1 436	5.726	
			(1)			12.94	24.32	219.76	413	16.983	
5. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.41275	127.56	52.65	698.95	288	5.479	
			(1)			15.08	6.22	256.87	106	17.034	
5. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	9.525	400.56	3 815.33	3 333.65	31 753	8.322	
5. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	120.015	266.28	31 957.59	2 308.69	277 077	8.67	
5. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	19.05	3.60	68.58	20.52	391	5.7	
		Накладные расходы				142%	841.24	121%	12 188		
		Сметная прибыль				81%	479.86	65%	6 547		
		Всего с НР и СП					40 111.99		350 999		
	
6.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.635	17 982.68	-11 419.00	154 337.25	-98 004	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-7.96925	13.410	-106.87	228.039	-1 817	17.005	
6. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.63525	102.57	-270.30	835.60	-2 202	8.147	
			(1)			11.23	-29.59	191.22	-504	17.028	
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.7305	76.06	-207.68	517.81	-1 414	6.808	
			(1)			12.94	-35.33	219.76	-600	16.983	
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.6035	110.81	-288.49	779.38	-2 029	7.033	
			(1)			16.11	-41.94	273.99	-713	17.007	
6. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-40.005	266.28	-10 652.53	2 308.69	-92 359	8.67	
		Накладные расходы				142%	-151.76	121%	-2 199		
		Сметная прибыль				81%	-86.56	65%	-1 181		
		Всего с НР и СП					-11 657.32		-101 384		
	
7.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.508	2 106.64	1 070.17	19 466.32	9 889	9.241	
		Объем: 635*0.8/1000									
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.33528	12.085	4.05	205.490	69	17.004	
7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.16764	126.36	21.18	1 137.36	191	9.001	
			(2)			24.17	4.05	410.98	69	17.004	
7. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.52324	2 004.80	1 048.99	18 534.94	9 698	9.245	
		Накладные расходы				142%	5.75	121%	83		
		Сметная прибыль				81%	3.28	65%	45		
		Всего с НР и СП					1 079.20		10 017		
	
8.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.635	54 900.38	34 861.74	330 658.28	209 968	6.023	
8. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	24.3205	10.210	248.31	173.840	4 228	17.026	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	12.09675	15.386	186.12	261.607	3 165	17.003	
8. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.889	18.60	16.54	18.32	16	0.985	
8. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.5146	76.06	191.26	517.81	1 302	6.808	
			(1)			12.94	32.54	219.76	553	16.983	
8. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.30885	110.81	809.89	779.38	5 696	7.033	
			(1)			16.11	117.75	273.99	2 003	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.24765	133.41	33.04	763.85	189	5.726	
			(1)			12.94	3.20	219.76	54	16.983	
8. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.02565	200.87	406.89	1 293.75	2 621	6.441	
			(1)			16.11	32.63	273.99	555	17.007	
8. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00635	101.31	0.64	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
8. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003937	11 154.00	43.91	50 212.22	198	4.502	
8. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.006858	2 446.90	16.78	20 629.84	141	8.431	
8. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	58.7375	563.43	33 094.47	3 329.56	195 570	5.909	
		Накладные расходы				142%	616.89	121%	8 946		
		Сметная прибыль				81%	351.89	65%	4 805		
		Всего с НР и СП					35 830.52		223 719		
	
9.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.635	13 086.59	8 309.98	77 341.08	49 112	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.1143	10.210	1.17	173.840	20	17.026	
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.2159	18.60	4.02	18.32	4	0.985	
9. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.001778	2 446.90	4.35	20 629.84	37	8.431	
9. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	14.732	563.43	8 300.45	3 329.56	49 051	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.66	121%	24		
		Сметная прибыль				81%	0.95	65%	13		
		Всего с НР и СП					8 312.59		49 149		
	
10.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1905	2 106.64	401.32	19 466.32	3 708	9.24	
		Объем: 635*0.3/1000									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.12573	12.085	1.52	205.490	26	17.004	
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.062865	126.36	7.94	1 137.36	72	9.001	
			(2)			24.17	1.52	410.98	26	17.004	
10. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.196215	2 004.80	393.37	18 534.94	3 637	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.16	121%	31		
		Сметная прибыль				81%	1.23	65%	17		
		Всего с НР и СП					404.71		3 756		
	
11.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.635	55 822.91	35 447.55	405 018.97	257 187	7.255	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	24.3205	10.210	248.31	173.840	4 228	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.1158	15.386	186.41	261.599	3 169	17.003	
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01905	113.70	2.17	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.889	18.60	16.54	18.32	16	0.985	
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.5146	76.06	191.26	517.81	1 302	6.808	
			(1)			12.94	32.54	219.76	553	16.983	
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.30885	110.81	809.89	779.38	5 696	7.033	
			(1)			16.11	117.75	273.99	2 003	17.007	
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.24765	133.41	33.04	763.85	189	5.726	
			(1)			12.94	3.20	219.76	54	16.983	
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.02565	200.87	406.89	1 293.75	2 621	6.441	
			(1)			16.11	32.63	273.99	555	17.007	
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0254	101.31	2.57	999.00	25	9.861	
			(1)			12.94	0.33	219.76	6	16.983	
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003937	11 154.00	43.91	50 212.22	198	4.502	
11. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.006858	2 446.90	16.78	20 629.84	141	8.431	
11. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09525	1 603.30	152.71	5 828.56	555	3.635	
11. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	61.341	546.51	33 523.47	3 948.41	242 199	7.225	
		Накладные расходы				142%	617.30	121%	8 950		
		Сметная прибыль				81%	352.12	65%	4 808		
		Всего с НР и СП					36 416.98		270 945		
	
12.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.108	4 846.79	523.45	49 459.80	5 342	10.205	
		Объем: 270*0.4									
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.62864	8.280	13.49	140.760	229	17	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.71096	15.080	71.04	256.870	1 210	17.034	
12. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.59424	112.40	403.99	1 144.08	4 112	10.179	
			(1)			15.08	54.20	256.87	923	17.034	
12. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.11672	93.88	104.84	890.86	995	9.489	
			(1)			15.08	16.84	256.87	287	17.034	
12. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00432	263.51	1.14	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	80.30	81%	1 166		
		Сметная прибыль				43%	36.35	34%	489		
		Всего с НР и СП					640.10		6 997		
	
13.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		172.8	13.99	2 417.47	124.48	21 510	8.898	
		Объем: 108*1.6									
	
14.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.108	344.93	37.25	3 421.73	370	9.933	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.32292	8.280	2.67	140.760	45	17	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.35208	15.080	5.31	256.870	90	17.034	
14. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.35208	93.88	33.05	890.86	314	9.489	
			(1)			15.08	5.31	256.87	90	17.034	
14. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00756	126.43	0.96	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
14. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00216	263.51	0.57	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	7.58	81%	109		
		Сметная прибыль				43%	3.43	34%	46		
		Всего с НР и СП					48.26		525		
	
15.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.54	2 520.14	1 360.88	17 348.53	9 368	6.884	
		Объем: 270*0.2									
15. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.4888	8.510	72.24	144.650	1 228	16.998	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.4952	14.301	107.19	243.333	1 824	17.015	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.3166	102.57	237.61	835.60	1 936	8.147	
			(1)			11.23	26.02	191.22	443	17.028	
15. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.9558	139.36	133.20	1 430.52	1 367	10.265	
			(1)			15.08	14.41	256.87	246	17.034	
15. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.8232	223.58	854.79	1 170.91	4 477	5.237	
			(1)			16.11	61.59	273.99	1 048	17.007	
15. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3996	133.41	53.31	763.85	305	5.726	
			(1)			12.94	5.17	219.76	88	16.983	
15. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.7	3.60	9.72	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	254.79	121%	3 693		
		Сметная прибыль				81%	145.34	65%	1 984		
		Всего с НР и СП					1 761.01		15 045		
	
16.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		59.4	104.66	6 216.80	516.66	30 690	4.937	
		Объем: 0.54*110									
	
17.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.27	61 088.01	16 493.76	523 248.53	141 277	8.565	
17. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	9.9792	8.670	86.52	147.370	1 471	16.998	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	11.3265	14.601	165.38	248.282	2 812	17.005	
17. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.0746	102.57	110.22	835.60	898	8.147	
			(1)			11.23	12.07	191.22	205	17.028	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.6993	93.88	65.65	890.86	623	9.489	
			(1)			15.08	10.55	256.87	180	17.034	
17. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.1107	139.36	15.43	1 430.52	158	10.265	
			(1)			15.08	1.67	256.87	28	17.034	
17. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.619	76.06	199.20	517.81	1 356	6.808	
			(1)			12.94	33.89	219.76	576	16.983	
17. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	5.8482	110.81	648.04	779.38	4 558	7.033	
			(1)			16.11	94.21	273.99	1 602	17.007	
17. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.7992	133.41	106.62	763.85	610	5.726	
			(1)			12.94	10.34	219.76	176	16.983	
17. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1755	127.56	22.39	698.95	123	5.479	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
17. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.05	400.56	1 622.27	3 333.65	13 501	8.322	
17. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	51.03	266.28	13 588.27	2 308.69	117 812	8.67	
17. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.1	3.60	29.16	20.52	166	5.7	
		Накладные расходы				142%	357.70	121%	5 182		
		Сметная прибыль				81%	204.04	65%	2 784		
		Всего с НР и СП					17 055.50		149 243		
	
18.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		0.27	17 982.68	4 855.32	154 337.25	41 671	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
18. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	3.3885	13.410	45.44	228.039	773	17.005	
18. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	1.1205	102.57	114.93	835.60	936	8.147	
			(1)			11.23	12.58	191.22	214	17.028	
18. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	1.161	76.06	88.31	517.81	601	6.808	
			(1)			12.94	15.02	219.76	255	16.983	
18. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	1.107	110.81	122.67	779.38	863	7.033	
			(1)			16.11	17.83	273.99	303	17.007	
18. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	17.01	266.28	4 529.42	2 308.69	39 271	8.67	
		Накладные расходы				142%	64.52	121%	935		
		Сметная прибыль				81%	36.81	65%	502		
		Всего с НР и СП					4 956.65		43 109		
	
19.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.216	2 106.64	455.03	19 466.32	4 205	9.241	
		Объем: 270*0.8/1000									
19. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.14256	12.085	1.72	205.490	29	17.004	
19. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.07128	126.36	9.01	1 137.36	81	9.001	
			(2)			24.17	1.72	410.98	29	17.004	
19. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.22248	2 004.80	446.03	18 534.94	4 124	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.44	121%	35		
		Сметная прибыль				81%	1.39	65%	19		
		Всего с НР и СП					458.87		4 259		
	
20.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.27	54 900.38	14 823.10	330 658.28	89 278	6.023	
20. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	10.341	10.210	105.58	173.840	1 798	17.026	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	5.1435	15.386	79.14	261.607	1 346	17.003	
20. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.378	18.60	7.03	18.32	7	0.985	
20. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.0692	76.06	81.32	517.81	554	6.808	
			(1)			12.94	13.84	219.76	235	16.983	
20. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.1077	110.81	344.36	779.38	2 422	7.033	
			(1)			16.11	50.07	273.99	851	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.1053	133.41	14.05	763.85	80	5.726	
			(1)			12.94	1.36	219.76	23	16.983	
20. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.8613	200.87	173.01	1 293.75	1 114	6.441	
			(1)			16.11	13.88	273.99	236	17.007	
20. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0027	101.31	0.27	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
20. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001674	11 154.00	18.67	50 212.22	84	4.502	
20. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.002916	2 446.90	7.14	20 629.84	60	8.431	
20. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	24.975	563.43	14 071.66	3 329.56	83 156	5.909	
		Накладные расходы				142%	262.30	121%	3 804		
		Сметная прибыль				81%	149.62	65%	2 044		
		Всего с НР и СП					15 235.03		95 126		
	
21.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.27	13 086.59	3 533.38	77 341.08	20 882	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
21. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.0486	10.210	0.50	173.840	8	17.026	
21. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.0918	18.60	1.71	18.32	2	0.985	
21. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.000756	2 446.90	1.85	20 629.84	16	8.431	
21. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	6.264	563.43	3 529.33	3 329.56	20 856	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.71	121%	10		
		Сметная прибыль				81%	0.41	65%	5		
		Всего с НР и СП					3 534.50		20 897		
	
22.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.081	2 106.64	170.64	19 466.32	1 577	9.242	
		Объем: 270*0.3/1000									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.05346	12.085	0.65	205.490	11	17.004	
22. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.02673	126.36	3.38	1 137.36	30	9.001	
			(2)			24.17	0.65	410.98	11	17.004	
22. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.08343	2 004.80	167.26	18 534.94	1 546	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.92	121%	13		
		Сметная прибыль				81%	0.53	65%	7		
		Всего с НР и СП					172.09		1 597		
	
23.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.27	55 822.91	15 072.19	405 018.97	109 355	7.255	
23. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	10.341	10.210	105.58	173.840	1 798	17.026	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	5.1516	15.386	79.26	261.599	1 348	17.003	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0081	113.70	0.92	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
23. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.378	18.60	7.03	18.32	7	0.985	
23. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.0692	76.06	81.32	517.81	554	6.808	
			(1)			12.94	13.84	219.76	235	16.983	
23. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.1077	110.81	344.36	779.38	2 422	7.033	
			(1)			16.11	50.07	273.99	851	17.007	
23. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.1053	133.41	14.05	763.85	80	5.726	
			(1)			12.94	1.36	219.76	23	16.983	
23. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.8613	200.87	173.01	1 293.75	1 114	6.441	
			(1)			16.11	13.88	273.99	236	17.007	
23. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0108	101.31	1.09	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
23. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001674	11 154.00	18.67	50 212.22	84	4.502	
23. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.002916	2 446.90	7.14	20 629.84	60	8.431	
23. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0405	1 603.30	64.93	5 828.56	236	3.635	
23. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	26.082	546.51	14 254.07	3 948.41	102 982	7.225	
		Накладные расходы				142%	262.47	121%	3 807		
		Сметная прибыль				81%	149.72	65%	2 045		
		Всего с НР и СП					15 484.38		115 207		
	
24.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00175	4 846.79	8.48	49 459.80	87	10.259	
		Объем: 7*0.25									
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.02639	8.280	0.22	140.760	4	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.076335	15.080	1.15	256.870	20	17.034	
24. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.05824	112.40	6.55	1 144.08	67	10.179	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
24. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.018095	93.88	1.70	890.86	16	9.489	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00007	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.30	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.59	34%	8		
		Всего с НР и СП					10.37		115		
	
25.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		2.8	13.99	39.17	124.48	349	8.91	
		Объем: 1.75*1.6									
	
26.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00175	344.93	0.60	3 421.73	6	10	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0052325	8.280	0.04	140.760	1	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.005705	15.080	0.09	256.870	1	17.034	
26. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.005705	93.88	0.54	890.86	5	9.489	
			(1)			15.08	0.09	256.87	1	17.034	
26. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0001225	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000035	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.12	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.06	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.78		8		
	
27.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.014	2 520.14	35.28	17 348.53	243	6.888	
		Объем: 7*0.2									
27. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.22008	8.510	1.87	144.650	32	16.998	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.19432	14.301	2.78	243.333	47	17.015	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.06006	102.57	6.16	835.60	50	8.147	
			(1)			11.23	0.67	191.22	11	17.028	
27. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02478	139.36	3.45	1 430.52	35	10.265	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
27. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.09912	223.58	22.16	1 170.91	116	5.237	
			(1)			16.11	1.60	273.99	27	17.007	
27. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01036	133.41	1.38	763.85	8	5.726	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
27. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.07	3.60	0.25	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	6.60	121%	96		
		Сметная прибыль				81%	3.77	65%	51		
		Всего с НР и СП					45.65		390		
	
28.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.54	104.66	161.18	516.66	796	4.939	
		Объем: 1.4*1.10									
	
29.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0035	14 953.22	52.34	73 400.04	257	4.91	
		Объем: 7*0.05									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.017255	11.972	0.21	203.871	4	17.029	
29. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.01393	102.57	1.43	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
29. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.003325	139.36	0.46	1 430.52	5	10.265	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
29. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.357	141.30	50.44	673.68	241	4.768	
		Накладные расходы				142%	0.30	121%	5		
		Сметная прибыль				81%	0.17	65%	3		
		Всего с НР и СП					52.81		264		
	
30.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.36	141.30	-50.87	673.68	-243	4.777	
		Объем: (0.0035)*(-102.0)									
	
31.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.57	280.61	1 001.78	2 121.17	7 573	7.56	
		Объем: (0.035)*(102.0)									
	
32.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		0.7	144.07	100.85	2 196.06	1 537	15.24	
32. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	8.26	10.360	85.57	176.300	1 456	17.017	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.042	12.085	0.51	205.490	9	17.004	
32. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.021	102.57	2.15	835.60	18	8.147	
			(1)			11.23	0.24	191.22	4	17.028	
32. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.021	133.41	2.80	763.85	16	5.726	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
32. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.399	10.08	4.02	13.73	5	1.362	
32. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.021	101.31	2.13	999.00	21	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
32. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.035	104.66	3.66	516.66	18	4.937	
32. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.14	3.60	0.50	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	122.23	121%	1 773		
		Сметная прибыль				81%	69.72	65%	952		
		Всего с НР и СП					292.81		4 262		
	
33.	С2Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		7.14	63.68	454.68	369.98	2 642	5.811	
		Объем: (0.7)*10.2									
	
34.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0312	4 846.79	151.22	49 459.80	1 543	10.204	
		Объем: 341*0.3*0.3+9*0.28*0.2									
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.470496	8.280	3.90	140.760	66	17	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.360944	15.080	20.52	256.870	350	17.034	
34. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.038336	112.40	116.71	1 144.08	1 188	10.179	
			(1)			15.08	15.66	256.87	267	17.034	
34. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.322608	93.88	30.29	890.86	287	9.489	
			(1)			15.08	4.86	256.87	83	17.034	
34. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001248	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.20	81%	337		
		Сметная прибыль				43%	10.50	34%	141		
		Всего с НР и СП					184.92		2 021		
	
35.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		49.92	13.99	698.38	124.48	6 214	8.898	
		Объем: 31.2*1.6									
	
36.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0312	344.93	10.76	3 421.73	107	9.944	
36. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.093288	8.280	0.77	140.760	13	17	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.101712	15.080	1.53	256.870	26	17.034	
36. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.101712	93.88	9.55	890.86	91	9.489	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
36. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002184	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
36. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000624	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.19	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	0.99	34%	13		
		Всего с НР и СП					13.93		152		
	
37.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.2071	2 520.14	521.92	17 348.53	3 593	6.884	
		Объем: 341*0.3*0.2+9*0.28*0.1									
37. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.255612	8.510	27.71	144.650	471	16.998	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.874548	14.301	41.11	243.333	699	17.015	
37. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.888459	102.57	91.13	835.60	742	8.147	
			(1)			11.23	9.98	191.22	170	17.028	
37. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.366567	139.36	51.08	1 430.52	524	10.265	
			(1)			15.08	5.53	256.87	94	17.034	
37. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.466268	223.58	327.83	1 170.91	1 717	5.237	
			(1)			16.11	23.62	273.99	402	17.007	
37. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.153254	133.41	20.45	763.85	117	5.726	
			(1)			12.94	1.98	219.76	34	16.983	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.0355	3.60	3.73	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				142%	97.72	121%	1 416		
		Сметная прибыль				81%	55.74	65%	761		
		Всего с НР и СП					675.39		5 769		
	
38.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		22.78	104.66	2 384.15	516.66	11 770	4.937	
		Объем: 20.71*1.10									
	
39.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.41	5 013.40	17 095.69	32 447.66	110 647	6.472	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	259.4328	8.970	2 327.11	152.560	39 579	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3188	15.080	34.97	256.870	596	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.3188	113.70	263.65	810.77	1 880	7.131	
			(1)			15.08	34.97	256.87	596	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1364	101.31	13.82	999.00	136	9.861	
			(1)			12.94	1.77	219.76	30	16.983	
39. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00341	10 705.00	36.50	54 434.60	186	5.085	
39. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5797	960.26	556.66	3 126.47	1 812	3.256	
39. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	20.119	685.00	13 781.52	3 302.36	66 440	4.821	
39. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.2046	569.06	116.43	2 995.86	613	5.265	
		Накладные расходы				142%	3 354.15	121%	48 612		
		Сметная прибыль				81%	1 913.28	65%	26 114		
		Всего с НР и СП					22 363.13		185 373		
	
40.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		341	76.13	25 960.33	342.67	116 850	4.501	
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.09	937.76	84.40	12 783.98	1 151	13.637	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	6.8472	8.970	61.42	152.560	1 045	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0612	15.080	0.92	256.870	16	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0612	113.70	6.96	810.77	50	7.131	
			(1)			15.08	0.92	256.87	16	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0036	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00009	10 705.00	0.96	54 434.60	5	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0153	960.26	14.69	3 126.47	48	3.256	
		Накладные расходы				142%	88.52	121%	1 284		
		Сметная прибыль				81%	50.50	65%	690		
		Всего с НР и СП					223.42		3 124		
	
42.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.001782	569.06	1.01	2 995.86	5	4.95	
		Объем: (0.09)*(0.06*0.33)									
	
43.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.45666	685.00	312.81	3 302.36	1 508	4.821	
		Объем: (0.09)*(5.9*0.86)									
	
44.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		9	34.14	307.26	185.77	1 672	5.442	
	
45.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*4*3									
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13.22	31%	183		
		Всего с НР и СП					75.82		1 176		
	
46.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00576	75 738.95	436.26	395 878.41	2 280	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4*3									
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.0368	8.280	8.58	140.760	146	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.10368	15.080	1.56	256.870	27	17.034	
46. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.10368	97.19	10.08	1 104.78	115	11.367	
			(1)			15.08	1.56	256.87	27	17.034	
46. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.27648	0.62	0.17	2.92	1	4.71	
46. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0007488	101.31	0.08	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
46. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	1.44	34.52	49.71	146.02	210	4.23	
46. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.58752	625.74	367.63	3 077.22	1 808	4.918	
46. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.001152	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	10.65	89%	154		
		Сметная прибыль				55%	5.58	44%	76		
		Всего с НР и СП					452.48		2 510		
	
47.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.153	1 237.01	189.26	11 645.94	1 782	9.416	
		Объем: 0.051*3									
47. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	9.980	49.43	169.690	840	17.003	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.86292	15.106	13.04	257.313	222	17.033	
47. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
			(1)			17.21	0.18	292.54	3	16.998	
47. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	113.70	2.09	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
47. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	109.83	91.58	770.83	643	7.018	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
47. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	1.86	0.27	6.99	1	3.758	
47. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	1.52	0.39	3.21	1	2.112	
47. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	14.19	20.89	96.41	142	6.794	
47. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.05967	7.34	0.44	42.71	3	5.819	
47. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.04437	5.85	0.26	8.46		1.446	
47. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	101.31	2.95	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
47. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000153	42 199.00	0.65	204 231.36	3	4.84	
47. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
47. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
47. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00029682	5 919.30	1.76	38 886.83	12	6.569	
47. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	13 134.00	8.04	48 876.68	30	3.721	
47. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000153	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
47. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
47. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000918	14 737.00	1.35	79 545.15	7	5.398	
47. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015759	2 214.00	0.35	9 095.06	1	4.108	
47. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004743	20 496.00	0.97	72 156.04	3	3.52	
47. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000153	18 473.00	2.83	92 065.62	14	4.984	
47. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0028611	89.00	0.25	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	56.22	77%	818		
		Сметная прибыль				72%	44.98	58%	616		
		Всего с НР и СП					290.46		3 216		
	
48.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		3	1 900.17	5 700.51	11 039.99	33 120	5.81	
	
49.	С4 Цена поставщи.	Урна	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	
	
50.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
50. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
50. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
51.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
51. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
51. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
51. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
51. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
51. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					233 722.74		1 582 308	6.77	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					229 630.67		1 545 609	6.731	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					43 739.75		213 826	4.889	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 51; %=81 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36; %=68 - по стр. 45; %=89 - по стр. 46)					7 885.62		114 206	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 51; %=34 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36; %=31 - по стр. 45; %=44 - по стр. 46)					4 487.40		61 224	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					242 003.69		1 721 039	7.112	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					189.26		1 782	9.416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47)					56.22		818	14.55	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)					44.98		616	13.695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					290.46		3 216	11.072	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 902.81		34 917	8.947	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 902.81		34 917	8.947	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					246 196.96		1 759 172	7.145	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 268.61	2.14	37 646	7.145	
	ИТОГО					251 465.57		1 796 818	7.145	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 029.31	2	35 936	7.145	
	ИТОГО					256 494.88		1 832 754	7.145	
	НДС 18%				18	46 169.08	18	329 896	7.145	
	ВСЕГО С НДС					302 663.96		2 162 650	7.145	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
52.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.86	2 168.55	1 864.95	14 380.30	12 367	6.631	
52. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	34.4	8.430	289.99	143.350	4 931	17.005	
52. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	12.9	122.09	1 574.96	576.42	7 436	4.721	
		Накладные расходы				115%	333.49	98%	4 832		
		Сметная прибыль				77%	223.29	61%	3 008		
		Всего с НР и СП					2 421.73		20 207		
	
53.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.025	2 318.40	57.96	39 412.80	985	16.994	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20*1									
53. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7	8.280	57.96	140.760	985	17	
		Накладные расходы				80%	46.37	68%	670		
		Сметная прибыль				38%	22.02	31%	305		
		Всего с НР и СП					126.35		1 960		
	
54.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0096	75 738.95	727.09	395 878.41	3 800	5.226	
		Объем: (0.4*0.4*0.3)*20*1									
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.728	8.280	14.31	140.760	243	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.1728	15.080	2.61	256.870	44	17.034	
54. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.1728	97.19	16.79	1 104.78	191	11.367	
			(1)			15.08	2.61	256.87	44	17.034	
54. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.4608	0.62	0.29	2.92	1	4.71	
54. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.001248	101.31	0.13	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
54. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.4	34.52	82.85	146.02	350	4.23	
54. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.9792	625.74	612.72	3 077.22	3 013	4.918	
54. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00192	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	17.77	89%	255		
		Сметная прибыль				55%	9.31	44%	126		
		Всего с НР и СП					754.16		4 182		
	
55.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж маф	1 т конструкций		0.61	1 237.01	754.57	11 645.94	7 104	9.415	
		Объем: 610/1000									
55. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	19.7457	9.980	197.06	169.690	3 351	17.003	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	3.4404	15.106	51.97	257.313	885	17.033	
55. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0427	134.97	5.76	2 085.69	89	15.453	
			(1)			17.21	0.73	292.54	12	16.998	
55. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0732	113.70	8.32	810.77	59	7.131	
			(1)			15.08	1.10	256.87	19	17.034	
55. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	3.3245	109.83	365.13	770.83	2 563	7.018	
			(1)			15.08	50.13	256.87	854	17.034	
55. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.5856	1.86	1.09	6.99	4	3.758	
55. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.0248	1.52	1.56	3.21	3	2.112	
55. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	5.8682	14.19	83.27	96.41	566	6.794	
55. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.2379	7.34	1.75	42.71	10	5.819	
55. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.1769	5.85	1.03	8.46	1	1.446	
55. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1159	101.31	11.74	999.00	116	9.861	
			(1)			12.94	1.50	219.76	25	16.983	
55. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000061	42 199.00	2.57	204 231.36	12	4.84	
55. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.8357	13.15	10.99	51.59	43	3.923	
55. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000183	5 233.80	0.10	51 322.60	1	9.806	
55. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0011834	5 919.30	7.00	38 886.83	46	6.569	
55. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00244	13 134.00	32.05	48 876.68	119	3.721	
55. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000061	10 705.00	0.07	54 434.60		5.085	
55. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.2501	8.54	2.14	47.09	12	5.514	
55. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000366	14 737.00	5.39	79 545.15	29	5.398	
55. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0006283	2 214.00	1.39	9 095.06	6	4.108	
55. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001891	20 496.00	3.88	72 156.04	14	3.52	
55. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00061	18 473.00	11.27	92 065.62	56	4.984	
55. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.011407	89.00	1.02	283.65	3	3.187	
		Накладные расходы				90%	224.13	77%	3 262		
		Сметная прибыль				72%	179.30	58%	2 457		
		Всего с НР и СП					1 158.00		12 823		
	
56.	С8 Цена поставщи.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
57.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
58.	С9 Цена поставщи.	Игровой комплекс 7930*6150	шт		1	20 165.23	20 165.23	117 159.99	117 160	5.81	
	
59.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0225	4 846.79	109.05	49 459.80	1 113	10.206	
		Объем: 75*0.3									
59. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	8.280	2.81	140.760	48	17	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	15.080	14.80	256.870	252	17.034	
59. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	112.40	84.17	1 144.08	857	10.179	
			(1)			15.08	11.29	256.87	192	17.034	
59. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	93.88	21.84	890.86	207	9.489	
			(1)			15.08	3.51	256.87	60	17.034	
59. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.73	81%	243		
		Сметная прибыль				43%	7.57	34%	102		
		Всего с НР и СП					133.35		1 458		
	
60.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		36	13.99	503.64	124.48	4 481	8.897	
		Объем: 22.5*1.6									
	
61.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0225	344.93	7.76	3 421.73	77	9.923	
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.067275	8.280	0.56	140.760	9	17	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.07335	15.080	1.11	256.870	19	17.034	
61. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.07335	93.88	6.89	890.86	65	9.489	
			(1)			15.08	1.11	256.87	19	17.034	
61. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001575	126.43	0.20	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
61. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00045	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.59	81%	23		
		Сметная прибыль				43%	0.72	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.06		109		
	
62.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.15	2 520.14	378.02	17 348.53	2 602	6.883	
		Объем: 75*0.2									
62. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.358	8.510	20.07	144.650	341	16.998	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.082	14.301	29.78	243.333	507	17.015	
62. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.6435	102.57	66.00	835.60	538	8.147	
			(1)			11.23	7.23	191.22	123	17.028	
62. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2655	139.36	37.00	1 430.52	380	10.265	
			(1)			15.08	4.00	256.87	68	17.034	
62. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.062	223.58	237.44	1 170.91	1 244	5.237	
			(1)			16.11	17.11	273.99	291	17.007	
62. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.111	133.41	14.81	763.85	85	5.726	
			(1)			12.94	1.44	219.76	24	16.983	
62. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.75	3.60	2.70	20.52	15	5.7	
		Накладные расходы				142%	70.79	121%	1 026		
		Сметная прибыль				81%	40.38	65%	551		
		Всего с НР и СП					489.19		4 179		
	
63.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.5	104.66	1 726.89	516.66	8 525	4.937	
		Объем: 15*1.10									
	
64.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		7.5	725.26	5 439.44	3 827.43	28 706	5.277	
		Объем: 75*0.1									
64. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	27.45	8.900	244.31	151.270	4 152	16.997	
64. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.6	0.62	2.23	2.92	11	4.71	
64. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.015	8 095.10	121.43	23 453.30	352	2.897	
64. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0075	747.34	5.61	3 626.06	27	4.852	
64. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	7.65	660.97	5 056.42	3 151.63	24 110	4.768	
64. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.625	3.60	9.45	20.52	54	5.7	
		Накладные расходы				123%	300.50	105%	4 360		
		Сметная прибыль				64%	156.36	51%	2 118		
		Всего с НР и СП					5 896.30		35 183		
	
65.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.06	6 050.46	363.03	37 496.19	2 250	6.198	
		Объем: 75*0.8/1000									
65. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.7584	9.400	7.13	159.830	121	17.003	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
65. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0096	113.70	1.09	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
65. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0132	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
65. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00168	9 906.00	16.64	49 384.46	83	4.985	
65. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.06	5 613.80	336.83	33 743.67	2 025	6.011	
		Накладные расходы				105%	7.63	89%	109		
		Сметная прибыль				55%	4.00	44%	54		
		Всего с НР и СП					374.66		2 414		
	
66.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.06	5 613.80	-336.83	33 743.67	-2 025	6.012	
		Объем: (0.06)*(-1.0)									
	
67.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.06	8 902.52	534.15	62 801.67	3 768	7.054	
	
68.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		0.75	63 832.98	47 874.73	298 431.64	223 824	4.675	
68. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	82.0425	12.930	1 060.81	219.890	18 040	17.006	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	20.265	11.318	229.37	192.726	3 906	17.028	
68. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.465	32.61	15.16	300.82	140	9.225	
			(1)			15.08	7.01	256.87	119	17.034	
68. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	19.8	15.46	306.11	213.92	4 236	13.837	
			(1)			11.23	222.35	191.22	3 786	17.028	
68. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.6525	101.31	66.10	999.00	652	9.861	
			(1)			12.94	8.44	219.76	143	16.983	
68. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.06525	3 786.40	247.06	33 151.43	2 163	8.755	
68. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.039	74 741.00	2 914.90	193 271.44	7 538	2.586	
68. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.01425	23 630.00	336.73	87 804.32	1 251	3.716	
68. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.087	56 621.00	4 926.03	371 099.89	32 286	6.554	
68. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0465	51 191.00	2 380.38	292 920.13	13 621	5.722	
68. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.51225	2 480.32	1 270.54	12 178.64	6 239	4.91	
68. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.51225	8 329.50	4 266.79	90 536.44	46 377	10.869	
68. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.3915	76 560.00	29 973.24	231 047.60	90 455	3.018	
68. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0015	73 920.00	110.88	551 144.78	827	7.456	
		Накладные расходы				123%	1 586.92	105%	23 043		
		Сметная прибыль				64%	825.72	51%	11 192		
		Всего с НР и СП					50 287.37		258 060		
	
69.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.51225	8 329.50	-4 266.79	90 536.44	-46 377	10.869	
		Объем: (0.75)*(-0.683)									
	
70.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.0015	73 920.00	-110.88	551 144.78	-827	7.459	
		Объем: (0.75)*(-0.002)									
	
71.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.3915	76 560.00	-29 973.24	231 047.60	-90 455	3.018	
		Объем: (0.75)*(-0.522)									
	
72.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.51225	2 480.32	-1 270.54	12 178.64	-6 239	4.911	
		Объем: (0.75)*(-0.683)									
	
73.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.0465	51 191.00	-2 380.38	292 920.13	-13 621	5.722	
		Объем: (0.75)*(-0.062)									
	
74.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.087	56 621.00	-4 926.03	371 099.89	-32 286	6.554	
		Объем: (0.75)*(-0.116)									
	
75.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.01425	23 630.00	-336.73	87 804.32	-1 251	3.715	
		Объем: (0.75)*(-0.019)									
	
76.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.039	74 741.00	-2 914.90	193 271.44	-7 538	2.586	
		Объем: (0.75)*(-0.052)									
	
77.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.06525	3 786.40	-247.06	33 151.43	-2 163	8.755	
		Объем: (0.75)*(-0.087)									
	
78.	С10 Цена поставщ.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2		75	232.36	17 427.00	1 350.01	101 251	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					54 304.48		332 756	6.128	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					53 046.27		321 171	6.055	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					42 987.62		248 229	5.774	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 52; %=68 - по стр. 53; %=89 - по стр. 54, 65; %=81 - по стр. 59, 61; %=121 - по стр. 62; %=105 - по стр. 64, 68)					2 381.78		34 562	14.511	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 52; %=31 - по стр. 53; %=44 - по стр. 54, 65; %=34 - по стр. 59, 61; %=65 - по стр. 62; %=51 - по стр. 64, 68)					1 289.36		17 466	13.546	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					56 717.41		373 199	6.58	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					754.57		7 104	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 55)					224.13		3 262	14.554	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55)					179.30		2 457	13.703	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 158.00		12 823	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					503.64		4 481	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					503.64		4 481	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					58 379.05		390 503	6.689	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 249.31	2.14	8 357	6.689	
	ИТОГО					59 628.36		398 860	6.689	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 192.57	2	7 977	6.689	
	ИТОГО					60 820.93		406 837	6.689	
	НДС 18%				18	10 947.77	18	73 231	6.689	
	ВСЕГО С НДС					71 768.70		480 068	6.689	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					288 027.22		1 915 064	6.649	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					282 676.94		1 866 780	6.604	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					86 727.37		462 055	5.328	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 51, 62; %=81 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36, 59, 61; %=68 - по стр. 45, 53; %=89 - по стр. 46, 54, 65; %=98 - по стр. 52; %=105 - по стр. 64, 68)					10 267.40		148 768	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17-23, 27, 29, 32, 37, 39, 41, 51, 62; %=34 - по стр. 12, 14, 24, 26, 34, 36, 59, 61; %=31 - по стр. 45, 53; %=44 - по стр. 46, 54, 65; %=61 - по стр. 52; %=51 - по стр. 64, 68)					5 776.76		78 690	13.622	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					298 721.10		2 094 238	7.011	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					943.83		8 886	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 47, 55)					280.35		4 080	14.553	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47, 55)					224.28		3 073	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 448.46		16 039	11.073	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 406.45		39 398	8.941	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 406.45		39 398	8.941	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					304 576.01		2 149 675	7.058	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 517.93	2.14	46 003	7.058	
	ИТОГО					311 093.94		2 195 678	7.058	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 221.88	2	43 914	7.058	
	ИТОГО					317 315.82		2 239 592	7.058	
	НДС 18%				18	57 116.85	18	403 127	7.058	
	ВСЕГО С НДС					374 432.67		2 642 719	7.058	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)