«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	597 716	руб.	Смета на сумму:	597 716	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Эпроновская 25-29»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.М. Середина /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Эпроновская, 25-29	
Сметная стоимость:	597.716	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.456	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	66.067	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.14	1 689.81	625.26	1 064.55	236.57	87.54	149.04	14.41	4.54	1 938	1 261	677	
					105.66			14.79	1	14.39			213	
	Накладные расходы		104%			106.42				104%	1 533			
	Сметная прибыль		60%			61.40				60%	884			
	Всего с НР и СП					404.39					4 355			
	
2.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.17604	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 214.80	377.84	836.96	14.4	4.65	9 333	5 441	3 892	
					473.50			83.35	1	14.39			1 199	
	Объем: 195.6*0.09													
	Накладные расходы		104%			479.64				104%	6 906			
	Сметная прибыль		60%			276.71				60%	3 984			
	Всего с НР и СП					1 971.15					20 223			
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	32.8212	7.56		7.56	248.19		248.19		6.07	1 506		1 506	
										1				
	Объем: 17.604*1.8+14*0.3*0.15*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	32.8212	27.63		27.63	906.77		906.77		6.07	5 504		5 504	
										1				
	Объем: 17.604*1.8+0.3*0.15*14*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	2 606.33	465.38	2 140.96			18 281	6 702	11 579	
				98.14					1 412	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 606.33	465.38	2 140.96			18 281	6 702	11 579	
				98.14					1 412	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2)	586.06					8 439			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)	338.11					4 868			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 530.50					31 588			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	3 530.50					31 588			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	75.55					676			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	3 606.05					32 264			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	72.12					645			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	3 678.17					32 909			
	НДС	662.07					5 924			
	Всего с НДС	4 340.24					38 833			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	586.06					8 439			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	338.11					4 868			
	
	Раздел 2.  Проезжая часть	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.074328	6 043.37	143.59	5 889.24	449.19	10.67	437.74	14.4	6.8	3 134	154	2 977	
				10.54	836.41		0.78	62.17	5.24	14.39		4	895	
	Объем: 195.6*0.38													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			69.20				95%	997			
	Сметная прибыль		42.5%			30.96				42.5%	446			
			=(50*0.85)							=(50*0.85)				
	Всего с НР и СП					549.35					4 576			
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	118.928	27.63		27.63	3 285.70		3 285.70		6.07	19 944		19 944	
										1				
	Объем: 74.33*1.6													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
7.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.07433	423.58	30.22	382.82	31.48	2.25	28.46	14.4	7.32	245	32	208	
				10.54	63.96		0.78	4.75	5.24	14.41		4	69	
	Накладные расходы		95%			6.65				95%	96			
	Сметная прибыль		42.5%			2.98				42.5%	43			
			=(50*0.85)							=(50*0.85)				
	Всего с НР и СП					41.11					384			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3912	3 132.30	153.85	2 960.45	1 225.35	60.18	1 158.13	14.4	4.72	6 360	867	5 466	
				18.00	248.28		7.04	97.13	3.83	14.4		27	1 399	
	Объем: 195.6*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			223.38				142%	3 218			
	Сметная прибыль		80.75%			127.03				80.75%	1 830			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 575.76					11 408			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	43.032	104.66			4 503.73					31 382			
				104.66			4 503.73		729.27			31 382		
	Объем: 39.12*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.1956	56 466.18	368.51	4 693.90	11 044.78	72.08	918.13	14.4	5.66	61 535	1 038	5 197	
				51 403.77	660.93		10 054.58	129.28	5.5	14.41		55 300	1 863	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			285.93				142%	4 119			
	Сметная прибыль		80.75%			162.60				80.75%	2 343			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					11 493.31					67 997			
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.07824	675.78		675.78	52.87		52.87	1	5.32	281		281	
					73.83			5.78	6.23	14.39			83	
	Объем: 195.6*0.04													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			8.21				142%	118			
	Сметная прибыль		80.75%			4.67				80.75%	67			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					65.74					466			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	7.98048	280.61			2 239.40					16 421			
				280.61			2 239.40		2 057.59			16 421		
	Объем: 0.07824*102													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	19.56	166.36	140.59	19.83	3 254.05	2 749.89	387.78	14.41	4.7	42 215	39 626	1 823	
				5.95	0.90		116.38	17.60	6.59	14.51		767	255	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 929.84				142%	56 631			
	Сметная прибыль		80.75%			2 234.75				80.75%	32 204			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					9 418.63					131 050			
	
14.	С цена поставщик. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая, м2	199.512	105.47			21 042.70					93 850			
				105.47			21 042.70		4.46			93 850		
	Объем: 195.6*1.02													
	Поправки: М: =420/4.46*1.12	
	
15.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.25	5 136.11	784.81	101.71	1 284.03	196.20	25.43	14.41	6.23	8 404	2 827	158	
				4 249.59	12.84		1 062.40	3.21	5.1	14.38		5 418	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			283.16				142%	4 080			
	Сметная прибыль		80.75%			161.02				80.75%	2 320			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 728.22					14 804			
	
16.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	25	76.13			1 903.25					11 483			
				76.13			1 903.25		459.3			11 483		
	
17.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Прил.27.3 п. 3.8 "При ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.38	1 237.77	941.77	122.06	470.35	357.87	46.38	14.41	6.23	5 783	5 157	289	
				173.95	15.41		66.10	5.85	5.1	14.38		337	84	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		142%			516.48				142%	7 442			
	Сметная прибыль		80.75%			293.70				80.75%	4 232			
			=(95*0.85)							=(95*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 280.54					17 457			
	
18.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.92812	685.00			1 320.76					6 866			
				685.00			1 320.76		3 560.87			6 866		
	Объем: (0.38)*(5.9*0.86)													
	
19.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.007524	569.06			4.28					23			
				569.06			4.28		3 085.83			23		
	Объем: (0.38)*(0.06*0.33)													
	
20.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	38	34.14			1 297.32					8 965			
				34.14			1 297.32		235.93			8 965		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	53 409.24	3 449.14	6 340.62			316 891	49 701	36 343	
			43 619.50	325.77				230 847	4 694	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 409.24	3 449.14	6 340.62			316 891	49 701	36 343	
			43 619.50	325.77				230 847	4 694	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 268.74					75 140			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5, 7; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17)	5 322.85					76 700			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42.5 - по стр. 5, 7; %=80.75 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17)	3 017.70					43 484			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	61 749.79					437 075			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	61 749.79					437 075			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 321.45					9 353			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	63 071.24					446 428			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 261.42					8 929			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	64 332.66					455 357			
	НДС	11 579.88					81 964			
	Всего с НДС	75 912.54					537 321			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 322.85					76 700			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 017.70					43 484			
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
21.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.5	2 219.13	387.78		1 109.57	193.89		14.41	1	8 407	2 794		
				1 831.35			915.68		6.13	1		5 613		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			222.97				115%	3 213			
	Сметная прибыль		76.5%			148.33				76.5%	2 137			
			=(90*0.85)							=(90*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 480.87					13 758			
	
22.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.5	891.77	61.79	456.93	445.89	30.89	228.46	14.41	4.9	2 318	445	1 119	
				373.06	44.25		186.53	22.13	4.04	14.43		754	319	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			60.97				115%	879			
	Сметная прибыль		76.5%			40.56				76.5%	584			
			=(90*0.85)							=(90*0.85)				
	Всего с НР и СП					547.42					3 781			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	1 555.46	224.78	228.46			10 725	3 239	1 119	
			1 102.21	22.13				6 367	319	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 555.46	224.78	228.46			10 725	3 239	1 119	
			1 102.21	22.13				6 367	319	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115)	283.95					4 092			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76.5)	188.89					2 722			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 028.30					17 539			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 028.30					17 539			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	43.41					375			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	2 071.71					17 914			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	41.43					358			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	2 113.14					18 272			
	НДС	380.37					3 289			
	Всего с НДС	2 493.51					21 561			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	283.95					4 092			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	188.89					2 722			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	57 571.03	4 139.30	8 710.04			345 897	59 642	49 041	
			44 721.71	446.04				237 214	6 425	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 571.03	4 139.30	8 710.04			345 897	59 642	49 041	
			44 721.71	446.04				237 214	6 425	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 268.74					75 140			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 7; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17; %=115 - по стр. 21, 22)	6 192.86					89 231			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=42.5 - по стр. 5, 7; %=80.75 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 17; %=76.5 - по стр. 21, 22)	3 544.70					51 074			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	67 308.59					486 202			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	67 308.59					486 202			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 440.40					10 405			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	68 748.99					496 607			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 374.98					9 932			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	70 123.97					506 539			
	НДС	12 622.31					91 177			
	Всего с НДС	82 746.28					597 716			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 192.86					89 231			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 544.70					51 074			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)