|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| **Директор МКУ «КР МКД»** | **Исполнительный директор ООО «МУП РСУ № 24»** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Тихонова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
| Объект: г.Калининград, ул. Эпроновская, 15 |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| На капитальный ремонт **дорожного покрытия** придомовой территории |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 5.456 |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.59 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 84.672 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 84.672 |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.140544 |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 224.8 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.1405 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 мат-ла основания (в плотном теле) | 0.8664 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 95.304 |
| 10. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.40432 |
| 11. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 41.24064 |
| 12. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 57.76 |
| 13. | Плитка тротуарная "Кирпич" (М300), размером 200\*100\*80, серая. | м2 | 589.152 |
| 14. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.73 |
| 15. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.034254 |
| 16. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8.77802 |
| 17. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 173 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Составил: | **Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И.** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
|  |  |
| Проверил: | **Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е.** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |