«УТВЕРЖДАЮ»	

                                                                                           Директор МКУ «КР МКД»	

                                                                                  ________________ /Русович С.Б. /	

                                                                               «______»____________________ 2015 г.

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт вводно-распределительного устройства в местах общего пользования многоквартирного жилого дома №7-13 по 
ул. Садовая в г. Калининграде   	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
		
	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МОП	
		
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.76	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.2	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	6.2	
4.	Е67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.924	
5.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	6.09	
	общестроительные работы	
6.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.56	
7.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.36	
8.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.74	
9.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.412	
10.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.412	
		
	монтажные работы	
		
	Главный распределительный щит (ГРЩ существ) для электроснабжения подъездов	
		
11.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
12.	С.Цена поставщик	Автомат PLHT-C63/3 (C) 63A 3-pol	шт	5	
13.	Ц08-02-410-02;	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	1.04	
14.	С.Цена поставщик	Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая	м	106.08	
15.	С301-5605	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	90	
16.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	50	
17.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	1.09	
18.	Ц08-02-404-05;	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 5х16 мм2	100 м трассы	0.85	
19.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.198	
	капитальный ремонт щитов  распределительных этажных	
20.	Ц08-03-526-01;	демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	80	
21.	Ц08-03-526-01;	демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0	1 шт.	160	
22.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка демонтируемых автоматов)	1 шт.	160	
23.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка новых автоматов)	1 шт.	80	
24.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	80	
25.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.8	
26.	С509-1267	Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2")	шт.	80	
27.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	3	
28.	С501-8180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0.306	
	замена электропроводки в  МОП  (лестничные площадки,  подвалы.)	
29.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	5.6	
30.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	571.2	
31.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	374	
32.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	47	
33.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	5.8	
34.	Ц08-02-403-02;	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1.2	
35.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.714	
36.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	76	
37.	С.Цена поставщик	Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2	шт	76	
38.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.76	
39.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	76	
40.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	76	
41.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	20	
42.	С.Цена поставщик	Датчик движения ДД 024 белый, угол обзора 180°-360° IP44 ИЭК	шт	20	
43.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.12	
44.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	12	
45.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
46.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	4	
47.	Ц08-03-591-08;	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
48.	С.Цена поставщик	Розетка наружной установки универсальная  IP54	шт	4	
	устройство контура заземления	
49.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
50.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.025	
51.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
52.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
53.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	
54.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.0471	
55.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
56.	С501-8219	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 70 мм2	1000 м	0.0306	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)