«УТВЕРЖДАЮ»	

	________________ /______________________ /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт ВДС водоотведения, ХВС,  и отопления МКД №29 по ул.Артиллерийская в г.Калининграде 	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.75	
2.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.15	
3.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.75	
4.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.62	
5.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.62	
6.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	151.956	
7.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	162	
8.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	11	
9.	Цена поставщика.	ППР муфта 25х32	шт	22	
10.	Цена поставщика.	Разборное соединение ф25	шт	11	
11.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	75	
12.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	54	
13.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	11	
14.	Е16-04-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0.75	
15.	С507-3343	Труба из полипропилена PN 10/90	м	73.05	
16.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	75	
17.	С507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	10	
18.	С507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	2	
19.	С507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	25	
20.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф75	шт	4	
21.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	23.7	
22.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	178.2	
23.	С104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	82.5	
24.	Е18-06-007-04	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0.1	
25.	Е16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
26.	С302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	2	
27.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.6789	
28.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.6789	
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
29.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.84	
30.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.28	
31.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	6.05	
32.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.4	
33.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, прим	100 м трубопровода	6.05	
34.	С507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	м	567.49	
35.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	605	
36.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	53	
37.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	99	
38.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	202	
39.	Цена поставщика.	Разборное соединение 32/1/2"	шт	166	
40.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	99	
41.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	9.37	
42.	Е16-04-002-08	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, прим	100 м трубопровода	1.4	
43.	С507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	м	136.36	
44.	С301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	140	
45.	С507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	12	
46.	С507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	8	
47.	С507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	47	
48.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый ф75	шт	4	
49.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	74.5	
50.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	665.5	
51.	С104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	154	
52.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.933	
53.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.933	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
54.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.8	
55.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.7744	
56.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.76	
57.	Е16-04-001-03	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (в подвале) , прим	100 м трубопровода	1.65	
58.	Е16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм (б/у) (в подвале)	100 м трубопровода	1.65	
59.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в подвале)	100 м трубопровода	1.76	
60.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	88	
61.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110х110х110  90град	шт	75	
62.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 45град	шт	44	
63.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110мм	шт	9	
64.	Е22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0.006	
65.	С103-1330	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм	м	6.06	
66.	Е65-6-12	Смена унитазов типа <Компакт> (б/у)	100 приборов	0.75	
67.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.3584	
68.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.3584	
	
	Раздел 4.  Земляные работы	
	
69.	Е01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0014	
70.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
71.	Е01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0014	
72.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
73.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.32	
	Благоустройство	
74.	Е27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.045	
75.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.9	
76.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.9	
77.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н=0,1м)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.045	
78.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.95	
79.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.045	
80.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.036	
81.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.045	
82.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.045	
83.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0135	
84.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.045	
85.	Е27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0.045	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)