«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД» 						
	Директор  ООО  «ЖЭУ Вагоностроитель»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Королёв Ю.С. /	
		
« 03 » апреля 2017 г.	« 03 » апреля  2017 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Серж. Мишина,22	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, системы холодного водоснабжения	
Сметная стоимость:	1 876.855	тыс. руб.	
монтажных работ:	4.471	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.228	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	361.991	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.5	1 381.08	478.15	7.09	3 452.70	1 195.38	17.73	16.9	10	34 287	20 202	177	
				895.84			2 239.59		6.21	1		13 908		
	Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 314.92				93%	18 788			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			812.86				54%	10 909			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 580.48					63 984			
	
2.	ТЕРр 69-6-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 вертикальной проекции	2.5	2 265.78	1 263.07	243.14	5 664.45	3 157.68	607.85	16.9	9.99	68 324	53 365	6 072	
				759.57			1 898.93		4.68	1		8 887		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(1059.63=11154.00*0.095) ];  ТССЦ 101-0797:[ М-(104.68=5233.80*0.02) ];  ТССЦ 101-1805:[ М-(117.76=10705.00*0.011) ];  ТССЦ 102-0008:[ М-(1668.04=882.56*1.89) ];  ТССЦ 102-0024:[ М-(206.63=2066.31*0.1) ];  ТССЦ 102-0052:[ М-(964.35=1928.70*0.5) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(4599.40=1769.00*2.6) ]	
	Накладные расходы		78%			2 462.99				66%	35 221			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 578.84				40%	21 346			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 706.28					124 891			
	
3.	ТССЦ 102-0032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	1.6	2 795.10			4 472.16					16 030			
				2 795.10			4 472.16		10 018.7			16 030		
	
4.	ТССЦ 102-0056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.86	1 937.40			1 666.16					6 397			
				1 937.40			1 666.16		7 438.7			6 397		
	
5.	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.77	1 769.00			1 362.13					5 761			
				1 769.00			1 362.13		7 481.73			5 761		
	Объем: 0.26+0.51													
	
6.	ТССЦ 102-0140 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.23	1 189.05			273.48					1 473			
				1 189.05			273.48		6 403.53			1 473		
	
7.	ТССЦ 101-1714 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.01055	16 152.00			170.40					639			
				16 152.00			170.40		60 562.04			639		
	Объем: 10.55/1000													
	
8.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.25	63.27	49.68	13.59	15.82	12.42	3.40	16.9	1.82	216	210	6	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			9.69				66%	139			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.21				40%	84			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.72					439			
	
9.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.25	4 688.98	197.81	4 246.36	1 172.25	49.45	1 061.59	16.9	5.01	6 358	836	5 319	
				244.81	134.04		61.20	33.51	3.32	16.91		203	567	
	Накладные расходы		78%			64.71				66%	926			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41.48				40%	561			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 278.44					7 845			
	
10.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	3.6	188.95	188.95		680.22	680.22		16.9	1	11 496	11 496		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			673.42				84%	9 657			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			408.13				48%	5 518			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 761.77					26 671			
	
11.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	3.6	38 941.43	3 434.73	4 629.41	140 189.15	12 365.03	16 665.88	16.9	6.05	534 337	208 969	100 829	
				30 877.29	246.02		111 158.24	885.67	2.02	16.91		224 540	14 977	
	Накладные расходы		95%			12 588.17				80%	179 157			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6 227.83				37%	82 860			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159 005.14					796 354			
	
12.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	40.32									254 376			
									6 308.93			254 376		
	Объем: (3.6)*11.2													
	
13.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.08	1 734.68	1 482.28	252.40	138.77	118.58	20.19	16.9	9.43	2 194	2 004	190	
					116.72			9.34	1	16.91			158	
	Накладные расходы		99%			126.64				84%	1 816			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.75				48%	1 038			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					342.16					5 048			
	
14.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, 100 м2 проемов	0.08	21 294.18	2 406.26	712.94	1 703.53	192.50	57.04	16.9	7.93	7 021	3 253	452	
				18 174.97	31.85		1 454.00	2.55	2.28	16.91		3 315	43	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			206.75				90%	2 966			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			105.33				43%	1 417			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 015.61					11 405			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	8	2 460.30			19 682.40					48 166			
				2 460.30			19 682.40		6 020.77			48 166		
	
16.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.45	2 956.30	374.76	6.66	1 330.34	168.64	3.00	16.9	9.77	7 329	2 850	29	
				2 574.88	1.21		1 158.70	0.54	3.84	16.85		4 449	9	
	Накладные расходы		83%			140.42				71%	2 030			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			109.97				52%	1 487			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.73					10 846			
	
17.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.024	6 374.88	3 642.90	37.83	153.00	87.43	0.91	16.9	9.43	1 701	1 478	9	
				2 694.15	17.49		64.66	0.42	3.33	16.91		215	7	
	Накладные расходы		79%			69.40				67%	995			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			43.93				40%	594			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.33					3 290			
	
18.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.024	69.93	66.88	1.34	1.68	1.61	0.03	16.9	9.85	28	27		
				1.71	0.15		0.04		3.01	17				
	Накладные расходы		95%			1.53				80%	22			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.76				37%	10			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.97					60			
	
19.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.312	15.82			4.94					17			
				15.82			4.94		55.63			17		
	Объем: (0.024)*0.013*1000													
	
20.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.024	1 664.78	407.98	15.85	39.95	9.79	0.38	16.9	9.97	310	165	4	
				1 240.95	0.30		29.78	0.01	4.74	17		141		
	Накладные расходы		95%			9.31				80%	132			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.61				37%	61			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.87					503			
	
21.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.4	560.81	553.26		224.32	221.30		16.9	1	3 764	3 740		
				7.55			3.02		8	1		24		
	Накладные расходы		83%			183.68				71%	2 655			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			143.85				52%	1 945			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.84					8 364			
	
22.	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Перенавеска металл. дымовентиляционной  трубы с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.04	560.81	553.26		22.43	22.13		16.9	1	376	374		
				7.55			0.30		8	1		2		
	Накладные расходы		83%			18.37				71%	266			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.38				52%	194			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.18					836			
	
23.	ТССЦ 103-0048 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Удлинитель из трубы стальной  оцинкованной , диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм, м	0.2	164.30			32.86					180			
				164.30			32.86		899.93			180		
	
24.	ТЕР 20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт, 1 кондиционер	2	7.57	7.23	0.34	15.14	14.46	0.68	16.9	4.89	248	244	3	
									1	1				
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			16.63				98%	239			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.27				56%	137			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.04					624			
	
25.	ТЕР 20-06-018-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт, 1 кондиционер	2	18.92	18.07	0.85	37.84	36.14	1.70	16.9	4.89	619	611	8	
									1	1				
	Накладные расходы		115%			41.56				98%	599			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			25.66				56%	342			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.06					1 560			
	
	Перенавеска кабеля	
	
26.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж кабеля (по стене), 100 м	0.1	80.15	79.82	0.33	8.02	7.98	0.03	16.9	9.3	135	135		
					0.15			0.02	1	17				
	Накладные расходы		85%			6.80				72%	97			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.20				52%	70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.02					302			
	
27.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.1	338.42	205.13	47.33	33.84	20.51	4.73	16.9	3.56	401	347	17	
				85.96	0.15		8.60	0.02	4.4	17		38		
	Накладные расходы		95%			19.50				81%	281			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.34				52%	180			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.69					863			
	
28.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.1	72.53	37.52	2.47	7.25	3.75	0.25	16.9	7.9	78	63	2	
				32.54	0.15		3.25	0.02	3.76	17		12		
	Накладные расходы		95%			3.58				81%	51			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.45				52%	33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.28					162			
	
29.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м	0.1									1 621			
									16 213.54			1 621		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	182 555.23	18 365.00	18 445.39			1 013 882	310 369	113 117	
			145 744.84	932.10				590 394	15 761	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	49.11	32.24	5.01			2 235	545	19	
			11.85	0.06				1 671		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						1 621			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 26; %=81 - по стр. 27, 28)	29.89					429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26-28)	21.00					283			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	100.00					2 947			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	182 420.28	18 282.16	18 438.00			1 010 600	308 969	113 087	
			145 700.13	932.04				588 543	15 761	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 631.67					332 859			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 8, 9; %=84 - по стр. 10, 13; %=80 - по стр. 11, 18, 20; %=90 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 21, 22; %=67 - по стр. 17)	17 869.99					254 769			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 8, 9, 17; %=48 - по стр. 10, 13; %=37 - по стр. 11, 18, 20; %=43 - по стр. 14; %=52 - по стр. 16, 21, 22)	9 574.91					128 024			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	209 865.18					1 393 393			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	85.84	50.60	2.38			1 047	855	11	
			32.86					180		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 24, 25)	58.19					838			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 24, 25)	35.93					479			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	179.96					2 364			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	210 145.14					1 398 704			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 497.11					29 932			
	ИТОГО	214 642.25					1 428 636			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 292.85					28 573			
	ИТОГО	218 935.10					1 457 209			
	НДС 18%	39 408.32					262 298			
	ВСЕГО С НДС	258 343.42					1 719 507			
	
	Раздел 2.  Крыльцо	
	
30.	ТЕР 46-04-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150, 1 м3	0.12	1 306.54	194.67	1 111.87	156.78	23.36	133.42	16.9	4.99	1 061	395	666	
					116.46			13.98	1	16.9			236	
	Накладные расходы		99%			36.97				84%	530			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.40				48%	303			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.15					1 894			
	
31.	ТЕР 46-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обетонирование балок и прогонов, 1 м3	0.12	1 364.28	202.33	42.23	163.71	24.28	5.07	16.9	6.99	1 128	410	35	
				1 119.72	1.81		134.37	0.22	5.08	16.9		683	4	
	Накладные расходы		99%			24.26				84%	348			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.70				48%	199			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.67					1 674			
	
32.	ТЕР 46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	0.1	278.54	278.54		27.85	27.85		16.9	1	471	471		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			27.57				84%	396			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.71				48%	226			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.13					1 093			
	
33.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.05	1 615.27	301.17	30.24	80.76	15.06	1.51	16.9	8.11	556	254	12	
				1 283.86	6.48		64.19	0.32	4.51	16.92		290	5	
	Накладные расходы		86%			13.23				73%	189			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			10.77				56%	145			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.75					890			
	
34.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.1	689.65	675.65	13.36	68.97	67.57	1.34	16.9	9.95	1 156	1 142	13	
				0.64			0.06		6.16	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			53.38				67%	765			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			33.79				40%	457			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.14					2 378			
	
35.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	11	11.15			122.65					615			
				11.15			122.65		55.89			615		
	Объем: 0.1*110													
	
36.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	1 948.79	723.68	67.13	194.88	72.37	6.71	16.9	10.72	1 681	1 223	72	
				1 157.98	27.69		115.80	2.77	3.33	16.89		386	47	
	Накладные расходы		95%			71.38				80%	1 016			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.32				37%	470			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.58					3 167			
	
37.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.1	69.93	66.88	1.34	6.99	6.69	0.13	16.9	9.85	115	113	1	
				1.71	0.15		0.17	0.02	3.01	17		1		
	Накладные расходы		95%			6.37				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.15				37%	42			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.52					247			
	
38.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.3	15.82			20.57					72			
				15.82			20.57		55.63			72		
	Объем: (0.1)*0.013*1000													
	
39.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	353.93	127.59	6.21	35.39	12.76	0.62	16.9	9.92	316	216	6	
				220.13			22.01		4.3	1		95		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			12.12				80%	173			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.00				37%	80			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.51					569			
	
40.	С Цена поставщик. 
Краска фасадная, Маршал Акрикор, кг	3.8	40.29			153.11					755			
				40.29			153.11		4.93			755		
	Объем: 0.10*0.038*1000													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93	
	
41.	ТЕРр 57-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Заделка выбоин на ступенях бетонных площадью до 0,25 м2, 100 мест	0.16	655.74	368.61	32.38	104.92	58.98	5.18	16.9	5.18	1 239	997	27	
				254.75	3.59		40.76	0.57	5.29	16.92		216	10	
	Накладные расходы		80%			47.64				68%	685			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			40.49				54%	544			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.05					2 468			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 136.58	308.92	153.98			9 165	5 221	832	
			673.69	17.88				3 113	302	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 136.58	308.92	153.98			9 165	5 221	832	
			673.69	17.88				3 113	302	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	296.33					1 442			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 30-32; %=73 - по стр. 33; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 36, 37, 39; %=68 - по стр. 41)	292.92					4 192			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30-32; %=56 - по стр. 33; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 36, 37, 39; %=54 - по стр. 41)	183.33					2 465			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 612.83					15 822			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 612.83					15 822			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	34.51					339			
	ИТОГО	1 647.34					16 161			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	32.95					323			
	ИТОГО	1 680.29					16 484			
	НДС 18%	302.45					2 967			
	ВСЕГО С НДС	1 982.74					19 451			
	
	Раздел 3.  отмостка	
	
42.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.904	328.32	86.00	242.32	953.44	249.74	703.70	16.9	4.99	7 732	4 221	3 511	
					25.38			73.70	1	16.9			1 246	
	Накладные расходы		99%			320.21				84%	4 592			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			194.06				48%	2 624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 467.71					14 948			
	
43.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0581	1 275.12	1 275.12		74.08	74.08		16.9	1	1 252	1 252		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			53.34				61%	764			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			28.15				31%	388			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.57					2 404			
	
44.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.044	1 615.27	301.17	30.24	1 686.34	314.42	31.57	16.9	8.11	11 615	5 314	256	
				1 283.86	6.48		1 340.35	6.77	4.51	16.92		6 045	114	
	Объем: 8.7*0.12													
	Накладные расходы		86%			276.22				73%	3 962			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			224.83				56%	3 040			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 187.40					18 617			
	
45.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.087	2 947.38	213.91	89.27	256.42	18.61	7.77	16.9	5.04	1 177	315	39	
				2 644.20			230.05		3.58	1		824		
	Накладные расходы		110%			20.47				93%	293			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			12.65				54%	170			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.55					1 640			
	
46.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	2.904	187.10	31.24	29.73	543.34	90.72	86.34	16.9	6.06	3 818	1 533	523	
				126.13	3.37		366.28	9.79	4.81	16.9		1 762	165	
	Накладные расходы		111%			111.57				94%	1 596			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			64.33				51%	866			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					719.23					6 280			
	
47.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	2.904	384.53	35.06	54.25	1 116.68	101.81	157.54	16.9	5.79	7 400	1 721	912	
				295.22	6.18		857.32	17.95	5.56	16.89		4 767	303	
	Накладные расходы		111%			132.93				94%	1 903			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.65				51%	1 032			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 326.26					10 335			
	
48.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.904	725.26	32.57	0.30	2 106.16	94.58	0.87	16.9	5.83	11 054	1 598	5	
				692.39			2 010.70		4.7	1		9 450		
	Накладные расходы		111%			104.98				94%	1 502			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			60.53				51%	815			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 271.68					13 371			
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	19.7272	48.13	4.41	36.66	949.40	87.00	723.20	16.9	8.51	9 977	1 470	6 154	
									1	1				
	Объем: 0.154+360*0.015*1.8+(2.904+2.57)*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			87.00				100%	1 470			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			52.20				60%	882			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.7272	16.40		16.40	323.53		323.53		9.28	3 002		3 002	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 009.39	1 030.96	2 034.52			57 027	17 424	14 402	
			4 804.70	108.21				22 848	1 828	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 736.46	943.96	987.79			44 048	15 954	5 246	
			4 804.70	108.21				22 848	1 828	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 42; %=61 - по стр. 43; %=73 - по стр. 44; %=93 - по стр. 45; %=94 - по стр. 46-48)	1 019.72					14 612			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42; %=31 - по стр. 43; %=56 - по стр. 44; %=54 - по стр. 45; %=51 - по стр. 46-48)	661.21					8 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 417.39					67 595			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 272.93	87.00	1 046.73			12 979	1 470	9 156	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)	87.00					1 470			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)	52.20					882			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 272.93					12 979			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 690.32					80 574			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	207.37					1 724			
	ИТОГО	9 897.69					82 298			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	197.95					1 646			
	ИТОГО	10 095.64					83 944			
	НДС 18%	1 817.22					15 110			
	ВСЕГО С НДС	11 912.86					99 054			
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
51.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.3	391.23	305.70	8.28	117.37	91.71	2.48	16.9	5.19	1 656	1 550	13	
				77.25	1.51		23.18	0.45	4.04	16.88		94	8	
	Накладные расходы		74%			68.20				63%	982			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.08				40%	623			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.65					3 261			
	
52.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.3	2 509.15	1 574.21	853.68	752.75	472.26	256.10	16.9	6.25	9 697	7 981	1 601	
				81.26	123.66		24.38	37.10	4.74	16.9		116	627	
	Накладные расходы		115%			585.76				98%	8 436			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			361.65				56%	4 820			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 700.16					22 953			
	
53.	ТССЦ 507-3349 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба из полипропилена PN 16/25, м	27.87	20.32			566.32					1 303			
				20.32			566.32		46.75			1 303		
	Объем: (0.3)*92.9													
	
54.	ТССЦ 507-3296 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	5	2.61			13.05					58			
				2.61			13.05		11.52			58		
	
55.	ТССЦ 507-3174 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	16	2.06			32.96					137			
				2.06			32.96		8.59			137		
	
56.	ТССЦ 507-5056 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	5	0.94			4.70					26			
				0.94			4.70		5.18			26		
	
57.	ТССЦ 302-0062 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	5	31.40			157.00					1 036			
				31.40			157.00		207.14			1 036		
	
58.	ТССЦ 301-5805 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, шт.	20	4.43			88.60					461			
				4.43			88.60		23.03			461		
	
59.	ТЕР 16-07-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм, 1 врезка	1	64.30	46.92	5.39	64.30	46.92	5.39	16.9	5.45	874	793	29	
				11.99			11.99		4.32	1		52		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]	
	Накладные расходы		115%			53.96				98%	777			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			33.31				56%	444			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.57					2 095			
	
60.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.03	63.27	49.68	13.59	1.90	1.49	0.41	16.9	1.82	26	25	1	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			1.16				66%	17			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.75				40%	10			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.81					53			
	
61.	ТЕРр 69-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.03	72.73	57.11	15.62	2.18	1.71	0.47	16.9	1.82	30	29	1	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			1.33				66%	19			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.86				40%	12			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.37					61			
	
62.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.03	182.52	143.34	39.18	5.48	4.30	1.18	16.9	1.82	75	73	2	
									1	1				
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			3.35				66%	48			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.15				40%	29			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.98					152			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 806.61	618.39	266.03			15 379	10 451	1 647	
			922.18	37.55				3 283	635	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	617.03					1 524			
			617.03					1 524		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	617.03					1 524			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	617.03					1 524			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9.56	7.50	2.06			131	127	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 60-62)	5.85					84			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60-62)	3.75					51			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19.16					266			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 180.02	610.89	263.97			13 724	10 324	1 643	
			305.15	37.55				1 759	635	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 51; %=98 - по стр. 52, 59)	707.92					10 195			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 51; %=56 - по стр. 52, 59)	441.04					5 888			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 328.98					29 807			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 965.17					31 597			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	63.45					676			
	ИТОГО	3 028.62					32 273			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	60.57					645			
	ИТОГО	3 089.19					32 918			
	НДС 18%	556.05					5 925			
	ВСЕГО С НДС	3 645.24					38 843			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	193 507.81	20 323.27	20 899.92			1 095 453	343 465	129 998	
			152 145.41	1 095.74				619 638	18 526	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	666.14	32.24	5.01			3 759	545	19	
			628.88	0.06				3 195		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	617.03					3 145			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 26; %=81 - по стр. 27, 28)	29.89					429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26-28)	21.00					283			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	717.03					4 471			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 302.88	19 542.54	19 581.83			1 063 944	330 271	119 169	
			151 178.52	1 058.13				614 504	17 891	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 928.00					334 301			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 45; %=66 - по стр. 2, 8, 9, 60-62; %=84 - по стр. 10, 13, 30-32, 42; %=80 - по стр. 11, 18, 20, 36, 37, 39; %=90 - по стр. 14; %=71 - по стр. 16, 21, 22; %=67 - по стр. 17, 34; %=73 - по стр. 33, 44; %=68 - по стр. 41; %=61 - по стр. 43; %=94 - по стр. 46-48)	19 188.48					273 657			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41, 45; %=40 - по стр. 2, 8, 9, 17, 34, 60-62; %=48 - по стр. 10, 13, 30-32, 42; %=37 - по стр. 11, 18, 20, 36, 37, 39; %=43 - по стр. 14; %=52 - по стр. 16, 21, 22; %=56 - по стр. 33, 44; %=31 - по стр. 43; %=51 - по стр. 46-48)	10 423.20					139 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	219 914.56					1 477 076			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 265.86	661.49	266.35			14 771	11 179	1 654	
			338.01	37.55				1 939	635	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 24, 25, 52, 59; %=63 - по стр. 51)	766.11					11 033			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 24, 25, 52, 59; %=40 - по стр. 51)	476.97					6 367			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 508.94					32 171			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 272.93	87.00	1 046.73			12 979	1 470	9 156	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)	87.00					1 470			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)	52.20					882			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 272.93					12 979			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	224 413.46					1 526 697			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 802.45					32 671			
	ИТОГО	229 215.91					1 559 368			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 584.32					31 187			
	ИТОГО	233 800.23					1 590 555			
	НДС 18%	42 084.04					286 300			
	ВСЕГО С НДС	275 884.27					1 876 855			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)