|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 476 322 | руб. | Смета на сумму: | 476 322 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом №22 по ул.Ангарской г.Калининград |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД |
| Сметная стоимость: | **476.322** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.579** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **72.057** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.5 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 413.88 | 329.13 | 84.75 | 13.67 | 5.28 | 4 947 | 4 499 | 447 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 325.84 |  |  |  | 84% | 3 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 197.48 |  |  |  | 48% | 2 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 937.20 |  |  |  |  | 10 886 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 13.67 | 4.86 | 714 | 713 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 591 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.3 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 22.67 | 22.61 | 0.07 | 13.67 | 4.91 | 309 | 309 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 18.77 |  |  |  | 71% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 14.70 |  |  |  | 52% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.13 |  |  |  |  | 689 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.5 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 431.28 | 319.50 | 111.78 | 13.67 | 7.35 | 5 189 | 4 368 | 822 |
|  | 6.95 |  | 17.38 | 1 | 13.65 |  | 237 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 279.61 |  |  |  | 71% | 3 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 218.97 |  |  |  | 52% | 2 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 929.86 |  |  |  |  | 10 853 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 0.18 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 684.70 | 48.30 | 8.23 | 13.67 | 7.59 | 2 519 | 660 | 63 |
| 3 489.80 | 5.68 | 628.16 | 1.02 | 2.86 | 13.71 | 1 797 | 14 |
|  | Объем: 30\*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 40.94 |  |  |  | 71% | 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 32.06 |  |  |  | 52% | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 757.69 |  |  |  |  | 3 348 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (50 мм\*150мм), 100 м | 0.3 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 953.07 | 361.77 | 6.07 | 13.67 | 7.7 | 7 368 | 4 945 | 47 |
| 1 950.76 |  | 585.23 |  | 4.06 | 1 | 2 376 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 300.27 |  |  |  | 71% | 3 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 235.15 |  |  |  | 52% | 2 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 488.49 |  |  |  |  | 13 450 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.06 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 406.54 | 86.99 | 4.03 | 13.67 | 7.69 | 2 523 | 1 189 | 31 |
| 5 258.63 |  | 315.52 |  | 4.13 | 1 | 1 303 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 72.20 |  |  |  | 71% | 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.54 |  |  |  | 52% | 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 535.29 |  |  |  |  | 3 985 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 13.67 | 6.94 | 3 998 | 1 886 | 413 |
| 295.84 | 2.08 | 591.68 | 4.15 | 2.87 | 13.66 | 1 698 | 57 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 582 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 203-8040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 1.5 | 1 365.61 |  |  | 2 048.42 |  |  |  |  | 4 019 |  |  |
| 1 365.61 |  | 2 048.42 |  | 2 679.54 |  | 4 019 |  |
|  |
| 10. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка боковых стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной с одной стороны, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0624 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 23.31 | 20.95 | 1.66 | 13.68 | 7.84 | 303 | 287 | 13 |
| 11.23 |  | 0.70 |  | 4.27 | 1 | 3 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 22.21 |  |  |  | 90% | 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 11.31 |  |  |  | 43% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.83 |  |  |  |  | 685 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.027456 | 23 811.97 |  |  | 653.78 |  |  |  |  | 1 314 |  |  |
| 23 811.97 |  | 653.78 |  | 47 861.13 |  | 1 314 |  |
|  | Объем: 0.0624\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.09 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 071.72 | 105.61 | 2.98 | 13.67 | 7.48 | 3 999 | 1 444 | 22 |
| 10 701.36 | 3.78 | 963.12 | 0.34 | 2.63 | 13.66 | 2 533 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 114.43 |  |  |  | 92% | 1 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 58.27 |  |  |  | 44% | 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 244.42 |  |  |  |  | 5 970 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.3 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 643.95 | 98.07 | 9.56 | 13.67 | 7.26 | 9 476 | 1 341 | 69 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 536.32 | 0.91 | 3.18 | 13.63 | 8 065 | 12 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 106.90 |  |  |  | 92% | 1 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 54.44 |  |  |  | 44% | 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 805.29 |  |  |  |  | 11 316 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.5 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 554.04 | 254.50 | 256.72 | 13.67 | 3.55 | 4 472 | 3 479 | 911 |
| 17.13 | 1.45 | 42.83 | 3.63 | 1.91 | 13.72 | 82 | 50 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 232.32 |  |  |  | 77% | 2 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 154.88 |  |  |  | 48% | 1 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 941.24 |  |  |  |  | 8 883 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 51.75 | 36.04 |  |  | 1 865.07 |  |  |  |  | 7 789 |  |  |
| 36.04 |  | 1 865.07 |  | 150.51 |  | 7 789 |  |
|  | Объем: 2.5\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 2.5 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 10 220.59 | 1 261.72 | 525.44 | 13.68 | 7.21 | 64 059 | 17 260 | 3 788 |
| 3 373.37 | 20.39 | 8 433.42 | 50.97 | 5.1 | 13.65 | 43 010 | 696 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66\*0.1) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 417.71 |  |  |  | 92% | 16 520 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 721.98 |  |  |  | 44% | 7 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 360.27 |  |  |  |  | 88 479 |  |  |
|  |
| 17. | Цена поставщика. Этернит в комплект, м2 | 320 | 83.55 |  |  | 26 734.98 |  |  | 1 | 1 | 108 544 |  |  |
| 83.55 |  | 26 734.98 |  | 4.06 | 1 | 108 544 |  |
|  | Объем: 250\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =320\*1.06/4.06* |
|  |
| 18. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.112 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 830.57 | 37.30 | 1.48 | 13.67 | 7.84 | 2 628 | 510 | 12 |
| 7 069.56 |  | 791.79 |  | 2.66 | 1 | 2 106 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30.96 |  |  |  | 71% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24.25 |  |  |  | 52% | 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 885.77 |  |  |  |  | 3 255 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 796 | 316 | 3 |
| 5 145.09 |  | 205.80 |  | 2.32 | 1 | 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 185 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.02 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 174.40 | 9.61 | 0.16 | 13.67 | 7.85 | 338 | 131 | 1 |
| 8 231.09 |  | 164.62 |  | 1.25 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 188.62 |  |  |  |  | 499 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 92.10 | 9.61 | 0.16 | 13.67 | 7.85 | 338 | 131 | 1 |
| 4 116.09 |  | 82.32 |  | 2.5 | 1 | 206 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 7.98 |  |  |  | 71% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.25 |  |  |  | 52% | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 106.32 |  |  |  |  | 499 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 135.79 | 32.77 | 0.10 | 13.67 | 7.86 | 885 | 448 | 1 |
| 1 029.19 |  | 102.92 |  | 4.24 | 1 | 436 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.20 |  |  |  | 71% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.30 |  |  |  | 52% | 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 184.29 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.05 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 428.61 | 275.67 | 12.62 | 13.67 | 6.51 | 4 547 | 3 768 | 82 |
| 2 806.54 | 60.12 | 140.33 | 3.01 | 4.96 | 13.68 | 696 | 41 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 217.37 |  |  |  | 66% | 2 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 175.57 |  |  |  | 50% | 1 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 821.55 |  |  |  |  | 8 965 |  |  |
|  |
| 24. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.21 | 2 934.00 |  |  | 616.14 |  |  |  |  | 2 361 |  |  |
| 2 934.00 |  | 616.14 |  | 11 241.04 |  | 2 361 |  |
|  | Объем: 5\*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.015 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 487.56 | 319.64 | 9.94 | 13.67 | 6.51 | 5 218 | 4 369 | 65 |
| 10 532.27 | 157.78 | 157.98 | 2.37 | 4.96 | 13.68 | 784 | 32 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 251.17 |  |  |  | 66% | 2 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 202.87 |  |  |  | 50% | 2 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 941.59 |  |  |  |  | 10 323 |  |  |
|  |
| 26. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.231 | 2 934.00 |  |  | 677.75 |  |  |  |  | 2 597 |  |  |
| 2 934.00 |  | 677.75 |  | 11 241.04 |  | 2 597 |  |
|  | Объем: 1.5\*22\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.02 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 464.34 | 304.42 | 9.47 | 13.67 | 6.51 | 4 969 | 4 161 | 62 |
| 7 523.05 | 112.70 | 150.46 | 2.25 | 4.96 | 13.68 | 746 | 31 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 239.20 |  |  |  | 66% | 2 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 193.20 |  |  |  | 50% | 2 096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 896.74 |  |  |  |  | 9 832 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.22 | 2 934.00 |  |  | 645.48 |  |  |  |  | 2 473 |  |  |
| 2 934.00 |  | 645.48 |  | 11 241.04 |  | 2 473 |  |
|  | Объем: 2\*22\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.015 | 41 790.96 | 27 397.35 | 852.12 | 626.86 | 410.96 | 12.78 | 13.67 | 6.51 | 6 709 | 5 618 | 83 |
| 13 541.49 | 202.86 | 203.12 | 3.04 | 4.96 | 13.68 | 1 007 | 42 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 322.92 |  |  |  | 66% | 3 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 260.82 |  |  |  | 50% | 2 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 210.60 |  |  |  |  | 13 275 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.297 | 2 934.00 |  |  | 871.40 |  |  |  |  | 3 339 |  |  |
| 2 934.00 |  | 871.40 |  | 11 241.04 |  | 3 339 |  |
|  | Объем: 1.5\*22\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.192 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 463.26 | 248.76 | 0.39 | 13.67 | 4.85 | 4 306 | 3 400 | 2 |
| 1 115.14 |  | 214.11 |  | 4.22 | 1 | 904 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 196.52 |  |  |  | 67% | 2 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 124.38 |  |  |  | 40% | 1 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 784.16 |  |  |  |  | 7 944 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия | 0.0672 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 800.22 | 78.86 | 2.23 | 13.67 | 7.48 | 2 986 | 1 078 | 17 |
| 10 701.36 | 3.78 | 719.13 | 0.25 | 2.63 | 13.66 | 1 891 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 85.44 |  |  |  | 92% | 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 43.51 |  |  |  | 44% | 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 929.17 |  |  |  |  | 4 456 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов-сти дым. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.192 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 439.99 | 21.92 | 2.73 | 13.67 | 7.78 | 1 463 | 300 | 21 |
| 2 163.18 |  | 415.33 |  | 2.75 | 1 | 1 142 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 20.82 |  |  |  | 80% | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 10.30 |  |  |  | 37% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 471.12 |  |  |  |  | 1 814 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100м | 0.28 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 392.16 | 20.19 | 21.06 | 13.67 | 6.58 | 5 197 | 276 | 139 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 350.91 | 1.53 | 3.54 | 13.65 | 4 782 | 21 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 23.46 |  |  |  | 92% | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 11.95 |  |  |  | 44% | 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 427.56 |  |  |  |  | 5 601 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка подшивки чистой из строганных досок (подшивка карниза), 100 м2 подшивки | 0.24 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 61.83 | 55.57 | 6.26 | 13.67 | 7.03 | 804 | 760 | 44 |
|  | 10.34 |  | 2.48 | 1 | 13.69 |  | 34 |
|  | Объем: (7.5\*4+30)\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 49.34 |  |  |  | 72% | 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 46.44 |  |  |  | 64% | 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 157.61 |  |  |  |  | 1 884 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Подшивка досками обшивки (подшивка карниза), 100м2 | 0.24 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 2 462.30 | 144.94 | 20.36 | 13.68 | 7.26 | 9 963 | 1 983 | 148 |
| 9 570.83 | 3.78 | 2 297.00 | 0.91 | 3.41 | 13.66 | 7 833 | 12 |
|  | Объем: (7.5\*4+30)\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 154.60 |  |  |  | 90% | 1 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 78.76 |  |  |  | 43% | 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 695.66 |  |  |  |  | 12 616 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 315.96 | 83.40 | 1.62 | 13.67 | 7.79 | 1 691 | 1 140 | 13 |
| 962.29 | 0.16 | 230.95 | 0.04 | 2.33 | 13.62 | 538 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 79.27 |  |  |  | 80% | 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 39.22 |  |  |  | 37% | 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 434.44 |  |  |  |  | 3 026 |  |  |
|  |
| 38. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 8.28 | 7.60 |  | 7.60 | 62.93 |  | 62.93 |  | 5.78 | 364 |  | 364 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.5+4.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* |
|  |
| 39. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 8.28 | 27.76 |  | 27.76 | 229.82 |  | 229.82 |  | 5.78 | 1 328 |  | 1 328 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **62 078.34** | **5 176.05** | **1 465.50** |  |  | **296 842** | **70 769** | **9 013** |
| **55 436.77** | **94.28** |  |  | **217 057** | **1 288** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **62 078.34** | **5 176.05** | **1 465.50** |  |  | **296 842** | **70 769** | **9 013** |
| **55 436.77** | **94.28** |  |  | **217 057** | **1 288** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **34 113.02** |  |  |  |  | **132 436** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 18-22; %=90 - по стр. 8, 10, 36; %=92 - по стр. 12, 13, 16, 32, 34; %=77 - по стр. 14; %=66 - по стр. 23, 25, 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 33, 37; %=72 - по стр. 35)** | **4 858.56** |  |  |  |  | **56 507** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-7, 18-22; %=43 - по стр. 8, 10, 36; %=44 - по стр. 12, 13, 16, 32, 34; %=50 - по стр. 23, 25, 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 33, 37; %=64 - по стр. 35)** | **3 126.52** |  |  |  |  | **34 107** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **70 063.42** |  |  |  |  | **387 456** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **70 063.42** |  |  |  |  | **387 456** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2.14%** | **1 499.36** |  |  |  |  | **8 292** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **71 562.78** |  |  |  |  | **395 748** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **1 431.26** |  |  |  |  | **7 915** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **72 994.04** |  |  |  |  | **403 663** |  |  |
|  | **НДС** | **13 138.93** |  |  |  |  | **72 659** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **86 132.97** |  |  |  |  | **476 322** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **4 858.56** |  |  |  |  | **56 507** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **3 126.52** |  |  |  |  | **34 107** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |