«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 768 046	руб.	Смета на сумму:	2 768 046	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель  ЖСК «Буревестник»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)
На капитальный ремонт системы электроснабжения по адресу: ул. Машиностроительная, д. №110-116 в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	2 768.046	тыс. руб.	
монтажных работ:	2 107.925	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.367	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	487.000	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Главный распределительный щит	
	
1.	ТЕРм 08-03-571-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм, 1 м ширины по фронту	1	393.83	74.10	292.45	393.83	74.10	292.45	14.41	6.09	3 036	1 068	1 781	
				27.28	15.22		27.28	15.22	6.86	14.39		187	219	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.85				81%	1 042			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.06				52%	669			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					536.74					4 748			
	
2.	С.Ценапоставщика 
Ящик наружного исполнения типа RH 1000х1200х300, шт	1	2 750.65			2 750.65					10 562			
				2 750.65			2 750.65		3.84			10 562		
	Поправки: М: =10254.85/3.84*1.03	
	
3.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (установка модуля АВР), 1 шт.	1	94.19	29.92	60.04	94.19	29.92	60.04	14.41	5.15	761	431	309	
				4.24	4.24		4.24	4.24	5	14.39		21	61	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.45				81%	399			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.20				52%	256			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.85					1 415			
	
4.	ТЕРм 08-02-144-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2, 100 шт.	0.15	235.42	231.56		35.31	34.73		14.4	1	509	500		
				3.86			0.58		14.4	1		8		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.99				81%	405			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.57				52%	260			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.88					1 174			
	
5.	ТЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100 шт.	0.2	213.00	209.51		42.60	41.90		14.4	1	613	603		
				3.49			0.70		14.41	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			39.81				81%	488			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.24				52%	314			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.64					1 415			
	
6.	ТЕРм 08-02-144-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт.	0.12	149.47	147.02		17.94	17.64		14.4	1	258	254		
				2.45			0.29		14.4	1		4		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.76				81%	206			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.47				52%	132			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.16					596			
	
7.	С.Ценапоставщика 
Модуль автоматики АВР типа МА-0А, шт	1	8 348.20			8 348.20					32 057			
				8 348.20			8 348.20		3.84			32 057		
	Поправки: М: =32057.10/3.84	
	
8.	С.Ценапоставщика 
Источник бесперебойного питания ИБП 500Вт, шт	1	1 032.68			1 032.68					3 966			
				1 032.68			1 032.68		3.84			3 966		
	Поправки: М: =3850/3.84*1.03	
	
9.	ТЕРм 08-03-529-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт.	2	327.56	49.99	5.78	655.11	99.98	11.57	14.41	5.3	3 948	1 441	61	
				271.78	0.18		543.56	0.36	4.5	14.47		2 446	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			95.32				81%	1 171			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.22				52%	752			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.65					5 871			
	
10.	С.Ценапоставщика 
Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В), шт	2	1 897.97			3 795.94					14 576			
				1 897.97			3 795.94		3.84			14 576		
	Поправки: М: =7288.20/3.84	
	
11.	С.Ценапоставщика 
Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя), шт	1	480.16			480.16					1 844			
				480.16			480.16		3.84			1 844		
	Поправки: М: =1843.80/3.84	
	
12.	ТЕРм 08-03-529-05 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12, 1 шт.	2	215.46	45.04	1.98	430.91	90.07	3.96	14.41	4.39	2 676	1 298	17	
				168.44			336.88		4.04	1		1 361		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			85.57				81%	1 051			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.55				52%	675			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.02					4 402			
	
13.	С.Ценапоставщика 
Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя), шт	2	58.07			116.14					446			
				58.07			116.14		3.84			446		
	Поправки: М: =216.50/3.84*1.03	
	
14.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	2	22.08	21.72		44.16	43.44		14.4	1	636	626		
				0.36			0.72		14.47	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			34.75				68%	426			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.06				48%	300			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.98					1 362			
	
15.	С.Ценапоставщика 
Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.), шт	2	31.25			62.50					240			
				31.25			62.50		3.84			240		
	Поправки: М: =116.50/3.84*1.03	
	
16.	ТЕРм 08-03-521-29 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А, 1 шт.	2	20.65	19.05	1.59	41.29	38.11	3.19	14.4	4.76	564	549	15	
					0.05			0.09	3.57	14.47			1	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			36.29				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.83				52%	286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.41					1 296			
	
17.	ТЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	3	11.53	7.44	4.09	34.60	22.33	12.27	14.4	5.74	392	322	70	
					0.26			0.77	13.85	14.44			11	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			21.95				81%	270			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.02				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.56					835			
	
18.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	0.02	235.05	232.77	2.28	4.70	4.66	0.05	14.4	7.37	67	67		
					0.90			0.02	1	14.5				
	Накладные расходы		85%			3.98				72%	48			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.04				52%	35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.72					150			
	
19.	ТЕРм 10-03-013-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж коммутатор испытательно-измерительный, 1 шт.	1	110.92	76.84	34.09	110.92	76.84	34.09	14.4	4.99	1 277	1 106	170	
					3.68			3.68	5.11	14.39			53	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			64.42				68%	788			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.31				48%	556			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.65					2 621			
	
20.	ТЕРм 08-03-523-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 630 А, 1 шт.	6	8.15	7.97	0.18	48.87	47.81	1.06	14.41	3.19	692	689	3	
									3.69	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			45.42				81%	558			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.08				52%	358			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.37					1 608			
	
21.	ТЕРм 08-03-523-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А, 1 шт.	3	4.35	4.22	0.12	13.04	12.67	0.37	14.41	3.32	184	183	1	
									3.87	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			12.04				81%	148			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.24				52%	95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.31					427			
	
22.	ТЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	12	4.13	4.02	0.11	49.61	48.24	1.37	14.4	3.37	699	695	5	
									4.03	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			45.83				81%	563			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.36				52%	361			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.79					1 623			
	
23.	ТЕРм 08-03-523-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
(прим)) 
Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	24	10.83	4.02	0.11	260.02	96.48	2.74	14.4	3.37	2 047	1 389	9	
				6.70			160.80		4.03	1		648		
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			91.66				81%	1 125			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.71				52%	722			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414.39					3 894			
	
24.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ), 1 м2 очищаемой поверхности	15.6	9.78	9.78		152.57	152.57		14.39	1	2 195	2 195		
									1	1				
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			123.58				69%	1 515			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.54				48%	1 054			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.69					4 763			
	
25.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	360.95	72.00	12.49	56.31	11.23	1.95	14.4	2.66	296	162	5	
				276.46	0.13		43.13	0.02	2.99	14.73		129		
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			9.11				69%	112			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.75				48%	78			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.17					486			
	
26.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	791.14	28.55	9.50	123.42	4.45	1.48	14.4	3.76	564	64	6	
				753.09	0.13		117.48	0.02	4.21	14.73		495		
	Объем: (1.8*2+2.4)*0.55*2+1.8+2.4*3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			3.62				69%	44			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.68				48%	31			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.72					639			
	
27.	ТЕРм 08-02-165-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.	2	1 604.60	111.12	1 488.40	3 209.19	222.24	2 976.79	14.4	4.04	15 304	3 200	12 026	
				5.08	136.62		10.16	273.24	7.67	14.39		78	3 932	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			470.71				81%	5 777			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			322.06				52%	3 709			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 001.96					24 790			
	
28.	С.Ценапоставщика 
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией, шт	2	5 369.95			10 739.90					41 241			
				5 369.95			10 739.90		3.84			41 241		
	Поправки: М: =20020/3.84*1.03	
	
29.	ТЕРм 08-03-522-15 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	2	110.61	61.56	4.51	221.22	123.12	9.02	14.4	5.3	2 132	1 773	48	
				44.54	0.18		89.08	0.36	3.49	14.47		311	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			117.31				81%	1 440			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.26				52%	925			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					418.79					4 497			
	
30.	С.Ценапоставщика 
Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А, шт	2	810.05			1 620.10					6 221			
				810.05			1 620.10		3.84			6 221		
	Поправки: М: =3020/3.84*1.03	
	
31.	ТЕРм 08-01-053-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	6	64.17	29.77	16.36	385.01	178.63	98.14	14.4	5.74	4 635	2 572	563	
				18.04	1.03		108.24	6.19	13.85	14.44		1 499	89	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			175.58				81%	2 155			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.13				52%	1 384			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.72					8 174			
	
32.	С.Ценапоставщика 
Трансформатор тока 250/5, шт	3	123.39			370.16					1 421			
				123.39			370.16		3.84			1 421		
	Поправки: М: =460/3.84*1.03	
	
33.	С.Ценапоставщика 
Трансформатор тока 50/5, шт	3	123.39			370.16					1 421			
				123.39			370.16		3.84			1 421		
	Поправки: М: =460/3.84*1.03	
	
34.	ТЕРм 10-03-013-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Коммутатор испытательно-измерительный, 1 шт.	2	463.46	307.34	136.34	926.92	614.69	272.69	14.4	4.99	10 414	8 852	1 361	
				19.77	14.70		39.54	29.40	5.11	14.39		202	423	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			515.27				68%	6 307			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			386.45				48%	4 452			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 828.65					21 173			
	
35.	С.Ценапоставщика 
Блок испытательный, шт	2	113.28			226.56					870			
				113.28			226.56		3.84			870		
	Поправки: М: =435/3.84	
	
36.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	3	14.81	10.98	3.22	44.42	32.94	9.65	14.41	6.18	550	475	60	
				0.61	0.18		1.83	0.54	8.8	14.47		16	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.81				81%	391			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.76				52%	251			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.99					1 192			
	
37.	С.Ценапоставщика 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-7.5А (380В), шт	2	443.92			887.84					3 409			
				443.92			887.84		3.84			3 409		
	Поправки: М: =1655/3.84*1.03	
	
38.	С.Ценапоставщика 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-50А (380В), шт	1	443.92			443.92					1 705			
				443.92			443.92		3.84			1 705		
	Поправки: М: =1655/3.84*1.03	
	
39.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	2	69.09	38.10	0.98	138.19	76.20	1.97	14.41	3.15	1 313	1 098	6	
				30.01			60.02		3.47	1		208		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			72.39				81%	889			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.53				52%	571			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.11					2 773			
	
40.	С.Ценапоставщика 
Рубильник предохранитель типа  LTS 250/1 3Ф, 250А габарит 1, шт	1	1 816.98			1 816.98					6 977			
				1 816.98			1 816.98		3.84			6 977		
	Поправки: М: =6774/3.84*1.03	
	
41.	С.Ценапоставщика 
Вставка плавкая типа NV/NH1-200А, шт	3	52.30			156.91					603			
				52.30			156.91		3.84			603		
	Поправки: М: =195/3.84*1.03	
	
42.	С.Ценапоставщика 
Рубильник предохранитель типа  LTS 160/00/1 160А, шт	1	449.12			449.12					1 725			
				449.12			449.12		3.84			1 725		
	Поправки: М: =1674.4/3.84*1.03	
	
43.	С.Ценапоставщика 
Вставка плавкая типа NV/NH00-50А, шт	3	23.07			69.20					266			
				23.07			69.20		3.84			266		
	Поправки: М: =86/3.84*1.03	
	
44.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.11	1 000.24	643.24	208.57	110.03	70.76	22.94	14.4	8.64	1 287	1 019	198	
				148.43	80.71		16.33	8.88	4.29	14.39		70	128	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.66				81%	929			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.77				52%	596			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.45					2 813			
	
45.	С.Ценапоставщика 
Шина алюминиевая 5х40мм, м	6	59.82			358.89					1 378			
				59.82			358.89		3.84			1 378		
	Поправки: М: =223/3.84*1.03	
	
46.	С.Ценапоставщика 
Шина медная 5х40мм, м	5	346.02			1 730.08					6 644			
				346.02			1 730.08		3.84			6 644		
	Поправки: М: =1290/3.84*1.03	
	
47.	С.Ценапоставщика 
Шина DIN рейка, м	2	13.41			26.82					103			
				13.41			26.82		3.84			103		
	Поправки: М: =50/3.84*1.03	
	
48.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	139.17	28.09	5.10	695.86	140.46	25.50	14.41	5.53	4 444	2 024	141	
				105.98	0.18		529.90	0.90	4.3	14.47		2 279	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			134.29				81%	1 650			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.88				52%	1 059			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.04					7 153			
	
49.	С.Ценапоставщика 
Автомат PLHT-63A, шт	5	1 253.43			6 267.17					24 066			
				1 253.43			6 267.17		3.84			24 066		
	Поправки: М: =4673/3.84*1.03	
	
50.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	101.15	18.89	1.54	809.23	151.10	12.29	14.41	4.73	4 909	2 177	58	
				80.73			645.84		4.14	1		2 674		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			143.55				81%	1 763			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.22				52%	1 132			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.99					7 804			
	
51.	С.Ценапоставщика 
Автомат CLS6-C10/2, шт	8	81.54			652.33					2 505			
				81.54			652.33		3.84			2 505		
	Поправки: М: =304./3.84*1.03	
	
52.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный), 1 шт.	2	22.08	21.72		44.16	43.44		14.4	1	636	626		
				0.36			0.72		14.47	1		10		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			34.75				68%	426			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.06				48%	300			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.98					1 362			
	
53.	С.Ценапоставщика 
Фото выключатель DS-TA/1S на дин рейку, шт	1	1 209.45			1 209.45					4 644			
				1 209.45			1 209.45		3.84			4 644		
	Поправки: М: =4509/3.84*1.03	
	
54.	С.Ценапоставщика 
Фото датчик для SD-/SENSOR, шт	1	423.32			423.32					1 626			
				423.32			423.32		3.84			1 626		
	Поправки: М: =1578.2/3.84*1.03	
	
55.	ТЕРм 08-02-144-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2, 100 шт.	0.06	116.39	116.39		6.98	6.98		14.4	1	101	101		
									14.4	1				
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			6.63				81%	82			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.54				52%	53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.15					235			
	
56.	ТЕРм 08-02-144-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2, 100 шт.	0.06	473.34	465.58		28.40	27.93		14.4	1	409	402		
				7.76			0.47		14.4	1		7		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.53				81%	326			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.15				52%	209			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.09					944			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	53 634.19	2 635.66	3 855.58			238 064	37 961	16 913	
			47 142.97	343.93				183 189	4 948	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 301.89	2 467.41	3 852.15			235 009	35 540	16 902	
			46 982.36	343.89				182 565	4 948	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	44 405.18					170 516			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16, 17, 20-23, 27, 29, 31, 36, 39, 44, 48, 50, 55, 56; %=68 - по стр. 14, 19, 34, 52; %=72 - по стр. 18)	2 548.54					31 270			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16-18, 20-23, 27, 29, 31, 36, 39, 44, 48, 50, 55, 56; %=48 - по стр. 14, 19, 34, 52)	1 786.77					20 586			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	57 637.20					286 865			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	332.30	168.25	3.43			3 055	2 421	11	
			160.61	0.04				624		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24-26)	136.31					1 670			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24-26)	100.97					1 162			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	569.58					5 887			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	58 206.78					292 752			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	1 245.63					6 265			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	59 452.41					299 017			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 189.05					5 980			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	60 641.46					304 997			
	НДС 18%	10 915.46					54 899			
			10 915.46					54 899		
	ВСЕГО С НДС	71 556.92					359 896			
			71 556.92					359 896		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 684.85					32 940			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 887.74					21 748			
	
	Раздел 2.  электроснабжение подъездов	
	
	Замена квартирных стояков	
	
57.	ТЕР 46-03-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.564	3 505.16	849.00	2 656.16	1 976.91	478.84	1 498.07	14.4	4.42	13 517	6 895	6 621	
					243.12			137.12	1	14.39			1 973	
	Объем: (2.7*9-1.2)*4-9*4													
	Накладные расходы		99%			609.80				84%	7 449			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			369.58				48%	4 257			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 956.29					25 223			
	
58.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.36	1 461.46	357.49	1 103.97	526.13	128.70	397.43	14.41	4.42	3 611	1 855	1 757	
					101.05			36.38	1	14.39			523	
	Объем: 9*4													
	Накладные расходы		99%			163.43				84%	1 998			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.05				48%	1 141			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.61					6 750			
	
59.	ТЕРм 08-02-409-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, 100 м	0.564	1 814.30	468.26	198.48	1 023.27	264.10	111.94	14.4	5.41	6 066	3 803	606	
				1 147.56	7.97		647.22	4.49	2.56	14.4		1 657	65	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			255.16				81%	3 133			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			174.58				52%	2 011			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 453.01					11 210			
	
60.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	57.528	15.70			903.19					3 216			
				15.70			903.19		55.91			3 216		
	Объем: 56.4*1.02													
	
61.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	1.046	80.15	79.82	0.33	83.84	83.49	0.35	14.4	7.27	1 205	1 202	3	
					0.13			0.14	1	14.31			2	
	Накладные расходы		85%			71.09				72%	867			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.36				52%	626			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.29					2 698			
	
62.	ТЕРр 67-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2, 100 м пучка проводов	0.924	51.28	50.63	0.65	47.38	46.78	0.60	14.4	7.38	678	674	4	
					0.26			0.24	1	14.35			3	
	Накладные расходы		85%			39.97				72%	487			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.56				52%	352			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.91					1 517			
	
63.	ТЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.924	540.85	215.57	80.40	499.74	199.18	74.29	14.4	6.18	4 237	2 868	459	
				244.88	4.54		226.27	4.19	4.02	14.37		910	60	
	Объем: (2.7*9-1.2)*4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			193.20				81%	2 372			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.19				52%	1 523			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					825.13					8 131			
	
64.	ТЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	1.046	1 506.62	450.30	436.69	1 575.93	471.01	456.78	14.4	6.11	11 194	6 783	2 791	
				619.63	23.20		648.13	24.26	2.5	14.39		1 620	349	
	Объем: 13.4+38.9+38.9+13.4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			470.51				81%	5 777			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			321.93				52%	3 709			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 368.36					20 680			
	
65.	С.Ценапоставщика 
Короб металлический перфорированный 60х80, м	104.6	167.64			17 535.48					67 336			
				167.64			17 535.48		3.84			67 336		
	Поправки: М: =625/3.84*1.03	
	
66.	ТЕРм 08-02-399-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
(5х25мм2)) 
Провод в коробах, суммарным сечением до 120 мм2, 100 м	1.046	263.51	98.45	70.75	275.63	102.98	74.01	14.4	6.18	2 602	1 483	457	
				94.31	3.98		98.65	4.17	6.71	14.39		662	60	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.79				81%	1 250			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.65				52%	802			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					447.07					4 654			
	
67.	С.Ценапоставщика 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг LS-c, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2, м	200.94	209.35			42 067.36					161 539			
				209.35			42 067.36		3.84			161 539		
	Объем: (92.4+104.6)*1.02													
	Поправки: М: =780.5/3.84*1.03	
	
	Капитальный ремонт щитов этажных	
	
68.	ТЕРр 56-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие дверей щитов этажных (прим), 100 м2 дверных полотен	0.72	305.84	305.84		220.20	220.20		14.41	1	3 173	3 173		
									1	1				
	Объем: 9*4*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		82%			180.56				70%	2 221			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			136.52				50%	1 587			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					537.29					6 981			
	
69.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	64.8	9.78	9.78		633.74	633.74		14.39	1	9 120	9 120		
									1	1				
	Объем: 0.9*1*9*4*2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			513.33				69%	6 293			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			380.24				48%	4 378			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 527.31					19 790			
	
70.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	360.95	72.00	12.49	233.90	46.66	8.09	14.4	2.66	1 229	672	22	
				276.46	0.13		179.15	0.09	2.99	14.73		536	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			37.87				69%	464			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.05				48%	323			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.82					2 016			
	
71.	ТЕР 13-03-004-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	791.14	28.55	9.50	512.66	18.50	6.16	14.4	3.76	2 344	266	23	
				753.09	0.13		488.00	0.09	4.21	14.73		2 054	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			15.06				69%	184			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.15				48%	128			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.87					2 656			
	
72.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверей щитов этажных (прим), 1 м2 проема	32.4	57.90	30.30	26.20	1 875.83	981.72	848.75	14.4	7.27	20 488	14 137	6 170	
				1.40			45.36		3.99	1		181		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1921:[ М-(9.96=99.55*0.1) ];  ТССЦ 204-0062:[ М-(23.39=7798.00*0.003) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			795.19				69%	9 755			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			706.84				58%	8 199			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 377.86					38 442			
	
73.	ТЕРр 63-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 0,25 м2, 100 м2 остекления	0.015552	4 389.53	1 861.31	33.48	68.27	28.95	0.52	14.41	7.89	539	417	4	
				2 494.74	3.23		38.80	0.05	3.04	14.43		118	1	
	Объем: 4*9*4*0.12*0.09													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1251:[ М-(4850.27=47.09*103) ]	
	Накладные расходы		77%			22.33				65%	272			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.50				40%	167			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.10					978			
	
74.	С.Ценапоставщика 
Стекло для щита этажного размером 12х9см, 1шт	288	6.04			1 738.13					6 674			
				6.04			1 738.13		3.84			6 674		
	Поправки: М: =22.5/3.84*1.03	
	
75.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	432	5.11	4.72	0.38	2 205.79	2 039.90	165.89	14.41	4.73	30 180	29 395	785	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			1 937.91				81%	23 810			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 325.94				52%	15 285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 469.63					69 275			
	
76.	ТЕРм 10-01-051-34 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке, 100 концов жил	2.88	34.94	31.65		100.63	91.15		14.4	1	1 385	1 313		
				3.29			9.48		7.6	1		72		
	Накладные расходы		80%			72.92				68%	893			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.69				48%	630			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.24					2 908			
	
77.	ТЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	2.88	161.93	159.28		466.35	458.71		14.4	1	6 716	6 605		
				2.65			7.63		14.43	1		110		
	Объем: 8*9*4													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			435.77				81%	5 350			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			298.16				52%	3 435			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 200.29					15 501			
	
78.	С.Ценапоставщика 
Зажим ответвительный У859М, 1шт	288	25.48			7 338.75					28 181			
				25.48			7 338.75		3.84			28 181		
	Поправки: М: =95/3.84*1.03	
	
79.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (установка существующих автоматов), 1 шт.	432	95.35	18.89	1.54	41 192.93	8 159.62	663.55	14.41	4.73	254 729	117 580	3 139	
				74.93			32 369.76		4.14	1		134 011		
	Объем: (3*4*9)*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0038:[ М-(5.80=0.95*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7 751.64				81%	95 240			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 303.75				52%	61 142			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 248.32					411 110			
	
80.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	180	95.35	18.89	1.54	17 163.72	3 399.84	276.48	14.41	4.73	106 137	48 992	1 308	
				74.93			13 487.40		4.14	1		55 838		
	Объем: (4+1)*9*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0038:[ М-(5.80=0.95*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 229.85				81%	39 684			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 209.90				52%	25 476			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 603.46					171 296			
	
81.	С.Ценапоставщика 
Выключатель автоматический CLS6-C25/3 - 25А, 1шт	36	141.36			5 088.84					19 541			
				141.36			5 088.84		3.84			19 541		
	Поправки: М: =527/3.84*1.03	
	
82.	С.Ценапоставщика 
Выключатель автоматический CLS6-C20/2 - 20А, 1шт	144	127.95			18 424.13					70 749			
				127.95			18 424.13		3.84			70 749		
	Поправки: М: =477/3.84*1.03	
	
83.	ТЕРр 67-4-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж электросчетчиков, 100 шт.	1.44	235.05	232.77	2.28	338.47	335.19	3.28	14.4	7.37	4 851	4 827	24	
					0.90			1.30	1	14.5			19	
	Накладные расходы		85%			286.02				72%	3 489			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.72				52%	2 520			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					843.21					10 860			
	
84.	ТЕРм 08-03-600-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	144	8.01	4.30	3.22	1 153.73	618.62	463.10	14.39	6.18	12 305	8 902	2 862	
				0.50	0.18		72.00	25.92	7.52	14.47		541	375	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			612.31				81%	7 514			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			418.95				52%	4 824			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 184.99					24 643			
	
85.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	4.2	80.15	79.82	0.33	336.63	335.24	1.39	14.4	7.27	4 838	4 828	10	
					0.13			0.55	1	14.31			8	
	Накладные расходы		85%			285.42				72%	3 482			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			218.26				52%	2 515			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					840.32					10 835			
	
86.	ТЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	4.12	1 857.96	458.68	175.62	7 654.78	1 889.75	723.55	14.4	5.24	50 464	27 212	3 791	
				1 223.66	4.54		5 041.48	18.69	3.86	14.37		19 460	269	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 813.02				81%	22 260			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 240.49				52%	14 290			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 708.28					87 014			
	
87.	ТССЦ 501-8180 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.42024	3 310.19			1 391.07					12 190			
				3 310.19			1 391.07		29 006.54			12 190		
	Объем: 412*1.02													
	
88.	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.13968	2 167.90	645.39	40.91	302.81	90.15	5.71	14.41	8.03	2 231	1 299	46	
				1 481.60			206.95		4.28	1		886		
	Объем: 56.4*0.06*0.02+36*0.1*0.1*0.2													
	Накладные расходы		99%			89.25				84%	1 091			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			54.09				48%	624			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.15					3 946			
	
89.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1128	3 516.04	2 146.49	21.85	396.61	242.12	2.46	14.4	7.36	4 140	3 487	18	
				1 347.70	8.66		152.02	0.98	4.18	14.42		635	14	
	Объем: 56.4*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			192.05				67%	2 346			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			121.55				40%	1 400			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					710.21					7 886			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	175 352.83	21 365.14	5 782.40			927 405	307 788	30 900	
			148 205.25	258.66				588 717	3 723	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	167 702.58	18 495.56	3 015.21			863 797	266 467	16 239	
			146 191.78	83.95				581 091	1 210	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	93 583.76					366 210			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 59, 63, 64, 66, 75, 77, 79, 80, 84, 86; %=72 - по стр. 61, 62, 83, 85; %=68 - по стр. 76)	17 556.57					215 607			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 59, 61-64, 66, 75, 77, 79, 80, 83-86; %=48 - по стр. 76)	12 072.12					139 140			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	197 331.27					1 218 544			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 871.23	1 887.86	1 918.44			39 904	27 184	8 491	
			1 064.92	174.71				4 229	2 513	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57, 58, 88; %=70 - по стр. 68; %=69 - по стр. 69-71; %=65 - по стр. 73; %=67 - по стр. 89)	1 823.68					22 318			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57, 58, 69-71, 88; %=50 - по стр. 68; %=40 - по стр. 73, 89)	1 214.74					14 005			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 909.65					76 227			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 875.83	981.72	848.75			20 488	14 137	6 170	
			45.36					181		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72)	795.19					9 755			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72)	706.84					8 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 377.86					38 442			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	903.19					3 216			
			903.19					3 216		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	903.19					3 216			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	209 521.97					1 336 429			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	4 483.77					28 600			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	214 005.74					1 365 029			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 280.11					27 301			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	218 285.85					1 392 330			
	НДС 18%	39 291.45					250 619			
			39 291.45					250 619		
	ВСЕГО С НДС	257 577.30					1 642 949			
			257 577.30					1 642 949		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 175.44					247 680			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 993.70					161 344			
	
	Раздел 3.  Замена электропроводки моп лестничничные клетки, подвал	
	
90.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.98	53.31	52.33	0.98	52.24	51.28	0.96	14.4	7.35	746	738	7	
					0.39			0.38	1	14.33			5	
	Накладные расходы		85%			43.91				72%	535			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.58				52%	386			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.73					1 667			
	
91.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.59	48.36	48.36		28.53	28.53		14.4	1	411	411		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			24.25				72%	296			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.54				52%	214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.33					921			
	
92.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	7.6	80.15	79.82	0.33	609.14	606.63	2.51	14.4	7.27	8 754	8 736	18	
					0.13			0.99	1	14.31			14	
	Накладные расходы		85%			516.48				72%	6 300			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			394.95				52%	4 550			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 520.57					19 604			
	
93.	С.Ценапоставщика 
Коробка раcпределительная IP54 PE 120-013, 1коробка	115	20.92			2 406.02					9 239			
				20.92			2 406.02		3.84			9 239		
	Объем: 75+36+4													
	Поправки: М: =78.00/3.84*1.03	
	
94.	С.Цена поставщик 
Колодка клемная на 4 клемы PS 10, шт.	115	12.88			1 480.63					5 686			
				12.88			1 480.63		3.84			5 686		
	Поправки: М: =48.00/3.84*1.03	
	
95.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	1.19	5 436.88	1 114.70	2 316.92	6 469.88	1 326.50	2 757.14	14.41	6.71	44 511	19 115	18 500	
				2 005.25	682.13		2 386.25	811.73	2.89	14.43		6 896	11 713	
	Объем: 75+36+4+4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 031.32				81%	24 971			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 389.85				52%	16 031			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 891.05					85 512			
	
96.	С.Ценапоставщика 
Светильники потолочные полугерметичные, шт	111	228.09			25 317.54					97 219			
				228.09			25 317.54		3.84			97 219		
	Объем: 75+36													
	Поправки: М: =850.34/3.84*1.03	
	
97.	С.Ценапоставщика 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	111	93.97			10 430.83					40 054			
				93.97			10 430.83		3.84			40 054		
	Поправки: М: =350.34/3.84*1.03	
	
98.	С.Ценапоставщика 
Светильник аварийный 2х8W, 2,5АН EL-238, шт	8	144.40			1 155.19					4 436			
				144.40			1 155.19		3.84			4 436		
	Поправки: М: =538.34/3.84*1.03	
	
99.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный), 1 шт.	36	22.08	21.72		794.88	781.92		14.4	1	11 447	11 260		
				0.36			12.96		14.47	1		188		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			625.54				68%	7 657			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			469.15				48%	5 405			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 889.57					24 509			
	
100.	С.Ценапоставщика 
Датчик движения ДД024 белый угол 180 градусов, шт	36	141.87			5 107.19					19 612			
				141.87			5 107.19		3.84			19 612		
	Поправки: М: =528.9/3.84*1.03	
	
101.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	929.15	498.65	43.75	74.33	39.89	3.50	14.41	4.08	668	575	14	
				386.75	0.54		30.94	0.04	2.55	14.49		79	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.93				81%	467			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.95				52%	300			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.22					1 434			
	
102.	С.Ценапоставщика 
Выключатель одноклавишный наружной установки, шт	8	61.93			495.47					1 903			
				61.93			495.47		3.84			1 903		
	Поправки: М: =230.9/3.84*1.03	
	
103.	ТЕРм 08-03-591-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	881.13	454.46	39.14	35.25	18.18	1.57	14.41	4.23	309	262	7	
				387.53	0.60		15.50	0.02	2.58	14.48		40		
	Накладные расходы		95%			17.29				81%	212			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.83				52%	136			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.37					657			
	
104.	С.Ценапоставщика 
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт	4	67.22			268.87					1 032			
				67.22			268.87		3.84			1 032		
	Поправки: М: =250.6/3.84*1.03	
	
105.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	11.94	1 543.37	285.02	78.73	18 427.79	3 403.19	940.06	14.4	4.93	100 119	49 006	4 634	
				1 179.61	1.99		14 084.54	23.78	3.3	14.4		46 479	342	
	Объем: 1092+102													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 255.62				81%	39 972			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 227.53				52%	25 661			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 910.94					165 752			
	
106.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	1229.82	3.42			4 210.62					18 779			
				3.42			4 210.62		4.46			18 779		
	Объем: (1092+102)*1.03													
	Поправки: М: =15.27/4.46	
	
107.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	10.92	219.41	80.72	6.43	2 395.91	881.51	70.24	14.4	6.18	19 251	12 694	434	
				132.25	0.36		1 444.17	3.93	4.24	14.47		6 123	57	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			841.17				81%	10 328			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			575.54				52%	6 631			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 812.61					36 210			
	
108.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	1.11384	3 770.59			4 199.83					18 731			
				3 770.59			4 199.83		4.46			18 731		
	Объем: (440+320+260+72)*1.02													
	Поправки: М: =16816.81/4.46	
	
109.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.02	246.47	78.44	10.72	251.40	80.01	10.93	14.4	6.18	1 854	1 152	68	
				157.31	0.60		160.46	0.61	3.95	14.48		634	9	
	Накладные расходы		95%			76.59				81%	940			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.40				52%	604			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					380.39					3 398			
	
110.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.10404	5 974.55			621.59					2 772			
				5 974.55			621.59		4.46			2 772		
	Объем: 102*1.02													
	Поправки: М: =26646.5/4.46	
	
111.	ТЕРм 08-02-144-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт.	3.77	124.97	122.52		471.14	461.90		14.4	1	6 784	6 651		
				2.45			9.24		14.4	1		133		
	Накладные расходы		95%			438.81				81%	5 387			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.24				52%	3 459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 210.18					15 630			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	85 304.27	7 679.54	3 786.91			414 317	110 600	23 682	
			73 837.84	841.48				280 035	12 141	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	85 304.27	7 679.54	3 786.91			414 317	110 600	23 682	
			73 837.84	841.48				280 035	12 141	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	55 693.78					219 463			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 90-92; %=81 - по стр. 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111; %=68 - по стр. 99)	7 908.90					97 065			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 90-92, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111; %=48 - по стр. 99)	5 499.57					63 375			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	98 712.74					574 757			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	98 712.74					574 757			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	2 112.45					12 300			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	100 825.19					587 057			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 016.50					11 741			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	102 841.69					598 798			
	НДС 18%	18 511.50					107 784			
			18 511.50					107 784		
	ВСЕГО С НДС	121 353.19					706 582			
			121 353.19					706 582		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 908.90					97 065			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 499.57					63 375			
	
	Раздел 4.  Общестроительные работы	
	
112.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.36	1 461.46	357.49	1 103.97	526.13	128.70	397.43	14.41	4.42	3 611	1 855	1 757	
					101.05			36.38	1	14.39			523	
	Накладные расходы		99%			163.43				84%	1 998			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.05				48%	1 141			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.61					6 750			
	
113.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.36	2 004.54	501.47	1 503.07	721.63	180.53	541.11	14.41	4.42	4 993	2 601	2 392	
					137.58			49.53	1	14.39			713	
	Накладные расходы		99%			227.76				84%	2 784			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			138.04				48%	1 591			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.43					9 367			
	
114.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1632	1 944.70	473.27	25.13	317.38	77.24	4.10	14.41	7.97	2 338	1 113	33	
				1 446.30			236.04		5.05	1		1 192		
	Объем: 34*0.012*0.4													
	Накладные расходы		99%			76.47				84%	935			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.34				48%	534			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					440.19					3 807			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 565.14	386.47	942.64			10 942	5 569	4 182	
			236.04	85.91				1 192	1 236	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 565.14	386.47	942.64			10 942	5 569	4 182	
			236.04	85.91				1 192	1 236	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)	467.66					5 716			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	283.43					3 266			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 316.23					19 924			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	2 316.23					19 924			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	49.57					426			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	2 365.80					20 350			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	47.32					407			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	2 413.12					20 757			
	НДС 18%	434.36					3 736			
			434.36					3 736		
	ВСЕГО С НДС	2 847.48					24 493			
			2 847.48					24 493		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	467.66					5 716			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	283.43					3 266			
	
	Раздел 5.  Заземление	
	
115.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	868.43	106.79	65.71	260.53	32.04	19.71	14.4	5.9	1 601	461	116	
				695.93	2.87		208.78	0.86	4.9	14.38		1 023	12	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	383			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.17					2 230			
	
116.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.4	1 236.26	165.67	85.41	494.50	66.27	34.16	14.4	5.8	2 646	954	198	
				985.18	3.32		394.07	1.33	3.79	14.39		1 494	19	
	Накладные расходы		95%			64.22				81%	788			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.94				52%	506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.66					3 940			
	
117.	ТЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.3	3 700.96	204.61	1 857.66	1 110.29	61.38	557.30	14.4	4.22	4 347	884	2 352	
				1 638.69	162.85		491.61	48.86	2.26	14.4		1 111	704	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			104.73				81%	1 286			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.66				52%	826			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 286.67					6 459			
	
118.	С.Цена поставщик 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2, 1м	30.6	128.75			3 939.75					15 129			
				128.75			3 939.75		3.84			15 129		
	Объем: 30.0*1.02													
	Поправки: М: =480/3.84*1.03	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	5 805.07	159.69	611.17			23 723	2 299	2 666	
			5 034.21	51.05				18 757	735	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 805.07	159.69	611.17			23 723	2 299	2 666	
			5 034.21	51.05				18 757	735	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 939.75					15 129			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 115-117)	200.20					2 458			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 115-117)	136.98					1 578			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 142.25					27 759			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	6 142.25					27 759			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	131.44					594			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	6 273.69					28 353			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	125.47					567			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	6 399.16					28 920			
	НДС 18%	1 151.85					5 206			
			1 151.85					5 206		
	ВСЕГО С НДС	7 551.01					34 126			
			7 551.01					34 126		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	200.20					2 458			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	136.98					1 578			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	321 661.50	32 226.50	14 978.70			1 614 451	464 217	78 343	
			274 456.31	1 581.03				1 071 890	22 783	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	312 113.81	28 802.20	11 265.44			1 536 846	414 906	59 489	
			272 046.19	1 320.37				1 062 448	19 034	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	197 622.47					771 318			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16, 17, 20-23, 27, 29, 31, 36, 39, 44, 48, 50, 55, 56, 59, 63, 64, 66, 75, 77, 79, 80, 84, 86, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115-117; %=68 - по стр. 14, 19, 34, 52, 76, 99; %=72 - по стр. 18, 61, 62, 83, 85, 90-92)	28 214.21					346 400			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-6, 9, 12, 16-18, 20-23, 27, 29, 31, 36, 39, 44, 48, 50, 55, 56, 59, 61-64, 66, 75, 77, 79, 80, 83-86, 90-92, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115-117; %=48 - по стр. 14, 19, 34, 52, 76, 99)	19 495.44					224 679			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	359 823.46					2 107 925			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 768.67	2 442.58	2 864.51			53 901	35 174	12 684	
			1 461.57	260.66				6 045	3 749	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24-26, 69-71; %=84 - по стр. 57, 58, 88, 112-114; %=70 - по стр. 68; %=65 - по стр. 73; %=67 - по стр. 89)	2 427.65					29 704			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24-26, 57, 58, 69-71, 88, 112-114; %=50 - по стр. 68; %=40 - по стр. 73, 89)	1 599.14					18 433			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 795.46					102 038			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 875.83	981.72	848.75			20 488	14 137	6 170	
			45.36					181		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72)	795.19					9 755			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 72)	706.84					8 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 377.86					38 442			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	903.19					3 216			
			903.19					3 216		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	903.19					3 216			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	374 899.97					2 251 621			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2.14%	8 022.86					48 185			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	382 922.83					2 299 806			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 658.46					45 996			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	390 581.29					2 345 802			
	НДС 18%	70 304.63					422 244			
			70 304.63					422 244		
	ВСЕГО С НДС	460 885.92					2 768 046			
			460 885.92					2 768 046		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 437.05					385 859			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	21 801.42					251 311			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)