«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 430 615	руб.	Смета на сумму:	1 430 615	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Фурманова, д.5-7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 5-7 по ул. Фурманова	
Сметная стоимость:	1 430.615	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.130	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	279.774	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.9	165.55	131.65	33.90	645.65	513.43	132.21	14.4	6.14	8 205	7 393	812	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			508.30				84%	6 210			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			308.06				48%	3 549			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 462.00					17 964			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.9	172.51	127.80	44.71	672.79	498.42	174.37	14.41	7.71	8 527	7 182	1 344	
					6.95			27.11	1	14.38			390	
	Накладные расходы		83%			436.19				71%	5 376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			341.59				52%	3 937			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 450.57					17 841			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	3.9	172.51	127.80	44.71	672.79	498.42	174.37	14.41	7.71	8 527	7 182	1 344	
					6.95			27.11	1	14.38			390	
	Накладные расходы		83%			436.19				71%	5 376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			341.59				52%	3 937			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 450.57					17 841			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	1.5	218.68	77.46	141.22	328.02	116.19	211.83	14.4	4.42	2 609	1 673	936	
					12.93			19.40	1	14.39			279	
	Накладные расходы		99%			134.23				84%	1 640			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.35				48%	937			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.61					5 186			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.92	9 291.30	1 358.31	34.61	17 839.30	2 607.96	66.45	14.4	7.89	83 574	37 555	524	
				7 898.38			15 164.89		3	1		45 495		
	Накладные расходы		83%			2 164.61				71%	26 664			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 695.17				52%	19 529			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 699.08					129 767			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.576	9 291.30	1 358.31	34.61	5 351.79	782.39	19.94	14.4	7.89	25 072	11 266	157	
				7 898.38			4 549.47		3	1		13 648		
	Накладные расходы		83%			649.38				71%	7 999			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			508.55				52%	5 858			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 509.73					38 929			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.4	4 519.16	360.82	36.65	1 807.66	144.33	14.66	14.4	7.97	9 120	2 078	117	
				4 121.69			1 648.68		4.2	1		6 924		
	Накладные расходы		83%			119.79				71%	1 475			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.81				52%	1 081			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.27					11 676			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	14.4	7.93	10 477	5 011	128	
				5 258.63			1 262.07		4.23	1		5 339		
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					16 641			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.015	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 048.68	89.44	56.86	14.4	7.71	9 260	1 288	438	
				126 825.19	588.90		1 902.38	8.83	3.96	14.39		7 533	127	
	Накладные расходы		86%			84.51				73%	1 033			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			68.79				56%	792			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 201.98					11 085			
	
10.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	14.4	6.63	3 995	3 334	70	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	5.01	14.42		591	36	
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	2 224			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 685			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					7 904			
	
11.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1764	3 086.00			544.37					2 313			
				3 086.00			544.37		13 114.42			2 313		
	Объем: 4.2*42													
	
12.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.042	23 217.20	15 220.75	473.40	975.12	639.27	19.88	14.4	6.63	10 920	9 206	132	
				7 523.05	112.70		315.97	4.73	5.01	14.41		1 583	68	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	6 121			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 637			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					21 678			
	
13.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.462	3 086.00			1 425.73					6 059			
				3 086.00			1 425.73		13 114.42			6 059		
	Объем: 4.2*22*5													
	
14.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1644	2 412.79	1 295.60	2.05	396.66	213.00	0.34	14.4	5.48	3 835	3 067	2	
				1 115.14			183.33		4.18	1		766		
	Накладные расходы		79%			168.27				67%	2 055			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			106.50				40%	1 227			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					671.43					7 117			
	
15.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.0582	11 907.97	1 173.45	33.16	693.04	68.29	1.93	14.4	7.8	2 649	983	15	
				10 701.36	3.78		622.82	0.22	2.65	14.39		1 650	3	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			73.99				92%	907			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.68				44%	434			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.71					3 990			
	
16.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1644	2 291.60	114.18	14.24	376.74	18.77	2.34	14.4	8	1 292	270	19	
				2 163.18			355.63		2.82	1		1 003		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			17.83				80%	216			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.82				37%	100			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.39					1 608			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.9	221.62	101.80	102.69	864.30	397.01	400.48	14.4	3.55	7 285	5 717	1 422	
				17.13	1.45		66.81	5.66	2.19	14.47		146	82	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			362.40				77%	4 465			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			241.60				48%	2 784			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.31					14 534			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	80.73	36.04			2 909.51					14 515			
				36.04			2 909.51		179.8			14 515		
	Объем: 3.90*20.7													
	
19.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.9	286.73	122.64	1.26	1 118.24	478.28	4.92	14.4	8.08	8 737	6 887	40	
				162.83			635.04		2.85	1		1 810		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			444.80				79%	5 441			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			306.10				51%	3 512			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 869.14					17 690			
	
20.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	487.5	13.13			6 400.88					20 982			
				13.13			6 400.88		43.04			20 982		
	Объем: 390*1.25													
	
21.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.9	2 713.25	179.98	29.68	10 581.68	701.92	115.75	14.41	7.81	42 849	10 115	904	
				2 503.59	4.13		9 764.00	16.11	3.26	14.44		31 831	233	
	Накладные расходы		83%			595.96				71%	7 347			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			466.72				52%	5 381			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 644.36					55 577			
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.9	8 171.06	405.87	165.99	31 867.12	1 582.89	647.35	14.41	7.09	168 471	22 809	4 590	
				7 599.20	14.91		29 636.88	58.16	4.76	14.39		141 072	837	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 772.33				92%	21 754			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			902.58				44%	10 404			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 542.03					200 630			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	50	137.86			6 893.00					27 156			
				137.86			6 893.00		543.11			27 156		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.14	4 972.00	72.11	75.20	696.08	10.09	10.53	14.4	6.73	2 736	145	71	
				4 824.69	5.48		675.46	0.77	3.73	14.38		2 519	11	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			11.73				92%	144			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			5.97				44%	69			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.78					2 948			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.48	257.63	231.54	26.09	123.66	111.14	12.52	14.4	7.36	1 693	1 600	92	
					10.34			4.96	1	14.42			72	
	Накладные расходы		85%			98.69				72%	1 204			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			92.88				64%	1 070			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					315.23					3 967			
	
26.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройствой лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.48	3 104.61	230.44	94.03	1 490.21	110.61	45.13	14.4	8.04	6 186	1 593	363	
				2 780.15			1 334.47		3.17	1		4 230		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			117.25				90%	1 434			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			59.73				43%	685			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.19					8 305			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48	1 316.51	347.48	6.74	631.93	166.79	3.23	14.4	8.02	3 582	2 402	26	
				962.29	0.16		461.90	0.08	2.5	14.31		1 155	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			158.53				80%	1 922			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			78.43				37%	889			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.89					6 394			
	
28.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	14.41	7.36	222	221	2	
					4.13			0.08	1	14.44			1	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	140			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					451			
	
29.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	14.41	7.31	646	215	1	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.78	14.29		430		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	211			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	120			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					977			
	
30.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.28	27.31			7.65					62			
				27.31			7.65		222.97			62		
	Объем: 2/100*14													
	
31.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	769.51			1 539.01					6 864			
				769.51			1 539.01		4.46			6 864		
	Поправки: М: =3300.00/4.46*1.04	
	
32.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.488	75.57	75.35	0.22	36.88	36.77	0.11	14.4	5.59	530	529	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			30.52				71%	376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.90				52%	275			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.30					1 181			
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.1464	11 907.97	1 173.45	33.16	1 743.33	171.79	4.85	14.4	7.8	6 663	2 474	38	
				10 701.36	3.78		1 566.68	0.55	2.65	14.39		4 152	8	
	Объем: 48.8*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			186.13				92%	2 283			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			94.79				44%	1 092			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 024.24					10 039			
	
35.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.488	8 813.16	326.90	31.86	4 300.82	159.53	15.55	14.4	7.48	15 451	2 297	116	
				8 454.40	3.03		4 125.75	1.48	3.16	14.36		13 037	21	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			173.89				92%	2 133			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			88.56				44%	1 020			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 563.27					18 603			
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (диаметром 130 мм), 100 м	0.45	7 415.77	333.04	13.17	3 337.10	149.87	5.93	14.4	8.06	10 668	2 158	48	
				7 069.56			3 181.30		2.66	1		8 462		
	Накладные расходы		83%			124.39				71%	1 532			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.42				52%	1 122			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 558.91					13 322			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
38.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
39.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.46	1 357.93	327.73	1.01	624.65	150.76	0.46	14.4	8.08	4 120	2 171	4	
				1 029.19			473.43		4.11	1		1 946		
	Накладные расходы		83%			125.13				71%	1 541			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.99				52%	1 129			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					847.77					6 790			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
41.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	2.9	1 138.82	680.90	457.92	3 302.58	1 974.61	1 327.97	14.4	6.09	36 522	28 434	8 087	
					59.65			172.99	1	14.39			2 489	
	Накладные расходы		86%			1 846.94				73%	22 574			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 503.32				56%	17 317			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 652.84					76 413			
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.9	286.73	122.64	1.26	831.51	355.64	3.66	14.4	8.08	6 497	5 121	30	
				162.83			472.21		2.85	1		1 346		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			330.75				79%	4 046			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			227.61				51%	2 612			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 389.86					13 154			
	
43.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	362.5	7.04			2 552.00					8 341			
				7.04			2 552.00		23.01			8 341		
	Объем: 290*1.25													
	
44.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	43.5	202.86	119.97	82.89	8 824.21	5 218.61	3 605.61	14.4	7.9	103 632	75 148	28 484	
									17.72	1				
	Объем: 290*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			4 696.75				77%	57 864			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 131.17				48%	36 071			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 652.13					197 567			
	
45.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	887.4	26.54			23 551.60					78 340			
				26.54			23 551.60		88.28			78 340		
	Объем: 290*3*1.02													
	
46.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
47.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
48.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					4 828			
				3 070.76			2 947.93		5 029.56			4 828		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
49.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Разборка обивки стен из кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	219.24	204.34	14.90	9.21	8.58	0.63	14.41	8.05	129	124	5	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			9.09				90%	112			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.63				43%	53			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.94					294			
	
50.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	14.4	8.08	94	74		
				162.83			6.84		2.85	1		19		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	58			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	38			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.13					190			
	
51.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	5.25	7.04			36.96					121			
				7.04			36.96		23.01			121		
	Объем: 4.2*1.25													
	
52.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон и эркера), 1 м3 изоляции	0.336	811.20	235.30	124.98	272.56	79.06	41.99	14.4	6.64	2 096	1 138	279	
				450.92			151.51		4.48	1		679		
	Объем: 4.2*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			71.15				77%	876			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.44				48%	546			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.15					3 519			
	
53.	ТССЦ 104-0002 
Вата минеральная, м3	0.32592	447.38			145.81					829			
				447.38			145.81		2 542.24			829		
	Объем: 0.336*0.97													
	
54.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.042	286.73	122.64	1.26	12.04	5.15	0.05	14.4	8.08	94	74		
				162.83			6.84		2.85	1		19		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			4.79				79%	58			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.30				51%	38			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.13					190			
	
55.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	5.25	13.13			68.93					226			
				13.13			68.93		43.04			226		
	Объем: 4.2*1.25													
	
56.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	373.54	335.71	26.60	15.69	14.10	1.12	14.41	8.05	214	203	9	
				11.23			0.47		4.11	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.95				90%	183			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.61				43%	87			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.25					484			
	
57.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01848	23 811.97			440.05					852			
				23 811.97			440.05		46 126.25			852		
	Объем: 0.042*0.44													
	
	Прочие работы	
	
58.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	51.54	7.56		7.56	389.73		389.73		6.07	2 366		2 366	
										1				
	Объем: 0.0268+44.11656+1.7388+3.9*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
59.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	51.54	27.63		27.63	1 423.93		1 423.93		6.07	8 643		8 643	
										1				
	Объем: 0.0268+44.11656+1.7388+3.9*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	159 040.30	19 071.90	9 026.23			811 323	274 666	62 099	
			130 942.18	354.94				474 551	5 108	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	158 584.33	19 017.36	9 025.84			809 626	273 879	62 096	
			130 541.15	354.84				473 643	5 107	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 455.78					171 426			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 21, 33, 36-40, 46; %=73 - по стр. 9, 41; %=66 - по стр. 10, 12; %=67 - по стр. 14; %=92 - по стр. 15, 22, 24, 34, 35; %=80 - по стр. 16, 27; %=77 - по стр. 17, 44, 52; %=79 - по стр. 19, 42, 50, 54; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 47, 49, 56)	17 282.56					212 309			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 17, 44, 52; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 21, 33, 36-40, 46; %=56 - по стр. 9, 41; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14; %=44 - по стр. 15, 22, 24, 34, 35; %=37 - по стр. 16, 27; %=51 - по стр. 19, 42, 50, 54; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 47, 49, 56)	12 077.13					139 042			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	187 944.02					1 160 977			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	455.97	54.54	0.39			1 697	787	3	
			401.03	0.10				908	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 32)	53.61					659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 32)	32.89					378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	542.47					2 734			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	188 486.49					1 163 711			
	Строительный контроль 2,14%	4 033.61					24 903			
			4 033.61					24 903		
	Всего со строительным контролем	192 520.10					1 188 614			
			192 520.10					1 188 614		
	Непредвиденные расходы 2%	3 850.40					23 772			
			3 850.40					23 772		
	Всего с непредвиденными расходами	196 370.50					1 212 386			
			196 370.50					1 212 386		
	НДС 18%	35 346.69					218 229			
	Всего с НДС	231 717.19					1 430 615			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 336.17					212 968			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 110.02					139 420			

Составил:	Инженер ПТО 			                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер			                                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)