«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	813 281	руб.	Смета на сумму:	813 281	руб.	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14» 	
___________________________ /С.Б.Русович/	____________________________ /Н.В.Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения	
Сметная стоимость:	813.281	тыс. руб.	
монтажных работ:	4.290	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.296	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	183.746	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	5.25	303.52	75.11	228.41	1 593.48	394.33	1 199.15	14.4	4.41	10 967	5 678	5 288	
					20.91			109.78	1	14.39			1 580	
	Объем: 105.0*0.05													
	Накладные расходы		99%			499.07				84%	6 097			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			302.47				48%	3 484			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 395.01					20 548			
	
2.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.196	6 766.21	4 298.15	10.13	1 326.18	842.44	1.99	14.4	8.24	13 935	12 131	16	
				2 457.93			481.75		3.71	1		1 787		
	Объем: 28*1.0*0.7													
	Накладные расходы		75%			631.83				64%	7 764			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			379.10				36%	4 367			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 337.11					26 066			
	
3.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.028	5 954.14	644.08	5 310.06	166.72	18.03	148.68	14.4	6.92	1 289	260	1 029	
									1	1				
	Объем: 28*1.0*0.1													
	Накладные расходы		75%			13.52				64%	166			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			8.11				36%	94			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.36					1 549			
	
4.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.28	1 327.14	122.03	53.85	371.60	34.17	15.08	14.4	5.23	2 192	492	79	
				1 151.26	5.90		322.35	1.65	5.03	14.4		1 621	24	
	Объем: 28*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			41.91				99%	511			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			27.22				61%	315			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					440.73					3 018			
	
5.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	20.35	218.98	43.11	49.74	4 456.27	877.31	1 012.21	14.41	4.67	30 280	12 642	4 727	
				126.13	5.06		2 566.75	102.87	5.03	14.4		12 911	1 481	
	Объем: 203.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 088.00				94%	13 276			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			627.32				51%	7 203			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 171.59					50 758			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.175	737.79	44.95	0.45	7 506.98	457.33	4.58	14.4	5.33	38 383	6 586	24	
				692.39			7 045.07		4.51	1		31 773		
	Объем: 203.5*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			507.64				94%	6 191			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			292.69				51%	3 359			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 307.31					47 933			
	
7.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.035	4 044.31	762.19	548.76	8 230.17	1 551.05	1 116.73	14.41	3.85	57 299	22 351	4 299	
				2 733.36	7.56		5 562.39	15.38	5.51	16.81		30 649	259	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 738.74				94%	21 253			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 002.52				51%	11 531			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 971.42					90 084			
	
8.	ТЕР 11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.035	2 492.92	459.83	266.27	5 073.10	935.75	541.85	14.41	4.03	34 113	13 484	2 184	
				1 766.83	4.46		3 595.50	9.07	5.13	16.82		18 445	152	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 048.75				94%	12 818			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			604.68				51%	6 954			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 726.54					53 885			
	
9.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.035	2 016.93	464.48	66.50	4 104.44	945.22	135.32	14.4	8.33	28 497	13 611	1 127	
				1 485.95	24.62		3 023.91	50.09	4.55	16.81		13 759	842	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 104.79				94%	13 586			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			637.00				51%	7 371			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 846.23					49 454			
	
10.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	2.035	772.98	11.43	24.87	1 573.01	23.25	50.61	14.4	7.99	7 575	335	404	
				736.68	8.13		1 499.14	16.54	4.56	16.83		6 836	278	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			44.17				94%	576			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			25.47				51%	313			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 642.64					8 464			
	
11.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.416	7 763.94	251.04	287.40	3 229.80	104.43	119.56	14.4	4.79	13 198	1 504	573	
				7 225.50			3 005.81		3.7	1		11 121		
	Объем: 208*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110%			114.87				93%	1 399			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			71.01				54%	812			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 415.69					15 409			
	
12.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.28	775.58	765.14	10.44	217.16	214.24	2.92	14.41	8.53	3 112	3 087	25	
					4.13			1.16	1	16.83			19	
	Накладные расходы		74%			159.40				63%	1 957			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			107.70				40%	1 242			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					484.26					6 311			
	
13.	ТЕР 16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.28	918.82	768.91	69.66	257.27	215.29	19.50	14.4	7.14	3 335	3 100	139	
				80.25	5.76		22.47	1.61	4.27	14.4		96	23	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-4330:[ М-(3601.78=36.09*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			249.44				98%	3 061			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			154.00				56%	1 749			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.70					8 144			
	
14.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	27.944	44.35			1 239.32					5 027			
				44.35			1 239.32		179.88			5 027		
	Объем: 28*0.998													
	
15.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	2	116.95	111.66	1.52	233.90	223.31	3.03	14.4	8.27	3 277	3 216	25	
				3.78			7.56		4.83	1		37		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			256.81				98%	3 152			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			158.55				56%	1 801			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					649.26					8 230			
	
16.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.1	1 679.51	942.47	24.65	167.95	94.25	2.47	14.41	8.36	1 704	1 358	21	
				712.39	3.75		71.24	0.38	4.56	16.8		325	6	
	Объем: 5*2													
	Накладные расходы		76%			71.92				65%	887			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.78				48%	655			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.65					3 245			
	
17.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	8 523.13	1 953.63	6 569.50	340.93	78.15	262.78	14.41	4.41	2 285	1 126	1 159	
					601.32			24.05	1	14.39			346	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			101.18				84%	1 236			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.32				48%	707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					503.43					4 228			
	
18.	ТЕР 46-03-017-06 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.0342	2 044.21	521.66	40.95	69.91	17.84	1.40	14.41	8.22	469	257	12	
				1 481.60			50.67		3.95	1		200		
	Объем: 0.15*0.15*0.38*4													
	Накладные расходы		99%			17.66				84%	216			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.70				48%	123			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.28					808			
	
	НАРУЖНЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
19.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.08	1 466.39	1 466.39		117.31	117.31		14.4	1	1 689	1 689		
									1	1				
	Объем: 4*1*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			84.46				61%	1 030			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			44.58				31%	524			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.35					3 243			
	
20.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.04	1 297.83	101.69	44.88	51.91	4.07	1.80	14.4	5.23	300	59	9	
				1 151.26	4.91		46.05	0.20	5.03	14.4		232	3	
	Объем: 4*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			5.00				99%	61			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			3.25				61%	38			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.15					399			
	
21.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.076	810.13	810.13		61.57	61.57		14.4	1	887	887		
									1	1				
	Объем: 4*1*1.9													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			44.33				61%	541			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			23.40				31%	275			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.30					1 703			
	
22.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	775.58	765.14	10.44	31.02	30.61	0.42	14.41	8.53	445	441	4	
					4.13			0.17	1	16.83			3	
	Накладные расходы		74%			22.78				63%	280			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.39				40%	178			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.19					902			
	
23.	ТЕР 22-01-021-03 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.004	6 906.78	2 551.72	4 287.44	27.63	10.21	17.15	14.4	5.45	241	147	93	
				67.62	567.75		0.27	2.27	3.86	14.39		1	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			14.60				99%	178			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.48				61%	110			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.72					529			
	
24.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	4.04	44.35			179.17					727			
				44.35			179.17		179.88			727		
	Объем: 4*1.01													
	
25.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	2	297.32	188.38		594.64	376.76		14.4	1	6 214	5 425		
				108.94			217.88		3.62	1		789		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			440.81				99%	5 371			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			286.34				61%	3 309			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 321.79					14 894			
	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
26.	ТЕРр 66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.0408	168.46	168.46		6.87	6.87		14.4	1	99	99		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			5.08				63%	62			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.44				40%	40			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.39					201			
	
27.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25=54м, ф20=8м), 100 м трубопровода	0.62	391.23	305.70	8.28	242.56	189.53	5.13	14.4	4.98	2 912	2 729	26	
				77.25	1.29		47.90	0.80	3.28	16.84		157	13	
	Объем: 26+28+8													
	Накладные расходы		74%			140.84				63%	1 727			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			95.17				40%	1 097			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.57					5 736			
	
28.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=25м), 100 м трубопровода	0.25	673.19	525.85	14.21	168.30	131.46	3.55	14.4	4.96	2 020	1 893	18	
				133.13	2.20		33.28	0.55	3.28	16.79		109	9	
	Накладные расходы		74%			97.69				63%	1 198			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.01				40%	761			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.99					3 979			
	
29.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.14	687.25	153.07	534.18	96.22	21.43	74.79	14.41	4.41	639	309	330	
					48.89			6.84	1	14.39			98	
	Накладные расходы		99%			27.99				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.96				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.17					1 176			
	
30.	ТЕР 16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (в подвале), 100 м трубопровода	0.25	5 356.17	869.68	203.69	1 339.04	217.42	50.92	14.41	6.96	6 186	3 133	354	
				4 282.81	4.31		1 070.70	1.08	2.52	14.38		2 698	15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			251.28				98%	3 085			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			155.14				56%	1 763			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 745.45					11 034			
	
31.	ТССЦ 101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0682	5 326.70			363.28					1 812			
				5 326.70			363.28		26 568.67			1 812		
	Объем: 25*2.73/1000													
	
32.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0502	374.88	82.80	15.62	18.82	4.16	0.78	14.4	2.65	102	60	2	
				276.46	0.17		13.88	0.01	2.89	14.73		40		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.38				69%	41			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.50				48%	29			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.70					172			
	
33.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0502	634.96	50.89	10.37	31.87	2.55	0.52	14.4	3.16	106	37	2	
				573.70	0.17		28.80	0.01	2.33	14.73		67		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.07				69%	26			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.54				48%	18			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.48					149			
	
34.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода  диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.25	165.61	85.38	74.73	41.40	21.35	18.68	14.41	1.96	349	308	37	
				5.50			1.38		3.34	1		5		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			24.55				98%	302			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			15.16				56%	172			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.11					823			
	
35.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.54	2 591.15	1 768.25	751.38	1 399.22	954.85	405.75	14.41	5.97	16 338	13 759	2 422	
				71.52	106.91		38.62	57.73	4.05	14.39		156	831	
	Объем: 26+28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 164.47				98%	14 298			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			718.93				56%	8 170			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 282.62					38 807			
	
36.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	50.652	29.31			1 484.61					2 624			
				29.31			1 484.61		51.8			2 624		
	Объем: 54*0.938													
	
37.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	45	4.90			220.50					823			
				4.90			220.50		18.28			823		
	Объем: 90/2													
	
38.	С.Цена поставщик 
PP-R Колено ф32 90 град, шт.	17	2.51			42.65					182			
				2.51			42.65		4.27			182		
	Поправки: М: =10.30*1.04/4.27	
	
39.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	12	2.70			32.35					138			
				2.70			32.35		4.27			138		
	Поправки: М: =11.51/4.27	
	
40.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	10	3.17			31.69					135			
				3.17			31.69		4.27			135		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
41.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	40	1.90			75.97					324			
				1.90			75.97		4.27			324		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
42.	С302-0079 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт.	8	126.51			1 012.07					4 322			
				126.51			1 012.07		4.27			4 322		
	Поправки: М: =540.19/4.27	
	
43.	С.Цена поставщик 
PP-R Муфта с НР Дн-15*10 МПа, шт.	9	8.50			76.50					327			
				8.50			76.50		4.27			327		
	Поправки: М: =34.90*1.04/4.27	
	
44.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	7.496	29.31			219.71					388			
				29.31			219.71		51.8			388		
	Объем: 8*0.937													
	
45.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.24	3 534.19	2 172.41	1 280.52	848.21	521.38	307.32	14.41	5.92	9 411	7 513	1 819	
				81.26	185.73		19.50	44.58	4.02	14.39		78	641	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			650.85				98%	7 991			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			401.83				56%	4 566			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 900.90					21 968			
	
46.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	22.296	19.03			424.29					549			
				19.03			424.29		24.62			549		
	Объем: 24*0.929													
	
47.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	8	1.04			8.30					35			
				1.04			8.30		4.27			35		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
48.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	8	45.61			364.91					1 558			
				45.61			364.91		4.27			1 558		
	Поправки: М: =194.77/4.27	
	
49.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	1.876	29.31			54.99					97			
				29.31			54.99		51.8			97		
	Объем: 2*0.938													
	
50.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	10.3	216.50	51.10	39.33	2 229.96	526.34	405.10	14.41	8.04	15 127	7 585	3 257	
				126.07			1 298.52		3.3	1		4 285		
	Объем: 25+54+24													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			473.71				77%	5 840			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			315.80				48%	3 641			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 019.47					24 608			
	
51.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	26.4	6.14			162.10					767			
				6.14			162.10		29.06			767		
	Объем: 24*1.1													
	
52.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	59.4	7.80			463.32					2 006			
				7.80			463.32		33.77			2 006		
	Объем: 54*1.1													
	
53.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	27.5	8.63			237.33					1 096			
				8.63			237.33		39.85			1 096		
	Объем: 25*1.1													
	
54.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.154	2 646.84	648.48	43.99	407.61	99.87	6.77	14.41	8.22	2 783	1 439	56	
				1 954.37			300.97		4.28	1		1 288		
	Объем: 0.011*14													
	Накладные расходы		99%			98.87				84%	1 209			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.92				48%	691			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					566.40					4 682			
	
55.	ТЕР 15-02-015-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону потолков (в квартирах), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.112	1 983.61	914.18	142.34	222.16	102.39	15.94	14.4	9.6	2 073	1 474	153	
				927.09	84.74		103.83	9.49	4.29	12.97		445	123	
	Объем: 0.4*14*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			106.29				80%	1 278			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.58				37%	591			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.03					3 941			
	
56.	ТЕР 15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в квартирах), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112	1 154.69	222.32	14.16	129.33	24.90	1.59	14.41	8.26	712	359	13	
				918.21	0.20		102.84	0.02	3.31	16.69		340		
	Объем: 0.4*14*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			23.67				80%	287			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.71				37%	133			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.72					1 132			
	
57.	ТЕРр 65-3-8 
Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры	0.01	272.55	251.59	20.96	2.73	2.52	0.21	14.4	6.44	38	36	1	
					3.10			0.03	1	14.43				
	Накладные расходы		74%			1.89				63%	23			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.28				40%	14			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.89					75			
	
58.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	14.4	6.44	10 618	1 822	143	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.16	14.48		8 654	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					13 444			
	
59.	ТЕР 18-06-007-03 
Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров	0.1	2 311.69	134.98	125.09	231.17	13.50	12.51	14.4	6.91	2 285	194	86	
				2 051.63	0.68		205.16	0.07	9.77	14.49		2 004	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			15.61				98%	191			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.63				56%	109			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.41					2 585			
	
60.	С302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	2	211.33			422.66					1 805			
				211.33			422.66		4.27			1 805		
	Поправки: М: =902.37/4.27	
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
61.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.62	775.58	765.14	10.44	480.86	474.39	6.47	14.41	8.53	6 891	6 836	55	
					4.13			2.56	1	16.83			43	
	Накладные расходы		74%			352.94				63%	4 334			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			238.48				40%	2 752			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 072.28					13 976			
	
62.	ТЕР 46-03-010-06 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.08	6 529.35	1 493.32	5 036.03	522.35	119.47	402.88	14.41	4.41	3 498	1 721	1 777	
					460.95			36.88	1	14.39			531	
	Накладные расходы		99%			154.79				84%	1 892			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.81				48%	1 081			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					770.95					6 471			
	
63.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.064	2 455.94	524.32	44.08	157.18	33.56	2.82	14.41	8.21	1 019	484	23	
				1 887.54			120.80		4.24	1		512		
	Объем: 0.2*0.2*0.2*8													
	Накладные расходы		99%			33.22				84%	407			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.14				48%	232			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.54					1 658			
	
64.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	2	116.95	111.66	1.52	233.90	223.31	3.03	14.4	8.27	3 277	3 216	25	
				3.78			7.56		4.83	1		37		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			256.81				98%	3 152			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			158.55				56%	1 801			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					649.26					8 230			
	
65.	ТЕР 16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.62	4 520.60	768.91	69.66	2 802.77	476.72	43.19	14.4	7.14	16 921	6 865	308	
				3 682.03	5.76		2 282.86	3.57	4.27	14.4		9 748	51	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			552.33				98%	6 778			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			341.01				56%	3 873			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 696.11					27 572			
	
66.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	40	12.58			503.20					1 842			
				12.58			503.20		46.05			1 842		
	
67.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110*90, шт	6	13.93			83.59			1	1	357			
				13.93			83.59		4.27	1		357		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
68.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *90, шт	8	8.04			64.30			1	1	275			
				8.04			64.30		4.27	1		275		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
69.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	6	15.81			94.84			1	1	405			
				15.81			94.84		4.27	1		405		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
70.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	4	29.74			118.95			1	1	508			
				29.74			118.95		4.27	1		508		
	Поправки: М: =122.1*1.04/4.27	
	
71.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.08	7 494.35	3 974.30	100.44	599.55	317.94	8.04	14.4	8.31	6 005	4 578	67	
				3 419.61	9.69		273.57	0.78	4.97	16.81		1 360	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			328.28				88%	4 040			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			191.23				48%	2 204			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.06					12 249			
	
72.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	15.699	66.71		66.71	1 047.28		1 047.28	1	6.28	6 577		6 577	
									1	1				
	Объем: 1.21+0.085+5.25*2.2+0.37+2.43+0.054													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
73.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	20.179	18.71		18.71	377.49		377.49		6.28	2 371		2 371	
														
	Объем: 1.21+0.085+5.25*2.2+0.37+0.054+2.43+2.8*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	64 307.60	12 239.35	7 880.16			408 172	176 315	41 159	
			44 188.09	501.12				190 694	7 431	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 331.91					4 290			
			2 331.91					4 290		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 331.91					4 290			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 331.91					4 290			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 017.60	7 885.01	6 967.32			294 358	113 589	35 605	
			31 165.28	385.53				145 161	5 756	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 587.71					7 226			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 18, 29, 54, 62, 63; %=64 - по стр. 2, 3; %=99 - по стр. 4, 20, 23, 25; %=94 - по стр. 5-10; %=93 - по стр. 11; %=65 - по стр. 16; %=61 - по стр. 19, 21; %=63 - по стр. 26; %=69 - по стр. 32, 33; %=77 - по стр. 50; %=80 - по стр. 55, 56)	8 542.32					104 540			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16-18, 29, 32, 33, 50, 54, 62, 63; %=36 - по стр. 2, 3; %=61 - по стр. 4, 20, 23, 25; %=51 - по стр. 5-10; %=54 - по стр. 11; %=31 - по стр. 19, 21; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 55, 56)	5 051.83					58 192			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 611.75					457 090			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 958.09	4 354.34	912.84			109 524	62 726	5 554	
			10 690.90	115.59				41 243	1 675	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12, 22, 27, 28, 57, 61; %=98 - по стр. 13, 15, 30, 34, 35, 45, 58, 59, 64, 65; %=88 - по стр. 71)	4 672.48					57 366			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 22, 27, 28, 57, 61; %=56 - по стр. 13, 15, 30, 34, 35, 45, 58, 59, 64, 65; %=48 - по стр. 71)	2 918.51					33 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	23 549.08					200 170			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	85 492.74					661 550			
	Строительный контроль 2,14%	1 829.54					14 157			
	Всего со строительным контролем	87 322.28					675 707			
	Непредвиденные расходы 2%	1 746.45					13 514			
	Итог с непредвиденными	89 068.73					689 221			
	НДС	16 032.37					124 060			
	Всего с НДС	105 101.10					813 281			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 214.80					161 906			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 970.34					91 472			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)