«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 451 320	руб.	Смета на сумму:	1 451 320	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /__С.Б. Русович__ /	      ________________ /__А.Н. Поправка_ /	
		
«_____»______________2013 года	              «23»  июля  2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт мягкой кровли по ул. 9 апреля , д. 72-78, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт мягкой кровли	
Сметная стоимость:	1 451.320	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.037	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	234.665	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.61	164.91	119.07	45.84	1 584.79	1 144.26	440.52	12.51	4.4	16 253	14 315	1 938	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 132.82				84%	12 025			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			686.56				48%	6 871			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 404.16					35 149			
	
2.	ТЕР 12-01-017-01 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	9.61	373.01	199.47	173.54	3 584.61	1 916.93	1 667.68	12.52	5.2	32 672	24 000	8 672	
					19.54			187.74	5.21	12.5			2 347	
	Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		108%			2 273.04				92%	24 239			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 157.57				44%	11 593			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 015.22					68 504			
	
3.	ТЕР 12-01-017-02 
Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	9.61	243.60	183.20	60.40	2 341.00	1 760.55	580.44	12.52	5.27	25 101	22 042	3 059	
					7.60			73.04	5.29	12.37			903	
	Начисления: Н3= 1*0.8*25, Н4= 1*0.8*25, Н5= 1*0.8*25, Н48= 1*0*25	
	Накладные расходы		108%			1 980.28				92%	21 109			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 008.47				44%	10 096			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 329.75					56 306			
	
4.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	9.61	1 471.85	286.74	271.15	14 144.49	2 755.58	2 605.75	12.52	5.2	93 810	34 500	13 550	
				913.96	30.53		8 783.16	293.35	5.21	12.5		45 760	3 667	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 292.84				92%	35 114			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 676.91				44%	16 793			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 114.25					145 717			
	
5.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	9.61	1 808.73	263.35	94.38	17 381.85	2 530.79	906.94	12.52	5.27	110 229	31 686	4 780	
				1 451.00	11.88		13 944.11	114.12	5.29	12.37		73 764	1 412	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			2 856.50				92%	30 450			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 454.70				44%	14 563			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 693.05					155 242			
	
6.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.61	180.53	29.88	5.06	1 734.89	287.12	48.65	12.51	7.18	12 434	3 592	349	
				145.59			1 399.12		6.07	1		8 493		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			310.09				92%	3 305			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			157.92				44%	1 580			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 202.90					17 319			
	
7.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	9.61	478.96	164.81	58.46	4 602.80	1 583.79	561.82	12.51	5.3	34 094	19 813	2 978	
				255.69	3.78		2 457.18	36.28	4.6	12.5		11 303	453	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 749.68				92%	18 645			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			891.04				44%	8 917			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 243.51					61 656			
	
8.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭПП (нижний слой), м2	1114.76	24.84			27 694.82			1	1	124 073			
				24.84			27 694.82		4.48	1		124 073		
	Объем: 961*1.16													
	Поправки: М: =106*1.05/4.48	
	
9.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	1095.54	28.83			31 582.36			1	1	141 489			
				28.83			31 582.36		4.48	1		141 489		
	Объем: 961*1.14													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
10.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы), 100 м примыканий	0.968	1 097.50	397.64	132.18	1 062.38	384.91	127.95	12.52	6.15	8 326	4 819	787	
				567.69	13.40		549.52	12.97	4.95	12.5		2 720	162	
	Объем: 1.1*4*2-0.8*2+3.2*8+1.6*24+1.6*16													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			429.71				92%	4 583			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			218.83				44%	2 192			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 710.92					15 100			
	
11.	Цена поставщика. 
Унифлекс ЭКП (верхний слой), м2	243.936	28.83			7 032.22			1	1	31 504			
				28.83			7 032.22		4.48	1		31 504		
	Объем: 96.8*2.52													
	Поправки: М: =123*1.05/4.48	
	
12.	ТЕРр 58-23-1 
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место	4	1 353.11	79.91	8.28	5 412.44	319.64	33.12	12.51	5.98	17 656	3 999	198	
				1 264.92			5 059.68		2.66	1		13 459		
	Накладные расходы		83%			265.30				71%	2 839			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.77				52%	2 079			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 885.51					22 575			
	
13.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник по периметру, сандрики), 100 м	2.706	2 956.30	374.76	6.66	7 999.75	1 014.10	18.02	12.51	6.9	31 205	12 686	124	
				2 574.88	1.03		6 967.63	2.79	2.64	12.57		18 395	35	
	Объем: 173.8+1.1*4*2-0.8*2+3.2*8+1.6*24+1.6*16													
	Накладные расходы		83%			844.02				71%	9 032			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			660.98				52%	6 615			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 504.75					46 852			
	
14.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	9	42.53	30.39	4.18	382.77	273.55	37.58	12.51	5.25	3 834	3 422	197	
				7.96			71.64		3	1		215		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			314.58				98%	3 354			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			194.22				56%	1 916			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					891.57					9 104			
	
15.	Цена поставщика. 
Дефлектор  Д 100 мм, шт.	9	74.29			668.57			1	1	2 995			
				74.29			668.57		4.48	1		2 995		
	Поправки: М: =320*1.04/4.48	
	
16.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		12.51	1	4 286	1 827		
				75.90			910.80		2.7	1		2 459		
	Накладные расходы		103%			150.42				88%	1 608			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	877			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.89					6 771			
	
17.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	1.2	1 123.87	161.26	3.04	1 348.64	193.51	3.65	12.51	7.17	5 406	2 421	26	
				959.57			1 151.48		2.57	1		2 959		
	Объем: 8+4													
	Накладные расходы		83%			160.61				71%	1 719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			125.78				52%	1 259			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 635.03					8 384			
	
18.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 10 каналов, 10 шт.	0.8	2 969.19	405.72	9.09	2 375.35	324.58	7.27	12.51	7.2	9 365	4 060	52	
				2 554.38			2 043.50		2.57	1		5 252		
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		83%			269.40				71%	2 883			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			210.98				52%	2 111			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 855.73					14 359			
	
19.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 до 20 каналов, 10 шт.	0.4	6 268.29	856.52	19.19	2 507.32	342.61	7.68	12.51	7.2	9 885	4 286	55	
				5 392.58			2 157.03		2.57	1		5 544		
	Начисления: Н3= 19, Н4= 19, Н5= 19, Н48= 19	
	Накладные расходы		83%			284.37				71%	3 043			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			222.70				52%	2 229			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 014.38					15 157			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	1.738	75.57	75.35	0.22	131.34	130.96	0.38	12.51	4.09	1 640	1 638	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.70				71%	1 163			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.12				52%	852			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.16					3 655			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.738	8 813.16	326.90	31.86	15 317.27	568.15	55.38	12.51	6.89	53 921	7 108	382	
				8 454.40	3.03		14 693.75	5.26	3.16	12.48		46 432	66	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			619.28				92%	6 600			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			315.38				44%	3 157			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 251.93					63 678			
	
22.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.5	7 879.49	801.83	8.10	11 819.24	1 202.75	12.15	12.51	7.18	42 811	15 046	87	
				7 069.56			10 604.34		2.61	1		27 677		
	Объем: 15*10													
	Накладные расходы		83%			998.28				71%	10 683			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			781.79				52%	7 824			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 599.31					61 318			
	
23.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.2	6 366.80	1 213.61	8.10	1 273.36	242.72	1.62	12.51	7.18	5 446	3 036	12	
				5 145.09			1 029.02		2.33	1		2 398		
	Накладные расходы		83%			201.46				71%	2 156			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			157.77				52%	1 579			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 632.59					9 180			
	
24.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 604.75	480.56	8.10	460.48	48.06	0.81	12.51	7.18	1 636	601	6	
				4 116.09			411.61		2.5	1		1 029		
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	427			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	313			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.61					2 375			
	
25.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.1	9 322.48	1 083.29	8.10	932.25	108.33	0.81	12.51	7.18	2 365	1 355	6	
				8 231.09			823.11		1.22	1		1 004		
	Накладные расходы		83%			89.91				71%	962			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.41				52%	705			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 092.58					4 032			
	
26.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	12.51	7.2	10 153	4 920	9	
				1 029.19			1 235.03		4.23	1		5 224		
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	3 493			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	2 558			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					16 205			
	
	Слуховые окна	
	
27.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.045	165.55	131.65	33.90	7.45	5.92	1.53	12.51	4.4	81	74	7	
									1	1				
	Объем: 1.5*1.5*2													
	Накладные расходы		99%			5.86				84%	62			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.55				48%	36			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.86					179			
	
28.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.045	172.51	127.80	44.71	7.76	5.75	2.01	12.51	7.12	86	72	14	
					6.95			0.31	1	12.49			4	
	Объем: 1.5*1.5*2													
	Накладные расходы		83%			5.03				71%	54			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.94				52%	40			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.73					179			
	
29.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	0.045	4 088.23	504.69	210.18	183.97	22.71	9.46	12.52	6.84	1 120	284	65	
				3 373.37	20.39		151.80	0.92	5.08	12.5		771	11	
	Объем: 1.5*1.5*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			25.52				92%	271			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.00				44%	130			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.49					1 521			
	
30.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	5.76	75.71			436.11			1	1	1 954			
				75.71			436.11		4.48	1		1 954		
	Объем: 4.5*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.48	
	
31.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	12.51	4.05	721	720	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	511			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	374			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					1 607			
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
33.	ТЕР 10-01-039-03 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0128	3 261.81	1 257.70	493.89	41.75	16.10	6.32	12.52	7.18	309	202	45	
				1 510.22			19.33		3.2	1		62		
	Объем: 0.8*0.8*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0205:[ М-(40594.00=405.94*100) ];  ТССЦ 203-0359:[ М-(3639.60=6.74*540) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.07				90%	182			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.69				43%	87			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.51					578			
	
34.	ТССЦ 203-0198 
(прим) 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2, м2	1.28	401.50			513.92					2 193			
				401.50			513.92		1 713.52			2 193		
	Объем: 0.8*0.8*2													
	
35.	ТССЦ 101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных, компл.	2	123.58			247.16					1 193			
				123.58			247.16		596.73			1 193		
	
36.	ТЕР 10-01-044-08 
Обивка слуховых окон снаружи и дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с одной стороны, 100 м2 проемов	0.1012	25 467.43	1 025.40	49.18	2 577.30	103.77	4.98	12.52	6.66	11 577	1 299	33	
				24 392.86	2.84		2 468.56	0.29	4.15	12.47		10 245	4	
	Объем: (1.1*1.3+1.15*1.1*2+1.1*1)*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			110.30				90%	1 173			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			56.19				43%	560			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 743.80					13 310			
	
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	69.201	7.34		7.34	507.64		507.64		5.54	2 812		2 812	
										1				
	Объем: 961*7/1000+961*1.6*0.04+0.97													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	69.201	26.50		26.50	1 833.83		1 833.83		5.54	10 159		10 159	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	173 265.24	18 022.00	9 544.98			868 601	225 549	50 794	
			145 698.24	731.22				592 258	9 116	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	171 157.06	17 602.41	9 507.40			857 486	220 300	50 597	
			144 047.23	731.22				586 589	9 116	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 070.48					300 452			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27; %=92 - по стр. 2-7, 10, 21, 29; %=71 - по стр. 12, 13, 17-20, 22-26, 28, 31; %=90 - по стр. 32, 33, 36)	18 594.83					198 321			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27; %=44 - по стр. 2-7, 10, 21, 29; %=52 - по стр. 12, 13, 17-20, 22-26, 28, 31; %=43 - по стр. 32, 33, 36)	10 577.08					105 876			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	200 328.97					1 161 683			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 108.18	419.59	37.58			11 115	5 249	197	
			1 651.01					5 669		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14; %=88 - по стр. 16)	465.00					4 961			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14; %=48 - по стр. 16)	281.84					2 793			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 855.02					18 869			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	203 183.99					1 180 552			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 348.14					25 264			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	207 532.13					1 205 816			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	4 150.64					24 116			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	211 682.77					1 229 932			
	НДС 18%	38 102.90					221 388			
	Всего с НДС	249 785.67					1 451 320			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 059.83					203 282			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 858.92					108 669			

Составил:	Начальник договорного отдела                                                                     И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора по экономике                                                                      Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)