«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	404 852	руб.	Смета на сумму:	404 852	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
на замену  сетей   электроснабжения в местах общего пользования  МКД 50-62 по ул. Павлика Морозова в г. Калининграде ( по решению суда)	
Сметная стоимость:	404.852	тыс. руб.	
монтажных работ:	287.171	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.523	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	75.132	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.49	53.31	52.33	0.98	26.12	25.64	0.48	15.07	8.85	391	386	4	
					0.39			0.19	1	17.49			3	
	Накладные расходы		85%			21.96				72%	280			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.79				52%	202			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.86					873			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.35	48.36	48.36		16.93	16.93		15.07	1	255	255		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			14.39				72%	184			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.00				52%	133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.33					571			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.3	19.51	19.51		25.36	25.36		15.07	1	382	382		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			21.56				72%	275			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.48				52%	199			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.40					856			
	
4.	ТЕРр 67-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2, 100 м пучка проводов	0.55	34.84	34.51	0.33	19.16	18.98	0.18	15.07	8.76	288	286	2	
					0.13			0.07	1	17.46			1	
	Накладные расходы		85%			16.19				72%	207			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.38				52%	149			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.74					644			
5.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.3	80.15	79.82	0.33	24.05	23.95	0.10	15.07	8.76	362	361	1	
					0.13			0.04	1	17.46			1	
	Накладные расходы		85%			20.39				72%	261			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.59				52%	188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.04					811			
	
	Общестроительные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие), 100 отверстий	0.21	1 461.46	357.49	1 103.97	306.91	75.07	231.83	15.08	3.97	2 052	1 132	920	
					101.05			21.22	1	15.06			320	
	Накладные расходы		99%			95.33				84%	1 220			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.77				48%	697			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.01					3 969			
	
7.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	1.2	650.90	152.33	498.57	781.08	182.80	598.28	15.08	3.97	5 132	2 757	2 375	
					45.63			54.76	1	15.06			825	
	Накладные расходы		99%			235.18				84%	3 009			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.54				48%	1 719			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 158.80					9 860			
	
8.	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и отверстий, 1 м3 заделки	0.84	1 561.03	250.39	17.91	1 311.27	210.33	15.04	15.07	8.39	7 368	3 170	126	
				1 292.73			1 085.89		3.75	1		4 072		
	Накладные расходы		99%			208.23				84%	2 663			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			126.20				48%	1 522			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 645.69					11 552			
	
9.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.12	596.97	260.90	10.44	71.64	31.31	1.25	15.07	8.86	620	472	11	
				325.63	4.13		39.08	0.50	3.51	17.62		137	9	
	Объем: 120*0.1													
	Накладные расходы		79%			25.13				67%	322			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.91				40%	192			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.67					1 135			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.12	80.30	76.91	1.68	9.64	9.23	0.20	15.07	8.57	141	139	2	
				1.71	0.16		0.21	0.02	2.43	17.46				
	Объем: 120*0.1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.79				80%	111			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.35				37%	51			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.78					304			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.5756	15.82			24.93					81			
				15.82			24.93		51.69			81		
	Объем: 120*0.1*0.013/100*1010													
	
12.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 014.07	166.01	10.54	121.69	19.92	1.26	15.08	8.51	643	300	11	
				837.52	0.16		100.50	0.02	3.3	17.46		332		
	Объем: 120*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.94				80%	240			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.37				37%	111			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.00					994			
	
13.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.5	48.13	4.41	36.66	120.33	11.03	91.65	15.07	7.27	1 098	166	666	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			11.03				100%	166			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.62				60%	100			
	
14.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.5	16.40		16.40	41.00		41.00	1	7.52	308		308	
									1	1				
	
	Монтажные работы	
	
15.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	7	81.30	28.21	50.09	569.10	197.48	350.62	15.28	5.79	5 198	3 018	2 030	
				3.00	3.79		21.00	26.54	7.15	16.07		150	427	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			212.82				81%	2 790			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			145.61				52%	1 791			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					927.53					9 780			
	
16.	С.Цена поставщик 
Щит распределительный навесной ЩРн-70з IP31 с замком (NRP-70Z), шт	7	694.95			4 864.62					20 577			
				694.95			4 864.62		4.23			20 577		
	Поправки: М: =2854*1.03/4.23	
	
17.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	48	39.27	17.81	1.36	1 885.15	854.78	65.09	15.28	5.31	23 581	13 061	346	
				20.11			965.28		10.54	1		10 174		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			812.04				81%	10 579			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			555.61				52%	6 792			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 252.80					40 952			
	
18.	С.Цена поставщик 
Автомат CLS6-C20/2  (C) 6 к A 2-pol, шт	48	77.19			3 705.08					15 672			
				77.19			3 705.08		4.23			15 672		
	Поправки: М: =317*1.03/4.23	
	
19.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.035	627.41	96.55	123.32	21.96	3.38	4.32	15.29	6.82	166	52	29	
				407.53	26.62		14.26	0.93	5.94	16.08		85	15	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.09				81%	54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.80				52%	35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.86					255			
	
20.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	26	5.99			155.74					659			
				5.99			155.74		25.33			659		
	
21.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.96	122.06	120.06		117.18	115.26		15.29	1	1 792	1 762		
				2.00			1.92		15.3	1		29		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			109.50				81%	1 427			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.92				52%	916			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.60					4 135			
	
22.	С.Цена поставщик 
Зажим ответвительный кабельный  16-35/1,5-10, 1шт	96	11.93			1 145.42					4 845			
				11.93			1 145.42		4.23			4 845		
	Поправки: М: =49*1.03/4.23	
	
23.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.25	521.37	345.62	102.05	130.34	86.41	25.51	15.29	6.25	1 570	1 321	159	
				73.70	2.59		18.43	0.65	4.86	16.09		90	10	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			82.71				81%	1 078			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.59				52%	692			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.64					3 340			
	
24.	ТССЦ 501-8179 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.0255	2 243.30			57.20					499			
				2 243.30			57.20		19 573.85			499		
	Объем: 25*1.02													
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
25.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	5.8	288.28	214.78	54.61	1 672.01	1 245.70	316.75	15.29	5.59	21 545	19 047	1 771	
				18.89	1.46		109.56	8.49	6.64	16.02		727	136	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 191.48				81%	15 538			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			815.22				52%	9 975			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 678.71					47 058			
	
26.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	591.6	5.85			3 460.86					12 104			
				5.85			3 460.86		20.46			12 104		
	Объем: 580*1.02													
	
27.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	290	0.98			285.20					1 206			
				0.98			285.20		4.23			1 206		
	Поправки: М: =4.16/4.23	
	
28.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб 25мм, 1шт	240	0.86			206.52					874			
				0.86			206.52		4.23			874		
	Поправки: М: =3.5*1.04/4.23	
	
29.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.25	440.17	310.43	104.10	110.04	77.61	26.03	15.29	6.15	1 389	1 187	160	
				25.64	4.21		6.41	1.05	6.58	16.09		42	17	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			74.73				81%	975			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	626			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.90					2 990			
	
30.	ТССЦ 103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	25.5	8.50			216.75					745			
				8.50			216.75		29.23			745		
	Объем: 25*1.02													
	
31.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	8	1.90			15.17					64			
				1.90			15.17		4.23			64		
	Поправки: М: =8.02/4.23	
	
32.	С.Цена поставщик 
крепление  для труб 32 мм, 1шт	10	1.11			11.06					47			
				1.11			11.06		4.23			47		
	Поправки: М: =4.5*1.04/4.23	
	
33.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.5	80.62	60.80	5.33	120.93	91.21	7.99	15.29	7.14	1 584	1 395	57	
				14.49	0.32		21.74	0.49	6.08	16.07		132	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			87.11				81%	1 136			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.61				52%	730			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.65					3 450			
	
34.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.153	5 356.80			819.59					3 467			
				5 356.80			819.59		4.23			3 467		
	Объем: 150*1.02													
	Поправки: М: =22659.28/4.23	
	
35.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.26	306.78	162.43	53.23	79.76	42.23	13.84	15.29	7.15	875	646	99	
				91.12	3.24		23.69	0.84	5.49	16.09		130	14	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			40.92				81%	535			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.00				52%	343			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.67					1 753			
	
36.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.02652	48 965.77			1 298.57					5 493			
				48 965.77			1 298.57		4.23			5 493		
	Объем: 26*1.02													
	Поправки: М: =207125.22/4.23	
	
37.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	4.3	101.63	70.96	7.98	436.99	305.11	34.31	15.29	7.15	5 538	4 665	245	
				22.69	0.49		97.57	2.12	6.43	15.9		627	34	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			291.87				81%	3 806			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.70				52%	2 443			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					928.56					11 788			
	
38.	С501-8485 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.43	18 753.57			8 064.03					34 111			
				18 753.57			8 064.03		4.23			34 111		
	Поправки: М: =79327.59/4.23	
	
39.	С.Цена поставщик 
Коробка ответвительная  IP44 клемная 200х183, шт	14	13.64			190.90					808			
				13.64			190.90		4.23			808		
	Поправки: М: =56*1.03/4.23	
	
40.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (датчик движения), 1 шт.	35	22.08	21.72		772.80	760.20		15.07	1	11 647	11 456		
				0.36			12.60		15.17	1		191		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			608.16				68%	7 790			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			456.12				48%	5 499			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.08					24 936			
	
41.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP33, ИЭК, шт	35	60.63			2 122.09					8 976			
				60.63			2 122.09		4.23			8 976		
	Поправки: М: =249*1.03/4.23	
	
42.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.42	1 626.77	840.90	271.52	683.25	353.18	114.04	15.28	7.2	7 732	5 397	821	
				514.35	14.26		216.03	5.99	7.01	16.09		1 514	96	
	Объем: 7+35													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			341.21				81%	4 449			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			233.46				52%	2 856			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 257.92					15 038			
	
43.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 9 W,   IP54, шт	7	72.08			504.53					2 134			
				72.08			504.53		4.23			2 134		
	Поправки: М: =296*1.03/4.23	
	
44.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  9 W,  IP44, шт	35	80.11			2 803.89					11 860			
				80.11			2 803.89		4.23			11 860		
	Поправки: М: =329*1.03/4.23	
	
45.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт	42	28.98			1 217.01					5 148			
				28.98			1 217.01		4.23			5 148		
	Объем: 7+35													
	Поправки: М: =119*1.03/4.23	
	
46.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.07	498.53	376.16	16.54	34.90	26.33	1.16	15.28	7.27	445	402	8	
				105.83	0.49		7.41	0.03	4.62	15.9		34	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.04				81%	326			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.13				52%	210			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.08					981			
	
47.	С.Цена поставщик 
Выключатель наружный 1-кл, универсальный IP44 0331-02, шт	7	17.53			122.72					519			
				17.53			122.72		4.23			519		
	Поправки: М: =72*1.03/4.23	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	40 801.47	4 809.43	1 940.93			231 991	73 215	10 151	
			34 033.46	123.95				148 355	1 917	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	34 335.37	4 269.74	960.42			201 699	65 079	5 732	
			29 105.24	47.43				130 884	763	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	27 589.34					116 959			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-5; %=81 - по стр. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 42, 46; %=68 - по стр. 40)	3 976.17					51 692			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 42, 46; %=48 - по стр. 40)	2 768.15					33 780			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	41 079.69					287 171			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 627.16	528.66	847.86			16 037	7 970	3 445	
			1 250.61	76.52				4 622	1 154	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	24.93					81			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6-8; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 12)	591.60					7 565			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6-8; %=40 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 12)	356.13					4 293			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 574.89					27 895			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 677.61					12 849			
			3 677.61					12 849		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 677.61					12 849			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	161.33	11.03	132.65			1 406	166	974	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 13)	11.03					166			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	6.62					100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	161.33					1 406			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	48 493.52					329 321			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 037.76					7 047			
	ИТОГО	49 531.28					336 368			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	990.63					6 727			
	ИТОГО	50 521.91					343 095			
	НДС 18%	9 093.94					61 757			
	ВСЕГО С НДС	59 615.85					404 852			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 567.77					59 257			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 124.28					38 073			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)