|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 346 974 | | руб. | Смета на сумму: | 346 974 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исполнительный директор ООО «УКБР № 4» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Тихонова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом № 41 по ул. Суворова, г. Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ремонт перекрытия в техническом помещении МКД № 41 по ул. Суворова | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **346.974** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.341** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **50.072** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Усиление перекрытия подвала* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.468 | 188.95 | 188.95 |  | 88 | 88 |  | 15.07 | 1 | 1 333 | 1 333 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 87 |  |  |  | 84% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 53 |  |  |  | 48% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 3 093 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.48 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 30 | 24 | 7 | 15.07 | 1.97 | 372 | 359 | 13 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 19 |  |  |  | 66% | 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.48 | 60.84 | 47.78 | 13.06 | 29 | 23 | 6 | 15.07 | 1.97 | 358 | 346 | 12 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 18 |  |  |  | 66% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 725 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 09-03-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Монтаж металлоконструкций, 1 т конструкций | 0.52068 | 1 664.88 | 810.39 | 790.65 | 867 | 422 | 412 | 15.07 | 7.2 | 9 447 | 6 359 | 2 964 |
| 63.84 | 86.81 | 33 | 45 | 3.72 | 15.06 | 124 | 681 |
|  | Объем: 0.07416+0.06792+0.31644+0.06216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1714:[ М-(339.19=16152.00\*0.021) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 378 |  |  |  | 69% | 4 858 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 336 |  |  |  | 58% | 4 083 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 582 |  |  |  |  | 18 388 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 201-0776  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями (уголок 125х125), т | 0.07416 | 15 528.00 |  |  | 1 152 |  |  |  |  | 4 710 |  |  |
| 15 528.00 |  | 1 152 |  | 63 505.6 |  | 4 710 |  |
|  | Объем: 0.04326+0.0309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦ 101-3777  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм (полоса 12х120), т | 0.06792 | 6 254.90 |  |  | 425 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
| 6 254.90 |  | 425 |  | 22 386.28 |  | 1 520 |  |
|  | Объем: 0.03962+0.0283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 101-4686  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп, т | 0.31644 | 6 758.86 |  |  | 2 139 |  |  |  |  | 7 396 |  |  |
| 6 758.86 |  | 2 139 |  | 23 373.18 |  | 7 396 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 204-0019  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т | 0.06216 | 7 311.17 |  |  | 454 |  |  |  |  | 2 301 |  |  |
| 7 311.17 |  | 454 |  | 37 024.79 |  | 2 301 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 204-0034  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.06216 | 2 573.38 |  |  | 160 |  |  |  |  | 1 042 |  |  |
| 2 573.38 |  | 160 |  | 16 757.6 |  | 1 042 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 09-05-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 0.96 | 117.64 | 114.60 | 3.04 | 113 | 110 | 3 | 15.07 | 8.49 | 1 683 | 1 658 | 25 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 48.0+48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 89 |  |  |  | 69% | 1 144 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 79 |  |  |  | 58% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 3 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-1714  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.007056 | 16 152.00 |  |  | 114 |  |  |  |  | 427 |  |  |
| 16 152.00 |  | 114 |  | 60 493.77 |  | 427 |  |
|  | Объем: 48\*0.000147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С цена поставщ.  Болт анкерный (цанговый) М14х150, шт | 48 | 20.90 |  |  | 1 003 |  |  |  |  | 4 243 |  |  |
| 20.90 |  | 1 003 |  | 4.23 |  | 4 243 |  |
|  | *Поправки: М: =85\*1.04/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 09-03-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Монтаж двутавров ( Б-1; Б-2), 1 т конструкций | 0.7663 | 743.29 | 202.21 | 471.24 | 570 | 155 | 361 | 15.07 | 6.03 | 4 713 | 2 335 | 2 178 |
| 69.84 | 37.68 | 54 | 29 | 3.75 | 15.07 | 201 | 435 |
|  | Объем: 0.3003+0.466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]; ТССЦ 101-1714:[ М-(48.46=16152.00\*0.003) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 149 |  |  |  | 69% | 1 911 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 132 |  |  |  | 58% | 1 607 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  | 8 231 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-1033  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 16-18, т | 0.3003 | 6 122.60 |  |  | 1 839 |  |  |  |  | 7 553 |  |  |
| 6 122.60 |  | 1 839 |  | 25 152.89 |  | 7 553 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 101-1034  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 20-24, т | 0.466 | 6 008.53 |  |  | 2 800 |  |  |  |  | 11 654 |  |  |
| 6 008.53 |  | 2 800 |  | 25 009.24 |  | 11 654 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 09-03-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Монтаж труб квадратных ( Б-3; Б-4; Б-5), 1 т конструкций | 3.4251 | 743.29 | 202.21 | 471.24 | 2 546 | 693 | 1 614 | 15.07 | 6.03 | 21 067 | 10 437 | 9 733 |
| 69.84 | 37.68 | 239 | 129 | 3.75 | 15.07 | 897 | 1 945 |
|  | Объем: 1.1999+1.5312+0.694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1019:[ М-(11.48=5919.30\*0.00194) ]; ТССЦ 101-1714:[ М-(48.46=16152.00\*0.003) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 666 |  |  |  | 69% | 8 544 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 592 |  |  |  | 58% | 7 182 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 804 |  |  |  |  | 36 792 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 103-1889  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 5 мм, м | 263.724 | 103.64 |  |  | 27 332 |  |  |  |  | 93 535 |  |  |
| 103.64 |  | 27 332 |  | 354.67 |  | 93 535 |  |
|  | Объем: 92.3+118.01+53.414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 46-03-017-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Заделка отверстий, 1 м3 заделки | 0.2 | 2 044.21 | 521.66 | 40.95 | 409 | 104 | 8 | 15.08 | 8.46 | 2 804 | 1 573 | 69 |
| 1 481.60 |  | 296 |  | 3.92 | 1 | 1 162 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 103 |  |  |  | 84% | 1 321 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 62 |  |  |  | 48% | 755 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 574 |  |  |  |  | 4 880 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 468 | 103 | 19 | 15.08 | 2.66 | 2 588 | 1 559 | 52 |
| 276.46 | 0.17 | 345 |  | 2.83 | 15.36 | 977 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 83 |  |  |  | 69% | 1 078 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 62 |  |  |  | 48% | 750 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  | 4 416 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.2487 | 634.96 | 50.89 | 10.37 | 793 | 64 | 13 | 15.07 | 3.19 | 2 661 | 958 | 41 |
| 573.70 | 0.17 | 716 |  | 2.32 | 15.36 | 1 662 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 52 |  |  |  | 69% | 663 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 461 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 883 |  |  |  |  | 3 785 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Изоляция пазух перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 2.35 | 243.43 | 143.96 | 99.47 | 572 | 338 | 234 | 15.07 | 8.35 | 7 050 | 5 098 | 1 952 |
|  |  |  |  | 17.68 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 304 |  |  |  | 77% | 3 925 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 203 |  |  |  | 48% | 2 447 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 079 |  |  |  |  | 13 423 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | С цена поставщ.  Утеплитель Paroc UNS37, толщ. 50мм, м3 | 2.397 | 325.77 |  |  | 781 |  |  |  |  | 3 303 |  |  |
| 325.77 |  | 781 |  | 4.23 |  | 3 303 |  |
|  | Объем: 2.35\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1300\*1.06/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 15-02-036-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.468 | 7 498.05 | 1 944.13 | 85.13 | 3 509 | 910 | 40 | 15.08 | 8 | 27 271 | 13 721 | 319 |
| 5 468.79 | 27.56 | 2 559 | 13 | 5.17 | 17.38 | 13 232 | 224 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 877 |  |  |  | 80% | 11 156 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 434 |  |  |  | 37% | 5 160 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 820 |  |  |  |  | 43 587 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 15-04-001-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.468 | 309.24 | 145.81 | 6.57 | 145 | 68 | 3 | 15.08 | 8.51 | 1 372 | 1 029 | 26 |
| 156.86 | 0.20 | 73 |  | 4.32 | 17.46 | 317 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 65 |  |  |  | 80% | 825 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 32 |  |  |  | 37% | 381 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 2 578 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.21 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 11 | 1 | 8 | 15.07 | 7.27 | 92 | 14 | 56 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 14 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 8 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.21 | 16.40 |  | 16.40 | 3 |  | 3 | 1 | 7.52 | 26 |  | 26 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **48 352** | **3 103** | **2 731** |  |  | **220 521** | **46 779** | **17 466** |
| **42 514** | **216** |  |  | **156 256** | **3 293** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **15 758** | **1 722** | **330** |  |  | **85 248** | **25 976** | **2 484** |
| **13 704** | **13** |  |  | **56 789** | **232** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 715** |  |  |  |  | **39 439** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18; %=66 - по стр. 2, 3; %=69 - по стр. 19, 20; %=77 - по стр. 21; %=80 - по стр. 23, 24)** | | | | | **1 608** |  |  |  |  | **20 553** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18-21; %=40 - по стр. 2, 3; %=37 - по стр. 23, 24)** | | | | | **907** |  |  |  |  | **10 876** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 273** |  |  |  |  | **116 677** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 248** | **1 380** | **2 390** |  |  | **41 620** | **20 789** | **14 900** |
| **1 478** | **203** |  |  | **5 932** | **3 061** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4, 10, 13, 16)** | | | | | **1 282** |  |  |  |  | **16 457** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 10, 13, 16)** | | | | | **1 140** |  |  |  |  | **13 833** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 670** |  |  |  |  | **71 910** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **27 332** |  |  |  |  | **93 535** |  |  |
| **27 332** |  |  |  | **93 535** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **27 332** |  |  |  |  | **93 535** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14** | **1** | **11** |  |  | **118** | **14** | **82** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **14** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **8** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14** |  |  |  |  | **118** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **53 289** |  |  |  |  | **282 240** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 140** |  |  |  |  | **6 040** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **54 429** |  |  |  |  | **288 280** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 089** |  |  |  |  | **5 766** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **55 518** |  |  |  |  | **294 046** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **9 993** |  |  |  |  | **52 928** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **65 511** |  |  |  |  | **346 974** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **2 890** |  |  |  |  | **37 010** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 047** |  |  |  |  | **24 709** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |