«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

          Директор МКУ «КР МКД»	
Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
_______________ / С.Б.Русович	________________ /Н.В. Тихонова	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	многоквартирный дом № 21/23 по ул. Б.Хмельницкого в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
На капитальный ремонт фасада с усилением, крыши, подвального перекрытия, внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения, отопления МКД №21/23 по ул. Б.Хмельницкого  г.Калининграда во исполнение решения суда. 

Сметная стоимость:	9 655.313	тыс. руб.	
монтажных работ:	124.557	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	15.519	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 240.942	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.38	165.55	131.65	33.90	1 552.86	1 234.88	317.98	14.4	6.44	19 830	17 782	2 048	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 222.53				84%	14 937			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			740.93				48%	8 535			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 516.32					43 302			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.38	172.51	127.80	44.71	1 618.14	1 198.76	419.38	14.41	8.08	20 663	17 274	3 389	
					6.95			65.19	1	14.38			937	
	Накладные расходы		83%			1 049.08				71%	12 930			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			821.57				52%	9 470			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 488.79					43 063			
	
3.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки), 100 м	1.35	3 176.89	1 205.91	20.22	4 288.80	1 627.98	27.30	14.4	8.12	32 592	23 443	222	
				1 950.76			2 633.53		3.39	1		8 928		
	Накладные расходы		83%			1 351.22				71%	16 645			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 058.19				52%	12 190			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 698.21					61 427			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.6	9 291.30	1 358.31	34.61	14 866.08	2 173.30	55.38	14.4	8.08	68 644	31 295	447	
				7 898.38			12 637.41		2.92	1		36 901		
	Накладные расходы		83%			1 803.84				71%	22 219			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 412.65				52%	16 273			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 082.56					107 137			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.35	6 775.72	1 449.90	67.19	2 371.50	507.47	23.52	14.4	8.12	14 897	7 307	191	
				5 258.63			1 840.52		4.02	1		7 399		
	Накладные расходы		83%			421.20				71%	5 188			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.86				52%	3 800			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 122.56					23 885			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50х150мм), 100 м	0.85	4 519.16	360.82	36.65	3 841.29	306.70	31.15	14.4	8.16	16 652	4 416	254	
				4 121.69			3 503.44		3.42	1		11 982		
	Накладные расходы		83%			254.56				71%	3 135			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.36				52%	2 296			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 295.21					22 084			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки	3	1 615.27	301.17	30.24	4 845.81	903.51	90.72	14.4	6.76	28 375	13 011	613	
				1 283.86	5.99		3 851.58	17.97	3.83	15.59		14 752	280	
	Накладные расходы		86%			792.47				73%	9 702			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			645.04				56%	7 443			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 283.32					45 520			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.641	221.62	101.80	102.69	1 914.98	879.64	887.32	14.4	3.56	16 169	12 667	3 159	
				17.13	1.45		148.02	12.53	2.32	14.47		343	181	
	Объем: 938*0.7+ (160+135+85+35)*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			802.95				77%	9 893			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			535.30				48%	6 167			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 253.24					32 229			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	178.8687	36.04			6 446.43					34 649			
				36.04			6 446.43		193.71			34 649		
	Объем: 8.641*20.7													
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.05	2 618.75	2 607.40	11.35	130.94	130.37	0.57	14.41	5.73	1 882	1 879	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			108.21				71%	1 334			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.74				52%	977			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.89					4 193			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	576.22	69.00	29.78	2 881.08	345.00	148.88	14.4	7.13	12 785	4 968	1 061	
				477.44	2.08		2 387.20	10.38	2.83	14.4		6 756	149	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 605			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 449.69					19 591			
	
12.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.4	3 070.76			7 369.82					12 602			
				3 070.76			7 369.82		5 250.96			12 602		
	Объем: 0.6*0.8*5													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	373.54	335.71	26.60	44.82	40.28	3.19	14.41	8.24	612	581	26	
				11.23			1.35		4.11	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			42.70				90%	523			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.75				43%	250			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.27					1 385			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0528	23 811.97			1 257.27					2 428			
				23 811.97			1 257.27		45 984.42			2 428		
	Объем: 0.12*0.44													
	
15.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка ветровой и лобовой доски, прим, 100 м2 подшивки	0.113	257.63	231.54	26.09	29.11	26.16	2.95	14.4	8.54	402	377	25	
					10.34			1.17	1	16.81			20	
	Накладные расходы		85%			23.23				72%	286			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			21.86				64%	254			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.20					942			
	
16.	ТЕР 10-01-012-04 
Устройство ветровой и лобовой доски, прим, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.113	3 104.61	230.44	94.03	350.82	26.04	10.62	14.4	8.23	1 436	375	87	
				2 780.15			314.16		3.1	1		974		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			27.60				90%	338			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.06				43%	161			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.48					1 935			
	
17.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2938	1 316.51	347.48	6.74	386.79	102.09	1.98	14.4	8.26	2 216	1 470	16	
				962.29	0.16		282.72	0.05	2.58	16.69		729	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			97.03				80%	1 177			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.01				37%	544			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.83					3 937			
	
18.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9.38	4 877.10	504.69	210.18	45 747.24	4 733.98	1 971.44	14.41	7.63	276 516	68 217	15 042	
				4 162.24	20.39		39 041.81	191.23	4.95	14.39		193 257	2 752	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 319.23				92%	65 291			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 708.87				44%	31 226			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 775.33					373 034			
	
19.	С Цена постав-ка. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2	1200.64	70.14			84 212.53					348 640			
				70.14			84 212.53		4.14			348 640		
	Объем: 9.38*128													
	Поправки: М: =11.6*46.70/1.9775/4.14*1.06	
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	1.05	75.57	75.35	0.22	79.35	79.12	0.23	14.4	5.82	1 141	1 139	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			65.67				71%	809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.43				52%	592			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.45					2 542			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.05	8 813.16	326.90	31.86	9 253.82	343.24	33.46	14.4	7.72	33 075	4 943	258	
				8 454.40	3.03		8 877.12	3.18	3.14	14.36		27 874	46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			374.13				92%	4 590			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			190.53				44%	2 195			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 818.48					39 860			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим, 100 м2 покрытия	0.315	11 907.97	1 173.45	33.16	3 751.01	369.64	10.45	14.4	8.12	14 273	5 323	85	
				10 701.36	3.78		3 370.93	1.19	2.63	14.39		8 866	17	
	Объем: 105*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			400.50				92%	4 913			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			203.96				44%	2 350			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 355.46					21 535			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.08	7 415.77	333.04	13.17	15 424.80	692.72	27.39	14.4	8.24	49 168	9 975	226	
				7 069.56			14 704.68		2.65	1		38 967		
	Накладные расходы		83%			574.96				71%	7 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			450.27				52%	5 187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 450.03					61 437			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.26	5 731.49	578.30	8.10	1 490.19	150.36	2.11	14.4	8.25	5 286	2 165	17	
				5 145.09			1 337.72		2.32	1		3 104		
	Накладные расходы		83%			124.80				71%	1 537			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			97.73				52%	1 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.72					7 949			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.13	4 604.75	480.56	8.10	598.62	62.47	1.05	14.4	8.25	2 246	900	9	
				4 116.09			535.09		2.5	1		1 338		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	639			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	468			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.08					3 353			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.13	8 719.75	480.56	8.10	1 133.57	62.47	1.05	14.4	8.25	2 246	900	9	
				8 231.09			1 070.04		1.25	1		1 338		
	Накладные расходы		83%			51.85				71%	639			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.61				52%	468			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.03					3 353			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.75	1 357.93	327.73	1.01	2 376.38	573.53	1.77	14.4	8.27	15 640	8 259	15	
				1 029.19			1 801.08		4.09	1		7 366		
	Накладные расходы		83%			476.03				71%	5 864			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			372.79				52%	4 295			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 225.20					25 799			
	
28.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.154	8 572.20	5 513.35	252.31	1 320.12	849.06	38.86	14.4	7.12	14 483	12 226	277	
				2 806.54	60.12		432.21	9.26	4.58	16.01		1 980	148	
	Накладные расходы		78%			669.49				66%	8 167			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			540.74				50%	6 187			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 530.35					28 837			
	
29.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.6468	3 086.00			1 996.02					8 389			
				3 086.00			1 996.02		12 970.32			8 389		
	Объем: 0.154*4200													
	
30.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 15каналов), 100 м труб	0.022	65 008.16	42 618.10	1 325.52	1 430.18	937.60	29.16	14.4	7.12	15 832	13 501	208	
				21 064.54	315.56		463.42	6.94	4.58	16		2 122	111	
	Начисления: Н3= 14, Н4= 14, Н5= 14, Н48= 14	
	Накладные расходы		78%			736.74				66%	8 984			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			595.06				50%	6 806			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 761.98					31 622			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.6776	3 086.00			2 091.07					8 789			
				3 086.00			2 091.07		12 970.32			8 789		
	Объем: 0.022*2200*14													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов), 100 м труб	0.044	41 790.96	27 397.35	852.12	1 838.80	1 205.48	37.49	14.4	7.12	20 355	17 359	267	
				13 541.49	202.86		595.83	8.93	4.58	16		2 729	143	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			947.24				66%	11 551			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			765.08				50%	8 751			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 551.12					40 657			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.8712	3 086.00			2 688.52					11 300			
				3 086.00			2 688.52		12 970.32			11 300		
	Объем: 0.044*2200*9													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 20 каналов), 100 м труб	0.022	88 225.36	57 838.85	1 798.92	1 940.96	1 272.45	39.58	14.4	7.12	21 486	18 323	282	
				28 587.59	428.26		628.93	9.42	4.58	16		2 880	151	
	Начисления: Н3= 19, Н4= 19, Н5= 19, Н48= 19	
	Накладные расходы		78%			999.86				66%	12 193			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			807.58				50%	9 237			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 748.40					42 916			
	
35.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.9196	3 086.00			2 837.89					11 928			
				3 086.00			2 837.89		12 970.32			11 928		
	Объем: 0.022*2200*19													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.044	51 077.84	33 485.65	1 041.48	2 247.42	1 473.37	45.83	14.4	7.12	24 878	21 217	326	
				16 550.71	247.94		728.23	10.91	4.58	16		3 335	175	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 157.74				66%	14 119			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			935.10				50%	10 696			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 340.25					49 693			
	
37.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.0648	3 086.00			3 285.97					13 811			
				3 086.00			3 285.97		12 970.32			13 811		
	Объем: 0.044*2200*11													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб	0.022	32 504.08	21 309.05	662.76	715.09	468.80	14.58	14.4	7.12	7 916	6 751	104	
				10 532.27	157.78		231.71	3.47	4.58	16		1 061	56	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			368.37				66%	4 493			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			297.53				50%	3 404			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.99					15 812			
	
39.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3388	3 086.00			1 045.54					4 394			
				3 086.00			1 045.54		12 970.32			4 394		
	Объем: 0.022*2200*7													
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.13	2 412.79	1 295.60	2.05	2 726.45	1 464.03	2.32	14.4	5.73	25 745	21 082	13	
				1 115.14			1 260.11		3.69	1		4 650		
	Накладные расходы		79%			1 156.58				67%	14 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			732.02				40%	8 433			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 615.05					48 303			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.13	2 291.60	114.18	14.24	2 589.51	129.03	16.09	14.4	8.19	8 859	1 858	132	
				2 163.18			2 444.39		2.81	1		6 869		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			122.58				80%	1 486			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.64				37%	687			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 772.73					11 033			
	
42.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2058	11 907.97	1 173.45	33.16	2 450.66	241.50	6.82	14.4	8.12	9 325	3 478	55	
				10 701.36	3.78		2 202.34	0.78	2.63	14.39		5 792	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			261.66				92%	3 210			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			133.25				44%	1 535			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 845.58					14 070			
	
43.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.05	4 972.00	72.11	75.20	5 220.59	75.71	78.96	14.4	6.88	21 948	1 090	543	
				4 824.69	5.48		5 065.92	5.75	4.01	14.38		20 314	83	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			87.98				92%	1 079			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.80				44%	516			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 353.37					23 543			
	
44.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, прим, 100 м ограждения	1.05	4 972.00	72.11	75.20	5 220.59	75.71	78.96	14.4	6.88	21 948	1 090	543	
				4 824.69	5.48		5 065.92	5.75	4.01	14.38		20 314	83	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			87.98				92%	1 079			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			44.80				44%	516			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 353.37					23 543			
	
45.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей ограждений, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.315	1 288.77	768.15	4.21	405.96	241.97	1.33	14.4	8.26	3 910	3 484	11	
				516.40	0.16		162.67	0.05	2.55	16.69		415	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			229.92				80%	2 788			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			113.75				37%	1 289			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					749.63					7 987			
	
46.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.16	775.58	765.14	10.44	124.09	122.42	1.67	14.41	8.53	1 778	1 764	14	
					4.13			0.66	1	16.83			11	
	Накладные расходы		74%			91.08				63%	1 118			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			61.54				40%	710			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.71					3 606			
	
47.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.4	12 833.31	745.23	9.03	5 133.32	298.09	3.61	14.41	7.52	13 213	4 296	27	
				12 079.05	0.95		4 831.62	0.38	1.84	14.29		8 890	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			343.24				98%	4 215			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			211.91				56%	2 409			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 688.47					19 837			
	
48.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	20	12.58			251.60					921			
				12.58			251.60		46.05			921		
	Объем: 40/2													
	
49.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	32	8.04			257.20			1	1	1 098			
				8.04			257.20		4.27	1		1 098		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
50.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	8	803.75			6 429.98			1	1	27 456			
				803.75			6 429.98		4.27	1		27 456		
	Поправки: М: =3300*1.04/4.27	
	
51.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	8	88.07	12.17		704.56	97.36		14.41	1	3 055	1 403		
				75.90			607.20		2.72	1		1 652		
	Накладные расходы		103%			100.28				88%	1 235			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.42				48%	673			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					863.26					4 963			
	
52.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	22.3384	66.71		66.71	1 490.20		1 490.20	1	6.28	9 358		9 358	
									1	1				
	Объем: 20.849+1.275+0.2144													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
53.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	22.3384	18.71		18.71	417.88		417.88	1	6.28	2 624		2 624	
									1	1				
	Объем: 20.849+1.275+0.2144													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	275 124.22	25 522.29	6 373.23			1 349 864	367 588	41 987	
			243 228.74	365.19				940 288	5 361	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	268 910.65	25 004.42	6 367.95			1 330 897	360 125	41 946	
			237 538.32	364.15				928 825	5 345	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	119 918.24					485 484			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 10, 20, 23-27; %=73 - по стр. 7; %=77 - по стр. 8; %=90 - по стр. 11, 13, 16; %=72 - по стр. 15; %=80 - по стр. 17, 41, 45; %=92 - по стр. 18, 21, 22, 42-44; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40)	22 638.48					277 550			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-6, 10, 20, 23-27; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 11, 13, 16; %=64 - по стр. 15; %=37 - по стр. 17, 41, 45; %=44 - по стр. 18, 21, 22, 42-44; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40)	15 352.35					176 526			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	306 901.48					1 784 973			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 213.57	517.87	5.28			18 967	7 463	41	
			5 690.42	1.04				11 463	16	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46; %=98 - по стр. 47; %=88 - по стр. 51)	534.60					6 568			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46; %=56 - по стр. 47; %=48 - по стр. 51)	331.87					3 792			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 080.04					29 327			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	313 981.52					1 814 300			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	6 719.20					38 826			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	320 700.72					1 853 126			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 414.01					37 063			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	327 114.73					1 890 189			
	НДС	58 880.65					340 234			
	Всего с НДС	385 995.38					2 230 423			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 173.08					284 118			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 684.22					180 318			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
54.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21.2	1 213.62	458.23	8.86	25 728.78	9 714.45	187.89	14.41	8.24	219 874	139 985	1 548	
				746.53			15 826.44		4.95	1		78 341		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			10 685.90				93%	130 186			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6 605.83				54%	75 592			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43 020.50					425 652			
	
55.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	2.12	63.27	49.68	13.59	134.13	105.32	28.81	14.4	2.05	1 576	1 517	59	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			82.15				66%	1 001			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52.66				40%	607			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.94					3 184			
	
56.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	2.12	4 688.98	197.81	4 246.36	9 940.64	419.36	9 002.28	14.41	3.69	41 176	6 043	33 218	
				244.81	143.10		519.00	303.37	3.69	13.5		1 915	4 096	
	Накладные расходы		78%			563.73				66%	6 692			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			361.37				40%	4 056			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 865.73					51 923			
	
57.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  и откосов кирпичных, 100 м2	19.5	188.95	188.95		3 684.53	3 684.53		14.4	1	53 057	53 057		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 647.68				84%	44 568			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 210.72				48%	25 467			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 542.93					123 092			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен и откосов, прим, 100 м2 покрытия	19.5	80.30	76.91	1.68	1 565.79	1 499.78	32.66	14.4	8.31	21 946	21 597	271	
				1.71	0.16		33.35	3.17	2.32	16.69		77	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 427.80				80%	17 320			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			706.39				37%	8 011			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 699.98					47 277			
	
59.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	256.035	15.82			4 050.47					13 250			
				15.82			4 050.47		51.75			13 250		
	Объем: 19.5*0.013*1010													
	
60.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	18.32	4 517.63	675.65	13.36	82 762.98	12 377.91	244.76	14.4	8.2	574 437	178 242	2 007	
				3 828.62			70 140.32		5.62	1		394 189		
	Накладные расходы		79%			9 778.55				67%	119 422			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6 188.96				40%	71 297			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98 730.48					765 156			
	
61.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.32	2 074.12	832.23	83.91	37 997.96	15 246.49	1 537.28	14.4	8.13	310 328	219 549	12 498	
				1 157.98	39.06		21 214.19	715.63	3.69	12.76		78 280	9 131	
	Объем: 1950.0-118													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15 164.01				80%	182 944			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 502.20				37%	84 612			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 664.17					577 884			
	
62.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	18.32	2 291.60	114.18	14.24	41 982.13	2 091.84	260.83	14.4	8.19	143 618	30 123	2 136	
				2 163.18			39 629.46		2.81	1		111 359		
	Объем: 1950-118													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 987.25				80%	24 098			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			983.16				37%	11 146			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 952.54					178 862			
	
63.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.18	4 993.78	2 313.83	83.97	5 892.66	2 730.32	99.09	14.4	8.54	52 875	39 317	846	
				2 595.97	33.28		3 063.24	39.26	4.15	16.81		12 712	660	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 631.10				80%	31 982			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 301.70				37%	14 791			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 825.46					99 648			
	
64.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.18	178.09	123.98	6.30	210.15	146.30	7.43	14.4	8.39	2 463	2 107	62	
				47.81	1.29		56.42	1.52	5.21	16.84		294	26	
	Накладные расходы		80%			118.26				68%	1 450			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.91				40%	853			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.32					4 767			
	
	ОТМОСТКА	
	
65.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	8.22	363.53	86.00	277.53	2 988.22	706.92	2 281.30	14.4	4.41	20 240	10 180	10 061	
					25.40			208.79	1	14.39			3 004	
	Объем: 82.2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			906.55				84%	11 075			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			549.43				48%	6 328			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 444.20					37 643			
	
66.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1644	1 466.39	1 466.39		241.07	241.07		14.4	1	3 471	3 471		
									1	1				
	Объем: 82.2*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			173.57				61%	2 117			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			91.61				31%	1 076			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					506.25					6 664			
	
67.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2466	3 001.78	246.00	111.59	740.24	60.66	27.52	14.41	4.01	3 091	874	110	
				2 644.20			652.06		3.23	1		2 106		
	Объем: 82.2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			66.73				93%	813			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			41.25				54%	472			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.21					4 376			
	
68.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.22	203.51	35.93	41.45	1 672.82	295.31	340.72	14.41	4.67	11 062	4 255	1 591	
				126.13	4.21		1 036.79	34.63	5.03	14.4		5 215	499	
	Объем: 82.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			366.23				94%	4 469			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			211.16				51%	2 425			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 250.22					17 955			
	
69.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.22	452.40	40.32	76.78	3 718.76	331.42	631.09	14.41	4.59	20 158	4 776	2 897	
				335.31	7.73		2 756.25	63.50	4.53	14.39		12 486	914	
	Объем: 82.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			438.36				94%	5 349			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			252.75				51%	2 902			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 409.87					28 409			
	
70.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.22	730.22	37.46	0.38	6 002.41	307.88	3.08	14.4	5.33	30 118	4 434	16	
				692.39			5 691.45		4.51	1		25 668		
	Объем: 82.2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			341.75				94%	4 168			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			197.04				51%	2 261			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 541.20					36 547			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
71.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.7	188.95	188.95		321.22	321.22		14.4	1	4 625	4 625		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			318.01				84%	3 885			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			192.73				48%	2 220			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					831.96					10 730			
	
72.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.7	80.30	76.91	1.68	136.50	130.75	2.85	14.4	8.31	1 913	1 883	24	
				1.71	0.16		2.91	0.28	2.32	16.69		7	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			124.48				80%	1 510			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.58				37%	699			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.56					4 122			
	
73.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	22.321	15.82			353.12					1 155			
				15.82			353.12		51.75			1 155		
	Объем: 1.7*0.013*1010													
	
74.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.7	4 517.63	675.65	13.36	7 679.97	1 148.61	22.71	14.4	8.2	53 305	16 540	186	
				3 828.62			6 508.65		5.62	1		36 579		
	Накладные расходы		79%			907.40				67%	11 082			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			574.30				40%	6 616			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 161.68					71 003			
	
75.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.7	2 074.12	832.23	83.91	3 526.01	1 414.79	142.65	14.4	8.13	28 797	20 373	1 160	
				1 157.98	39.06		1 968.57	66.41	3.69	12.76		7 264	847	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 407.14				80%	16 976			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			696.16				37%	7 851			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 629.31					53 624			
	
76.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.7	2 291.60	114.18	14.24	3 895.72	194.11	24.20	14.4	8.19	13 327	2 795	198	
				2 163.18			3 677.41		2.81	1		10 334		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			184.40				80%	2 236			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			91.23				37%	1 034			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 171.36					16 597			
	
	РЕМОНТ ТРЕЩИН ФАСАДА	
	
77.	ТЕРр 53-24-2 
Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича, 1 м изолируемой стены	48	358.87	122.30	105.23	17 225.76	5 870.40	5 051.04	14.4	6.09	139 944	84 534	30 761	
				131.34			6 304.32		3.91	1		24 650		
	Накладные расходы		86%			5 048.54				73%	61 710			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			4 109.28				56%	47 339			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 383.58					248 993			
	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
	
78.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.4	37.19	25.77		14.88	10.31		14.41	1	172	149		
				11.42			4.57		5.06	1		23		
	Накладные расходы		86%			8.87				73%	109			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			7.22				56%	83			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.96					364			
	
79.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных,прим, 100 м2	0.10237	188.95	188.95		19.34	19.34		14.4	1	279	279		
									1	1				
	Объем: 1.16*2.2*2+1.65*0.65*2+(1.16+2.2+1.16)*2*0.2+(1.65+0.65+0.65)*2*0.2													
	Накладные расходы		99%			19.15				84%	234			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.60				48%	134			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.09					647			
	
80.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.10237	80.30	76.91	1.68	8.22	7.87	0.17	14.4	8.31	115	113	1	
				1.71	0.16		0.18	0.02	2.32	16.69				
	Объем: 1.16*2.2*2+1.65*0.65*2+(1.16+2.2+1.16)*2*0.2+(1.65+0.65+0.65)*2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.50				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.71				37%	42			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.42					247			
	
81.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.3441181	15.82			21.26					70			
				15.82			21.26		51.75			70		
	Объем: 0.10237*0.013*1010													
	
82.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.10237	4 517.63	675.65	13.36	462.47	69.17	1.37	14.4	8.2	3 210	996	11	
				3 828.62			391.94		5.62	1		2 203		
	Объем: 1.16*2.2*2+1.65*0.65*2+(1.16+2.2+1.16)*2*0.2+(1.65+0.65+0.65)*2*0.2													
	Накладные расходы		79%			54.64				67%	667			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.59				40%	398			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.70					4 276			
	
83.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.10237	2 291.60	114.18	14.24	234.59	11.69	1.46	14.4	8.19	803	168	12	
				2 163.18			221.44		2.81	1		622		
	Объем: 1.16*2.2*2+1.65*0.65*2+(1.16+2.2+1.16)*2*0.2+(1.65+0.65+0.65)*2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.11				80%	134			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.49				37%	62			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					251.19					1 000			
	
84.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (балки, ограждения), 1 м2 очищаемой поверхности	2.5	9.37	9.37		23.43	23.43		14.39	1	337	337		
									1	1				
	Объем: 1.2+1.3													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			18.98				69%	233			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.06				48%	162			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.47					731			
	
85.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	358.47	69.00	13.01	4.30	0.83	0.16	14.4	2.65	22	12		
				276.46	0.14		3.32		2.89	14.73		10		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			0.67				69%	8			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.50				48%	6			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.47					36			
	
86.	ТЕРр 62-35-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	1 148.94	739.49	1.01	14.94	9.61	0.01	14.41	8.27	156	139		
				408.44			5.31		3.18	1		17		
	Накладные расходы		80%			7.69				68%	95			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.81				40%	56			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.43					306			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	263 255.47	59 191.69	19 931.36			1 770 970	852 470	99 673	
			184 132.44	1 436.58				818 826	19 235	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	263 255.47	59 191.69	19 931.36			1 770 970	852 470	99 673	
			184 132.44	1 436.58				818 826	19 235	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 424.85					14 475			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 54, 67; %=66 - по стр. 55, 56; %=84 - по стр. 57, 65, 71, 79; %=80 - по стр. 58, 61-63, 72, 75, 76, 80, 83; %=67 - по стр. 60, 74, 82; %=68 - по стр. 64, 86; %=61 - по стр. 66; %=94 - по стр. 68-70; %=73 - по стр. 77, 78; %=69 - по стр. 84, 85)	56 498.19					686 623			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 54, 67; %=40 - по стр. 55, 56, 60, 64, 74, 82, 86; %=48 - по стр. 57, 65, 71, 79, 84, 85; %=37 - по стр. 58, 61-63, 72, 75, 76, 80, 83; %=31 - по стр. 66; %=51 - по стр. 68-70; %=56 - по стр. 77, 78)	33 137.39					378 597			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	352 891.05					2 836 190			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	352 891.05					2 836 190			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	7 551.87					60 694			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	360 442.92					2 896 884			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	7 208.86					57 938			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	367 651.78					2 954 822			
	НДС	66 177.32					531 868			
	Всего с НДС	433 829.10					3 486 690			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56 498.19					686 623			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	33 137.39					378 597			
	
	Раздел 3.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
87.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), прим, 1 м3 заделки	0.5	1 561.03	250.39	17.91	780.52	125.20	8.96	14.4	8.15	4 345	1 803	73	
				1 292.73			646.37		3.82	1		2 469		
	Накладные расходы		99%			123.95				84%	1 515			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.12				48%	865			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.59					6 725			
	
88.	ТЕР 15-04-006-01 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	1.016	117.85	114.13	2.01	119.73	115.95	2.04	14.4	8.31	1 691	1 670	17	
				1.71	0.20		1.74	0.20	2.32	16.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			110.34				80%	1 338			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			54.59				37%	619			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.66					3 648			
	
89.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	13.34008	15.82			211.04					690			
				15.82			211.04		51.75			690		
	Объем: 1.016*0.013*1010													
	
90.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.016	4 517.63	675.65	13.36	4 589.91	686.46	13.57	14.4	8.2	31 857	9 885	111	
				3 828.62			3 889.88		5.62	1		21 861		
	Накладные расходы		79%			542.30				67%	6 623			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			343.23				40%	3 954			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 475.44					42 434			
	
91.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.016	2 234.95	1 048.26	180.42	2 270.71	1 065.03	183.31	14.4	9.49	21 022	15 336	1 740	
				1 006.27	103.89		1 022.37	105.55	3.86	13.23		3 946	1 396	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 112.05				80%	13 386			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			550.17				37%	6 191			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 932.93					40 598			
	
92.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.016	210.27	122.16	3.53	213.64	124.11	3.58	14.4	8.29	2 153	1 787	30	
				84.59	0.20		85.94	0.20	3.91	16.69		336	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			118.09				80%	1 432			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			58.43				37%	662			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.16					4 247			
	
93.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.32	2 463.06	519.14	1 943.92	788.18	166.12	622.05	14.41	4.41	5 137	2 394	2 743	
					177.93			56.94	1	14.39			819	
	Накладные расходы		99%			220.83				84%	2 699			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			133.84				48%	1 542			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 142.85					9 378			
	
94.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.64	1 701.28	524.32	44.08	1 088.82	335.56	28.21	14.41	8.21	8 141	4 835	232	
				1 132.88			725.04		4.24	1		3 074		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	Накладные расходы		99%			332.20				84%	4 061			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			201.34				48%	2 321			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 622.36					14 523			
	
95.	ТССЦ 401-0065 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.6656	700.01			465.93					2 122			
				700.01			465.93		3 188.19			2 122		
	Объем: 0.64*1.04													
	
96.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.445	6 115.86	163.97	60.72	2 721.56	72.97	27.02	14.4	7.31	15 247	1 051	198	
				5 891.17	3.63		2 621.57	1.62	5.34	14.36		13 999	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			70.86				80%	859			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.02				44%	473			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 833.45					16 579			
	
97.	ТЕР 06-01-013-01 
Устройство подливки толщиной 20 мм, 100 м2 подливки под оборудование	0.878	2 378.23	600.81	23.51	2 088.08	527.51	20.64	14.41	6.77	14 578	7 601	140	
				1 753.91	1.82		1 539.93	1.59	4.44	14.36		6 837	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			502.65				80%	6 099			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			291.01				44%	3 355			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 881.73					24 032			
	
98.	ТЕР 06-01-013-02 
На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01, 100 м2 подливки под оборудование	0.878	1 000.42	171.66	10.52	878.37	150.72	9.23	14.41	6.72	5 488	2 172	62	
				818.25	0.90		718.42	0.79	4.53	14.48		3 254	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			143.93				80%	1 746			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			83.33				44%	961			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.64					8 195			
	
99.	ТЕР 09-03-002-13 
Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м, 1 т конструкций	1.80254	1 309.89	276.86	875.03	2 361.13	499.04	1 577.27	14.41	5.66	17 198	7 191	8 927	
				158.01	71.01		284.82	128.00	3.79	14.41		1 079	1 844	
	Объем: 0.3135+1.474+0.0047+0.01034													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			507.90				69%	6 234			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			451.47				58%	5 240			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 320.50					28 672			
	
100.	ТССЦ 101-1807 
Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс, т	1.7875	7 191.42			12 854.66					50 631			
				7 191.42			12 854.66		28 324.97			50 631		
	Объем: 0.3135+1.474													
	
101.	ТССЦ 101-0978 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, т	0.01504	6 107.07			91.85					409			
				6 107.07			91.85		27 166.89			409		
	Объем: 0.0047+0.01034													
	
102.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.685	374.88	82.80	15.62	256.79	56.72	10.70	14.4	2.65	1 392	817	28	
				276.46	0.17		189.38	0.11	2.89	14.73		547	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			46.03				69%	565			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.10				48%	393			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.92					2 350			
	
103.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.685	634.96	50.89	10.37	434.95	34.86	7.10	14.4	3.16	1 440	502	22	
				573.70	0.17		392.98	0.11	2.33	14.73		916	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			28.33				69%	348			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.98				48%	242			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					484.26					2 030			
	
	СТЕHЫ	
	
104.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.742	188.95	188.95		140.20	140.20		14.4	1	2 019	2 019		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			138.80				84%	1 696			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			84.12				48%	969			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					363.12					4 684			
	
105.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.1	1 615.27	301.17	30.24	1 776.80	331.29	33.26	14.4	6.76	10 404	4 771	225	
				1 283.86	5.99		1 412.25	6.59	3.83	15.59		5 409	103	
	Накладные расходы		86%			290.58				73%	3 558			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			236.52				56%	2 729			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 303.89					16 691			
	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН	
	
106.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.742	4 517.63	675.65	13.36	3 352.08	501.33	9.91	14.4	8.2	23 266	7 219	81	
				3 828.62			2 840.84		5.62	1		15 965		
	Накладные расходы		79%			396.05				67%	4 837			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			250.67				40%	2 888			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 998.80					30 990			
	
107.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, прим, 100 м2 покрытия	0.742	96.01	92.29	2.01	71.24	68.48	1.49	14.4	8.31	1 001	986	12	
				1.71	0.20		1.27	0.14	2.32	16.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			65.19				80%	790			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.25				37%	366			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					168.68					2 157			
	
108.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	9.74246	15.82			154.13					504			
				15.82			154.13		51.75			504		
	Объем: 0.742*0.013*1010													
	
109.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.742	2 203.33	1 002.02	180.42	1 634.87	743.50	133.87	14.4	9.49	14 908	10 706	1 270	
				1 020.89	103.89		757.50	77.09	3.87	13.23		2 932	1 020	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			779.56				80%	9 381			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			385.68				37%	4 339			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 800.11					28 627			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	39 345.19	5 745.05	2 692.21			235 643	82 745	15 911	
			30 907.91	378.93				136 987	5 251	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	36 984.06	5 246.01	1 114.94			218 445	75 554	6 984	
			30 623.09	250.93				135 908	3 407	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 777.61					54 356			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 87, 93, 94, 104; %=80 - по стр. 88, 91, 92, 96-98, 107, 109; %=67 - по стр. 90, 106; %=69 - по стр. 102, 103; %=73 - по стр. 105)	5 021.75					60 933			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 87, 93, 94, 102-104; %=37 - по стр. 88, 91, 92, 107, 109; %=40 - по стр. 90, 106; %=44 - по стр. 96-98; %=56 - по стр. 105)	2 876.38					32 868			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 882.19					312 246			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 361.13	499.04	1 577.27			17 198	7 191	8 927	
			284.82	128.00				1 079	1 844	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99)	507.90					6 234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99)	451.47					5 240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 320.50					28 672			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 202.69					340 918			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 031.54					7 296			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	49 234.23					348 214			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	984.68					6 964			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	50 218.91					355 178			
	НДС	9 039.40					63 932			
	Всего с НДС	59 258.31					419 110			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 529.65					67 167			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 327.85					38 108			
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
110.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.5	2 557.56	625.61	1 931.95	1 278.78	312.80	965.97	14.41	4.41	8 767	4 508	4 260	
					176.84			88.42	1	14.39			1 272	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			397.21				84%	4 855			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			240.73				48%	2 774			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 916.72					16 397			
	
111.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	2 646.84	648.48	43.99	264.68	64.85	4.40	14.41	8.22	1 807	934	36	
				1 954.37			195.44		4.28	1		836		
	Накладные расходы		99%			64.20				84%	785			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.91				48%	448			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.79					3 040			
	
112.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.76	391.23	305.70	8.28	688.56	538.03	14.57	14.4	4.98	8 266	7 748	73	
				77.25	1.29		135.96	2.27	3.28	16.84		446	38	
	Накладные расходы		74%			399.82				63%	4 905			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			270.15				40%	3 114			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 358.53					16 286			
	
113.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.8	673.19	525.85	14.21	538.55	420.68	11.37	14.4	4.96	6 464	6 058	56	
				133.13	2.20		106.50	1.76	3.28	16.79		349	30	
	Накладные расходы		74%			312.61				63%	3 835			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			211.22				40%	2 435			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 062.38					12 735			
	
114.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.7	4 943.67	2 761.82	2 074.25	3 460.57	1 933.28	1 451.97	14.41	5.89	36 726	27 858	8 552	
				107.60	303.96		75.32	212.77	4.19	14.39		316	3 062	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			2 467.96				98%	30 302			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 523.70				56%	17 315			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 452.22					84 343			
	
115.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	70	3.74			261.80					912			
				3.74			261.80		13.03			912		
	
116.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	62.93	11.39			716.77					1 330			
				11.39			716.77		21.14			1 330		
	Объем: 0.70*89.9													
	
117.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	100	0.87			87.12					372			
				0.87			87.12		4.27			372		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
118.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	32	8.92			285.53					1 219			
				8.92			285.53		4.27			1 219		
	Поправки: М: =38.10/4.27	
	
119.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	10	0.61			6.09					26			
				0.61			6.09		4.27			26		
	Поправки: М: =2.60/4.27	
	
120.	ТССЦ 302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	40	17.26			690.21					2 947			
				17.26			690.21		4.27			2 947		
	Поправки: М: =73.68/4.27	
	
121.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.66	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 332.57	1 433.79	845.14	14.41	5.92	25 880	20 661	5 003	
				81.26	185.73		53.63	122.58	4.02	14.39		216	1 764	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 789.83				98%	21 977			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 105.02				56%	12 558			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 227.42					60 415			
	
122.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	66	4.39			289.74					1 110			
				4.39			289.74		16.82			1 110		
	
123.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	61.314	19.03			1 166.81					1 510			
				19.03			1 166.81		24.62			1 510		
	Объем: 0.66*92.9													
	
124.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	40	1.44			57.70					246			
				1.44			57.70		4.27			246		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
125.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	2	1.73			3.45					15			
				1.73			3.45		4.27			15		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
126.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	20	1.04			20.75					89			
				1.04			20.75		4.27			89		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
127.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	5	27.16			135.80					522			
				27.16			135.80		104.38			522		
	
128.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	9.37	33.67			315.49					721			
				33.67			315.49		77			721		
	Объем: 0.1*93.7													
	
129.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.4	2 591.15	1 768.25	751.38	1 036.46	707.30	300.55	14.41	5.97	12 102	10 192	1 794	
				71.52	106.91		28.61	42.76	4.05	14.39		116	615	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			862.57				98%	10 591			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			532.54				56%	6 052			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.57					28 745			
	
130.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	37.52	29.31			1 099.71					1 944			
				29.31			1 099.71		51.8			1 944		
	Объем: 0.40*93.8													
	
131.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	40	4.90			196.00					731			
				4.90			196.00		18.28			731		
	
132.	ТССЦ 302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	3	36.62			109.86					504			
				36.62			109.86		168.14			504		
	
133.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	40	2.51			100.35			1	1	428			
				2.51			100.35		4.27	1		428		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.27	
	
134.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	18	3.17			57.04					244			
				3.17			57.04		4.27			244		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
135.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	12	1.90			22.79					97			
				1.90			22.79		4.27			97		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
136.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	5.676	45.47			258.09					666			
				45.47			258.09		117.25			666		
	Объем: 0.06*94.6													
	
137.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.3	3 432.88	2 357.66	944.59	1 029.86	707.30	283.38	14.41	5.99	12 056	10 192	1 697	
				130.62	133.64		39.19	40.09	4.24	14.39		166	577	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			859.50				98%	10 554			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			530.65				56%	6 031			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 420.01					28 640			
	
138.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	28.11	33.67			946.46					2 164			
				33.67			946.46		77			2 164		
	Объем: 0.30*93.7													
	
139.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	30	5.67			170.10					634			
				5.67			170.10		21.13			634		
	
140.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	1	95.91			95.91					300			
				95.91			95.91		300.29			300		
	
141.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	30	4.96			148.81					635			
				4.96			148.81		4.27			635		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
142.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	8	5.21			41.70					178			
				5.21			41.70		4.27			178		
	Поправки: М: =22.26/4.27	
	
143.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	5	2.66			13.30					57			
				2.66			13.30		4.27			57		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
144.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза), м	2.838	71.43			202.72					566			
				71.43			202.72		199.51			566		
	Объем: 0.03*94.6													
	
145.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.2	4 280.81	2 054.53	2 098.82	856.16	410.91	419.76	14.41	5.91	8 496	5 921	2 481	
				127.46	304.88		25.49	60.97	3.68	14.39		94	877	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			542.66				98%	6 662			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			335.03				56%	3 807			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 733.86					18 965			
	
146.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	20	5.79			115.80					446			
				5.79			115.80		22.28			446		
	
147.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	18.92	45.47			860.29					2 218			
				45.47			860.29		117.25			2 218		
	Объем: 0.20*94.6													
	
148.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	10	8.98			89.81					384			
				8.98			89.81		4.27			384		
	Поправки: М: =38.35/4.27	
	
149.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	3	10.58			31.74					136			
				10.58			31.74		4.27			136		
	Поправки: М: =45.18/4.27	
	
150.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.3	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 260.93	591.17	629.64	14.41	5.91	12 388	8 519	3 721	
				133.72	304.88		40.12	91.46	3.69	14.39		148	1 316	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			785.02				98%	9 638			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			484.67				56%	5 508			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 530.62					27 534			
	
151.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	28.38	71.43			2 027.18					5 662			
				71.43			2 027.18		199.51			5 662		
	Объем: 0.3*94.6													
	
152.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	30	6.81			204.30					804			
				6.81			204.30		26.79			804		
	
153.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	20	16.76			335.13					1 431			
				16.76			335.13		4.27			1 431		
	Поправки: М: =71.55/4.27	
	
154.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	19.71			78.84					337			
				19.71			78.84		4.27			337		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
155.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 2", шт	2	91.58			183.16			1	1	782			
				91.58			183.16		4.27	1		782		
	Поправки: М: =376*1.04/4.27	
	
156.	Цена поставщика. 
ППР муфта 63* 2", шт	6	123.56			741.35			1	1	3 166			
				123.56			741.35		4.27	1		3 166		
	Поправки: М: =507.3*1.04/4.27	
	
157.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.14			54.84					234			
				9.14			54.84		4.27			234		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
158.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	25.6	216.50	51.10	39.33	5 542.44	1 308.20	1 006.85	14.41	8.04	37 597	18 851	8 095	
				126.07			3 227.39		3.3	1		10 650		
	Объем: 70+66+40+30+20+30													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 177.38				77%	14 515			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			784.92				48%	9 048			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 504.74					61 161			
	
159.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	77	5.41			416.57					1 863			
				5.41			416.57		24.2			1 863		
	Объем: 70*1.1													
	
160.	ТССЦ 104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	72.6	6.14			445.76					2 110			
				6.14			445.76		29.06			2 110		
	Объем: 66*1.1													
	
161.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	44	7.80			343.20					1 486			
				7.80			343.20		33.77			1 486		
	Объем: 40*1.1													
	
162.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	33	8.63			284.79					1 315			
				8.63			284.79		39.85			1 315		
	Объем: 30*1.1													
	
163.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	22	10.91			240.02					1 100			
				10.91			240.02		50			1 100		
	Объем: 20*1.1													
	
164.	ТССЦ 104-0848 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм, м	33	12.01			396.33					2 009			
				12.01			396.33		60.89			2 009		
	Объем: 30*1.1													
	
165.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	140.31	90.60	11.46	280.61	181.19	22.92	14.4	5.49	3 026	2 609	126	
				38.25	0.23		76.50	0.45	3.8	14.47		291	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					618.46					7 055			
	
166.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	2	2 887.20	126.52	22.17	5 774.40	253.04	44.34	14.4	6.44	21 237	3 644	286	
				2 738.51	0.90		5 477.02	1.80	3.16	14.48		17 307	26	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			293.07				98%	3 597			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			180.94				56%	2 055			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 248.40					26 889			
	
167.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.6592	66.71		66.71	43.98		43.98	1	6.28	276		276	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
168.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.6592	18.71		18.71	12.33		12.33	1	6.28	77		77	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	38 750.09	8 862.54	6 057.17			240 815	127 695	36 533	
			23 830.38	665.33				76 585	9 584	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 928.16					22 481			
			8 928.16					22 481		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	8 928.16					22 481			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 928.16					22 481			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 293.74	1 685.85	2 033.53			62 783	24 293	12 744	
			6 574.36	88.42				25 745	1 272	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 151.53					14 259			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 110, 111; %=77 - по стр. 158)	1 638.79					20 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 110, 111, 158)	1 064.56					12 271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 997.09					95 209			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	19 528.19	7 176.69	4 023.64			155 551	103 402	23 789	
			8 327.86	576.91				28 359	8 312	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 112, 113; %=98 - по стр. 114, 121, 129, 137, 145, 150, 165, 166)	8 521.92					104 624			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 112, 113; %=56 - по стр. 114, 121, 129, 137, 145, 150, 165, 166)	5 302.88					60 340			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	33 352.99					320 515			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	55 278.24					438 205			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 182.95					9 378			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	56 461.19					447 583			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 129.22					8 952			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	57 590.41					456 535			
	НДС	10 366.27					82 176			
	Всего с НДС	67 956.68					538 711			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 160.71					124 779			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 367.44					72 611			
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
169.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	2	2 557.56	625.61	1 931.95	5 115.11	1 251.22	3 863.90	14.41	4.41	35 070	18 030	17 040	
					176.84			353.68	1	14.39			5 089	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 588.85				84%	19 420			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			962.94				48%	11 097			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 666.90					65 587			
	
170.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.4	2 646.84	648.48	43.99	1 058.74	259.39	17.60	14.41	8.22	7 228	3 738	145	
				1 954.37			781.75		4.28	1		3 346		
	Накладные расходы		99%			256.80				84%	3 140			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			155.63				48%	1 794			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 471.17					12 162			
	
171.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	11.7	391.23	305.70	8.28	4 577.39	3 576.69	96.88	14.4	4.98	54 951	51 504	482	
				77.25	1.29		903.83	15.09	3.28	16.84		2 965	254	
	Накладные расходы		74%			2 657.92				63%	32 608			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 795.89				40%	20 703			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 031.20					108 262			
	
172.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	1.86	673.19	525.85	14.21	1 252.13	978.08	26.43	14.4	4.96	15 028	14 084	131	
				133.13	2.20		247.62	4.09	3.28	16.79		812	69	
	Накладные расходы		74%			726.81				63%	8 916			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			491.09				40%	5 661			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 470.02					29 606			
	
173.	ТЕРр 65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.69	844.51	673.67	18.36	582.71	464.83	12.67	14.4	5.38	7 107	6 694	68	
				152.48	3.36		105.21	2.32	3.28	16.81		345	39	
	Накладные расходы		74%			345.69				63%	4 242			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			233.58				40%	2 693			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.98					14 042			
	
174.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	1.6	5 088.75	2 844.68	2 136.47	8 142.00	4 551.48	3 418.36	14.41	5.89	86 442	65 587	20 134	
				107.60	313.08		172.16	500.93	4.19	14.39		721	7 208	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			5 810.27				98%	71 339			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 587.21				56%	40 765			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 539.48					198 546			
	
175.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	160	3.74			598.40					2 085			
				3.74			598.40		13.03			2 085		
	
176.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	143.84	28.28			4 067.80					7 310			
				28.28			4 067.80		50.82			7 310		
	Объем: 160*0.899													
	
177.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	300	0.87			261.36					1 116			
				0.87			261.36		4.27			1 116		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
178.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	320	8.92			2 855.27					12 192			
				8.92			2 855.27		4.27			12 192		
	Поправки: М: =38.10/4.27	
	
179.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	30	0.61			18.27					78			
				0.61			18.27		4.27			78		
	Поправки: М: =2.60/4.27	
	
180.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	60	33.19			1 991.52					8 504			
				33.19			1 991.52		4.27			8 504		
	Поправки: М: =141.73/4.27	
	
181.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1/2", шт	64	22.89			1 465.26			1	1	6 257			
				22.89			1 465.26		4.27	1		6 257		
	Поправки: М: =94*1.04/4.27	
	
182.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	9.38	29.31			274.93					486			
				29.31			274.93		51.8			486		
	Объем: 0.1*93.8													
	
183.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	9.2	3 637.78	2 237.58	1 318.94	33 467.55	20 585.76	12 134.21	14.41	5.92	371 481	296 641	71 835	
				81.26	191.30		747.59	1 759.98	4.02	14.39		3 005	25 326	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			25 697.60				98%	315 528			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			15 865.48				56%	180 302			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75 030.63					867 310			
	
184.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	920	4.39			4 038.80					15 474			
				4.39			4 038.80		16.82			15 474		
	
185.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	854.68	43.10			36 836.71					68 614			
				43.10			36 836.71		80.28			68 614		
	Объем: 920*0.929													
	
186.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	200	1.44			288.52					1 232			
				1.44			288.52		4.27			1 232		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
187.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	400	1.73			690.40					2 948			
				1.73			690.40		4.27			2 948		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
188.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	80	1.04			83.00					354			
				1.04			83.00		4.27			354		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
189.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	70	13.85			969.34					4 139			
				13.85			969.34		4.27			4 139		
	Поправки: М: =59.13/4.27	
	
190.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 3/4", шт	10	34.10			340.98			1	1	1 456			
				34.10			340.98		4.27	1		1 456		
	Поправки: М: =140*1.04/4.27	
	
191.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	70	51.56			3 609.02					15 411			
				51.56			3 609.02		4.27			15 411		
	Поправки: М: =220.15/4.27	
	
192.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	46.85	33.67			1 577.44					3 607			
				33.67			1 577.44		77			3 607		
	Объем: 0.5*93.7													
	
193.	ТЕР 16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.4	4 296.57	478.47	81.79	1 718.63	191.39	32.72	14.4	7.72	7 432	2 756	253	
				3 736.31	3.51		1 494.52	1.40	2.96	14.36		4 424	20	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			221.71				98%	2 720			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			136.88				56%	1 555			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 077.22					11 707			
	
194.	ТЕР 16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 598.16	478.47	81.79	2 299.08	239.24	40.90	14.4	7.72	10 726	3 445	316	
				4 037.90	3.51		2 018.95	1.75	3.45	14.36		6 965	25	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			277.14				98%	3 401			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			171.10				56%	1 943			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 747.32					16 070			
	
195.	ТССЦ 302-1824 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, шт.	2	446.43			892.86					3 043			
				446.43			892.86		1 521.5			3 043		
	
196.	ТЕР 16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	1.26	5 200.44	478.47	81.79	6 552.56	602.87	103.06	14.4	7.72	29 999	8 681	796	
				4 640.18	3.51		5 846.63	4.42	3.51	14.36		20 522	63	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			698.38				98%	8 569			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			431.18				56%	4 897			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 682.12					43 465			
	
197.	ТССЦ 302-1825 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, шт.	6	581.74			3 490.44					11 590			
				581.74			3 490.44		1 931.65			11 590		
	
198.	ТЕР 16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.6	5 834.09	593.85	161.02	3 500.45	356.31	96.61	14.4	7.93	16 350	5 131	766	
				5 079.22	4.43		3 047.53	2.66	3.43	14.38		10 453	38	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			412.82				98%	5 066			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			254.87				56%	2 895			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 168.13					24 310			
	
199.	ТССЦ 302-1826 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, шт.	2	646.17			1 292.34					4 394			
				646.17			1 292.34		2 196.85			4 394		
	
200.	ТЕР 16-02-004-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.12	8 861.91	1 174.37	359.24	1 063.43	140.92	43.11	14.41	6.85	7 048	2 031	295	
				7 328.29	8.64		879.39	1.04	5.37	14.38		4 722	15	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			163.25				98%	2 005			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			100.79				56%	1 146			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 327.48					10 199			
	
201.	ТССЦ 302-1828 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, шт.	2	1 379.45			2 758.90					8 909			
				1 379.45			2 758.90		4 454.68			8 909		
	
202.	ТЕР 16-02-004-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.57	7 782.98	1 060.99	253.24	4 436.30	604.76	144.35	14.41	6.82	29 057	8 715	984	
				6 468.75	5.36		3 687.19	3.06	5.25	14.4		19 358	44	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			698.99				98%	8 584			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			431.55				56%	4 905			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 566.85					42 546			
	
203.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	51	27.31			1 392.81					11 364			
				27.31			1 392.81		222.82			11 364		
	
204.	ТССЦ 302-1827 
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, шт.	2	999.17			1 998.34					6 428			
				999.17			1 998.34		3 213.87			6 428		
	
205.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	374.88	82.80	15.62	26.62	5.88	1.11	14.4	2.65	144	85	3	
				276.46	0.17		19.63	0.01	2.89	14.73		57		
	Объем: 5.9+1.2													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.77				69%	59			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.53				48%	41			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.92					243			
	
206.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	634.96	50.89	10.37	45.08	3.61	0.74	14.4	3.16	149	52	2	
				573.70	0.17		40.73	0.01	2.33	14.73		95		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.93				69%	36			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.17				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.18					210			
	
207.	ТЕРр 65-5-1 
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, прим, 100 шт.	3.2	869.62	803.43	5.22	2 782.79	2 570.98	16.71	14.4	8.23	37 919	37 022	138	
				60.97			195.10		3.89	1		759		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1342:[ М-(2791.00=27.91*100) ]	
	Начисления: Н21= 3	
	Накладные расходы		103%			2 648.11				88%	32 579			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 542.59				48%	17 771			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 973.49					88 269			
	
208.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	320	45.61			14 596.35					62 326			
				45.61			14 596.35		4.27			62 326		
	Поправки: М: =194.77/4.27	
	
209.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	44.5	216.50	51.10	39.33	9 634.31	2 274.01	1 750.19	14.41	8.04	65 353	32 769	14 071	
				126.07			5 610.12		3.3	1		18 513		
	Объем: 100+40+50+86+40+60+12+57													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 046.61				77%	25 232			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 364.41				48%	15 729			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 045.33					106 314			
	
210.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	110	10.06			1 106.60					4 838			
				10.06			1 106.60		43.98			4 838		
	Объем: 100*1.1													
	
211.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	55	14.84			816.20					3 505			
				14.84			816.20		63.73			3 505		
	Объем: 50*1.1													
	
212.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	44	12.37			544.28					2 325			
				12.37			544.28		52.84			2 325		
	Объем: 40*1.1													
	
213.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	94.6	18.05			1 707.53					7 987			
				18.05			1 707.53		84.43			7 987		
	Объем: 86*1.1													
	
214.	ТССЦ 104-0867 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	44	21.70			954.80					3 594			
				21.70			954.80		81.69			3 594		
	Объем: 40*1.1													
	
215.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	128.7	25.87			3 329.47					16 842			
				25.87			3 329.47		130.86			16 842		
	Объем: (60+57)*1.1													
	
216.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	13.2	29.68			391.78					2 121			
				29.68			391.78		160.66			2 121		
	Объем: 12*1.1													
	
217.	ТЕР 16-07-003-07 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 80 мм, 1 врезка	2	168.38	105.11	19.28	336.76	210.23	38.55	14.4	5.04	3 624	3 027	194	
				43.99	0.45		87.98	0.90	4.57	14.47		402	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0387:[ М-(27.34=68.36*0.4) ];  ТССЦ 302-1176:[ М-(328.19=328.19*1) ];  ТССЦ 507-0985:[ М-(88.00=88.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			242.80				98%	2 979			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			149.90				56%	1 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					729.46					8 306			
	
218.	ТЕРр 65-12-1 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3, 100 шт.	0.01	1 969.30	1 874.73	94.57	19.69	18.75	0.95	14.41	8.54	278	270	8	
					37.47			0.37	1	16.81			6	
	Накладные расходы		74%			14.15				63%	174			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.56				40%	110			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.40					562			
	
219.	ТЕР 18-04-001-09 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 910.00	161.67	69.31	1 910.00	161.67	69.31	14.4	6.21	12 060	2 328	430	
				1 679.02	1.87		1 679.02	1.87	5.54	14.36		9 302	27	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			188.07				98%	2 308			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			116.11				56%	1 319			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.18					15 687			
	
220.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	1	121.84	23.81	14.48	121.84	23.81	14.48	14.41	7.74	721	343	112	
				83.55	0.46		83.55	0.46	3.18	14.47		266	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0944:[ М-(22.00=22.00*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			27.91				98%	343			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17.23				56%	196			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.98					1 260			
	
221.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	2.76	165.61	85.38	74.73	457.09	235.65	206.25	14.41	1.96	3 851	3 396	404	
				5.50			15.18		3.34	1		51		
	Объем: 40+50+126+60													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			271.00				98%	3 328			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			167.31				56%	1 902			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					895.40					9 081			
	
222.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.69	175.69	85.38	74.73	121.23	58.91	51.56	14.41	1.96	989	849	101	
				15.58			10.75		3.66	1		39		
	Объем: 12+57													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			67.75				98%	832			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			41.83				56%	475			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.80					2 296			
	
223.	ТЕР 18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных (3шт по 7 секций), 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.0336	35 852.69	1 023.28	678.81	1 204.65	34.38	22.81	14.41	8.21	9 117	495	187	
				34 150.60	54.75		1 147.46	1.84	7.35	16.67		8 434	31	
	Объем: 0.16*3*7													
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			41.65				98%	515			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			25.72				56%	295			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 272.02					9 927			
	
224.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.013	1 443.24	921.78	5.06	18.76	11.98	0.07	14.4	8.26	190	173	1	
				516.40	0.20		6.71		2.55	16.69		17		
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.38				80%	138			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.63				37%	64			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.77					392			
	
225.	ТЕРр 62-33-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 156.53	611.92	1.01	32.38	17.13	0.03	14.4	8.27	287	247		
				543.60			15.22		2.66	1		40		
	Накладные расходы		80%			13.70				68%	168			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.57				40%	99			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.65					554			
	
226.	ТЕР 18-03-001-01 
Демонтаж радиаторов чугунных (40 секций) , прим, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.064	463.71	287.96	175.74	29.68	18.43	11.25	14.41	8.21	358	266	92	
					14.18			0.91	7.35	16.67			15	
	Объем: 0.16*40													
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			22.24				98%	275			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			13.73				56%	157			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.65					791			
	
227.	ТЕР 18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных (40 секций) (б/у), 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.064	7 401.69	1 023.28	678.81	473.71	65.49	43.44	14.41	8.21	3 981	944	357	
				5 699.60	54.75		364.77	3.50	7.35	16.67		2 681	58	
	Объем: 0.16*40													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0555:[ М-(28451.00=284.51*100) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			79.34				98%	982			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			48.98				56%	561			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.03					5 524			
	
228.	ТЕРр 62-33-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 156.53	611.92	1.01	32.38	17.13	0.03	14.4	8.27	287	247		
				543.60			15.22		2.66	1		40		
	Накладные расходы		80%			13.70				68%	168			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.57				40%	99			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.65					554			
	
229.	ТЕРр 65-22-5 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов	1.6	4 155.19	3 504.08	167.94	6 648.31	5 606.53	268.71	14.41	8.54	84 987	80 790	2 295	
				483.17	66.54		773.07	106.46	2.46	16.81		1 902	1 790	
	Начисления: Н21= 3	
	Накладные расходы		74%			4 227.61				63%	52 025			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 856.50				40%	33 032			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 732.42					170 044			
	
230.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.613	66.71		66.71	241.02		241.02	1	6.28	1 514		1 514	
									1	1				
	Объем: 3.5+0.113													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
231.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.613	18.71		18.71	67.59		67.59	1	6.28	424		424	
									1	1				
	Объем: 3.5+0.113													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	193 209.69	45 137.51	22 835.60			1 204 681	650 340	133 578	
			125 236.60	2 766.75				420 765	40 137	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 923.04					102 076			
			47 923.04					102 076		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	47 923.04					102 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	47 923.04					102 076			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 928.89	3 840.35	5 942.28			159 571	55 341	33 200	
			17 146.28	353.70				71 033	5 089	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 656.90					48 925			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 169, 170; %=69 - по стр. 205, 206; %=77 - по стр. 209; %=80 - по стр. 224; %=68 - по стр. 225, 228)	3 938.75					48 361			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 169, 170, 205, 206, 209; %=37 - по стр. 224; %=40 - по стр. 225, 228)	2 511.45					28 948			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 379.09					236 880			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	118 357.76	41 297.16	16 893.32			943 034	594 999	100 378	
			60 167.28	2 413.05				247 656	35 048	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 207, 219, 220, 223, 227, 229)	1 519.93	1 040.84	479.09			17 878	14 997	2 880	
				69.58					1 010	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 171-173, 218, 229; %=98 - по стр. 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 217, 219-223, 226, 227; %=88 - по стр. 207)	45 541.21					559 319			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 171-173, 218, 229; %=56 - по стр. 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 217, 219-223, 226, 227; %=48 - по стр. 207)	28 489.07					324 985			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	192 388.04					1 827 338			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	273 690.17					2 166 294			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	5 856.97					46 359			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	279 547.14					2 212 653			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	5 590.94					44 253			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	285 138.08					2 256 906			
	НДС	51 324.85					406 243			
	Всего с НДС	336 462.93					2 663 149			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	49 479.96					607 680			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	31 000.52					353 933			
	
	Раздел 6.  Водоотведение	
	
232.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.4	8 523.13	1 953.63	6 569.50	3 409.25	781.45	2 627.80	14.41	4.41	22 849	11 261	11 589	
					601.32			240.53	1	14.39			3 461	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			1 011.76				84%	12 366			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			613.19				48%	7 067			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 034.20					42 282			
	
233.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3872	2 646.84	648.48	43.99	1 024.86	251.09	17.03	14.41	8.22	6 997	3 618	140	
				1 954.37			756.73		4.28	1		3 239		
	Объем: (0.22*0.22*0.2*40)													
	Накладные расходы		99%			248.58				84%	3 039			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			150.65				48%	1 737			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 424.09					11 773			
	
234.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	775.58	765.14	10.44	930.70	918.17	12.53	14.41	8.53	13 338	13 231	107	
					4.13			4.96	1	16.83			83	
	Накладные расходы		74%			683.12				63%	8 388			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			461.57				40%	5 326			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 075.38					27 051			
	
235.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.6	622.36	617.14	5.22	373.42	370.28	3.13	14.41	8.53	5 363	5 336	27	
					2.07			1.24	1	16.79			21	
	Накладные расходы		74%			274.92				63%	3 375			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			185.76				40%	2 143			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					834.10					10 881			
	
236.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.6	6 260.42	932.60	4.68	3 756.25	559.56	2.81	14.41	7.45	13 833	8 063	21	
				5 323.14	0.45		3 193.88	0.27	1.8	14.47		5 749	4	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			643.80				98%	7 906			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			397.48				56%	4 518			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 797.53					26 256			
	
237.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	60	5.79			347.40					1 337			
				5.79			347.40		22.28			1 337		
	
238.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 50мм 45град, шт	16	6.14			98.20			1	1	419			
				6.14			98.20		4.27	1		419		
	Поправки: М: =25.2*1.04/4.27	
	
239.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  50мм 45 град, шт	60	3.63			217.74			1	1	930			
				3.63			217.74		4.27	1		930		
	Поправки: М: =14.9*1.04/4.27	
	
240.	Цена поставщика. 
ПВХ  редукция   110х50мм эксцентрическая, шт	16	5.14			82.23			1	1	351			
				5.14			82.23		4.27	1		351		
	Поправки: М: =21.1*1.04/4.27	
	
241.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.2	12 984.16	894.28	10.83	15 580.99	1 073.14	13.00	14.41	7.52	42 232	15 464	98	
				12 079.05	1.14		14 494.86	1.37	1.84	14.29		26 671	20	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 235.69				98%	15 174			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			762.90				56%	8 671			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 579.58					66 077			
	
242.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	120	12.58			1 509.60					5 526			
				12.58			1 509.60		46.05			5 526		
	
243.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 90град, шт	34	13.93			473.67			1	1	2 023			
				13.93			473.67		4.27	1		2 023		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.27	
	
244.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	128	8.04			1 028.80			1	1	4 393			
				8.04			1 028.80		4.27	1		4 393		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
245.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	19	15.81			300.33			1	1	1 282			
				15.81			300.33		4.27	1		1 282		
	Объем: 16+3													
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
246.	Цена поставщика. 
Воздушный клапан  110, шт	8	96.60			772.77			1	1	3 300			
				96.60			772.77		4.27	1		3 300		
	Поправки: М: =396.6*1.04/4.27	
	
247.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	14.4	8.27	1 639	1 608	13	
				3.78			3.78		4.83	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.64					4 115			
	
248.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт> (б/у), 100 приборов	0.32	7 494.35	3 974.30	100.44	2 398.19	1 271.78	32.14	14.4	8.31	24 019	18 314	267	
				3 419.61	9.69		1 094.28	3.10	4.97	16.81		5 439	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			1 313.13				88%	16 162			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			764.93				48%	8 816			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 476.24					48 997			
	
249.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.962	66.71		66.71	130.89		130.89	1	6.28	822		822	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
250.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.962	18.71		18.71	36.70		36.70	1	6.28	230		230	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	32 588.94	5 337.13	2 877.55			150 883	76 895	13 314	
			24 374.27	251.47				60 677	3 641	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 575.44	1 032.54	2 812.42			43 596	14 879	12 781	
			3 730.47	240.53				15 937	3 461	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 973.74					12 698			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 232, 233)	1 260.34					15 406			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 232, 233)	763.84					8 803			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 599.62					67 805			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25 013.50	4 304.59	65.13			107 287	62 016	533	
			20 643.80	10.94				44 740	180	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 234, 235; %=98 - по стр. 236, 241, 247; %=88 - по стр. 248)	4 279.07					52 581			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 234, 235; %=56 - по стр. 236, 241, 247; %=48 - по стр. 248)	2 651.91					30 373			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	31 944.48					190 241			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	41 544.10					258 046			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	889.04					5 522			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	42 433.14					263 568			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	848.66					5 271			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	43 281.80					268 839			
	НДС	7 790.72					48 391			
	Всего с НДС	51 072.52					317 230			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 539.41					67 987			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 415.75					39 176			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	842 273.60	149 796.21	60 767.12			4 952 856	2 157 733	340 996	
			631 710.34	5 864.25				2 454 128	83 209	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	56 851.20					124 557			
			56 851.20					124 557		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	56 851.20					124 557			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	56 851.20					124 557			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	613 948.25	96 000.86	38 202.48			3 586 262	1 382 662	207 328	
			479 744.96	2 734.31				1 996 274	37 809	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	154 902.87					630 197			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 57, 65, 71, 79, 87, 93, 94, 104, 110, 111, 169, 170, 232, 233; %=71 - по стр. 2-6, 10, 20, 23-27; %=73 - по стр. 7, 77, 78, 105; %=77 - по стр. 8, 158, 209; %=90 - по стр. 11, 13, 16; %=72 - по стр. 15; %=80 - по стр. 17, 41, 45, 58, 61-63, 72, 75, 76, 80, 83, 88, 91, 92, 96-98, 107, 109, 224; %=92 - по стр. 18, 21, 22, 42-44; %=66 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 55, 56; %=67 - по стр. 40, 60, 74, 82, 90, 106; %=93 - по стр. 54, 67; %=68 - по стр. 64, 86, 225, 228; %=61 - по стр. 66; %=94 - по стр. 68-70; %=69 - по стр. 84, 85, 102, 103, 205, 206)	90 996.30					1 109 028			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 57, 65, 71, 79, 84, 85, 87, 93, 94, 102-104, 110, 111, 158, 169, 170, 205, 206, 209, 232, 233; %=52 - по стр. 2-6, 10, 20, 23-27; %=56 - по стр. 7, 77, 78, 105; %=43 - по стр. 11, 13, 16; %=64 - по стр. 15; %=37 - по стр. 17, 41, 45, 58, 61-63, 72, 75, 76, 80, 83, 88, 91, 92, 107, 109, 224; %=44 - по стр. 18, 21, 22, 42-44, 96-98; %=50 - по стр. 28, 30, 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40, 55, 56, 60, 64, 74, 82, 86, 90, 106, 225, 228; %=54 - по стр. 54, 67; %=31 - по стр. 66; %=51 - по стр. 68-70)	55 705.97					638 013			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	760 650.52					5 333 303			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 361.13	499.04	1 577.27			17 198	7 191	8 927	
			284.82	128.00				1 079	1 844	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 99)	507.90					6 234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 99)	451.47					5 240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 320.50					28 672			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	169 113.02	53 296.31	20 987.37			1 224 839	767 880	124 741	
			94 829.36	3 001.94				332 218	43 556	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 207, 219, 220, 223, 227, 229)	1 519.93	1 040.84	479.09			17 878	14 997	2 880	
				69.58					1 010	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46, 112, 113, 171-173, 218, 229, 234, 235; %=98 - по стр. 47, 114, 121, 129, 137, 145, 150, 165, 166, 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 217, 219-223, 226, 227, 236, 241, 247; %=88 - по стр. 51, 207, 248)	58 876.80					723 092			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46, 112, 113, 171-173, 218, 229, 234, 235; %=56 - по стр. 47, 114, 121, 129, 137, 145, 150, 165, 166, 174, 183, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 217, 219-223, 226, 227, 236, 241, 247; %=48 - по стр. 51, 207, 248)	36 775.73					419 490			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	264 765.55					2 367 421			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 085 587.77					7 853 953			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	23 231.58					168 075			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 108 819.35					8 022 028			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	22 176.39					160 441			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 130 995.74					8 182 469			
	НДС	203 579.23					1 472 844			
	Всего с НДС	1 334 574.97					9 655 313			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	150 381.00					1 838 354			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	92 933.17					1 062 743			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)