«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	8 855 735	руб.	Смета на сумму:	8 855 735	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г.Калининград, пер.Тбилисский,5-11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт кровли, ремонт фасада, отмостка, цоколь, ремонт подвала, сети канализации	
Сметная стоимость:	8 855.735	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.821	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 767.634	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ КРОВЛИ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.6424	165.55	131.65	33.90	1 265.20	1 006.12	259.08	14.4	6.14	16 079	14 488	1 591	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			996.06				84%	12 170			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			603.67				48%	6 954			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.835	4 519.16	360.82	36.65	8 292.66	662.10	67.25	14.4	7.97	41 836	9 534	536	
				4 121.69			7 563.30		4.2	1		31 766		
	Накладные расходы		83%			549.54				71%	6 769			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			430.37				52%	4 958			
										=(65.0* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.46	9 291.30	1 358.31	34.61	13 565.30	1 983.13	50.53	14.4	7.89	63 551	28 557	399	
				7 898.38			11 531.63		3	1		34 595		
	Накладные расходы		83%			1 646.00				71%	20 275			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 289.03				52%	14 850			
										=(65.0* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.6	6 775.72	1 449.90	67.19	4 065.43	869.94	40.31	14.4	7.93	26 193	12 527	320	
				5 258.63			3 155.18		4.23	1		13 346		
	Накладные расходы		83%			722.05				71%	8 894			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.46				52%	6 514			
										=(65.0* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, прим, 100 м2 кровли	7.6424	172.51	127.80	44.71	1 318.39	976.70	341.69	14.41	7.71	16 709	14 074	2 634	
					6.95			53.11	1	14.38			764	
	Накладные расходы		83%			854.74				71%	10 535			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			669.38				52%	7 716			
										=(65.0* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (мансарда), 100 м2	3.324	3 803.88	268.33	45.75	12 644.10	891.93	152.07	14.41	7.84	48 149	12 853	1 192	
				3 489.80	5.68		11 600.10	18.88	2.94	14.44		34 104	273	
	Накладные расходы		83%			755.97				71%	9 319			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			592.03				52%	6 826			
										=(65.0* (0.8))				
	
7.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой  кровель (примыкания мансарды к крыше), 100 м2 покрытия	7.6424	286.73	122.64	1.26	2 191.29	937.23	9.65	14.4	8.08	17 121	13 496	78	
				162.83			1 244.41		2.85	1		3 547		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			871.62				79%	10 662			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			599.83				51%	6 883			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
8.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	955.3	13.13			12 543.09					41 116			
				13.13			12 543.09		43.04			41 116		
	Объем: 7.6424*125													
	
9.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	49.86	202.86	119.97	82.89	10 114.38	5 981.60	4 132.77	14.4	7.9	118 784	86 135	32 649	
									17.72	1				
	Объем: 332.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 383.44				77%	66 324			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 588.96				48%	41 345			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	50.8572	671.40			34 145.52					189 324			
				671.40			34 145.52		3 722.66			189 324		
	Объем: 49.86*1.02													
	
11.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	7.6424	4 088.23	504.69	210.18	31 243.92	3 857.04	1 606.24	14.41	7.41	199 995	55 580	11 902	
				3 373.37	20.39		25 780.64	155.81	5.14	14.39		132 513	2 242	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 333.88				92%	53 196			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 207.07				44%	25 442			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
12.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте, м2	978.2272	76.31			74 651.06					309 055			
				76.31			74 651.06		4.14			309 055		
	Объем: 764.24*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.81/1.9775/4.14*1.06	
	
13.	ТЕРр 53-7-1 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	1.348	1 013.25	295.48	18.24	1 365.86	398.31	24.59	14.4	8.05	9 111	5 736	198	
				699.53			942.97		3.37	1		3 178		
	Накладные расходы		86%			342.55				73%	4 187			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			278.82				56%	3 212			
										=(70.0* (0.8))				
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.9748	221.62	101.80	102.69	4 205.11	1 931.60	1 948.47	14.4	3.55	35 444	27 815	6 917	
				17.13	1.45		325.04	27.51	2.19	14.47		712	398	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 763.20				77%	21 724			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 175.47				48%	13 542			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	392.77836	36.04			14 155.73					70 622			
				36.04			14 155.73		179.8			70 622		
	Объем: 18.9748*20.7													
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.49	1 505	1 503	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	
17.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (б/у), 100 м2 проемов	0.02376	21 223.62	2 306.00	742.65	504.27	54.79	17.65	14.4	6.38	2 102	789	113	
				18 174.97	28.43		431.84	0.68	2.78	14.43		1 201	10	
	Объем: 0.66*0.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			58.80				90%	719			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.95				43%	344			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.08	8 572.20	5 513.35	252.31	685.78	441.07	20.18	14.4	6.63	7 610	6 351	134	
				2 806.54	60.12		224.52	4.81	5.01	14.42		1 125	69	
	Накладные расходы		78%			347.79				66%	4 237			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			280.90				50%	3 210			
										=(63.0* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.336	3 086.00			1 036.90					4 406			
				3 086.00			1 036.90		13 114.42			4 406		
	Объем: 0.08*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.08	13 930.32	9 132.45	284.04	1 114.43	730.60	22.72	14.4	6.63	12 480	10 521	151	
				4 513.83	67.62		361.11	5.41	5.01	14.41		1 809	78	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	6 995			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 300			
										=(63.0* (0.8))				
	
21.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					6 924			
				3 086.00			1 629.41		13 114.42			6 924		
	Объем: 0.08*2200*3													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.08	4 643.44	3 044.15	94.68	371.48	243.53	7.57	14.4	6.63	4 160	3 507	50	
				1 504.61	22.54		120.37	1.80	5.01	14.41		603	26	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 332			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 767			
										=(63.0* (0.8))				
	
23.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.704	3 086.00			2 172.54					9 233			
				3 086.00			2 172.54		13 114.42			9 233		
	Объем: 0.08*2200*4													
	
24.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	0.8448	278.54	278.54		235.31	235.31		14.4	1	3 388	3 388		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			232.96				84%	2 846			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			141.19				48%	1 626			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.8448	2 412.79	1 295.60	2.05	2 038.32	1 094.52	1.73	14.4	5.48	19 708	15 761	9	
				1 115.14			942.07		4.18	1		3 938		
	Накладные расходы		79%			864.67				67%	10 560			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			547.26				40%	6 304			
										=(50.0* (0.8))				
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8448	2 291.60	114.18	14.24	1 935.94	96.46	12.03	14.4	8	6 639	1 389	96	
				2 163.18			1 827.45		2.82	1		5 153		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			91.64				80%	1 111			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.34				37%	514			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.714	75.57	75.35	0.22	129.53	129.15	0.38	14.4	5.59	1 862	1 860	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			107.19				71%	1 321			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.95				52%	967			
										=(65.0* (0.8))				
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим, 100 м2 покрытия	0.094	11 907.97	1 173.45	33.16	1 119.35	110.30	3.12	14.4	7.8	4 278	1 588	24	
				10 701.36	3.78		1 005.93	0.35	2.65	14.39		2 666	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			119.50				92%	1 466			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			60.86				44%	701			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.714	8 813.16	326.90	31.86	15 105.76	560.30	54.61	14.4	7.48	54 268	8 068	409	
				8 454.40	3.03		14 490.84	5.18	3.16	14.36		45 791	74	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			610.72				92%	7 491			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			311.01				44%	3 582			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.296	7 415.77	333.04	13.17	9 610.84	431.62	17.07	14.4	8.06	30 724	6 215	138	
				7 069.56			9 162.15		2.66	1		24 371		
	Накладные расходы		83%			358.24				71%	4 413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			280.55				52%	3 232			
										=(65.0* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.32	5 731.49	578.30	8.10	1 834.08	185.06	2.59	14.4	8.06	6 505	2 665	21	
				5 145.09			1 646.43		2.32	1		3 820		
	Накладные расходы		83%			153.60				71%	1 892			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.29				52%	1 386			
										=(65.0* (0.8))				
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.24	8 719.75	480.56	8.10	2 092.74	115.33	1.94	14.4	8.06	4 146	1 661	16	
				8 231.09			1 975.46		1.25	1		2 469		
	Накладные расходы		83%			95.72				71%	1 179			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.96				52%	864			
										=(65.0* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.08	1 357.93	327.73	1.01	1 466.56	353.95	1.09	14.4	8.08	9 674	5 097	9	
				1 029.19			1 111.53		4.11	1		4 568		
	Накладные расходы		83%			293.78				71%	3 619			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			230.07				52%	2 650			
										=(65.0* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.24	4 604.75	480.56	8.10	1 105.14	115.33	1.94	14.4	8.06	4 146	1 661	16	
				4 116.09			987.86		2.5	1		2 470		
	Накладные расходы		83%			95.72				71%	1 179			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.96				52%	864			
										=(65.0* (0.8))				
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
35.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим, 1 м3 утеплителя	52.1472	47.52	20.14	27.38	2 478.03	1 050.04	1 428.00	14.4	5.91	23 560	15 121	8 439	
					3.42			178.55	2.44	14.4			2 571	
	Объем: 372.48*0.14													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 326.88				92%	16 277			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			675.72				44%	7 784			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
36.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.62	1 748.93	352.69	1 396.24	1 084.34	218.67	865.67	14.41	4.42	6 977	3 151	3 826	
					127.80			79.24	1	14.39			1 140	
	Накладные расходы		99%			294.93				84%	3 604			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			178.75				48%	2 060			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
37.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.705	2 314.38	619.65	152.98	1 631.64	436.85	107.85	14.4	8.06	11 725	6 291	869	
				1 541.75			1 086.93		4.2	1		4 565		
	Накладные расходы		85%			371.32				72%	4 530			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			349.48				64%	4 026			
										=(80.0* (0.8))				
	
38.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	3.7248	286.73	122.64	1.26	1 068.01	456.79	4.70	14.4	8.08	8 344	6 578	38	
				162.83			606.51		2.85	1		1 729		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			424.81				79%	5 197			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			292.35				51%	3 355			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	465.6	7.04			3 277.82					10 713			
				7.04			3 277.82		23.01			10 713		
	Объем: 3.7248*125													
	
40.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	55.872	202.86	119.97	82.89	11 333.94	6 702.85	4 631.09	14.4	7.9	133 107	96 521	36 586	
									17.72	1				
	Объем: 372.48*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			6 032.57				77%	74 321			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 021.71				48%	46 330			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
41.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	56.98944	671.40			38 262.71					212 152			
				671.40			38 262.71		3 722.66			212 152		
	Объем: 55.872*1.02													
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции по утеплителю, 100 м2 покрытия	3.7248	286.73	122.64	1.26	1 068.01	456.79	4.70	14.4	8.08	8 344	6 578	38	
				162.83			606.51		2.85	1		1 729		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			424.81				79%	5 197			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			292.35				51%	3 355			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	465.6	7.04			3 277.82					10 713			
				7.04			3 277.82		23.01			10 713		
	Объем: 3.7248*125													
	
44.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.85	1 688.64	38.89	16.44	1 435.34	33.06	13.97	14.4	6.73	5 096	476	94	
				1 633.31	1.51		1 388.31	1.29	3.26	14.36		4 526	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			36.41				90%	445			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.55				43%	212			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
	СТЕНЫ МАНСАРДЫ	
	
45.	ТЕРр 53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	1.859	584.91	333.63	251.28	1 087.35	620.22	467.13	14.4	6.14	11 799	8 931	2 868	
					33.37			62.03	1	14.39			893	
	Накладные расходы		86%			586.74				73%	7 172			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			477.58				56%	5 501			
										=(70.0* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	1.859	1 138.82	680.90	457.92	2 117.07	1 265.79	851.27	14.4	6.09	23 412	18 227	5 184	
					59.65			110.89	1	14.39			1 596	
	Накладные расходы		86%			1 183.94				73%	14 471			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			963.68				56%	11 101			
										=(70.0* (0.8))				
	
47.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 18мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.859	911.22	803.60	63.01	1 693.96	1 493.89	117.14	14.4	8.01	23 047	21 512	938	
				44.61			82.93		7.19	1		596		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 583.52				90%	19 361			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			806.70				43%	9 250			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
48.	С101-5717 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм, м2	190.5475	274.31			52 269.08					52 269			
				274.31			52 269.08		274.31			52 269		
	Объем: 185.9*1.025													
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.859	286.73	122.64	1.26	533.03	227.98	2.35	14.4	8.08	4 165	3 283	19	
				162.83			302.70		2.85	1		863		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			212.02				79%	2 594			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.91				51%	1 674			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
50.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	232.375	7.04			1 635.92					5 347			
				7.04			1 635.92		23.01			5 347		
	Объем: 1.859*125													
	
51.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, прим, 1 м3 изоляции	9.295	780.23	235.30	94.01	7 252.28	2 187.13	873.85	14.4	6.64	56 074	31 495	5 802	
				450.92			4 191.30		4.48	1		18 777		
	Объем: 185.9*0.05													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(24.77=35.39*0.7) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 968.42				77%	24 251			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 312.28				48%	15 118			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
52.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	9.01615	671.40			6 053.44					33 564			
				671.40			6 053.44		3 722.66			33 564		
	Объем: 9.295*0.97													
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.859	286.73	122.64	1.26	533.03	227.98	2.35	14.4	8.08	4 165	3 283	19	
				162.83			302.70		2.85	1		863		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			212.02				79%	2 594			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.91				51%	1 674			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
54.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	232.375	7.04			1 635.92					5 347			
				7.04			1 635.92		23.01			5 347		
	Объем: 1.859*125													
	
55.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 10мм изнутри, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.859	911.22	803.60	63.01	1 693.96	1 493.89	117.14	14.4	8.01	23 047	21 512	938	
				44.61			82.93		7.19	1		596		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 583.52				90%	19 361			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			806.70				43%	9 250			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
56.	С101-5714 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм, м2	190.5475									27 986			
									146.87			27 986		
	Объем: 185.9*1.025													
	
57.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.859	286.73	122.64	1.26	533.03	227.98	2.35	14.4	8.08	4 165	3 283	19	
				162.83			302.70		2.85	1		863		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			212.02				79%	2 594			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.91				51%	1 674			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
58.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	232.375	7.04			1 635.92					5 347			
				7.04			1 635.92		23.01			5 347		
	Объем: 1.859*125													
	
59.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	9.295	202.86	119.97	82.89	1 885.54	1 115.10	770.44	14.4	7.9	22 144	16 057	6 086	
									17.72	1				
	Объем: 185.9*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 003.59				77%	12 364			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			669.06				48%	7 707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
60.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	9.4809	671.40			6 365.48					35 294			
				671.40			6 365.48		3 722.66			35 294		
	Объем: 9.295*1.02													
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям,прим, 100 м2 поверхности	1.859	1 043.83	675.65	13.36	1 940.48	1 256.03	24.84	14.4	8.02	22 283	18 087	199	
				354.82			659.61		6.06	1		3 997		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			992.26				67%	12 118			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			628.02				40%	7 235			
										=(50.0* (0.8))				
	
62.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	204.49	12.74			2 605.20					5 237			
				12.74			2 605.20		25.61			5 237		
	Объем: 1.859*110													
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.859	2 074.12	832.23	83.91	3 855.80	1 547.12	155.99	14.4	8.91	32 667	22 279	1 390	
				1 157.98	39.06		2 152.68	72.62	4.18	14.39		8 998	1 045	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 538.75				80%	18 659			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			761.28				37%	8 630			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
64.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	84	5.87			493.08					1 629			
				5.87			493.08		19.39			1 629		
	
65.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.859	6 763.95	788.77	62.59	12 574.18	1 466.33	116.35	14.4	7.41	57 590	21 115	862	
				5 912.59			10 991.50		3.24	1		35 612		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 393.01				80%	16 892			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			689.18				37%	7 813			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
66.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.859	2 291.60	114.18	14.24	4 260.09	212.27	26.47	14.4	8	14 609	3 057	212	
				2 163.18			4 021.35		2.82	1		11 340		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			201.66				80%	2 446			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			99.77				37%	1 131			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
67.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	48.9373	7.56		7.56	370.05		370.05		6.07	2 246		2 246	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
68.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	48.9373	27.63		27.63	1 352.02		1 352.02		6.07	8 207		8 207	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	449 353.74	47 194.08	21 103.44			2 309 218	679 656	144 485	
			381 056.13	778.16				1 485 077	11 202	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	448 860.66	47 194.08	21 103.44			2 307 589	679 656	144 485	
			380 563.05	778.16				1 483 448	11 202	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	257 353.56					1 034 649			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	44 084.62					540 927			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	28 448.26					327 214			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	521 393.54					3 175 730			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	493.08					1 629			
			493.08					1 629		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	493.08					1 629			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	521 886.62					3 177 359			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	11 168.37					67 995			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	533 054.99					3 245 354			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	10 661.10					64 907			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	543 716.09					3 310 261			
	НДС	97 868.90					595 847			
	Всего с НДС	641 584.99					3 906 108			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	44 084.62					540 927			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28 448.26					327 214			
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ФАСАДА. СТЕHЫ	
	
69.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8.507	1 213.62	458.23	8.86	10 324.28	3 898.15	75.39	14.41	8.06	88 851	56 172	608	
				746.53			6 350.73		5.05	1		32 071		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			4 287.97				93%	52 240			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 650.74				54%	30 333			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
70.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.85	63.27	49.68	13.59	53.78	42.23	11.55	14.4	2.12	633	608	24	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			32.94				66%	401			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.12				40%	243			
										=(50.0* (0.8))				
	
71.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.85	4 688.98	197.81	4 246.36	3 985.63	168.14	3 609.41	14.41	3.72	16 720	2 423	13 427	
				244.81	143.10		208.09	121.64	4.18	14.41		870	1 753	
	Накладные расходы		78%			226.03				66%	2 756			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			144.89				40%	1 670			
										=(50.0* (0.8))				
	
72.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	7.827	188.95	188.95		1 478.91	1 478.91		14.4	1	21 296	21 296		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 464.12				84%	17 889			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			887.35				48%	10 222			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
73.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.65	37.19	25.77		172.93	119.83		14.41	1	2 015	1 727		
				11.42			53.10		5.42	1		288		
	Накладные расходы		86%			103.05				73%	1 261			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			83.88				56%	967			
										=(70.0* (0.8))				
	
74.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7.827	80.30	76.91	1.68	628.48	601.99	13.11	14.4	7.88	8 801	8 669	103	
				1.71	0.16		13.38	1.27	2.19	14.31		29	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			573.10				80%	6 950			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			283.53				37%	3 214			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
75.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	102.76851	15.82			1 625.80					5 343			
				15.82			1 625.80		51.99			5 343		
	Объем: 7.827*0.013*1010													
	
76.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	78.27	811.20	235.30	124.98	63 492.35	18 417.05	9 781.79	14.4	6.64	488 272	265 205	64 951	
				450.92			35 293.51		4.48	1		158 115		
	Объем: 782.7*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			16 575.35				77%	204 208			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11 050.23				48%	127 298			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
77.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	75.9219	671.40			50 973.96					282 631			
				671.40			50 973.96		3 722.66			282 631		
	Объем: 78.27*0.97													
	
78.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	7.827	4 517.63	675.65	13.36	35 359.49	5 288.31	104.57	14.4	8.02	258 588	76 152	839	
				3 828.62			29 966.61		6.06	1		181 598		
	Накладные расходы		79%			4 177.76				67%	51 022			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 644.16				40%	30 461			
										=(50.0* (0.8))				
	
79.	ТССЦ 101-2795 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	860.97	6.42			5 527.43					32 226			
				6.42			5 527.43		37.43			32 226		
	Объем: 782.7*1.1													
	
80.	ТЕРр 61-1-3 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	7.827	1 063.73	318.00	9.46	8 325.81	2 488.99	74.04	14.4	7.36	56 614	35 841	545	
				736.27	3.75		5 762.79	29.35	3.51	14.42		20 227	423	
	Накладные расходы		79%			1 989.49				67%	24 297			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 259.17				40%	14 506			
										=(50.0* (0.8))				
	
81.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	280	5.87			1 643.60					5 429			
				5.87			1 643.60		19.39			5 429		
	
82.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	7.827	6 763.95	788.77	62.59	52 941.44	6 173.73	489.87	14.4	7.41	242 472	88 902	3 630	
				5 912.59			46 277.84		3.24	1		149 940		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5 865.04				80%	71 122			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 901.65				37%	32 894			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
83.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.827	2 291.60	114.18	14.24	17 936.36	893.71	111.44	14.4	8	61 507	12 869	891	
				2 163.18			16 931.21		2.82	1		47 746		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			849.02				80%	10 295			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			420.04				37%	4 762			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
84.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.084	1 143.95	891.55	252.40	96.09	74.89	21.20	14.41	7.36	1 235	1 079	156	
					100.00			8.40	1	14.43			121	
	Объем: 1.0*2.1*4													
	Накладные расходы		99%			82.46				84%	1 008			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.97				48%	576			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
85.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	8.4	153.16	25.78	14.23	1 286.53	216.58	119.49	14.41	4.8	5 919	3 121	574	
				113.15			950.46		2.34	1		2 224		
	Объем: 1.0*2.1*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			175.43				69%	2 153			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			155.94				58%	1 810			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
86.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	4	3 168.09			12 672.36					43 900			
				3 168.09			12 672.36		10 975.03			43 900		
	
87.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0576	6 374.88	3 642.90	37.83	367.19	209.83	2.18	14.41	7.36	3 688	3 024	16	
				2 694.15	14.99		155.18	0.86	4.18	14.43		649	12	
	Накладные расходы		79%			166.45				67%	2 034			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			105.35				40%	1 214			
										=(50.0* (0.8))				
	
88.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0576	178.09	123.98	6.30	10.26	7.14	0.36	14.4	7.7	120	103	3	
				47.81	1.29		2.75	0.07	5.1	14.45		14	1	
	Накладные расходы		80%			5.77				68%	71			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.61				40%	42			
										=(50.0* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	268 902.68	40 079.48	14 414.40			1 626 260	577 191	85 767	
			214 408.80	161.59				963 300	2 328	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	265 972.55	39 862.90	14 294.91			1 614 912	574 070	85 193	
			211 814.74	161.59				955 647	2 328	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	70 799.55					364 100			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	36 398.54					445 553			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	22 505.68					258 402			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	324 876.77					2 318 867			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 930.13	216.58	119.49			11 348	3 121	574	
			2 594.06					7 653		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	175.43					2 153			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	155.94					1 810			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 261.50					15 311			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	328 138.27					2 334 178			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	7 022.16					49 951			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	335 160.43					2 384 129			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 703.21					47 683			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	341 863.64					2 431 812			
	НДС	61 535.46					437 726			
	Всего с НДС	403 399.10					2 869 538			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	36 573.97					447 706			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 661.62					260 212			
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
89.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	10.24	363.53	86.00	277.53	3 722.55	880.64	2 841.91	14.4	4.42	25 242	12 681	12 561	
					25.40			260.10	1	14.39			3 743	
	Объем: (10.1+41.1)*2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 129.33				84%	13 796			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			684.44				48%	7 884			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
90.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2048	1 466.39	1 466.39		300.32	300.32		14.4	1	4 325	4 325		
									1	1				
	Объем: (10.1+41.1)*2*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			216.23				61%	2 638			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			114.12				31%	1 341			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	
91.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3072	3 001.78	246.00	111.59	922.15	75.57	34.28	14.41	3.96	3 857	1 089	136	
				2 644.20			812.30		3.24	1		2 632		
	Объем: (10.1+41.1)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			83.13				93%	1 013			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			51.39				54%	588			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
92.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	10.24	203.51	35.93	41.45	2 083.90	367.88	424.45	14.41	4.58	16 222	5 301	1 944	
				126.13	4.21		1 291.57	43.14	6.95	14.4		8 976	621	
	Объем: (10.1+41.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			456.23				94%	5 567			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			263.05				51%	3 020			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
93.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	10.24	452.40	40.32	76.78	4 632.62	412.87	786.18	14.41	4.53	27 709	5 949	3 561	
				335.31	7.73		3 433.57	79.10	5.3	14.39		18 198	1 138	
	Объем: (10.1+41.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			546.09				94%	6 662			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			314.86				51%	3 614			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
94.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	10.24	730.22	37.46	0.38	7 477.46	383.54	3.84	14.4	5.17	40 213	5 523	20	
				692.39			7 090.07		4.89	1		34 670		
	Объем: (10.1+41.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			425.73				94%	5 192			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			245.47				51%	2 817			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	19 139.00	2 420.82	4 090.66			117 568	34 868	18 222	
			12 627.51	382.34				64 476	5 502	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 139.00	2 420.82	4 090.66			117 568	34 868	18 222	
			12 627.51	382.34				64 476	5 502	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 856.74					34 867			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 673.33					19 264			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 669.07					171 699			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	23 669.07					171 699			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	506.52					3 674			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	24 175.59					175 373			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	483.51					3 507			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	24 659.10					178 880			
	НДС	4 438.64					32 198			
	Всего с НДС	29 097.74					211 078			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 856.74					34 867			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 673.33					19 264			
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
95.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.6296	188.95	188.95		118.96	118.96		14.4	1	1 713	1 713		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			117.77				84%	1 439			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.38				48%	822			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
96.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.6296	80.30	76.91	1.68	50.55	48.42	1.05	14.4	7.88	708	697	8	
				1.71	0.16		1.08	0.10	2.19	14.31		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.09				80%	558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.80				37%	258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
97.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.266648	15.82			130.78					430			
				15.82			130.78		51.99			430		
	Объем: 0.6296*0.013*1010													
	
98.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6296	2 074.12	832.23	83.91	1 305.87	523.97	52.83	14.4	8.91	11 063	7 545	471	
				1 157.98	39.06		729.06	24.59	4.18	14.39		3 047	354	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			521.13				80%	6 319			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			257.82				37%	2 923			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
99.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.6296	6 763.95	788.77	62.59	4 258.58	496.61	39.41	14.4	7.41	19 504	7 151	292	
				5 912.59			3 722.57		3.24	1		12 061		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			471.78				80%	5 721			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			233.41				37%	2 646			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
100.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6296	2 291.60	114.18	14.24	1 442.79	71.89	8.96	14.4	8	4 948	1 035	72	
				2 163.18			1 361.94		2.82	1		3 841		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			68.30				80%	828			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.79				37%	383			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
	
101.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.48	1 679.51	942.47	24.65	806.16	452.39	11.83	14.41	7.79	8 222	6 519	92	
				712.39	3.75		341.95	1.80	4.71	14.42		1 611	26	
	Накладные расходы		76%			345.18				65%	4 254			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			272.51				48%	3 142			
										=(60.0* (0.8))				
	
102.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.1008	3 123.68	1 006.36	2 117.32	314.87	101.44	213.43	14.4	4.64	2 451	1 461	990	
					238.98			24.09	1	14.4			347	
	Объем: 1.4*1.8*4													
	Накладные расходы		80%			100.42				68%	1 229			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			85.36				54%	976			
										=(68.0* (0.8))				
	
103.	ТЕР 11-01-014-01 
Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2 пола	0.1008	8 514.77	355.76	443.41	858.29	35.86	44.70	14.4	7.32	4 857	516	327	
				7 715.59	177.98		777.73	17.94	5.16	14.43		4 013	259	
	Объем: 1.4*1.8*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			59.72				94%	729			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34.43				51%	395			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
104.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	49	9.37	9.37		459.25	459.25		14.39	1	6 609	6 609		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			371.99				69%	4 560			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.55				48%	3 172			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
105.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.49	80.30	76.91	1.68	39.35	37.69	0.82	14.4	7.88	551	543	6	
				1.71	0.16		0.84	0.08	2.19	14.31		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.88				80%	435			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.75				37%	201			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
106.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	6.4337	15.82			101.78					334			
				15.82			101.78		51.99			334		
	Объем: 0.49*0.013*1010													
	
107.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.49	2 074.12	832.23	83.91	1 016.32	407.79	41.12	14.4	8.91	8 610	5 872	366	
				1 157.98	39.06		567.41	19.14	4.18	14.39		2 372	275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			405.58				80%	4 918			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			200.66				37%	2 274			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
108.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.49	6 763.95	788.77	62.59	3 314.34	386.50	30.67	14.4	7.41	15 180	5 566	227	
				5 912.59			2 897.17		3.24	1		9 387		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			367.18				80%	4 453			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			181.66				37%	2 059			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
109.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	2 291.60	114.18	14.24	1 122.88	55.95	6.98	14.4	8	3 851	806	56	
				2 163.18			1 059.96		2.82	1		2 989		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			53.15				80%	645			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.30				37%	298			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
110.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	82	7.56		7.56	620.07		620.07		6.07	3 764		3 764	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
111.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	82	27.63		27.63	2 265.47		2 265.47		6.07	13 751		13 751	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	18 226.31	3 196.72	3 337.34			106 546	46 033	20 422	
			11 692.27	87.74				40 089	1 263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 226.31	3 196.72	3 337.34			106 546	46 033	20 422	
			11 692.27	87.74				40 089	1 263	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	232.56					764			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 964.18					36 088			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 713.42					19 551			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 903.91					162 185			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	22 903.91					162 185			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	490.14					3 471			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	23 394.05					165 656			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	467.88					3 313			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	23 861.93					168 969			
	НДС	4 295.15					30 414			
	Всего с НДС	28 157.08					199 383			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 964.18					36 088			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 713.42					19 551			
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	ПОТОЛКИ	
	
112.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура), 1 м2 очищаемой поверхности	40	11.25	11.25		449.88	449.88		14.39	1	6 474	6 474		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			364.40				69%	4 467			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			269.93				48%	3 108			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
113.	ТЕР 13-06-004-01 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	40	1.63	1.26	0.38	65.23	50.23	15.00	14.32	3.28	769	719	49	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			40.69				69%	496			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.14				48%	345			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
114.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	374.88	82.80	15.62	149.95	33.12	6.25	14.4	2.66	824	477	17	
				276.46	0.17		110.58	0.07	2.99	14.73		331	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			26.88				69%	330			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.91				48%	229			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
115.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, прим, 1 м3 заделки	1.6	1 688.93	383.18	25.23	2 702.29	613.09	40.37	14.41	7.96	19 503	8 835	321	
				1 280.52			2 048.83		5.05	1		10 347		
	Объем: 0.8*0.5*4													
	Накладные расходы		99%			606.96				84%	7 421			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			367.85				48%	4 241			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
116.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), прим, 1 м3 заделки	1.6	1 561.03	250.39	17.91	2 497.65	400.62	28.66	14.4	7.96	14 188	5 769	228	
				1 292.73			2 068.37		3.96	1		8 191		
	Накладные расходы		99%			396.61				84%	4 846			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			240.37				48%	2 769			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
117.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	3.772	57.10	31.22		215.38	117.76		14.4	1	2 089	1 696		
				25.88			97.62		4.03	1		393		
	Накладные расходы		80%			94.21				68%	1 153			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.88				40%	678			
										=(50.0* (0.8))				
	
118.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.772	210.27	122.16	3.53	793.15	460.78	13.30	14.4	7.97	7 938	6 635	106	
				84.59	0.20		319.07	0.74	3.75	14.31		1 197	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			438.44				80%	5 317			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			216.91				37%	2 459			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	СТЕHЫ	
	
119.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	8.065	188.95	188.95		1 523.88	1 523.88		14.4	1	21 944	21 944		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 508.64				84%	18 433			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			914.33				48%	10 533			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
120.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.374	6 374.88	3 642.90	37.83	2 384.21	1 362.44	14.15	14.41	7.36	23 949	19 633	104	
				2 694.15	14.99		1 007.61	5.61	4.18	14.43		4 212	81	
	Накладные расходы		79%			1 080.76				67%	13 208			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			684.03				40%	7 886			
										=(50.0* (0.8))				
	
121.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	8.065	57.10	31.22		460.51	251.79		14.4	1	4 467	3 626		
				25.88			208.72		4.03	1		841		
	Накладные расходы		80%			201.43				68%	2 466			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			125.90				40%	1 450			
										=(50.0* (0.8))				
	
122.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.065	2 203.33	1 002.02	180.42	17 769.84	8 081.28	1 455.09	14.4	10.16	166 970	116 370	14 784	
				1 020.89	103.89		8 233.48	837.87	4.35	14.4		35 816	12 065	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			8 473.19				80%	102 748			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 192.00				37%	47 521			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
123.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.065	210.27	122.16	3.53	1 695.85	985.20	28.43	14.4	7.97	16 972	14 187	227	
				84.59	0.20		682.22	1.57	3.75	14.31		2 558	23	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			937.43				80%	11 368			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			463.78				37%	5 258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	ПОЛЫ	
	
124.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.9	2 526.51	1 124.28	139.64	2 273.86	1 011.85	125.68	14.4	4.58	21 317	14 571	576	
				1 262.59	15.51		1 136.33	13.96	5.43	14.39		6 170	201	
	Накладные расходы		80%			820.65				68%	10 045			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			697.55				54%	7 977			
										=(68.0* (0.8))				
	
125.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.772	4 044.31	762.19	548.76	15 255.13	2 874.97	2 069.92	14.41	3.78	108 433	41 428	7 824	
				2 733.36	7.56		10 310.23	28.52	5.74	14.42		59 181	411	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 222.87				94%	39 329			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 858.23				51%	21 338			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
126.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	3.772	1 809.82	459.64	70.56	6 826.63	1 733.75	266.15	14.41	7.1	53 227	24 983	1 890	
				1 279.62	24.62		4 826.73	92.85	5.46	14.43		26 354	1 340	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 027.53				94%	24 744			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 169.02				51%	13 425			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
127.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	3.772	2 010.11	34.94	74.61	7 582.14	131.80	281.43	14.39	6.98	43 075	1 897	1 964	
				1 900.56	24.39		7 168.91	92.00	5.47	14.45		39 214	1 329	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			248.42				94%	3 032			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			143.23				51%	1 645			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
128.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.750628	224.69	163.97	60.72	168.66	123.08	45.58	14.4	7.19	2 100	1 772	328	
					3.63			2.72	5.32	14.36			39	
	Объем: 377.2*0.12/1000+377.2*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			119.51				80%	1 449			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			69.19				44%	797			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
129.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.045264	8 902.52			402.96					1 707			
				8 902.52			402.96		37 710.4			1 707		
	Объем: 377.2*0.12/1000													
	
130.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.705364	5 486.84			3 870.22					16 480			
				5 486.84			3 870.22		23 364.5			16 480		
	Объем: 377.2*1.87/1000													
	
	ПРОЕМЫ	
	
131.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0896	1 734.68	1 482.28	252.40	155.43	132.81	22.62	14.41	7.36	2 080	1 914	166	
					100.00			8.96	1	14.43			129	
	Объем: 0.8*0.4*28													
	Накладные расходы		99%			140.35				84%	1 716			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.06				48%	981			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
132.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (окна подвалов), 1 м3	0.352	428.88	116.97	311.91	150.97	41.17	109.79	14.41	4.42	1 079	593	485	
					28.55			10.05	1	14.39			145	
	Объем: 0.20*0.4*0.4*11													
	Накладные расходы		99%			50.71				84%	620			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.73				48%	354			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
133.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0896	21 833.35	2 767.20	891.18	1 956.27	247.94	79.85	14.4	6.38	8 607	3 570	509	
				18 174.97	34.11		1 628.48	3.06	2.78	14.43		4 527	44	
	Объем: 0.8*0.4*28													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			266.06				90%	3 253			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			135.54				43%	1 554			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
134.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	8.96	3 070.76			27 514.01					45 065			
				3 070.76			27 514.01		5 029.56			45 065		
	
135.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0684	1 143.95	891.55	252.40	78.25	60.98	17.26	14.41	7.36	1 006	879	127	
					100.00			6.84	1	14.43			99	
	Объем: 0.9*1.9*4													
	Накладные расходы		99%			67.14				84%	822			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.69				48%	469			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
136.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	6.84	161.16	30.94	17.07	1 102.33	211.63	116.76	14.41	4.8	5 421	3 050	560	
				113.15			773.95		2.34	1		1 811		
	Объем: 0.9*1.9*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			171.42				69%	2 105			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			152.37				58%	1 769			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
137.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	4	3 168.09			12 672.36					43 900			
				3 168.09			12 672.36		10 975.03			43 900		
	
138.	ТЕР 09-04-012-02 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	4	22.07	16.12	4.97	88.29	64.47	19.86	14.4	4.41	1 031	928	88	
				0.99			3.96		3.77	1		15		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			52.22				69%	640			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			46.42				58%	538			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
139.	СЦена поставщика. 
Доводчик, шт	4	314.80			1 259.19			1	1	5 616			
				314.80			1 259.19		4.46	1		5 616		
	Поправки: М: =1350*1.04/4.46	
	
140.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	39.73	7.56		7.56	300.43		300.43		6.07	1 824		1 824	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
141.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	39.73	27.63		27.63	1 097.65		1 097.65		6.07	6 663		6 663	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	113 462.60	20 964.52	6 154.23			654 718	301 950	38 840	
			86 343.83	1 104.82				313 926	15 918	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 271.98	20 688.42	6 017.61			648 266	297 972	38 192	
			85 565.92	1 104.82				312 100	15 918	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	45 718.74					112 768			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	21 132.89					257 262			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	11 813.29					135 017			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	145 218.16					1 040 545			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 190.62	276.10	136.62			6 452	3 978	648	
			777.91					1 826		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	223.64					2 745			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	198.79					2 307			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 613.05					11 504			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	146 831.21					1 052 049			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 142.19					22 514			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	149 973.40					1 074 563			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 999.47					21 491			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	152 972.87					1 096 054			
	НДС	27 535.12					197 290			
	Всего с НДС	180 507.99					1 293 344			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 356.53					260 007			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 012.08					137 324			
	
	Раздел 6.  СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
142.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.5	775.58	765.14	10.44	1 938.95	1 912.85	26.10	14.41	7.36	27 756	27 564	192	
					4.13			10.33	1	14.44			149	
	Накладные расходы		74%			1 423.15				63%	17 459			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			961.59				40%	11 085			
										=(50.0* (0.8))				
	
143.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.5	12 984.16	894.28	10.83	32 460.40	2 235.70	27.08	14.41	7.31	86 166	32 216	198	
				12 079.05	1.14		30 197.63	2.85	1.78	14.29		53 752	41	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 574.33				98%	31 612			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 589.37				56%	18 064			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
144.	ТЕР 22-03-002-01 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	9	462.35	63.78	398.57	4 161.14	574.05	3 587.09	14.4	5.81	29 107	8 266	20 841	
					59.12			532.04	1	14.39			7 656	
	Объем: 26+64													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			1 294.13				99%	15 763			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			840.63				61%	9 712			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	
145.	СЦена поставщика. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	26	68.13			1 771.30			1	1	7 900			
				68.13			1 771.30		4.46	1		7 900		
	Поправки: М: =292.16*1.04/4.46	
	
146.	СЦена поставщика. 
Отвод ПВХ 110мм   90 град, шт	64	15.64			1 000.94			1	1	4 464			
				15.64			1 000.94		4.46	1		4 464		
	Поправки: М: =67.07*1.04/4.46	
	
147.	ТЕР 22-03-002-02 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей	1.6	681.34	94.23	587.12	1 090.15	150.76	939.38	14.4	5.81	7 629	2 171	5 458	
					86.97			139.15	1	14.39			2 002	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			339.19				99%	4 131			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			220.33				61%	2 546			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	
148.	СЦена поставщика. 
Тройник ПВХ 110/110/45 град, шт	16	26.90			430.33			1	1	1 919			
				26.90			430.33		4.46	1		1 919		
	Поправки: М: =115.34*1.04/4.46	
	
149.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.08	2 535	1 608	12	
				179.83			179.83		5.09	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	
150.	ТЕРр 65-10-1 
Очистка канализационной сети внутренней, 100 м трубопровода	2.5	502.46	279.17	1.01	1 256.15	697.93	2.53	14.4	8.08	11 399	10 050	20	
				222.28			555.70		2.39	1		1 328		
	Накладные расходы		103%			718.87				88%	8 844			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			418.76				48%	4 824			
										=(60.0* (0.8))				
	
151.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	3.22	7.56		7.56	24.35		24.35		6.07	148		148	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
152.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	3.22	27.63		27.63	88.96		88.96		6.07	540		540	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	44 515.67	5 682.95	4 697.01			179 563	81 875	27 409	
			34 135.73	684.37				70 278	9 848	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 567.17	724.81	4 639.78			51 707	10 437	26 987	
			3 202.57	671.19				14 283	9 658	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 202.57					14 283			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 633.32					19 894			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 060.96					12 258			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 261.45					83 859			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 948.50	4 958.14	57.23			127 856	71 438	422	
			30 933.16	13.18				55 995	190	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	4 844.76					59 491			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 049.00					34 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	43 842.26					222 221			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	55 103.71					306 080			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 179.22					6 550			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	56 282.93					312 630			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 125.66					6 253			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	57 408.59					318 883			
	НДС	10 333.55					57 399			
	Всего с НДС	67 742.14					376 282			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 478.08					79 385			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 109.96					47 132			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	913 600.00	119 538.57	53 797.08			4 993 873	1 721 573	335 145	
			740 264.27	3 199.02				2 937 146	46 061	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	873 037.67	114 087.75	53 483.74			4 846 588	1 643 036	333 501	
			705 466.06	3 185.84				2 870 043	45 871	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	377 306.98					1 526 564			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	109 070.29					1 334 591			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	67 214.94					771 706			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 049 322.90					6 952 885			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 613.83	492.68	256.11			19 429	7 099	1 222	
			3 865.05					11 108		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	399.07					4 898			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	354.73					4 117			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 367.63					28 444			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 948.50	4 958.14	57.23			127 856	71 438	422	
			30 933.16	13.18				55 995	190	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	4 844.76					59 491			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	3 049.00					34 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	43 842.26					222 221			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 098 532.79					7 203 550			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	23 508.60					154 156			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 122 041.39					7 357 706			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	22 440.83					147 154			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1 144 482.22					7 504 860			
	НДС	206 006.80					1 350 875			
	Всего с НДС	1 350 489.02					8 855 735			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	114 314.12					1 398 980			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	70 618.67					810 697			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)