«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	4 345 803	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, фундамента, подвального помещения, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Малоярославская, д. 11 	
Сметная стоимость:	4 345.803	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.554	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.693	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	999.643	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из  черепицы, 100 м2 покрытия	4.28	553.31	459.71	93.60	2 368.17	1 967.56	400.61	16.11	6.86	34 446	31 697	2 748	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 947.88				84%	26 625			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 180.54				48%	15 215			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 496.59					76 286			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.28	172.51	127.80	44.71	738.34	546.98	191.36	16.11	9.68	10 664	8 812	1 852	
					6.95			29.75	1	16.08			478	
	Накладные расходы		83%			478.69				71%	6 596			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.87				52%	4 831			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 591.90					22 091			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	4.28	172.51	127.80	44.71	738.34	546.98	191.36	16.11	9.68	10 664	8 812	1 852	
					6.95			29.75	1	16.08			478	
	Накладные расходы		83%			478.69				71%	6 596			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.87				52%	4 831			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 591.90					22 091			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.28	2 713.25	179.98	29.68	11 612.71	770.31	127.03	16.12	9.21	46 912	12 417	1 170	
				2 503.59	4.13		10 715.37	17.68	3.11	18.83		33 325	333	
	Накладные расходы		83%			654.03				71%	9 053			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			512.19				52%	6 630			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 778.94					62 595			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.38	9 291.30	1 358.31	34.61	12 821.99	1 874.47	47.76	16.11	8.96	63 107	30 198	428	
				7 898.38			10 899.76		2.98	1		32 481		
	Накладные расходы		83%			1 555.81				71%	21 441			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 218.41				52%	15 703			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 596.21					100 251			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.87	3 176.89	1 205.91	20.22	2 763.89	1 049.14	17.59	16.11	9	22 847	16 902	158	
				1 950.76			1 697.16		3.41	1		5 787		
	Накладные расходы		83%			870.79				71%	12 000			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			681.94				52%	8 789			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 316.62					43 636			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.74	4 519.16	360.82	36.65	3 344.18	267.01	27.12	16.11	9.04	15 008	4 301	245	
				4 121.69			3 050.05		3.43	1		10 462		
	Накладные расходы		83%			221.62				71%	3 054			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.56				52%	2 237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 739.35					20 298			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	8	162.60	38.37	35.62	1 300.80	306.96	284.96	16.11	9.04	10 435	4 945	2 576	
				88.61			708.88		4.11	1		2 913		
	Накладные расходы		83%			254.78				71%	3 511			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.52				52%	2 571			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 755.10					16 517			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.53	218.68	77.46	141.22	115.90	41.05	74.85	16.11	4.18	974	661	313	
					12.93			6.85	1	16.09			110	
	Накладные расходы		99%			47.42				84%	648			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.74				48%	370			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.06					1 992			
	
10.	ТЕРр 53-20-1 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.0053	133 600.95	5 010.70	3 790.41	708.09	26.56	20.09	16.11	9.68	3 182	428	194	
				124 799.84	588.90		661.44	3.12	3.87	16.09		2 560	50	
	Накладные расходы		86%			25.52				73%	349			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.78				56%	268			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.39					3 799			
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.316	6 775.72	1 449.90	67.19	2 141.13	458.17	21.23	16.11	9	14 302	7 381	191	
				5 258.63			1 661.73		4.05	1		6 730		
	Накладные расходы		83%			380.28				71%	5 241			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			297.81				52%	3 838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 819.22					23 381			
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.12	6.42	842	841	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 876			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
14.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.84	3 070.76			2 579.44					4 409			
				3 070.76			2 579.44		5 248.9			4 409		
	Объем: 0.6*0.7*2													
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0056	21 223.62	2 306.00	742.65	118.85	12.91	4.16	16.11	7.17	521	208	30	
				18 174.97	28.43		101.78	0.16	2.78	18.81		283	3	
	Объем: 0.7*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.85				90%	190			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.06				43%	91			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.76					802			
	
16.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	0.56	4 176.56			2 338.87					9 987			
				4 176.56			2 338.87		4.27			9 987		
	Объем: 0.7*0.8													
	Поправки: М: =11889.27*1.5/4.27	
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	373.54	335.71	26.60	26.89	24.17	1.92	16.12	9.13	410	390	17	
				11.23			0.81		4.07	1		3		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			25.62				90%	351			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.05				43%	168			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.56					929			
	
18.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0317	23 811.97			754.84					1 457			
				23 811.97			754.84		45 948.75			1 457		
	Объем: 0.072*0.44													
	
19.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.104	8 572.20	5 513.35	252.31	891.51	573.39	26.24	16.11	7.76	10 760	9 237	204	
				2 806.54	60.12		291.88	6.25	4.52	17.91		1 319	112	
	Накладные расходы		78%			452.12				66%	6 170			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			365.17				50%	4 675			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 708.80					21 605			
	
20.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.437	3 086.00			1 348.58					5 874			
				3 086.00			1 348.58		13 441.57			5 874		
	Объем: 0.104*4200													
	
21.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	16.11	7.75	1 358	1 177	18	
				1 504.61	22.54		36.11	0.54	4.52	17.9		163	10	
	Накладные расходы		78%			57.41				66%	783			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.37				50%	594			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.22					2 735			
	
22.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.053	3 086.00			163.56					712			
				3 086.00			163.56		13 441.57			712		
	Объем: 0.024*2200													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.094	13 930.32	9 132.45	284.04	1 309.45	858.45	26.70	16.11	7.75	15 954	13 830	207	
				4 513.83	67.62		424.30	6.36	4.52	17.9		1 918	114	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			674.55				66%	9 203			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			544.83				50%	6 972			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 528.83					32 129			
	
24.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.62	3 086.00			1 913.32					8 334			
				3 086.00			1 913.32		13 441.57			8 334		
	Объем: 0.094*2200*3													
	
25.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб	0.06	18 573.76	12 176.60	378.72	1 114.43	730.60	22.72	16.11	7.75	13 578	11 770	176	
				6 018.44	90.16		361.11	5.41	4.52	17.9		1 632	97	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	7 832			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 934			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					27 344			
	
26.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.528	3 086.00			1 629.41					7 097			
				3 086.00			1 629.41		13 441.57			7 097		
	Объем: 0.06*2200*4													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	16.11	7.75	14 144	12 260	183	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	4.52	17.9		1 700	101	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			598.01				66%	8 158			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			483.01				50%	6 181			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.88					28 483			
	
28.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.55	3 086.00			1 697.30					7 393			
				3 086.00			1 697.30		13 441.57			7 393		
	Объем: 0.05*2200*5													
	
29.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (над крышей), 100 м2 поверхности	0.508	2 412.79	1 295.60	2.05	1 225.70	658.16	1.04	16.11	6.41	12 615	10 603	7	
				1 115.14			566.49		3.54	1		2 005		
	Накладные расходы		79%			519.95				67%	7 104			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			329.08				40%	4 241			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 074.73					23 960			
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей), 100 м2 поверхности	0.762	2 412.79	1 295.60	2.05	1 838.55	987.25	1.56	16.11	6.41	18 923	15 905	10	
				1 115.14			849.74		3.54	1		3 008		
	Накладные расходы		79%			779.93				67%	10 656			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			493.63				40%	6 362			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 112.10					35 941			
	
31.	ТЕР 15-04-019-07 
(прим.) 
Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (над кровлей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.508	893.91	146.73	7.76	454.11	74.54	3.94	16.11	9.07	2 435	1 201	36	
				739.42			375.63		3.19	1		1 198		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			70.81				80%	961			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.03				37%	444			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.96					3 840			
	
32.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (под кровлей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.762	189.33	101.80	2.94	144.27	77.57	2.24	16.11	9.17	1 541	1 250	21	
				84.59	0.16		64.46	0.12	4.2	18.69		271	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			73.81				80%	1 002			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.51				37%	463			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.59					3 006			
	
33.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	2.89	275.71	77.89		796.80	225.10		16.12	1	5 029	3 629		
				197.82			571.70		2.45	1		1 401		
	Объем: 17*17													
	Накладные расходы		78%			175.58				66%	2 395			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			141.81				50%	1 815			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 114.19					9 239			
	
34.	ТЕР 46-01-008-03 
(прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.36	1 567.41	240.58	37.36	564.27	86.61	13.45	16.12	8.08	3 682	1 396	109	
				1 289.47	2.11		464.21	0.76	4.69	16.12		2 177	12	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			86.50				84%	1 183			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.42				48%	676			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.19					5 541			
	
35.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.28	221.62	101.80	102.69	948.51	435.70	439.50	16.11	3.72	8 848	7 019	1 635	
				17.13	1.45		73.32	6.21	2.64	16.18		194	100	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			397.72				77%	5 482			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			265.15				48%	3 417			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 611.38					17 747			
	
36.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	88.6	36.04			3 193.14					16 710			
				36.04			3 193.14		188.6			16 710		
	Объем: 4.28*20.7													
	
37.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.28	286.73	122.64	1.26	1 227.20	524.88	5.40	16.11	9.16	10 777	8 456	49	
				162.83			696.91		3.26	1		2 272		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			488.14				79%	6 680			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			335.92				51%	4 313			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 051.26					21 770			
	
38.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	535	13.13			7 024.55					22 641			
				13.13			7 024.55		42.32			22 641		
	Объем: 428*1.25													
	
39.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.28	8 171.06	405.87	165.99	34 972.12	1 737.12	710.43	16.12	8.26	198 120	28 002	5 868	
				7 599.20	14.91		32 524.58	63.83	5.05	16.09		164 249	1 027	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 945.03				92%	26 707			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			990.52				44%	12 773			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 907.67					237 599			
	
40.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	64.8	137.86			8 933.33					36 331			
				137.86			8 933.33		560.66			36 331		
	
41.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.841	75.57	75.35	0.22	63.55	63.37	0.19	16.11	6.5	1 022	1 021	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			52.60				71%	725			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.19				52%	531			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.34					2 278			
	
42.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.841	2 956.30	374.76	6.66	2 486.25	315.17	5.60	16.11	9.22	11 084	5 077	52	
				2 574.88	1.03		2 165.47	0.87	2.75	18.87		5 955	16	
	Накладные расходы		83%			262.31				71%	3 616			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			205.43				52%	2 648			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 953.99					17 348			
	
43.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.841	8 813.16	326.90	31.86	7 411.87	274.92	26.80	16.11	8.82	27 347	4 429	236	
				8 454.40	3.03		7 110.15	2.54	3.19	16.07		22 681	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			299.66				92%	4 112			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.60				44%	1 967			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 864.13					33 426			
	
44.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.825	7 415.77	333.04	13.17	6 118.01	274.76	10.87	16.11	9.13	21 090	4 426	99	
				7 069.56			5 832.39		2.84	1		16 564		
	Накладные расходы		83%			228.05				71%	3 142			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			178.59				52%	2 302			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 524.65					26 534			
	
45.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	16.11	9.14	2 246	932	7	
				5 145.09			514.51		2.54	1		1 307		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	662			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					3 392			
	
46.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	16.11	9.14	852	387	4	
				8 231.09			411.55		1.12	1		461		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	275			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	201			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 328			
	
47.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	16.11	9.14	905	387	4	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	275			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	201			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 381			
	
48.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.69	1 357.93	327.73	1.01	936.97	226.13	0.70	16.11	9.16	6 554	3 643	6	
				1 029.19			710.14		4.09	1		2 904		
	Накладные расходы		83%			187.69				71%	2 587			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			146.98				52%	1 894			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 271.64					11 035			
	
49.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.82	4 972.00	72.11	75.20	4 077.04	59.13	61.66	16.11	7.68	19 585	953	474	
				4 824.69	5.48		3 956.25	4.49	4.59	16.09		18 159	72	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			68.71				92%	943			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.99				44%	451			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 180.74					20 979			
	
50.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.841	4 947.55	62.70	60.16	4 160.89	52.73	50.59	16.11	7.68	19 862	849	389	
				4 824.69	4.38		4 057.56	3.68	4.59	16.09		18 624	59	
	Накладные расходы		108%			60.92				92%	835			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.03				44%	400			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 252.84					21 097			
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	28.9	78.18	4.41	66.71	2 259.29	127.45	1 927.92	1	6.28	12 438	127	12 107	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	в т.ч. Накладные расходы		100%			127.45				100%	127			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			76.47				60%	76			
	
52.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	28.9	18.71		18.71	540.63		540.63	1	6.28	3 395		3 395	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
53.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.3	1 213.62	458.23	8.86	13 713.92	5 177.99	100.15	16.12	9.13	126 984	83 469	914	
				746.53			8 435.79		5.05	1		42 601		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			5 695.79				93%	77 626			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 521.03				54%	45 073			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 930.74					249 683			
	
54.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.8	63.27	49.68	13.59	50.62	39.74	10.87	16.11	1.78	660	640	19	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			31.00				66%	422			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.87				40%	256			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.49					1 338			
	
55.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.8	4 688.98	197.81	4 246.36	3 751.18	158.25	3 397.09	16.12	4.06	17 036	2 551	13 792	
				244.81	143.10		195.85	114.48	3.54	15.1		693	1 729	
	Накладные расходы		78%			212.73				66%	2 825			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			136.37				40%	1 712			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 100.27					21 573			
	
56.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.84	188.95	188.95		347.67	347.67		16.11	1	5 601	5 601		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			344.19				84%	4 705			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			208.60				48%	2 688			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					900.47					12 994			
	
57.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.5	37.19	25.77		130.17	90.19		16.12	1	1 656	1 454		
				11.42			39.97		5.06	1		202		
	Накладные расходы		86%			77.56				73%	1 061			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			63.13				56%	814			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.87					3 532			
	
58.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.13	19 716.98	3 507.27	113.70	2 563.21	455.95	14.78	16.11	6.69	15 500	7 345	99	
				16 096.01	15.10		2 092.48	1.96	3.85	16.09		8 056	32	
	Накладные расходы		86%			393.80				73%	5 385			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			320.54				56%	4 131			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 277.55					25 016			
	
59.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	10.25	80.30	76.91	1.68	823.04	788.35	17.17	16.11	9.18	12 904	12 700	158	
				1.71	0.16		17.53	1.67	2.64	18.69		46	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			750.52				80%	10 185			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			371.31				37%	4 710			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 944.87					27 799			
	
60.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	134.58	15.82			2 129.06					6 981			
				15.82			2 129.06		51.87			6 981		
	Объем: (10.25)*0.013*1010													
	
61.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.84	2 074.12	832.23	83.91	3 816.39	1 531.31	154.40	16.11	9.97	33 751	24 669	1 539	
				1 157.98	39.06		2 130.68	71.88	3.54	14.27		7 543	1 026	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 523.03				80%	20 556			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			753.50				37%	9 507			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 092.92					63 814			
	
62.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	1.84	689.65	675.65	13.36	1 268.96	1 243.20	24.58	16.11	9.09	20 258	20 028	223	
				0.64			1.18		5.66	1		7		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			982.13				67%	13 419			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			621.60				40%	8 011			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 872.69					41 688			
	
63.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	202.4	12.74			2 578.58					5 165			
				12.74			2 578.58		25.52			5 165		
	Объем: 184*1.1													
	
64.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	460	9.39			4 319.40					7 351			
				9.39			4 319.40		15.98			7 351		
	Объем: 184*2.5													
	
65.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.84	6 763.95	788.77	62.59	12 445.67	1 451.34	115.16	16.11	8.32	63 069	23 381	958	
				5 912.59			10 879.17		3.56	1		38 730		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 378.77				80%	18 705			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			682.13				37%	8 651			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 506.57					90 425			
	
66.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	10.25	893.91	146.73	7.76	9 162.59	1 503.97	79.57	16.11	9.07	49 128	24 229	722	
				739.42			7 579.06		3.19	1		24 177		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 428.77				80%	19 383			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			706.87				37%	8 965			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 298.23					77 476			
	
67.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.35	1 615.27	301.17	30.24	2 180.61	406.58	40.82	16.11	7.35	13 558	6 550	300	
				1 283.86	5.99		1 733.21	8.09	3.87	17.45		6 708	141	
	Накладные расходы		86%			356.62				73%	4 884			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			290.27				56%	3 747			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 827.50					22 189			
	
68.	ТЕРр 53-14-2 
Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин	0.19	2 367.63	1 127.89	43.21	449.85	214.30	8.21	16.12	6.69	4 389	3 455	55	
				1 196.53	5.74		227.34	1.09	3.87	16.09		880	18	
	Накладные расходы		86%			185.24				73%	2 535			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			150.77				56%	1 945			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.86					8 869			
	
69.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.25	325.68	193.34	39.07	81.42	48.34	9.77	17.1	3.17	942	827	31	
				93.27	0.14		23.32	0.04	3.62	17.36		84	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			45.96				81%	671			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.45				52%	431			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					158.83					2 043			
	
70.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м	25.5	21.01			535.80					2 288			
				21.01			535.80		89.72			2 288		
	Объем: 25*1.02													
	Поправки: М: =89.72/4.27	
	
71.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.25	51.16	35.34	2.22	12.79	8.84	0.56	17.11	7.84	179	151	4	
				13.60	0.14		3.40	0.04	6.81	17.36		23	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			8.44				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.77				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.00					381			
	
	Оконные и дверные проемы	
	
72.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.1134	1 870.07	1 617.67	252.40	212.07	183.44	28.62	16.12	9.34	3 224	2 957	267	
					100.00			11.34	1	18.81			213	
	Объем: 0,3*1,4*4+2*0,81*3+2*0,6*4													
	Накладные расходы		99%			192.83				84%	2 663			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.87				48%	1 522			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.77					7 408			
	
73.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.1134	17 609.18	2 001.53	711.39	1 996.88	226.97	80.67	16.11	7.38	8 982	3 657	595	
				14 896.26	28.43		1 689.24	3.22	2.8	18.81		4 730	61	
	Объем: 0,3*1,4*4+2*0,81*3+2*0,6*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			244.00				90%	3 346			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			124.30				43%	1 599			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 365.18					13 927			
	
74.	203-1068 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	4.8	2 415.73			11 595.50					19 314			
				2 415.73			11 595.50		4 023.78			19 314		
	Объем: 2*0.6*4													
	
75.	203-1069 
Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	4.86	2 157.63			10 486.08					17 474			
				2 157.63			10 486.08		3 595.38			17 474		
	Объем: 2*0.81*3													
	
76.	203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.26	3 070.76			3 869.16					6 614			
				3 070.76			3 869.16		5 248.9			6 614		
	Объем: 0.3*1.4*3													
	
77.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.056	5 825.86	220.54	20.63	326.25	12.35	1.16	16.11	9.15	766	199	11	
				5 584.70	0.65		312.74	0.04	1.78	18.69		557	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			13.13				90%	180			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.69				43%	86			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.07					1 032			
	
78.	101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	5.6	60.66			339.70					1 241			
				60.66			339.70		221.54			1 241		
	
79.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.1441	6 181.26	1 849.25	114.03	890.72	266.48	16.43	16.11	10.46	6 525	4 293	172	
				4 217.99	32.69		607.81	4.71	3.39	16.51		2 060	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			257.63				80%	3 497			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			127.46				37%	1 617			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 275.81					11 639			
	
80.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка перфорированного уголка на откосы, 100 м жилок	0.075	1 131.22	214.36	1.26	84.84	16.08	0.09	16.12	9.16	483	259	1	
				915.60			68.67		3.25	1		223		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			17.85				94%	243			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.29				51%	132			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.98					859			
	
81.	201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	7.5	5.87			44.03					140			
				5.87			44.03		18.69			140		
	
82.	ТЕР 15-04-027-05 
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1441	549.16	139.13	4.21	79.13	20.05	0.61	16.12	9.14	535	323	6	
				405.82	0.16		58.48	0.02	3.52	18.69		206		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.07				80%	258			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.43				37%	120			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.63					913			
	
83.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1441	1 334.54	277.90	13.08	192.31	40.05	1.88	16.12	9.13	1 170	646	17	
				1 043.57	0.16		150.38	0.02	3.37	18.69		507		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			38.07				80%	517			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.83				37%	239			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.21					1 926			
	
84.	ТЕРр 63-9-5 
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных, 100 плиток	1.33	271.55	254.92	6.70	361.16	339.04	8.91	16.12	9.18	5 613	5 465	82	
				9.93	0.65		13.21	0.86	5	18.69		66	16	
	Вычт.ресурсы:  101-1948:[ М-(746.46=45.24*16.5) ]	
	Накладные расходы		77%			261.72				65%	3 563			
										=(77.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			169.95				40%	2 192			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.83					11 368			
	
85.	С Цена поставщик. 
Плитка клинкерная для подоконника (10,5х21,5х0,3 ), шт.	133	68.85			9 157.38					39 102			
				68.85			9 157.38		4.27			39 102		
	Поправки: М: =280/4.27*1.05	
	
86.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0977	1 734.68	1 482.28	252.40	169.48	144.82	24.66	16.12	9.34	2 565	2 334	230	
					100.00			9.77	1	18.81			184	
	Объем: 8.1+0.79+0.8*1.1													
	Накладные расходы		99%			153.04				84%	2 115			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.75				48%	1 209			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.28					5 889			
	
87.	ТЕР 10-01-034-01 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0079	16 895.19	1 822.24	617.63	133.47	14.40	4.88	16.11	8.14	589	232	40	
				14 455.32	28.43		114.20	0.22	2.78	18.81		317	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.50				90%	212			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.89				43%	101			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.86					903			
	
88.	С Цена поставщик. 
Блок оконный круглый глухой индивидуального изготовления, м2	0.785	3 045.11			2 390.41					10 207			
				3 045.11			2 390.41		4.27			10 207		
	Поправки: М: =12873.88/4.27*1.01	
	
89.	ТЕР 15-02-031-02 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0045	7 592.00	4 912.05	83.97	34.16	22.10	0.38	16.11	9.34	407	356	4	
				2 595.97	33.28		11.68	0.15	4.09	18.81		48	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			21.14				80%	287			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.46				37%	133			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.76					827			
	
90.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	189.33	101.80	2.94	85.20	45.81	1.32	16.11	9.17	910	738	12	
				84.59	0.16		38.07	0.07	4.2	18.69		160	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.59				80%	591			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.56				37%	273			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.35					1 775			
	
91.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0873	21 223.62	2 306.00	742.65	1 852.82	201.31	64.83	16.11	7.17	8 119	3 243	465	
				18 174.97	28.43		1 586.67	2.48	2.78	18.81		4 411	47	
	Объем: 1.0*0.9*9+0.7*0.9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			216.02				90%	2 961			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			110.05				43%	1 415			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 178.88					12 495			
	
92.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	8.73	2 460.30			21 478.42					36 738			
				2 460.30			21 478.42		4 208.2			36 738		
	Объем: 1.0*0.9*9+0.7*0.9													
	
93.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1381	4 993.78	2 313.83	83.97	689.64	319.54	11.60	16.11	9.34	6 722	5 148	108	
				2 595.97	33.28		358.50	4.60	4.09	18.81		1 466	86	
	Объем: 13.68+0.126													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			307.93				80%	4 187			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			152.35				37%	1 937			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.92					12 846			
	
94.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1381	189.33	101.80	2.94	26.15	14.06	0.41	16.11	9.17	279	226	4	
				84.59	0.16		11.68	0.02	4.2	18.69		49		
	Объем: 13.68+0.126													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.38				80%	181			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.62				37%	84			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.14					543			
	
95.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1032	1 143.95	891.55	252.40	118.06	92.01	26.05	16.12	9.34	1 726	1 483	243	
					100.00			10.32	1	18.81			194	
	Накладные расходы		99%			101.31				84%	1 409			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.40				48%	805			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.76					3 940			
	
96.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Демонтаж оконных решеток, 1 т конструкций	0.072	734.13	459.65	146.40	52.86	33.09	10.54	16.11	8.11	652	533	85	
				128.08	1.81		9.22	0.13	3.63	16.11		33	2	
	Объем: 9*8/1000													
	Накладные расходы		81%			26.91				69%	369			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			23.92				58%	310			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.69					1 331			
	
97.	ТЕР 09-06-001-02 
(прим.) 
Монтаж решеток на окна, 1 т конструкций	0.072	839.68	528.60	183.00	60.46	38.06	13.18	16.11	8.11	753	613	107	
				128.08	2.26		9.22	0.16	3.63	16.11		33	3	
	Объем: 9*8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.96				69%	425			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.52				58%	357			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.94					1 535			
	
98.	201-0843 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.072	16 244.00			1 169.57					6 391			
				16 244.00			1 169.57		88 764.7			6 391		
	Объем: 9*8/1000													
	
99.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (для подъезда), 1 м2 проема	7.45	91.08	29.04	27.29	678.51	216.33	203.29	16.11	8.1	6 147	3 485	1 647	
				34.75			258.89		3.92	1		1 015		
	Объем: 1.7*2.7+2.2*1.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			175.23				69%	2 405			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			155.76				58%	2 021			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 009.49					10 573			
	
100.	С Цена поставщик. 
Блоки дверные металлические индивидуального исполнения  (подъезд), м2	7.45	998.59			7 439.53					31 767			
				998.59			7 439.53		4.27			31 767		
	Объем: 1.7*2.7+2.2*1.3													
	Поправки: М: =4100/4.27*1.04	
	
101.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.64	48.13	4.41	36.66	223.30	20.46	170.10	16.1	7.59	2 147	329	1 291	
									1	1				
	Объем: 184*0.014*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			20.46				100%	329			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.28				60%	197			
	
102.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.64	16.40		16.40	76.10		76.10	1	7.87	599		599	
									1	1				
	Объем: 184*0.014*1.8													
	
	Отмостка	
	
103.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0841	6 900.71	2 146.35	4 754.36	580.35	180.51	399.84	16.11	4.89	4 863	2 908	1 955	
					473.50			39.82	1	16.1			641	
	Накладные расходы		104%			229.14				88%	3 123			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			132.20				48%	1 704			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.69					9 690			
	
104.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	203.51	35.93	41.45	1 711.49	302.14	348.59	16.12	4.78	11 459	4 870	1 666	
				126.13	4.21		1 060.75	35.43	4.64	16.11		4 922	571	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			374.70				94%	5 115			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			216.04				51%	2 775			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 302.24					19 348			
	
105.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	394.59	43.33	92.13	3 318.52	364.42	774.81	16.11	4.6	20 593	5 871	3 564	
				259.13	9.27		2 179.28	77.96	5.12	16.1		11 158	1 255	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			491.04				94%	6 698			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			283.12				51%	3 634			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 092.69					30 926			
	
106.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.41	730.22	37.46	0.38	6 141.15	315.00	3.15	16.11	5.8	30 889	5 075	18	
				692.39			5 823.00		4.43	1		25 796		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			349.65				94%	4 771			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			201.60				51%	2 588			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 692.40					38 248			
	
107.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.25	48.13	4.41	36.66	493.29	45.20	375.77	16.1	7.59	4 745	728	2 852	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			45.20				100%	728			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			27.12				60%	437			
	
108.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.25	16.40		16.40	168.10		168.10	1	7.87	1 323		1 323	
									1	1				
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Полы	
	
109.	ТЕР 46-04-009-02 
(прим.) 
Разборка бетонных полов, 1 м3	11.6	303.52	75.11	228.41	3 520.83	871.28	2 649.56	16.11	4.18	25 111	14 036	11 075	
					20.91			242.56	1	16.1			3 905	
	Объем: 116*0.1													
	Накладные расходы		99%			1 102.70				84%	15 070			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			668.30				48%	8 612			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 291.84					48 793			
	
110.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.116	1 466.39	1 466.39		170.10	170.10		16.11	1	2 740	2 740		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			122.47				61%	1 671			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			64.64				31%	849			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.21					5 261			
	
111.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	5.8	372.02	36.11	76.78	2 157.69	209.44	445.30	16.11	4.6	13 118	3 374	2 048	
				259.13	7.73		1 502.95	44.81	5.12	16.1		7 695	721	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			282.22				94%	3 849			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.72				51%	2 088			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 602.63					19 056			
	
112.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.8	730.22	37.46	0.38	4 235.28	217.24	2.18	16.11	5.8	21 303	3 500	13	
				692.39			4 015.86		4.43	1		17 790		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			241.14				94%	3 290			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			139.03				51%	1 785			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 615.45					26 378			
	
113.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.16	3 825.82	635.16	457.30	4 437.95	736.78	530.47	16.12	4.15	31 866	11 877	2 201	
				2 733.36	6.30		3 170.70	7.31	5.61	18.81		17 788	137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			825.94				94%	11 293			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			476.22				51%	6 127			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 740.11					49 286			
	
114.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.2134	464.61	136.64	50.60	99.15	29.16	10.80	16.11	8.04	854	470	87	
				277.37	3.03		59.19	0.65	5.03	16.07		298	10	
	Объем: 116*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.32				80%	384			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.40				44%	211			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.87					1 449			
	
115.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.2134	5 486.84			1 170.89					4 942			
				5 486.84			1 170.89		23 157.06			4 942		
	Объем: 116*1.84/1000													
	
116.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	1.16	1 928.43	387.07	55.41	2 236.98	449.00	64.28	16.11	9.11	15 541	7 233	586	
				1 485.95	20.51		1 723.70	23.79	4.48	18.81		7 722	448	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			524.80				94%	7 220			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			302.59				51%	3 917			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 064.36					26 678			
	
117.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (толщ. до 50мм), 100 м2 стяжки	1.16	2 300.78	28.57	62.18	2 668.91	33.14	72.12	16.11	8.73	12 674	534	630	
				2 210.04	20.33		2 563.65	23.58	4.49	18.83		11 511	444	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			62.96				94%	919			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.30				51%	499			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 768.17					14 092			
	
	Потолок	
	
118.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков кирпичных, 100 м2	0.53	188.95	188.95		100.14	100.14		16.11	1	1 613	1 613		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			99.14				84%	1 355			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.08				48%	774			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.36					3 742			
	
119.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.16	57.10	31.22		66.24	36.22		16.11	1	704	583		
				25.88			30.02		4.02	1		121		
	Накладные расходы		80%			28.98				68%	396			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.11				40%	233			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.33					1 334			
	
120.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности металлических балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	23	9.37	9.37		215.57	215.57		16.1	1	3 471	3 471		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			174.61				69%	2 395			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			129.34				48%	1 666			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					519.52					7 532			
	
121.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	358.47	69.00	13.01	82.45	15.87	2.99	16.11	2.72	447	256	8	
				276.46	0.14		63.59	0.03	2.88	16.45		183	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			12.88				69%	177			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.54				48%	123			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.87					748			
	
122.	ТЕР 15-02-016-02 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.16	2 030.17	873.55	150.35	2 355.00	1 013.32	174.41	16.11	11.72	22 711	16 325	2 044	
				1 006.27	86.58		1 167.27	100.43	3.72	14.8		4 342	1 486	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 058.06				80%	14 249			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			523.46				37%	6 590			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 936.53					43 550			
	
123.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.16	189.33	101.80	2.94	219.62	118.09	3.41	16.11	9.17	2 346	1 902	31	
				84.59	0.16		98.12	0.19	4.2	18.69		412	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			112.37				80%	1 525			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			55.59				37%	705			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					387.58					4 576			
	
	Стены	
	
124.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен  кирпичных, 100 м2	1.48	188.95	188.95		279.65	279.65		16.11	1	4 505	4 505		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			276.85				84%	3 784			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			167.79				48%	2 162			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.29					10 452			
	
125.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2	1 615.27	301.17	30.24	3 230.54	602.34	60.48	16.11	7.35	20 085	9 704	445	
				1 283.86	5.99		2 567.72	11.98	3.87	17.45		9 937	209	
	Накладные расходы		86%			528.32				73%	7 236			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			430.02				56%	5 551			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 188.88					32 873			
	
126.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.47	57.10	31.22		312.34	170.77		16.11	1	3 320	2 751		
				25.88			141.56		4.02	1		569		
	Накладные расходы		80%			136.62				68%	1 871			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			85.39				40%	1 100			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					534.34					6 291			
	
127.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.47	2 006.26	835.02	150.35	10 974.21	4 567.53	822.41	16.11	11.72	104 107	73 583	9 639	
				1 020.89	86.58		5 584.27	473.57	3.74	14.8		20 885	7 009	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 789.05				80%	64 474			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 369.32				37%	29 819			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 132.57					198 400			
	
128.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.23	4 993.78	2 313.83	83.97	1 148.57	532.18	19.31	16.11	9.34	11 196	8 573	180	
				2 595.97	33.28		597.07	7.65	4.09	18.81		2 442	144	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			512.84				80%	6 974			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			253.72				37%	3 225			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 915.13					21 395			
	
129.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.47	189.33	101.80	2.94	1 035.61	556.84	16.07	16.11	9.17	11 061	8 971	147	
				84.59	0.16		462.71	0.89	4.2	18.69		1 943	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			529.84				80%	7 190			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			262.13				37%	3 326			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 827.59					21 577			
	
130.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	21.5	48.13	4.41	36.66	1 034.72	94.82	788.19	16.1	7.59	9 952	1 527	5 982	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			94.82				100%	1 527			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			56.89				60%	916			
	
131.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	21.5	16.40		16.40	352.60		352.60	1	7.87	2 775		2 775	
									1	1				
	
	Вертикальная гидроизоляция	
	
132.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.04	1 466.39	1 466.39		1 525.04	1 525.04		16.11	1	24 568	24 568		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 098.03				61%	14 986			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			579.52				31%	7 616			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 202.58					47 171			
	
133.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	1.04	490.29	490.29		509.90	509.90		16.11	1	8 215	8 215		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			367.13				61%	5 011			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			193.76				31%	2 547			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 070.79					15 773			
	
134.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.66	16.40		16.40	27.22		27.22	1	7.87	214		214	
									1	1				
	Объем: 1.04*1.6													
	
135.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.6	1 615.27	301.17	30.24	2 584.43	481.87	48.38	16.11	7.35	16 068	7 763	356	
				1 283.86	5.99		2 054.18	9.58	3.87	17.45		7 950	167	
	Накладные расходы		86%			422.65				73%	5 789			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			344.02				56%	4 441			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 351.09					26 298			
	
136.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.621	37.19	25.77		23.09	16.00		16.12	1	294	258		
				11.42			7.09		5.06	1		36		
	Накладные расходы		86%			13.76				73%	188			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			11.20				56%	144			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.05					627			
	
137.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.34	80.30	76.91	1.68	107.60	103.06	2.24	16.11	9.18	1 687	1 660	21	
				1.71	0.16		2.29	0.22	2.64	18.69		6	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			98.12				80%	1 331			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.54				37%	616			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.26					3 634			
	
138.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	17.67	15.82			279.54					917			
				15.82			279.54		51.87			917		
	Объем: (1.3456*0.013)*1010													
	
139.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.34	1 043.83	675.65	13.36	1 398.73	905.37	17.90	16.11	9.09	17 439	14 586	163	
				354.82			475.46		5.66	1		2 691		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			715.24				67%	9 773			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			452.69				40%	5 834			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 566.66					33 046			
	
140.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	147.4	11.15			1 643.51					5 620			
				11.15			1 643.51		38.13			5 620		
	Объем: 134*1.1													
	
141.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.34	2 074.12	832.23	83.91	2 779.33	1 115.19	112.44	16.11	9.97	24 580	17 966	1 121	
				1 157.98	39.06		1 551.69	52.34	3.54	14.27		5 493	747	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 109.15				80%	14 970			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			548.74				37%	6 924			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 437.22					46 474			
	
142.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.34	7 076.66	543.04	228.03	9 482.72	727.68	305.55	16.12	4.82	42 354	11 730	1 473	
				6 305.59			8 449.49		3.45	1		29 151		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			800.45				93%	10 909			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			494.82				54%	6 334			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 777.99					59 597			
	
143.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.87	810.13	810.13		704.81	704.81		16.11	1	11 355	11 355		
									1	1				
	Объем: 104-(8.41*2)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			507.46				61%	6 927			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			267.83				31%	3 520			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 480.10					21 802			
	
144.	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.87	571.62	130.41	441.21	497.31	113.46	383.85	16.11	4.33	3 490	1 828	1 662	
					42.71			37.16	1	16.1			598	
	Объем: 104-(8.41*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		86%			129.53				73%	1 771			
										=(85.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			64.77				34%	825			
										=(42.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.61					6 086			
	
	Раздел 4.  Усиление фундамента	
	
	Наружная стена	
	
145.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности фасадов, 100 м2 расчищенной поверхности	1.04	172.22	172.22		179.11	179.11		16.11	1	2 885	2 885		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			143.29				68%	1 962			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			89.56				40%	1 154			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					411.95					6 001			
	
146.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.04	80.30	76.91	1.68	83.51	79.99	1.74	16.11	9.18	1 309	1 289	16	
				1.71	0.16		1.78	0.17	2.64	18.69		5	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76.15				80%	1 034			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.68				37%	478			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.34					2 821			
	
147.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	13.66	15.82			216.10					709			
				15.82			216.10		51.87			709		
	Объем: (1.04*0.013)*1010													
	
148.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	3.8	63.27	49.68	13.59	240.43	188.78	51.64	16.11	1.78	3 133	3 041	92	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			147.25				66%	2 007			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			94.39				40%	1 216			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482.07					6 356			
	
149.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	3.8	486.72	382.24	104.48	1 849.54	1 452.51	397.02	16.11	1.78	24 107	23 400	707	
									1	1				
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			1 132.96				66%	15 444			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			726.26				40%	9 360			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 708.75					48 911			
	
150.	ТЕР 06-01-015-01 
(прим.) 
Установка арматурных стержней в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.2128	3 487.64	3 405.25	82.39	742.17	724.64	17.53	16.11	8.08	11 816	11 674	142	
					4.73			1.01	4.9	16.07			16	
	Объем: 380*0.56/1000													
	Вычт.ресурсы:  201-0798:[ М-(14.47=1446.60*0.01) ];  204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			689.37				80%	9 352			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			399.11				44%	5 144			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 830.65					26 312			
	
151.	204-0022 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т	0.2128	6 573.50			1 398.84					7 442			
				6 573.50			1 398.84		34 970.41			7 442		
	Объем: 380*0.56/1000													
	
152.	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство железобетонной обоймы, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.075	10 625.85	3 820.79	2 877.23	796.94	286.56	215.79	16.11	9.25	7 915	4 616	1 996	
				3 927.83	387.54		294.59	29.07	4.42	16.09		1 302	468	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			299.85				80%	4 067			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			173.60				44%	2 237			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 270.39					14 219			
	
153.	401-0027 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), м3	7.5	695.00			5 212.50					26 002			
				695.00			5 212.50		3 466.9			26 002		
	
154.	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.2128	6 683.04			1 422.15					7 494			
				6 683.04			1 422.15		35 215.3			7 494		
	
155.	204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.2128	1 826.38			388.65					2 421			
				1 826.38			388.65		11 374.63			2 421		
	
156.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.04	3 001.78	246.00	111.59	3 121.86	255.84	116.05	16.12	4.34	13 510	4 124	504	
				2 644.20			2 749.97		3.23	1		8 882		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			281.42				93%	3 835			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			173.97				54%	2 227			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 577.26					19 572			
	
	Наружная стена  в подвале	
	
157.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.98	80.30	76.91	1.68	78.69	75.37	1.64	16.11	9.18	1 234	1 214	15	
				1.71	0.16		1.68	0.16	2.64	18.69		4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			71.75				80%	974			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.50				37%	450			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.94					2 658			
	
158.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	12.87	15.82			203.60					668			
				15.82			203.60		51.87			668		
	Объем: (0.98*0.013)*1010													
	
159.	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство железобетонной обоймы, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.045	10 625.85	3 820.79	2 877.23	478.16	171.94	129.48	16.11	9.25	4 749	2 770	1 198	
				3 927.83	387.54		176.75	17.44	4.42	16.09		781	281	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			179.91				80%	2 441			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			104.16				44%	1 342			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					762.23					8 532			
	
160.	401-0027 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), м3	4.5	695.00			3 127.50					15 601			
				695.00			3 127.50		3 466.9			15 601		
	
161.	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.2128	6 683.04			1 422.15					7 494			
				6 683.04			1 422.15		35 215.3			7 494		
	
162.	204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.2128	1 826.38			388.65					2 421			
				1 826.38			388.65		11 374.63			2 421		
	
163.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.0612	48.13	4.41	36.66	2.94	0.27	2.24	16.1	7.59	27	4	17	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.27				100%	4			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.16				60%	2			
	
164.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0612	16.40		16.40	1.00		1.00	1	7.87	8		8	
									1	1				
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
165.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.182	1 759.67	1 759.67		320.26	320.26		16.11	1	5 159	5 159		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			230.59				61%	3 147			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			121.70				31%	1 599			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.55					9 905			
	
166.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.48	48.13	4.41	36.66	1 226.25	112.37	934.10	16.1	7.59	11 793	1 809	7 090	
									1	1				
	Объем: 18.2*1.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			112.37				100%	1 809			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			67.42				60%	1 085			
	
167.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.48	16.40		16.40	417.87		417.87	1	7.87	3 289		3 289	
									1	1				
	Объем: 18.2*1.4													
	
168.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.565	775.58	765.14	10.44	438.20	432.30	5.90	16.12	9.34	7 024	6 969	55	
					4.13			2.33	1	18.83			44	
	Накладные расходы		74%			321.63				63%	4 418			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			217.32				40%	2 805			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					977.14					14 247			
	
169.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.565	12 833.31	745.23	9.03	7 250.82	421.06	5.10	16.12	8.58	17 955	6 787	44	
				12 079.05	0.95		6 824.66	0.54	1.63	15.99		11 124	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			484.84				98%	6 660			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			299.34				56%	3 806			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 035.00					28 421			
	
170.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.39	1 297.83	101.69	44.88	506.15	39.66	17.50	16.11	6.17	2 835	639	108	
				1 151.26	4.91		448.99	1.92	4.65	16.11		2 088	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			48.65				99%	663			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			31.60				61%	409			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.40					3 907			
	
171.	301-5609 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	23	12.58			289.34					905			
				12.58			289.34		39.34			905		
	Объем: 25/1.1													
	
172.	С Цена поставщик. 
Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм), шт	4	44.57			178.29					761			
				44.57			178.29		4.27			761		
	Поправки: М: =183*1.04/4.27	
	
173.	С Цена поставщик. 
Тройник 110мм 45°, шт	18	23.38			420.87					1 797			
				23.38			420.87		4.27			1 797		
	Поправки: М: =96*1.04/4.27	
	
174.	С Цена поставщик. 
Тройник 110мм 90°, шт	18	24.38			438.85					1 874			
				24.38			438.85		4.27			1 874		
	Поправки: М: =100.1*1.04/4.27	
	
175.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 90 град., шт	21	13.13			275.69					1 177			
				13.13			275.69		4.27			1 177		
	Поправки: М: =53.9*1.04/4.27	
	
176.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 45 град., шт	21	12.42			260.85					1 114			
				12.42			260.85		4.27			1 114		
	Поправки: М: =51.0*1.04/4.27	
	
177.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	18	22.50			405.09					1 730			
				22.50			405.09		4.27			1 730		
	Поправки: М: =92.4*1.04/4.27	
	
178.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.143	810.13	810.13		115.85	115.85		16.11	1	1 866	1 866		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			83.41				61%	1 138			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			44.02				31%	578			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					243.29					3 583			
	
179.	408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	14.3	104.66			1 496.64					6 953			
				104.66			1 496.64		486.22			6 953		
	
180.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	214.99	111.66	1.26	214.99	111.66	1.26	16.11	9.16	2 277	1 799	12	
				102.07			102.07		4.57	1		466		
	Вычт.ресурсы:  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 763			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.68					5 047			
	
	Раздел 6.  Водоснабжение	
	
181.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.14	1 461.46	357.49	1 103.97	204.60	50.05	154.56	16.12	4.18	1 453	807	646	
					101.05			14.15	1	16.1			228	
	Накладные расходы		99%			63.56				84%	869			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.52				48%	497			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.68					2 819			
	
182.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.028	2 167.90	645.39	40.91	60.70	18.07	1.15	16.12	9.11	466	291	10	
				1 481.60			41.48		3.97	1		165		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*14)													
	Накладные расходы		99%			17.89				84%	244			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.84				48%	140			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.43					850			
	
183.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.68	391.23	305.70	8.28	266.04	207.88	5.63	16.11	5.3	3 549	3 349	30	
				77.25	1.29		52.53	0.88	3.24	18.84		170	17	
	Накладные расходы		74%			154.48				63%	2 121			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			104.38				40%	1 346			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					524.90					7 016			
	
184.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.34	673.19	525.85	14.21	228.88	178.79	4.83	16.11	5.27	3 052	2 880	25	
				133.13	2.20		45.26	0.75	3.24	18.78		147	14	
	Накладные расходы		74%			132.86				63%	1 823			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			89.77				40%	1 158			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.51					6 033			
	
185.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.22	4 137.66	2 301.52	1 728.54	910.28	506.33	380.28	16.12	6.34	10 668	8 162	2 411	
				107.60	253.30		23.67	55.73	4.02	16.09		95	897	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			646.37				98%	8 878			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			399.06				56%	5 073			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 955.71					24 619			
	
186.	507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	19.78	11.39			225.29					399			
				11.39			225.29		20.16			399		
	Объем: 0.22*89.9													
	
187.	301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	22	3.74			82.28					314			
				3.74			82.28		14.25			314		
	
188.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	21	35.61			747.78					3 193			
				35.61			747.78		4.27			3 193		
	Поправки: М: =146.2*1.04/4.27	
	
189.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	32	1.00			32.07					137			
				1.00			32.07		4.28			137		
	Поправки: М: =4.28/4.27	
	
190.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	21	0.85			17.85					76			
				0.85			17.85		3.63			76		
	Поправки: М: =3.63/4.27	
	
191.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.68	2 958.70	1 810.34	1 067.10	2 011.92	1 231.03	725.63	16.12	6.37	24 680	19 844	4 622	
				81.26	154.78		55.26	105.25	3.87	16.09		214	1 693	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 536.72				98%	21 106			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			948.76				56%	12 061			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 497.40					57 847			
	
192.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	63.17	19.03			1 202.13					1 619			
				19.03			1 202.13		25.63			1 619		
	Объем: 0.68*92.9													
	
193.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	68	4.39			298.52					1 034			
				4.39			298.52		15.2			1 034		
	
194.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=25 мм, шт	12	48.03			576.36					2 461			
				48.03			576.36		4.27			2 461		
	Поправки: М: =197.20*1.04/4.27	
	
195.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	12	1.52			18.21					78			
				1.52			18.21		6.48			78		
	Поправки: М: =6.48/4.27	
	
196.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.287	2 171.21	1 473.54	626.15	623.14	422.91	179.71	16.11	6.44	8 051	6 813	1 157	
				71.52	89.09		20.53	25.57	3.91	16.09		80	411	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			515.75				98%	7 080			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			318.42				56%	4 045			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 457.31					19 176			
	
197.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	26.92	29.31			789.03					1 354			
				29.31			789.03		50.29			1 354		
	Объем: 0.287*93.8													
	
198.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	28	4.90			137.20					463			
				4.90			137.20		16.53			463		
	
199.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=32 мм, шт	8	84.47			675.73					2 885			
				84.47			675.73		4.27			2 885		
	Поправки: М: =346.8*1.04/4.27	
	
200.	С Цена поставщик. 
ППР угольник 90 град. д=32 мм, шт	8	6.62			53.00					226			
				6.62			53.00		4.27			226		
	Поправки: М: =27.2*1.04/4.27	
	
201.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	14	3.48			48.72					208			
				3.48			48.72		14.83			208		
	Поправки: М: =14.86/4.27	
	
202.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.25	3 588.58	1 712.11	1 749.01	897.15	428.03	437.25	16.12	6.37	9 799	6 900	2 785	
				127.46	254.06		31.87	63.52	3.58	16.09		114	1 022	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			565.28				98%	7 764			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			349.00				56%	4 436			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 811.43					21 999			
	
203.	507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	23.65	45.47			1 075.37					2 841			
				45.47			1 075.37		120.11			2 841		
	Объем: 0.25*94.6													
	
204.	301-5605 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	25	5.79			144.75					486			
				5.79			144.75		19.43			486		
	
205.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	6	10.14			60.81					260			
				10.14			60.81		43.28			260		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
206.	С Цена поставщик. 
ППР Муфта переходная 50х32 мм, шт	6	8.84			53.05					227			
				8.84			53.05		4.27			227		
	Поправки: М: =36.3*1.04/4.27	
	
207.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=50 мм, шт	6	233.53			1 401.15					5 983			
				233.53			1 401.15		4.27			5 983		
	Поправки: М: =958.8*1.04/4.27	
	
208.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	14.37	197.46	42.58	32.78	2 837.49	611.94	470.98	16.12	8.9	20 145	9 864	4 192	
				122.10			1 754.58		3.47	1		6 088		
	Объем: 22+68+28.7+25													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			550.75				77%	7 595			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			367.16				48%	4 735			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 755.40					32 475			
	
209.	104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	24.2	5.41			130.92					633			
				5.41			130.92		26.16			633		
	Объем: 22*1.1													
	
210.	104-0843 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	74.8	6.14			459.27					2 183			
				6.14			459.27		29.18			2 183		
	Объем: 68*1.1													
	
211.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	31.57	7.80			246.25					1 071			
				7.80			246.25		33.92			1 071		
	Объем: 28.7*1.1													
	
212.	104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	27.5	10.91			300.03					1 382			
				10.91			300.03		50.24			1 382		
	Объем: 25*1.1													
	
213.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	123.30	75.50	9.55	123.30	75.50	9.55	16.11	5.85	1 422	1 216	56	
				38.25	0.19		38.25	0.19	3.91	16.2		150	3	
	Вычт.ресурсы:  302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			87.04				98%	1 195			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			53.74				56%	683			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.08					3 299			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	412 575.55	60 245.74	23 762.26			2 298 434	968 831	147 844	
			327 926.67	1 954.17				1 174 515	30 812	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 705.38	57.18	10.33			6 250	978	35	
			1 637.89	0.08				5 236	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 611.17					5 129			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 69, 71)	54.40					794			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 69, 71)	37.22					510			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 797.00					7 554			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	383 043.72	55 612.47	18 456.49			2 121 991	894 106	109 333	
			308 770.84	1 699.04				1 118 346	26 695	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	126 866.75					396 852			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 34, 56, 72, 86, 95, 109, 118, 124, 181, 182; %=71 - по стр. 2-8, 11, 12, 41, 42, 44-48; %=73 - по стр. 10, 57, 58, 67, 68, 125, 135, 136, 144; %=90 - по стр. 13, 15, 17, 73, 77, 87, 91; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 33, 54, 55, 148, 149; %=67 - по стр. 29, 30, 62, 139; %=80 - по стр. 31, 32, 59, 61, 65, 66, 79, 82, 83, 89, 90, 93, 94, 114, 122, 123, 127-129, 137, 141, 146, 150, 152, 157, 159; %=77 - по стр. 35, 208; %=79 - по стр. 37; %=92 - по стр. 39, 43, 49, 50; %=93 - по стр. 53, 142, 156; %=94 - по стр. 80, 104-106, 111-113, 116, 117; %=65 - по стр. 84; %=88 - по стр. 103; %=61 - по стр. 110, 132, 133, 143, 165, 178; %=68 - по стр. 119, 126, 145; %=69 - по стр. 120, 121; %=99 - по стр. 170)	52 739.69					719 162			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 34, 35, 56, 72, 86, 95, 103, 109, 118, 120, 121, 124, 181, 182, 208; %=52 - по стр. 2-8, 11, 12, 41, 42, 44-48; %=56 - по стр. 10, 57, 58, 67, 68, 125, 135, 136; %=43 - по стр. 13, 15, 17, 73, 77, 87, 91; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 33; %=40 - по стр. 29, 30, 54, 55, 62, 84, 119, 126, 139, 145, 148, 149; %=37 - по стр. 31, 32, 59, 61, 65, 66, 79, 82, 83, 89, 90, 93, 94, 122, 123, 127-129, 137, 141, 146, 157; %=51 - по стр. 37, 80, 104-106, 111-113, 116, 117; %=44 - по стр. 39, 43, 49, 50, 114, 150, 152, 159; %=54 - по стр. 53, 142, 156; %=31 - по стр. 110, 132, 133, 143, 165, 178; %=34 - по стр. 144; %=61 - по стр. 170)	32 047.28					411 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	467 830.69					3 252 160			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 005.43	287.48	227.01			14 083	4 631	1 839	
			1 490.93	0.29				7 612	5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 96, 97, 99)	233.09					3 199			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 96, 97, 99)	207.19					2 689			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 445.71					19 971			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	21 797.63	4 015.49	1 755.14			119 238	64 719	11 197	
			16 027.01	254.76				43 321	4 110	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 168, 183, 184; %=98 - по стр. 169, 180, 185, 191, 196, 202, 213)	4 573.39					62 807			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 168, 183, 184; %=56 - по стр. 169, 180, 185, 191, 196, 202, 213)	2 859.06					36 420			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 230.08					218 465			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 023.39	273.12	3 313.29			36 872	4 397	25 440	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 101, 107, 130, 163, 166)	273.12					4 397			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 101, 107, 130, 163, 166)	163.87					2 637			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 023.39					36 872			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	505 326.87					3 535 022			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 814.00					75 649			
	ИТОГО	516 140.87					3 610 671			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 322.82					72 213			
	ИТОГО	526 463.69					3 682 884			
	НДС 18%	94 763.46					662 919			
	ВСЕГО С НДС	621 227.15					4 345 803			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                   Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКУ»                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)