«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ 6»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №143 по ул. Аллее смелых	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.82	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.82	
3.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.4	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (прогон)	100 м	0.1	
5.	Е58-5-4	Смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.2	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.314	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	213.4998	
9.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.82	
10.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	4.775	
11.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
12.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных	1 слуховое окно	3	
13.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9	м2	3.24	
14.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	
15.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых безасбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке (6 скатов, 3 этажа)	100 м2 кровли	3.82	
16.	СЦена поставщика.	Волнистый безасбестовый лист "Этернит"	м2	488.96	
17.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.76	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.76	
19.	Е58-20-1	Устройство капельника	100 м	0.76	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.425	
21.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
23.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
24.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.35	
25.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
26.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
27.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (16 каналов)	100 м труб	0.02	
28.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.66	
29.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (24 канала)	100 м труб	0.02	
30.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.012	
31.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12 каналов)	100 м труб	0.02	
32.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.484	
33.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.65	
34.	Е15-04-014-01	Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	
35.	Е12-01-010-01	Устройство мелких обделок (обивка оголовков, вентиляционных труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.078	
36.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.72	
37.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	11.17	
38.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	11.17	

Составил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)