|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МУК "КР МКД" | Директор ООО "МУП ЖЭУ-29" |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_С.Б.Русович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.В.Черноиванов\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД ул.Ялтинская д.79 |
| Сметная стоимость: | **685.566** | тыс. руб. |
| в том числе вхолостую: | **658.041** | тыс. руб. |
| под нагрузкой: | **658.041** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.878** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **126.022** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.95 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 632.26 | 1 356.14 | 276.12 | 14.4 | 6.44 | 21 307 | 19 528 | 1 778 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 342.58 |  |  |  | 84% | 16 404 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 813.68 |  |  |  | 48% | 9 373 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 788.52 |  |  |  |  | 47 084 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли | 2.95 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 508.90 | 377.01 | 131.89 | 14.41 | 8.08 | 6 498 | 5 433 | 1 066 |
|  | 6.95 |  | 20.50 | 1 | 14.38 |  | 295 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 329.93 |  |  |  | 71% | 4 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 258.38 |  |  |  | 52% | 2 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 097.21 |  |  |  |  | 13 543 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.95 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 508.90 | 377.01 | 131.89 | 14.41 | 8.08 | 6 498 | 5 433 | 1 066 |
|  | 6.95 |  | 20.50 | 1 | 14.38 |  | 295 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 329.93 |  |  |  | 71% | 4 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 258.38 |  |  |  | 52% | 2 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 097.21 |  |  |  |  | 13 543 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.95 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 8 004.09 | 530.94 | 87.56 | 14.41 | 8.35 | 31 499 | 7 651 | 731 |
| 2 503.59 | 4.13 | 7 385.59 | 12.18 | 3.13 | 16.83 | 23 117 | 205 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 450.79 |  |  |  | 71% | 5 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 353.03 |  |  |  | 52% | 4 085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 807.91 |  |  |  |  | 41 162 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 542.06 | 115.99 | 5.38 | 14.4 | 8.12 | 3 405 | 1 670 | 44 |
| 5 258.63 |  | 420.69 |  | 4.02 | 1 | 1 691 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 713.73 |  |  |  |  | 5 459 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 355.75 | 108.25 | 11.00 | 14.4 | 8.16 | 5 877 | 1 559 | 90 |
| 4 121.69 |  | 1 236.51 |  | 3.42 | 1 | 4 229 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 89.85 |  |  |  | 71% | 1 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 515.96 |  |  |  |  | 7 795 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев+кобылки, 100 м | 0.61 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 667.69 | 828.57 | 21.11 | 14.4 | 8.08 | 26 171 | 11 931 | 171 |
| 7 898.38 |  | 4 818.01 |  | 2.92 | 1 | 14 069 |  |
|  | Объем: 40+21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 687.71 |  |  |  | 71% | 8 471 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 538.57 |  |  |  | 52% | 6 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 893.97 |  |  |  |  | 40 846 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.95 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 653.77 | 300.30 | 302.93 | 14.4 | 3.56 | 5 520 | 4 324 | 1 078 |
| 17.13 | 1.45 | 50.53 | 4.28 | 2.32 | 14.47 | 117 | 62 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 274.12 |  |  |  | 77% | 3 377 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 182.75 |  |  |  | 48% | 2 105 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 110.64 |  |  |  |  | 11 003 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 61.065 | 36.04 |  |  | 2 200.78 |  |  |  |  | 11 829 |  |  |
| 36.04 |  | 2 200.78 |  | 193.71 |  | 11 829 |  |
|  | Объем: (2.95)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.95 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 845.85 | 361.78 | 3.72 | 14.4 | 8.27 | 6 662 | 5 210 | 31 |
| 162.83 |  | 480.35 |  | 2.96 | 1 | 1 422 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 336.46 |  |  |  | 79% | 4 116 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 231.54 |  |  |  | 51% | 2 657 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 413.84 |  |  |  |  | 13 435 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 368.75 | 13.13 |  |  | 4 841.69 |  |  |  |  | 15 657 |  |  |
| 13.13 |  | 4 841.69 |  | 42.46 |  | 15 657 |  |
|  | Объем: 295\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Разборка обшивки слуховых окон кровельной стали прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 13.15 | 12.26 | 0.89 | 14.41 | 8.24 | 184 | 177 | 7 |
|  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 13.00 |  |  |  | 90% | 159 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 6.62 |  |  |  | 43% | 76 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32.77 |  |  |  |  | 419 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон цветной сталью 100м2 стен за вычетом проемов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 14.41 | 8.24 | 306 | 290 | 13 |
| 11.23 |  | 0.67 |  | 4.11 | 1 | 3 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 261 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 125 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 692 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 214 |  |  |
| 23 811.97 |  | 628.64 |  | 45 984.42 |  | 1 214 |  |
|  | Объем: 0.06\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.075 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 642.92 | 413.50 | 18.92 | 14.4 | 7.12 | 7 053 | 5 954 | 135 |
| 2 806.54 | 60.12 | 210.49 | 4.51 | 4.58 | 16.01 | 964 | 72 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 326.05 |  |  |  | 66% | 3 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 263.35 |  |  |  | 50% | 3 013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 232.31 |  |  |  |  | 14 043 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 404-0008 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.315 | 3 259.00 |  |  | 1 026.59 |  |  |  |  | 4 630 |  |  |
| 3 259.00 |  | 1 026.59 |  | 14 699.13 |  | 4 630 |  |
|  |
| 17. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб | 0.075 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 1 741.29 | 1 141.56 | 35.51 | 14.4 | 7.12 | 19 275 | 16 438 | 253 |
| 7 523.05 | 112.70 | 564.23 | 8.45 | 4.58 | 16 | 2 584 | 135 |
|  | *Поправки: ПЗ: \*5* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 897.01 |  |  |  | 66% | 10 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 724.51 |  |  |  | 50% | 8 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 362.80 |  |  |  |  | 38 500 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 404-0008 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.825 | 3 259.00 |  |  | 2 688.68 |  |  |  |  | 12 127 |  |  |
| 3 259.00 |  | 2 688.68 |  | 14 699.13 |  | 12 127 |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.2775 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 669.55 | 359.53 | 0.57 | 14.4 | 5.73 | 6 322 | 5 177 | 3 |
| 1 115.14 |  | 309.45 |  | 3.69 | 1 | 1 142 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 284.03 |  |  |  | 67% | 3 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 179.77 |  |  |  | 40% | 2 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 133.34 |  |  |  |  | 11 861 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2775 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 635.92 | 31.69 | 3.95 | 14.4 | 8.19 | 2 175 | 456 | 32 |
| 2 163.18 |  | 600.28 |  | 2.81 | 1 | 1 687 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 30.11 |  |  |  | 80% | 365 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 14.89 |  |  |  | 37% | 169 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 680.92 |  |  |  |  | 2 709 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 14.41 | 5.73 | 376 | 376 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 267 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 838 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 14.4 | 7.13 | 2 043 | 994 | 212 |
| 295.84 | 2.08 | 295.84 | 2.08 | 2.83 | 14.4 | 837 | 30 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 75.34 |  |  |  | 90% | 922 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 38.38 |  |  |  | 43% | 440 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 508.35 |  |  |  |  | 3 405 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.8 | 2 460.30 |  |  | 1 968.24 |  |  |  |  | 3 368 |  |  |
| 2 460.30 |  | 1 968.24 |  | 4 210.26 |  | 3 368 |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 53-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ветровой доски, 100 м досок | 0.3 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 303.98 | 88.64 | 5.47 | 14.4 | 8.24 | 2 018 | 1 276 | 45 |
| 699.53 |  | 209.86 |  | 3.32 | 1 | 697 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 76.23 |  |  |  | 73% | 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 62.05 |  |  |  | 56% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 442.26 |  |  |  |  | 3 664 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий ветровой доски из листовой цветной стали, 100 м2 покрытия | 0.3 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 3 572.39 | 352.03 | 9.95 | 14.4 | 8.12 | 13 593 | 5 069 | 81 |
| 10 701.36 | 3.78 | 3 210.41 | 1.13 | 2.63 | 14.39 | 8 443 | 16 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 381.41 |  |  |  | 92% | 4 678 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 194.24 |  |  |  | 44% | 2 237 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 148.04 |  |  |  |  | 20 509 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.95 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 24 104.62 | 1 197.32 | 489.66 | 14.41 | 7.28 | 127 078 | 17 253 | 3 565 |
| 7 599.20 | 14.91 | 22 417.64 | 43.99 | 4.74 | 14.39 | 106 260 | 633 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 340.61 |  |  |  | 92% | 16 455 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 682.72 |  |  |  | 44% | 7 870 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 127.96 |  |  |  |  | 151 403 |  |  |
|  |
| 27. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 14 | 137.86 |  |  | 1 930.04 |  |  |  |  | 7 596 |  |  |
| 137.86 |  | 1 930.04 |  | 542.56 |  | 7 596 |  |
|  |
| 28. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей прим., 100 м ограждения | 0.37 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 839.64 | 26.68 | 27.82 | 14.4 | 6.88 | 7 734 | 384 | 191 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 785.14 | 2.03 | 4.01 | 14.38 | 7 158 | 29 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 31.01 |  |  |  | 92% | 380 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 15.79 |  |  |  | 44% | 182 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 886.44 |  |  |  |  | 8 296 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали капельников шириной до 0,4 м, 100 м | 0.37 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 093.83 | 138.66 | 2.46 | 14.4 | 8.36 | 4 561 | 1 997 | 21 |
| 2 574.88 | 1.03 | 952.71 | 0.38 | 2.67 | 16.87 | 2 544 | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 115.40 |  |  |  | 71% | 1 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 90.38 |  |  |  | 52% | 1 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 299.61 |  |  |  |  | 7 025 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий желобов,, 100 м труб и покрытий | 0.37 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 27.96 | 27.88 | 0.08 | 14.4 | 5.82 | 402 | 401 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.14 |  |  |  | 71% | 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.12 |  |  |  | 52% | 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.22 |  |  |  |  | 895 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.37 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 260.87 | 120.95 | 11.79 | 14.4 | 7.72 | 11 655 | 1 742 | 91 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 128.13 | 1.12 | 3.14 | 14.36 | 9 822 | 16 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 131.84 |  |  |  | 92% | 1 617 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 67.14 |  |  |  | 44% | 774 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 459.84 |  |  |  |  | 14 046 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.26 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 928.10 | 86.59 | 3.42 | 14.4 | 8.24 | 6 146 | 1 247 | 28 |
| 7 069.56 |  | 1 838.09 |  | 2.65 | 1 | 4 871 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 71.87 |  |  |  | 71% | 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.28 |  |  |  | 52% | 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 056.25 |  |  |  |  | 7 680 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 14.4 | 8.25 | 1 626 | 666 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | Объем: 4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.25 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.25 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.22 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 298.74 | 72.10 | 0.22 | 14.4 | 8.27 | 1 966 | 1 038 | 2 |
| 1 029.19 |  | 226.42 |  | 4.09 | 1 | 926 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 59.84 |  |  |  | 71% | 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 46.87 |  |  |  | 52% | 540 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 405.45 |  |  |  |  | 3 243 |  |  |
|  |
| 37. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 25.42 | 66.71 |  | 66.71 | 1 695.77 |  | 1 695.77 | 1 | 6.28 | 10 649 |  | 10 649 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* |
|  |
| 38. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 25.42 | 18.71 |  | 18.71 | 475.53 |  | 475.53 | 1 | 6.28 | 2 986 |  | 2 986 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **78 742.91** | **8 625.29** | **3 786.39** |  |  | **399 388** | **124 228** | **24 381** |
| **66 331.19** | **121.15** |  |  | **250 783** | **1 794** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **78 742.91** | **8 625.29** | **3 786.39** |  |  | **399 388** | **124 228** | **24 381** |
| **66 331.19** | **121.15** |  |  | **250 783** | **1 794** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **15 284.66** |  |  |  |  | **56 421** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 21, 29, 30, 32-36; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 13, 22; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20; %=73 - по стр. 24; %=92 - по стр. 25, 26, 28, 31)** | **7 907.82** |  |  |  |  | **96 987** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 21, 29, 30, 32-36; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 13, 22; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20; %=56 - по стр. 24; %=44 - по стр. 25, 26, 28, 31)** | **5 326.06** |  |  |  |  | **61 287** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **91 976.79** |  |  |  |  | **557 662** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **91 976.79** |  |  |  |  | **557 662** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14 %** | **1 968.30** |  |  |  |  | **11 934** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **93 945.09** |  |  |  |  | **569 596** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **1 878.90** |  |  |  |  | **11 392** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **95 823.99** |  |  |  |  | **580 988** |  |  |
|  | **НДС-18%** | **17 248.32** |  |  |  |  | **104 578** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **113 072.31** |  |  |  |  | **685 566** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл инженер ООО "МУП ЖЭУ-29" Л.А.Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам.директор ООО "МУП ЖЭУ-29" С.В.Козуля |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |