«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 325 494	руб.	Смета на сумму:	4 325 494	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК «Мегадом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«______»______________ 2014 г.	«______»________________ 2014 г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома в г. Калининград по адресу ул. Киевская, № 6-22	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1	
(Локальная смета)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, № 6-22 ул. Киевская	
Сметная стоимость:	4 325.494	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.528	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	720.057	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1кв.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	15.81	165.55	131.65	33.90	2 617.35	2 081.39	535.96	14.4	6.44	33 424	29 972	3 452	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 060.58				84%	25 176			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 248.83				48%	14 387			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 926.76					72 987			
	
2.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.09	2 888.51	2 877.16	11.35	259.97	258.94	1.02	14.41	5.73	3 737	3 731	6	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			214.92				71%	2 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.31				52%	1 940			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					643.20					8 326			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	15.81	172.51	127.80	44.71	2 727.38	2 020.52	706.87	14.41	8.08	34 827	29 116	5 711	
					6.95			109.88	1	14.38			1 580	
	Накладные расходы		83%			1 768.23				71%	21 794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 384.76				52%	15 962			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 880.37					72 583			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м	2.04	9 291.30	1 358.31	34.61	18 954.25	2 770.95	70.60	14.4	8.08	87 521	39 902	570	
				7 898.38			16 112.70		2.92	1		47 049		
	Объем: 102*2													
	Накладные расходы		83%			2 299.89				71%	28 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 801.12				52%	20 749			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 055.26					136 600			
	
5.	ТЕРр 58-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	9.514	6 167.60	1 449.90	67.19	58 678.55	13 794.35	639.25	14.4	8.12	388 331	198 639	5 191	
				4 650.51			44 244.95		4.17	1		184 501		
	Объем: 142*6.7													
	Накладные расходы		83%			11 449.31				71%	141 034			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 966.33				52%	103 292			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79 094.19					632 657			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конькового прогона из бруса, 100 м	0.96	9 291.30	1 358.31	34.61	8 919.65	1 303.98	33.23	14.4	8.08	41 186	18 777	268	
				7 898.38			7 582.44		2.92	1		22 141		
	Накладные расходы		83%			1 082.30				71%	13 332			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			847.59				52%	9 764			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 849.54					64 282			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	2.01	6 775.72	1 449.90	67.19	13 619.20	2 914.30	135.05	14.4	8.12	85 553	41 966	1 097	
				5 258.63			10 569.85		4.02	1		42 491		
	Накладные расходы		83%			2 418.87				71%	29 796			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 894.30				52%	21 822			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 932.36					137 171			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1	4 519.16	360.82	36.65	4 519.16	360.82	36.65	14.4	8.16	19 591	5 196	299	
				4 121.69			4 121.69		3.42	1		14 096		
	Накладные расходы		83%			299.48				71%	3 689			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			234.53				52%	2 702			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 053.17					25 982			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен под  мауэрлат, 1 м3	3	218.68	77.46	141.22	656.04	232.38	423.66	14.4	4.41	5 215	3 346	1 868	
					12.93			38.79	1	14.39			558	
	Накладные расходы		99%			268.46				84%	3 279			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.70				48%	1 874			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.20					10 368			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Кладка кирпичных стен под мауэрлат, 100 м3 кладки	0.03	136 578.60	5 963.00	3 790.41	4 097.36	178.89	113.71	14.4	8.08	18 067	2 576	919	
				126 825.19	588.90		3 804.76	17.67	3.83	14.39		14 572	254	
	Накладные расходы		86%			169.04				73%	2 066			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			137.59				56%	1 585			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 403.99					21 718			
	
11.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
разборка элементов каркаса из брусьев, (прим- лежень) МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции	0.5	191.41	160.20	31.21	95.70	80.10	15.60	14.4	8.01	1 278	1 153	125	
									2.67	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			84.91				90%	1 038			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.25				43%	496			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.86					2 811			
	
12.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.5	3 020.43	230.29	48.76	1 510.22	115.14	24.38	14.4	8.01	5 513	1 658	195	
				2 741.38			1 370.69		2.67	1		3 660		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			122.05				90%	1 492			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			62.18				43%	713			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 694.44					7 718			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	9	394.62	69.00	29.78	3 551.54	621.00	267.98	14.4	7.13	18 388	8 942	1 911	
				295.84	2.08		2 662.56	18.68	2.83	14.4		7 535	269	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			678.06				90%	8 290			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			345.43				43%	3 961			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 575.03					30 639			
	
14.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.67	2 460.30			13 949.90					23 872			
				2 460.30			13 949.90		4 210.26			23 872		
	Объем: 0.7*0.9*9													
	
15.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	10 205.31	335.71	26.60	1 836.96	60.43	4.79	14.41	8.24	8 192	871	39	
				9 843.00			1 771.74		4.11	1		7 282		
	Объем: 9*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.06				90%	784			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.63				43%	375			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 933.65					9 350			
	
16.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0792	23 811.97			1 885.91					3 642			
				23 811.97			1 885.91		45 984.42			3 642		
	Объем: 0.44*0.18													
	
17.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	15.81	4 877.10	504.69	210.18	77 107.01	7 979.13	3 322.87	14.41	7.63	466 068	114 979	25 353	
				4 162.24	20.39		65 805.01	322.33	4.95	14.39		325 735	4 638	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			8 965.58				92%	110 048			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 565.80				44%	52 631			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90 638.39					628 747			
	
18.	С1 Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит), м2	2023.68	73.94			149 639.85					623 998			
				73.94			149 639.85		4.17			623 998		
	Объем: 1581*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.59/1.9775/4.17*1.06	
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	2.28	4 972.00	72.11	75.20	11 336.15	164.40	171.46	14.4	6.88	47 658	2 367	1 180	
				4 824.69	5.48		11 000.29	12.48	4.01	14.38		44 111	180	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			191.03				92%	2 343			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97.28				44%	1 121			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 624.46					51 122			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим.) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	2.28	4 972.00	72.11	75.20	11 336.15	164.40	171.46	14.4	6.88	47 658	2 367	1 180	
				4 824.69	5.48		11 000.29	12.48	4.01	14.38		44 111	180	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			191.03				92%	2 343			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97.28				44%	1 121			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 624.46					51 122			
	
21.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	1 288.77	768.15	4.21	644.38	384.08	2.11	14.4	8.26	6 207	5 531	17	
				516.40	0.16		258.20	0.08	2.55	16.69		658	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			364.95				80%	4 426			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			180.56				37%	2 047			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 189.89					12 679			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	2.302	75.57	75.35	0.22	173.96	173.46	0.51	14.4	5.82	2 501	2 498	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			143.97				71%	1 774			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.75				52%	1 299			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.68					5 574			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.302	8 813.16	326.90	31.86	20 287.90	752.52	73.35	14.4	7.72	72 513	10 836	566	
				8 454.40	3.03		19 462.03	6.96	3.14	14.36		61 111	100	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			820.24				92%	10 061			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			417.71				44%	4 812			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 525.85					87 386			
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Смена обделок из листовой стали капельника, 100 м	2.302	2 956.30	374.76	6.66	6 805.40	862.70	15.33	14.4	8.36	28 377	12 423	128	
				2 574.88	1.03		5 927.37	2.37	2.67	16.87		15 826	40	
	Накладные расходы		83%			718.01				71%	8 849			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			562.30				52%	6 481			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 085.70					43 706			
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.1	7 415.77	333.04	13.17	15 573.12	699.38	27.66	14.4	8.24	49 641	10 071	228	
				7 069.56			14 846.08		2.65	1		39 342		
	Накладные расходы		83%			580.49				71%	7 150			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			454.60				52%	5 237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 608.20					62 028			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	14.4	8.25	8 132	3 331	27	
				5 145.09			2 058.04		2.32	1		4 775		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	2 365			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 732			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.95					12 229			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	2.1	1 357.93	327.73	1.01	2 851.65	688.23	2.12	14.4	8.27	18 768	9 911	18	
				1 029.19			2 161.30		4.09	1		8 840		
	Накладные расходы		83%			571.23				71%	7 037			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			447.35				52%	5 154			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 870.23					30 959			
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	14.4	8.25	3 455	1 384	13	
				8 231.09			1 646.22		1.25	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	983			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	720			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.19					5 157			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.2	4 604.75	480.56	8.10	920.95	96.11	1.62	14.4	8.25	3 455	1 384	13	
				4 116.09			823.22		2.5	1		2 058		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	983			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	720			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 063.19					5 157			
	
30.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.35	257.63	231.54	26.09	90.17	81.04	9.13	14.4	8.54	1 245	1 167	78	
					10.34			3.62	1	16.81			61	
	Накладные расходы		85%			71.96				72%	884			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			67.73				64%	786			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.86					2 915			
	
31.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подшивка лобовой доски, 100 м2 потолка	0.35	4 610.12	423.79	117.39	1 613.54	148.33	41.09	14.41	7.55	6 962	2 137	310	
				4 068.95	5.10		1 424.13	1.79	3.17	14.38		4 515	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			159.13				90%	1 947			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.06				43%	930			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 853.73					9 839			
	
32.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	1 549.23	648.08	10.54	542.23	226.83	3.69	14.4	8.25	4 235	3 266	30	
				890.61	0.16		311.71	0.06	3.01	16.69		938	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			215.55				80%	2 614			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			106.64				37%	1 209			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					864.41					8 057			
	
33.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.342	221.62	101.80	102.69	4 064.87	1 867.18	1 883.49	14.4	3.56	34 322	26 887	6 705	
				17.13	1.45		314.20	26.60	2.32	14.47		729	385	
	Объем: 1581*0.7+727.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 704.40				77%	20 999			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 136.27				48%	13 091			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 905.54					68 412			
	
34.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	381.5136	36.04			13 749.75					73 903			
				36.04			13 749.75		193.71			73 903		
	Объем: (18.342)*20.8													
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1638	8 572.20	5 513.35	252.31	1 404.13	903.09	41.33	14.4	7.12	15 404	13 004	294	
				2 806.54	60.12		459.71	9.85	4.58	16.01		2 105	158	
	Объем: 1.82*9													
	Накладные расходы		78%			712.09				66%	8 687			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			575.15				50%	6 581			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 691.38					30 672			
	
36.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.688	3 086.00			2 123.17					8 924			
				3 086.00			2 123.17		12 970.32			8 924		
	Объем: 0.1638*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5каналов), 100 м труб	0.1638	18 573.76	12 176.60	378.72	3 042.38	1 994.53	62.03	14.4	7.12	33 678	28 721	442	
				6 018.44	90.16		985.82	14.77	4.58	16		4 515	236	
	Объем: 1.82*9													
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			1 567.25				66%	19 112			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 265.86				50%	14 479			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 875.49					67 268			
	
38.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.4414	3 086.00			4 448.16					18 695			
				3 086.00			4 448.16		12 970.32			18 695		
	Объем: 0.1638*2200*4													
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.7056	2 412.79	1 295.60	2.05	1 702.46	914.18	1.45	14.4	5.73	16 076	13 164	8	
				1 115.14			786.84		3.69	1		2 903		
	Накладные расходы		79%			722.20				67%	8 820			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			457.09				40%	5 266			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 881.75					30 161			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7056	2 291.60	114.18	14.24	1 616.95	80.57	10.05	14.4	8.19	5 531	1 160	82	
				2 163.18			1 526.34		2.81	1		4 289		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			76.54				80%	928			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.87				37%	429			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 731.36					6 888			
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб ), 100 м2 покрытия	0.387	11 907.97	1 173.45	33.16	4 608.38	454.12	12.83	14.4	8.12	17 536	6 539	104	
				10 701.36	3.78		4 141.43	1.46	2.63	14.39		10 892	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			492.03				92%	6 035			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			250.57				44%	2 886			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 350.98					26 458			
	
42.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка обшивки вентканалов, 100 м2 стен	2.5	149.82	98.65	51.17	374.55	246.63	127.93	14.4	6.18	4 342	3 551	791	
					6.80			17.00	1	14.38			244	
	Накладные расходы		86%			226.72				73%	2 770			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			184.54				56%	2 125			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.81					9 238			
	
43.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Разборка каркаса обшивки вент каналов, 100 м2 стен	2.5	730.29	403.97	326.32	1 825.73	1 009.93	815.80	14.4	6.18	19 585	14 543	5 042	
					43.34			108.35	1	14.39			1 559	
	Накладные расходы		86%			961.72				73%	11 754			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			782.80				56%	9 017			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 570.25					40 357			
	
44.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев вент каналов, 1 м3 древесины в конструкции	3.5	3 020.43	230.29	48.76	10 571.51	806.01	170.67	14.4	8.01	38 592	11 606	1 367	
				2 741.38			9 594.83		2.67	1		25 618		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			854.37				90%	10 445			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			435.25				43%	4 991			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 861.13					54 028			
	
45.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Обшивка каркасных стен вентканалов досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2.5	3 104.61	230.44	94.03	7 761.53	576.09	235.06	14.4	8.23	31 776	8 296	1 935	
				2 780.15			6 950.38		3.1	1		21 546		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			610.66				90%	7 466			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			311.09				43%	3 567			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 683.27					42 810			
	
46.	ТЕР 26-01-036-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
Прим) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (вент каналов), 100 м2 поверхности	0.216	313.02	161.41	13.50	67.61	34.87	2.92	14.41	6.53	567	502	19	
				138.11	0.56		29.83	0.12	1.54	14.49		46	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			31.49				77%	388			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.99				48%	242			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.10					1 197			
	
47.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	2.16	671.40			1 450.22					7 908			
				671.40			1 450.22		3 660.91			7 908		
	Объем: 21.6*0.1													
	
48.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Обивка вент каналов кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	2.5	373.54	335.71	26.60	933.85	839.27	66.50	14.41	8.24	12 757	12 094	548	
				11.23			28.08		4.11	1		115		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			889.63				90%	10 885			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			453.21				43%	5 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 276.68					28 842			
	
49.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	1.1	23 811.97			26 193.17					50 583			
				23 811.97			26 193.17		45 984.42			50 583		
	Объем: 0.44*2.50													
	
50.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	94.654	66.71		66.71	6 314.39		6 314.39	1	6.28	39 654		39 654	
									1	1				
	Объем: 72.52+1581*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
51.	Т03-21-02-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 2), т	94.654	18.71		18.71	1 770.69		1 770.69		6.28	11 120		11 120	
														
	Объем: 72.52+1581*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	534 861.65	49 267.70	18 371.15			2 610 163	709 564	118 906	
			467 222.86	725.34				1 781 688	10 493	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	534 861.65	49 267.70	18 371.15			2 610 163	709 564	118 906	
			467 222.86	725.34				1 781 688	10 493	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	213 440.13					811 525			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=71 - по стр. 2-8, 22, 24-29; %=73 - по стр. 10, 42, 43; %=90 - по стр. 11-13, 15, 31, 44, 45, 48; %=92 - по стр. 17, 19, 20, 23, 41; %=80 - по стр. 21, 32, 40; %=72 - по стр. 30; %=77 - по стр. 33, 46; %=66 - по стр. 35, 37; %=67 - по стр. 39)	45 173.95					554 845			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 33, 46; %=52 - по стр. 2-8, 22, 24-29; %=56 - по стр. 10, 42, 43; %=43 - по стр. 11-13, 15, 31, 44, 45, 48; %=44 - по стр. 17, 19, 20, 23, 41; %=37 - по стр. 21, 32, 40; %=64 - по стр. 30; %=50 - по стр. 35, 37; %=40 - по стр. 39)	30 706.59					353 493			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	610 742.19					3 518 501			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	610 742.19					3 518 501			
	Строительный контроль 2,14%	13 069.88					75 296			
	ИТОГО со строительным контролем	623 812.07					3 593 797			
	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	12 476.24					71 876			
	ИТОГО с  Резервом средств на непредвиденные работы 2%	636 288.31					3 665 673			
	НДС	114 531.90					659 821			
	ВСЕГО С НДС	750 820.21					4 325 494			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	45 173.95					554 845			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	30 706.59					353 493			

Составил:	Инженер     ООО «УК Мегадом»	

	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Директор  ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)