«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 29-37	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 29-37	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 02-01-01	
на Капитальный ремонт и утепление фасада в осях 2-3	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.143	
2.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.6181	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3785	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.3785	
5.	Разборка кирпичных стен	1 м3	43.596	
6.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0.1716	
7.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	36.33	
8.	Плиты из каменной ваты типа PAROC FAS-4, 0.044Вт/мС, толщиной 100мм	м3	35.2401	
9.	Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.633	
10.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	399.63	
11.	(Прим.). Монтаж цокольного профиля	100 м плинтуса	0.1355	
12.	Профиль направляющий ПН-3 65/40/0,6	м	13.55	
13.	(Прим.). Сплошное выравнивание штукатурки по сетке стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	3.633	
14.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	53.62	
15.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.633	
16.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	78.4728	
17.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	78.4728	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)