«Утверждаю»		
		Директор МКУ «КР МКД»		
		С. Б. Русович ____________		
		   «___»____________2015г.		
			
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 			
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева г. Калининграда (объект культурного наследия).	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.14	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.5	
	общестроительные работы	
4.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.04	
5.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.016	
	монтажные работы	
	ВРУ ( в подвале)	
6.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
7.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z	шт	1	
8.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
9.	С.Цена поставщик	Автомат С 10А   CLS6-C10/2 6 кА	шт	2	
10.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
11.	С.Цена поставщик	Автомат PLHT-C50/3 (C) 50A 3-pol	шт	1	
12.	С.Цена поставщик	Автомат С 50А   CLS6-C50/3 6 кА	шт	1	
13.	С.Цена поставщик	Автомат С 40А   CLS6-C40/3 6 кА	шт	2	
14.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.02	
15.	С502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.002	
	Щиты этажные	
16.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2	
17.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z .	шт	2	
18.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
19.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	4	
20.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
21.	С.Цена поставщик	Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА	шт	2	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
22.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.6	
23.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	61.2	
24.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	40	
25.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	5	
26.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.55	
27.	С.Цена поставщик	Короб металлический оцинк. с замковой крышкой  40х40	м	55.08	
28.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.6	
29.	Ц08-02-399-01;	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.2	
30.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.85	
31.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.082	
32.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0867	
33.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	10	
34.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.04	
35.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.14	
36.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	2	
37.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	12	
38.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	14	
39.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
40.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP44	шт.	8	
41.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
42.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной  установки  IP44	шт	2	
	устройство контура заземления	
43.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
44.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
45.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
46.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
47.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
48.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
49.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.15	
50.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.015	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)