«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 452 143	руб.	Смета на сумму:	1 452 143	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 15 (объект культурного наследия)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 15	
Сметная стоимость:	1 452.143	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.404	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	177.511	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.9	165.55	131.65	33.90	645.65	513.43	132.21	13.67	5.28	7 717	7 019	698	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			508.30				84%	5 896			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			308.06				48%	3 369			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 462.00					16 982			
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.9	172.51	127.80	44.71	672.79	498.42	174.37	13.67	7.35	8 095	6 813	1 282	
					6.95			27.11	1	13.65			370	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			436.19				71%	5 100			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			341.59				52%	3 735			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 450.57					16 930			
3.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	3.9	3 803.88	268.33	45.75	14 835.13	1 046.49	178.43	13.67	7.59	54 585	14 305	1 354	
				3 489.80	5.68		13 610.22	22.15	2.86	13.71		38 925	304	
	Накладные расходы		83%			886.97				71%	10 372			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			694.62				52%	7 597			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 416.72					72 554			
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.174	6 775.72	1 449.90	67.19	1 178.98	252.28	11.69	13.67	7.69	7 318	3 449	90	
				5 258.63			915.00		4.13	1		3 779		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			209.39				71%	2 449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			163.98				52%	1 793			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 552.35					11 560			
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.52	9 291.30	1 358.31	34.61	4 831.48	706.32	18.00	13.67	7.65	21 991	9 655	138	
				7 898.38			4 107.16		2.97	1		12 198		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			586.25				71%	6 855			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			459.11				52%	5 021			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 876.83					33 867			
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.1	4 519.16	360.82	36.65	451.92	36.08	3.67	13.67	7.74	2 220	493	28	
				4 121.69			412.17		4.12	1		1 698		
	Накладные расходы		83%			29.95				71%	350			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.45				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					505.32					2 826			
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	0.785	1 615.27	301.17	30.24	1 267.99	236.42	23.74	13.67	6.38	7 213	3 232	151	
				1 283.86	5.99		1 007.83	4.70	3.8	13.68		3 830	64	
	Накладные расходы		86%			207.36				73%	2 406			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			168.78				56%	1 846			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 644.14					11 465			
8.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	13.67	4.86	1 071	1 069	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	556			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 386			
9.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	13.67	6.94	5 997	2 830	620	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.87	13.66		2 547	85	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 624			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 253			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 874			
10.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.25	1 365.61			3 072.62					6 034			
				1 365.61			3 072.62		2 681.78			6 034		
	Объем: 3*0.75													
11.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.), 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	13.67	5.34	5 219	1 050	129	
				68.36			410.16		9.85	1		4 040		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			88.32				98%	1 029			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			54.53				56%	588			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					654.03					6 836			
12.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.53	221.62	101.80	102.69	2 333.61	1 071.93	1 081.30	13.67	3.55	18 836	14 653	3 839	
				17.13	1.45		180.38	15.27	1.91	13.72		345	209	
	Объем: 390*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			978.48				77%	11 444			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			652.32				48%	7 134			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 964.41					37 414			
13.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	217.971	36.04			7 855.67					32 818			
				36.04			7 855.67		150.56			32 818		
	Объем: 10.53*20.7													
14.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.9	286.73	122.64	1.26	1 118.24	478.28	4.92	13.67	7.86	8 304	6 538	39	
				162.83			635.04		2.72	1		1 727		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			444.80				79%	5 165			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			306.10				51%	3 334			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 869.14					16 803			
15.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	487.5	13.13			6 400.88					20 938			
				13.13			6 400.88		42.95			20 938		
	Объем: 390*1.25													
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	3.9	29 858.10	1 069.80	288.58	116 446.61	4 172.22	1 125.44	13.67	7.27	592 062	57 034	8 182	
				28 499.73	32.46		111 148.95	126.60	4.74	13.66		526 846	1 729	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 642.73				92%	54 062			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 364.35				44%	25 856			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123 453.69					671 980			
17.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.868	147.30	72.11	75.20	127.85	62.59	65.27	13.67	6.58	1 285	856	430	
				-0.01	5.48		-0.01	4.75	3.54	13.65			65	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			72.73				92%	847			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.04				44%	405			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.61					2 538			
18.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт.	29	210.47			6 103.56			1	1	27 405			
				210.47			6 103.56		4.49	1		27 405		
	Поправки: М: =900*1.05/4.49	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.736	75.57	75.35	0.22	131.19	130.81	0.38	13.67	4.91	1 790	1 788	2	
									1	1				
	Объем: 86.8*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			108.57				71%	1 269			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.03				52%	930			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.79					3 989			
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.868	8 813.16	326.90	31.86	7 649.82	283.75	27.66	13.67	7.26	27 416	3 879	201	
				8 454.40	3.03		7 338.42	2.63	3.18	13.63		23 336	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			309.29				92%	3 602			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			157.51				44%	1 723			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 116.62					32 740			
21.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	219.24	204.34	14.90	20.17	18.80	1.37	13.68	7.84	268	257	11	
									4.27	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			19.93				90%	231			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.15				43%	111			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.25					610			
22.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.092	373.54	335.71	26.60	34.37	30.89	2.45	13.68	7.84	446	423	19	
				11.23			1.03		4.27	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.74				90%	381			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.68				43%	182			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.79					1 009			
23.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.04048	23 811.97			963.91					1 866			
				23 811.97			963.91		46 105.02			1 866		
	Объем: 0.092*0.44													
24.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.3472	11 907.97	1 173.45	33.16	4 134.45	407.42	11.51	13.67	7.48	15 427	5 569	86	
				10 701.36	3.78		3 715.51	1.31	2.63	13.66		9 772	18	
	Объем: 86.8*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			441.43				92%	5 140			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			224.80				44%	2 458			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 800.68					23 025			
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.62	7 415.77	333.04	13.17	4 597.78	206.48	8.17	13.67	7.84	14 546	2 823	64	
				7 069.56			4 383.13		2.66	1		11 659		
	Накладные расходы		83%			171.38				71%	2 004			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.21				52%	1 468			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 903.37					18 018			
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	13.67	7.85	1 592	632	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 369			
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 000			
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	13.67	7.85	677	263	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	137			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 000			
29.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	13.67	7.86	5 311	2 688	5	
				1 029.19			617.51		4.24	1		2 618		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 908			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 398			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 617			
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.054	8 572.20	5 513.35	252.31	462.90	297.72	13.62	13.67	6.51	4 910	4 070	89	
				2 806.54	60.12		151.55	3.25	4.96	13.68		752	44	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			234.76				66%	2 715			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			189.61				50%	2 057			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					887.27					9 682			
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2268	3 649.31			827.66					3 320			
				3 649.31			827.66		14 640.2			3 320		
	Объем: 0.054*4200													
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.024	13 930.32	9 132.45	284.04	334.33	219.18	6.82	13.67	6.51	3 578	2 996	44	
				4 513.83	67.62		108.33	1.62	4.96	13.68		537	22	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			172.22				66%	1 992			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			139.10				50%	1 509			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.66					7 079			
33.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1584	3 649.31			578.05					2 319			
				3 649.31			578.05		14 640.2			2 319		
	Объем: 0.024*2200*3													
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  ( 8 каналов), 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	13.67	6.51	10 435	8 739	129	
				10 532.27	157.78		315.97	4.73	4.96	13.68		1 567	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			502.32				66%	5 811			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			405.72				50%	4 402			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.16					20 648			
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.462	3 649.31			1 685.98					6 764			
				3 649.31			1 685.98		14 640.2			6 764		
	Объем: 0.03*2200*7													
36.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно), 1 м3	0.236	1 567.41	240.58	37.36	369.91	56.78	8.82	13.68	7.11	2 428	777	63	
				1 289.47	2.11		304.31	0.50	5.22	13.68		1 589	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			56.71				84%	659			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.37				48%	376			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.99					3 463			
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.536	2 412.79	1 295.60	2.05	1 293.26	694.44	1.10	13.67	4.85	12 021	9 493	5	
				1 115.14			597.72		4.22	1		2 522		
	Накладные расходы		79%			548.61				67%	6 360			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			347.22				40%	3 797			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 189.09					22 179			
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.536	2 291.60	114.18	14.24	1 228.30	61.20	7.63	13.67	7.78	4 085	837	59	
				2 163.18			1 159.46		2.75	1		3 189		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			58.14				80%	670			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.76				37%	310			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 315.20					5 064			
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	25.689	7.60		7.60	195.25		195.25		5.78	1 129		1 129	
										1				
	Объем: 10.7+5.6+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+3.1+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
40.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	25.689	27.76		27.76	713.03		713.03		5.78	4 121		4 121	
										1				
	Объем: 10.7+5.6+0.25+4.2+0.224+0.94+0.01+3.1+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	197 118.31	12 764.56	3 952.53			954 234	174 493	23 020	
			180 401.18	220.85				756 723	3 018	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	196 607.13	12 687.76	3 928.30			949 015	173 443	22 891	
			179 991.02	220.85				752 683	3 018	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 488.33					101 464			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 21, 22; %=77 - по стр. 12; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 16, 17, 20, 24; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38)	12 183.69					141 893			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 36; %=52 - по стр. 2-6, 8, 19, 25-29; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 21, 22; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 16, 17, 20, 24; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38)	7 641.43					83 478			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	216 432.25					1 174 386			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			5 219	1 050	129	
			410.16					4 040		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11)	88.32					1 029			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11)	54.53					588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					6 836			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	217 086.28					1 181 222			
	Строительный контроль 2,14%	4 645.65					25 278			
	Итого со строительным контролем	221 731.93					1 206 500			
	Непредвиденные расходы 2%	4 434.64					24 130			
	Итого с непредвиденными расходами	226 166.57					1 230 630			
	НДС	40 709.98					221 513			
	Всего с НДС	266 876.55					1 452 143			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 272.01					142 922			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 695.96					84 066			

Составил:	Мастер ООО «ЖЭУ №12 Ц» Костыленко С.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора ООО «ЖЭУ №12 Ц» Балыко Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)