|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 2 544 115 | | руб. | Смета на сумму: | 2 544 115 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО УК «Мастер» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Г. Бородавко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Машиностроительная, 164-172 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 164-172 по ул. Машиностроительная, г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 544.115** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.314** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **211.522** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Ремонт тротуара** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.04 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 276 | 86 | 190 | 16.11 | 4.92 | 2 319 | 1 383 | 936 |
|  | 473.09 |  | 19 | 1 | 16.1 |  | 305 |
|  | Объем: 100\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 109 |  |  |  | 88% | 1 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 63 |  |  |  | 48% | 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 4 615 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 1.2 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 2 028 | 750 | 1 277 | 16.11 | 4.7 | 18 092 | 12 088 | 6 004 |
|  | 105.56 |  | 127 | 1 | 16.11 |  | 2 041 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 912 |  |  |  | 88% | 12 434 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 526 |  |  |  | 48% | 6 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 466 |  |  |  |  | 37 307 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 11.424 | 3.71 |  | 3.13 | 42 |  | 36 | 1 | 7.37 | 354 |  | 264 |
|  | 0.36 |  | 4 | 1 | 13.5 |  | 56 |
|  | Объем: 120\*0.2\*0.08\*2.2+4\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 4 |  |  |  | 100% | 56 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 60% | 34 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.027 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 163 | 4 | 159 | 16.1 | 7.81 | 1 306 | 62 | 1 242 |
| 10.54 | 822.24 |  | 22 | 4.5 | 16.11 | 1 | 358 |
|  | Объем: 100\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25 |  |  |  | 81% | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 11 |  |  |  | 34% | 143 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 1 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 54.624 | 16.40 |  | 16.40 | 896 |  | 896 | 1 | 7.88 | 7 059 |  | 7 059 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.424+27\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.027 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 11 | 1 | 10 | 16.1 | 8.62 | 104 | 13 | 89 |
| 10.54 | 59.87 |  | 2 | 4.5 | 16.11 | 1 | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 626 | 31 | 592 | 16.1 | 5.61 | 3 832 | 495 | 3 322 |
| 18.00 | 248.10 | 4 | 50 | 4.03 | 16.11 | 15 | 799 |
|  | Объем: 100\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 115 |  |  |  | 121% | 1 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 66 |  |  |  | 65% | 841 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 807 |  |  |  |  | 6 239 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 22 | 104.66 |  |  | 2 303 |  |  |  |  | 10 468 |  |  |
| 104.66 |  | 2 303 |  | 475.8 |  | 10 468 |  |
|  | Объем: 20\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.05 | 675.78 |  | 675.78 | 34 |  | 34 | 1 | 6.9 | 233 |  | 233 |
|  | 73.76 |  | 4 | 4.22 | 16.11 |  | 59 |
|  | Объем: 100\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 6 |  |  |  | 121% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 3 |  |  |  | 65% | 38 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 5.1 | 280.61 |  |  | 1 431 |  |  |  |  | 10 043 |  |  |
| 280.61 |  | 1 431 |  | 1 969.16 |  | 10 043 |  |
|  | Объем: 5\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 10 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 1 664 | 1 406 | 198 | 16.11 | 5.28 | 23 963 | 22 649 | 1 047 |
| 5.95 | 0.91 | 60 | 9 | 4.49 | 16 | 267 | 146 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 009 |  |  |  | 121% | 27 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 146 |  |  |  | 65% | 14 817 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 819 |  |  |  |  | 66 362 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 403-8719  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 102 | 119.43 |  |  | 12 182 |  |  |  |  | 40 208 |  |  |
| 119.43 |  | 12 182 |  | 394.2 |  | 40 208 |  |
|  | Объем: 100\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.95 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 1 007 | 746 | 97 | 16.11 | 6.9 | 13 440 | 12 011 | 667 |
| 173.95 | 12.81 | 165 | 12 | 4.61 | 16.11 | 762 | 196 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 076 |  |  |  | 121% | 14 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 614 |  |  |  | 65% | 7 935 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 697 |  |  |  |  | 36 145 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.02 | 569.06 |  |  | 11 |  |  |  |  | 57 |  |  |
| 569.06 |  | 11 |  | 2 844.93 |  | 57 |  |
|  | Объем: (0.95)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 4.82 | 685.00 |  |  | 3 302 |  |  |  |  | 15 493 |  |  |
| 685.00 |  | 3 302 |  | 3 214.33 |  | 15 493 |  |
|  | Объем: (0.95)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 95 | 34.14 |  |  | 3 243 |  |  |  |  | 24 437 |  |  |
| 34.14 |  | 3 243 |  | 257.23 |  | 24 437 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **29 219** | **3 024** | **3 489** |  |  | **171 408** | **48 701** | **20 863** |
| **22 701** | **249** |  |  | **101 752** | **3 986** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **28 281** | **3 024** | **2 557** |  |  | **163 995** | **48 701** | **13 540** |
| **22 701** | **245** |  |  | **101 752** | **3 930** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **22 472** |  |  |  |  | **100 706** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 4, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13)** | | | | | **4 255** |  |  |  |  | **58 280** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 4, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13)** | | | | | **2 431** |  |  |  |  | **31 379** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **34 967** |  |  |  |  | **253 654** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **938** |  | **932** |  |  | **7 413** |  | **7 323** |
|  | **4** |  |  |  | **56** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **4** |  |  |  |  | **56** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **2** |  |  |  |  | **34** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **938** |  |  |  |  | **7 413** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **35 905** |  |  |  |  | **261 067** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **768** |  |  |  |  | **5 587** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **36 673** |  |  |  |  | **266 654** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **733** |  |  |  |  | **5 333** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **37 406** |  |  |  |  | **271 987** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **6 733** |  |  |  |  | **48 958** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **44 139** |  |  |  |  | **320 945** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Ремонт проезжей части и парковки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.5 | 428.66 | 189.91 | 227.60 | 214 | 95 | 114 | 16.11 | 8.4 | 2 512 | 1 530 | 956 |
| 11.15 | 10.36 | 6 | 5 | 4.76 | 16.12 | 27 | 84 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-0003:[ М-(67.13=839.12\*0.08) ]; ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05\*10) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 142 |  |  |  | 121% | 1 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 81 |  |  |  | 65% | 1 049 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 437 |  |  |  |  | 5 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.531 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 3 664 | 1 140 | 2 525 | 16.11 | 4.92 | 30 782 | 18 361 | 12 421 |
|  | 473.09 |  | 251 | 1 | 16.1 |  | 4 044 |
|  | Объем: 590\*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 447 |  |  |  | 88% | 19 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 835 |  |  |  | 48% | 10 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 945 |  |  |  |  | 61 253 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 2 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 3 380 | 1 251 | 2 129 | 16.11 | 4.7 | 30 153 | 20 146 | 10 007 |
|  | 105.56 |  | 211 | 1 | 16.11 |  | 3 401 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 520 |  |  |  | 88% | 20 721 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 877 |  |  |  | 48% | 11 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 778 |  |  |  |  | 62 177 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 102.62 | 3.71 |  | 3.13 | 380 |  | 321 | 1 | 7.37 | 3 165 |  | 2 367 |
|  | 0.36 |  | 37 | 1 | 13.5 |  | 499 |
|  | Объем: 200\*0.2\*0.08\*2.2+53.1\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 37 |  |  |  | 100% | 499 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 60% | 299 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.4525 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 2 735 | 65 | 2 665 | 16.1 | 7.81 | 21 880 | 1 046 | 20 813 |
| 10.54 | 822.24 | 5 | 372 | 4.5 | 16.11 | 21 | 5 994 |
|  | Объем: 590\*0.55+200\*0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 415 |  |  |  | 81% | 5 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 188 |  |  |  | 34% | 2 394 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 338 |  |  |  |  | 29 976 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 826.62 | 16.40 |  | 16.40 | 13 557 |  | 13 557 | 1 | 7.88 | 106 826 |  | 106 826 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 102.62+452.5\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.4525 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 192 | 14 | 173 | 16.1 | 8.62 | 1 735 | 220 | 1 493 |
| 10.54 | 59.87 | 5 | 27 | 4.5 | 16.11 | 21 | 436 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 39 |  |  |  | 81% | 531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 18 |  |  |  | 34% | 223 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 2 489 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.765 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 8 661 | 425 | 8 186 | 16.1 | 5.61 | 52 971 | 6 849 | 45 921 |
| 18.00 | 248.10 | 50 | 686 | 4.03 | 16.11 | 201 | 11 051 |
|  | Объем: 790\*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 578 |  |  |  | 121% | 21 659 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 900 |  |  |  | 65% | 11 635 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 139 |  |  |  |  | 86 265 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 304.15 | 104.66 |  |  | 31 832 |  |  |  |  | 144 715 |  |  |
| 104.66 |  | 31 832 |  | 475.8 |  | 144 715 |  |
|  | Объем: 276.5\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 27-04-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.79 | 56 466.18 | 368.51 | 4 693.90 | 44 608 | 291 | 3 708 | 16.1 | 6.94 | 263 111 | 4 687 | 25 735 |
| 51 403.77 | 657.75 | 40 609 | 520 | 5.73 | 16.11 | 232 689 | 8 371 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 152 |  |  |  | 121% | 15 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 657 |  |  |  | 65% | 8 488 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 417 |  |  |  |  | 287 399 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 27-04-007-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания | 0.79 | 16 807.11 |  | 1 508.81 | 13 278 |  | 1 192 | 1 | 6.73 | 78 360 |  | 8 022 |
| 15 298.30 | 210.38 | 12 086 | 166 | 5.82 | 16.11 | 70 339 | 2 677 |
|  | *Начисления: Н3= 5\*1.25, Н4= 5\*1.25, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 236 |  |  |  | 121% | 3 239 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 134 |  |  |  | 65% | 1 740 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 648 |  |  |  |  | 83 339 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.632 | 2 117.07 |  | 52.13 | 1 338 |  | 33 | 1 | 8.1 | 11 777 |  | 267 |
| 2 064.94 | 9.98 | 1 305 | 6 | 8.82 | 16.1 | 11 510 | 101 |
|  | Объем: 790\*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 9 |  |  |  | 121% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 5 |  |  |  | 65% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 351 |  |  |  |  | 11 965 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 27-06-020-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.79 | 55 533.16 | 449.70 | 2 870.60 | 43 871 | 355 | 2 268 | 16.1 | 6.13 | 218 437 | 5 720 | 13 901 |
| 52 212.86 | 366.48 | 41 248 | 290 | 4.82 | 16.11 | 198 816 | 4 664 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 916 |  |  |  | 121% | 12 565 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 522 |  |  |  | 65% | 6 750 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45 309 |  |  |  |  | 237 751 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 27-06-021-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия | 0.79 | 13 088.44 | 2.12 | 7.90 | 10 340 | 2 | 6 | 16.09 | 2.45 | 49 842 | 27 | 15 |
| 13 078.42 |  | 10 332 |  | 4.82 | 1 | 49 800 |  |
|  | *Начисления: Н3= 2\*1.25, Н4= 2\*1.25, Н5= 2\*1.15, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 18 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 344 |  |  |  |  | 49 892 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.237 | 2 117.07 |  | 52.13 | 502 |  | 12 | 1 | 8.1 | 4 416 |  | 100 |
| 2 064.94 | 9.98 | 489 | 2 | 8.82 | 16.1 | 4 316 | 38 |
|  | Объем: 790\*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 506 |  |  |  |  | 4 487 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 27-06-020-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.79 | 56 457.30 | 449.70 | 2 878.66 | 44 601 | 355 | 2 274 | 16.1 | 6.13 | 269 393 | 5 720 | 13 940 |
| 53 128.94 | 367.05 | 41 972 | 290 | 5.95 | 16.1 | 249 733 | 4 669 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 916 |  |  |  | 121% | 12 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 522 |  |  |  | 65% | 6 753 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 039 |  |  |  |  | 288 717 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.9 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 14 895 | 2 276 | 295 | 16.11 | 6.9 | 95 513 | 36 665 | 2 035 |
| 4 249.59 | 12.81 | 12 324 | 37 | 4.61 | 16.11 | 56 813 | 599 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 284 |  |  |  | 121% | 45 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 874 |  |  |  | 65% | 24 222 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 053 |  |  |  |  | 164 824 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 290 | 76.13 |  |  | 22 078 |  |  |  |  | 129 969 |  |  |
| 76.13 |  | 22 078 |  | 448.17 |  | 129 969 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 4 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 794 | 60 | 20 | 16.1 | 9.23 | 6 710 | 972 | 187 |
| 178.37 |  | 713 |  | 7.78 | 1 | 5 551 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 62 |  |  |  | 88% | 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 36 |  |  |  | 48% | 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 892 |  |  |  |  | 8 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **260 920** | **6 329** | **39 478** |  |  | **1 522 267** | **101 943** | **265 006** |
| **215 054** | **2 900** |  |  | **1 154 521** | **46 628** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **246 983** | **6 329** | **25 600** |  |  | **1 412 276** | **101 943** | **155 813** |
| **215 054** | **2 863** |  |  | **1 154 521** | **46 129** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **53 910** |  |  |  |  | **274 684** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 17, 24, 26-33; %=88 - по стр. 18, 19, 35; %=81 - по стр. 21, 23)** | | | | | **11 721** |  |  |  |  | **160 604** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 17, 24, 26-33; %=48 - по стр. 18, 19, 35; %=34 - по стр. 21, 23)** | | | | | **6 652** |  |  |  |  | **85 884** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **265 356** |  |  |  |  | **1 658 764** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **13 937** |  | **13 878** |  |  | **109 991** |  | **109 193** |
|  | **37** |  |  |  | **499** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 20)** | | | | | **37** |  |  |  |  | **499** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 20)** | | | | | **22** |  |  |  |  | **299** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **13 937** |  |  |  |  | **109 991** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **279 293** |  |  |  |  | **1 768 755** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5 977** |  |  |  |  | **37 851** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **285 270** |  |  |  |  | **1 806 606** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5 705** |  |  |  |  | **36 132** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **290 975** |  |  |  |  | **1 842 738** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **52 376** |  |  |  |  | **331 693** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **343 351** |  |  |  |  | **2 174 431** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.29 | 2 219.13 | 387.78 |  | 2 863 | 500 |  | 16.11 | 1 | 16 918 | 8 059 |  |
| 1 831.35 |  | 2 362 |  | 3.75 | 1 | 8 859 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 575 |  |  |  | 98% | 7 898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 385 |  |  |  | 61% | 4 916 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 823 |  |  |  |  | 29 732 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1.29 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 1 150 | 80 | 589 | 16.11 | 6.26 | 6 408 | 1 284 | 3 690 |
| 373.06 | 44.33 | 481 | 57 | 2.98 | 16.11 | 1 434 | 921 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 158 |  |  |  | 98% | 2 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 105 |  |  |  | 61% | 1 345 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 9 914 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **4 013** | **580** | **589** |  |  | **23 326** | **9 343** | **3 690** |
| **2 843** | **57** |  |  | **10 293** | **921** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 013** | **580** | **589** |  |  | **23 326** | **9 343** | **3 690** |
| **2 843** | **57** |  |  | **10 293** | **921** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)** | | | | | **733** |  |  |  |  | **10 059** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)** | | | | | **490** |  |  |  |  | **6 261** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 236** |  |  |  |  | **39 646** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **5 236** |  |  |  |  | **39 646** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **112** |  |  |  |  | **848** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **5 348** |  |  |  |  | **40 494** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **107** |  |  |  |  | **810** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **5 455** |  |  |  |  | **41 304** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **982** |  |  |  |  | **7 435** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **6 437** |  |  |  |  | **48 739** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **294 152** | **9 933** | **43 556** |  |  | **1 717 001** | **159 987** | **289 559** |
| **240 598** | **3 206** |  |  | **1 266 566** | **51 535** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **279 277** | **9 933** | **28 746** |  |  | **1 599 597** | **159 987** | **173 043** |
| **240 598** | **3 165** |  |  | **1 266 566** | **50 980** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **76 382** |  |  |  |  | **375 390** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 18, 19, 35; %=81 - по стр. 4, 6, 21, 23; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 24, 26-33; %=98 - по стр. 36, 37)** | | | | | **16 709** |  |  |  |  | **228 943** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 18, 19, 35; %=34 - по стр. 4, 6, 21, 23; %=65 - по стр. 7, 9, 11, 13, 17, 24, 26-33; %=61 - по стр. 36, 37)** | | | | | **9 573** |  |  |  |  | **123 524** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **305 559** |  |  |  |  | **1 952 064** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14 875** |  | **14 810** |  |  | **117 404** |  | **116 516** |
|  | **41** |  |  |  | **555** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3, 20)** | | | | | **41** |  |  |  |  | **555** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 20)** | | | | | **24** |  |  |  |  | **333** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14 875** |  |  |  |  | **117 404** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **320 434** |  |  |  |  | **2 069 468** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **6 857** |  |  |  |  | **44 287** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **327 291** |  |  |  |  | **2 113 755** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **6 546** |  |  |  |  | **42 275** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **333 837** |  |  |  |  | **2 156 030** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **60 091** |  |  |  |  | **388 085** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **393 928** |  |  |  |  | **2 544 115** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **16 709** |  |  |  |  | **228 943** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **9 573** |  |  |  |  | **123 524** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |