«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
                Директор МКУ «КР МКД»					Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»»	
________________ / С.Б.Русович /	________________ / Королёв Ю.С./	
		
« 7» июня  2016 г.	« 7»  июня 2016 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома  №22 по ул.Серж. Мишина , г.Калининград,	
Сметная стоимость:	1 726.532	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.074	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	324.527	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.37	553.31	459.71	93.60	1 864.65	1 549.22	315.43	16.9	5.62	27 955	26 182	1 773	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 533.73				84%	21 993			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			929.53				48%	12 567			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 327.91					62 515			
	
2.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.5	5 502.93	806.67	80.64	8 254.40	1 210.01	120.96	16.91	9.22	45 739	20 461	1 115	
				4 615.62			6 923.43		3.49	1		24 163		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 004.31				71%	14 527			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			786.51				52%	10 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 045.21					70 906			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.37	172.51	127.80	44.71	581.36	430.69	150.67	16.9	11.04	8 942	7 279	1 663	
					6.94			23.39	1	16.9			395	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			376.89				71%	5 449			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			295.15				52%	3 990			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 253.40					18 381			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	6 760.46	1 449.90	67.19	811.26	173.99	8.06	16.9	9.13	6 997	2 940	74	
				5 243.37			629.20		6.33	1		3 983		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			144.41				71%	2 087			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			113.09				52%	1 529			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.77					10 613			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.35	9 291.30	1 358.31	34.61	12 543.26	1 833.72	46.72	16.9	9.1	65 429	30 990	425	
				7 898.38			10 662.81		3.19	1		34 014		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 521.99				71%	22 003			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 191.92				52%	16 115			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 257.17					103 547			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.6	4 519.16	360.82	36.65	2 711.50	216.49	21.99	16.9	9.18	13 382	3 659	202	
				4 121.69			2 473.01		3.85	1		9 521		
	Накладные расходы		83%			179.69				71%	2 598			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.72				52%	1 903			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 031.91					17 883			
	
7.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен и скосов, 100 м2 стен	1.5	1 138.82	680.90	457.92	1 708.23	1 021.35	686.88	16.9	7.5	22 412	17 261	5 152	
					59.57			89.36	1	16.9			1 510	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			955.21				73%	13 703			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			777.50				56%	10 512			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 440.94					46 627			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.96	75.57	75.35	0.22	72.55	72.34	0.21	16.9	6.59	1 224	1 222	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			60.04				71%	868			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.02				52%	635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.61					2 727			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.12	187.80	88.52	82.15	773.74	364.70	338.46	16.9	4.08	7 785	6 163	1 381	
				17.13	1.16		70.58	4.78	3.41	16.97		241	81	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Накладные расходы		90%			332.53				77%	4 808			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			221.69				48%	2 997			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 327.96					15 590			
	
10.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.36	169.30	90.12	61.85	399.55	212.68	145.97	16.9	2.23	3 992	3 594	326	
				17.33	0.13		40.90	0.31	1.77	16.85		72	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			191.69				77%	2 771			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			127.79				48%	1 728			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					719.04					8 491			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	133.05	36.04			4 795.12					29 283			
				36.04			4 795.12		220.09			29 283		
	Объем: (4.12)*20.7+(2.36)*20.24													
	
12.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	0.32	1 013.25	295.48	18.24	324.24	94.55	5.84	16.9	9.27	2 442	1 598	54	
				699.53			223.85		3.53	1		790		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			81.31				73%	1 167			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			66.19				56%	895			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.74					4 503			
	
13.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.5	33.25	31.22	2.03	49.88	46.83	3.05	16.9	9.26	820	791	28	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			51.98				94%	744			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			29.97				51%	403			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.83					1 967			
	
14.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	183.6	7.04			1 292.54					5 379			
				7.04			1 292.54		29.3			5 379		
	Объем: 1.50*122.4													
	
15.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	1.5	375.04	269.89	105.15	562.56	404.84	157.73	16.91	9.28	8 309	6 846	1 464	
					2.71			4.07	5.41	16.93			69	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			453.89				94%	6 500			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			261.70				51%	3 527			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 278.15					18 336			
	
16.	ТССЦ 104-0002 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная, м3	22.5	447.38			10 066.05					61 774			
				447.38			10 066.05		2 745.5			61 774		
	Объем: 150*0.15													
	
17.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	3.37	14 923.70	1 735.22	694.66	50 292.87	5 847.69	2 341.00	16.9	4.84	342 993	98 826	11 330	
				12 493.82	25.33		42 104.17	85.36	5.53	16.91		232 836	1 443	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Накладные расходы		108%			6 407.69				92%	92 247			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 263.18				44%	44 118			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59 963.74					479 359			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	40.82	137.86			5 627.45					24 929			
				137.86			5 627.45		610.7			24 929		
	Объем: 15.62+12.8+12.4													
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.96	2 956.30	374.76	6.66	2 838.05	359.77	6.39	16.9	9.31	13 456	6 080	60	
				2 574.88	1.21		2 471.88	1.16	2.96	16.86		7 317	20	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			299.57				71%	4 331			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			234.60				52%	3 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 372.23					20 959			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.96	8 764.15	284.26	25.49	8 413.58	272.89	24.47	16.9	9.64	33 011	4 612	236	
				8 454.40	2.41		8 116.22	2.31	3.47	16.93		28 163	39	
	Накладные расходы		108%			297.22				92%	4 279			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			151.36				44%	2 046			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 862.16					39 336			
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.37	7 415.77	333.04	13.17	2 743.83	123.22	4.87	16.9	9.27	15 468	2 082	45	
				7 069.56			2 615.74		5.1	1		13 340		
	Накладные расходы		83%			102.27				71%	1 478			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.09				52%	1 083			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 926.20					18 029			
	
22.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	16.9	9.28	3 218	977	8	
				5 145.09			514.51		4.34	1		2 233		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	694			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	508			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					4 420			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	16.9	9.28	924	406	4	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	288			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 423			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	16.9	9.28	953	406	4	
				8 231.09			411.55		1.32	1		543		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	288			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 452			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.31	1 357.93	327.73	1.01	420.96	101.60	0.31	16.9	9.3	3 156	1 717	3	
				1 029.19			319.05		4.5	1		1 436		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			84.33				71%	1 219			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.04				52%	893			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.33					5 268			
	
26.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	0.32	257.63	231.54	26.09	82.44	74.09	8.35	16.9	9.36	1 330	1 252	78	
					12.06			3.86	1	16.91			65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			66.26				72%	948			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			62.36				64%	843			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.06					3 121			
	
27.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подшивка карниза, 100 м2 потолка	0.32	4 531.37	368.51	93.91	1 450.04	117.92	30.05	16.91	8.7	6 813	1 994	261	
				4 068.95	4.07		1 302.06	1.30	3.5	16.91		4 557	22	
	Накладные расходы		106%			126.37				90%	1 814			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			64.38				43%	867			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 640.79					9 494			
	
28.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	1 269.84	302.16	5.39	406.35	96.69	1.72	16.9	9.28	2 552	1 634	16	
				962.29	0.15		307.93	0.05	2.93	17		902	1	
	Накладные расходы		95%			91.90				80%	1 308			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.47				37%	605			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.72					4 465			
	
29.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.15	1 615.27	301.17	30.24	242.29	45.18	4.54	16.9	8.02	1 718	763	36	
				1 283.86	6.48		192.58	0.97	4.77	16.92		919	16	
	Накладные расходы		86%			39.69				73%	569			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.31				56%	436			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.28					2 723			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	16.9	8.29	3 250	2 795	63	
				2 806.54	66.80		84.20	2.00	4.65	16.91		392	34	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			130.57				66%	1 867			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.46				50%	1 415			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					493.20					6 532			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.126	3 086.00			388.84					1 954			
				3 086.00			388.84		15 509.15			1 954		
	Объем: 0.03*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов, 100 м труб	0.01	13 930.32	9 132.45	284.04	139.30	91.32	2.84	16.9	8.29	1 777	1 543	24	
				4 513.83	75.09		45.14	0.75	4.65	16.91		210	13	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			71.81				66%	1 027			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			58.00				50%	778			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.12					3 582			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					1 024			
				3 086.00			203.68		15 509.15			1 024		
	Объем: 0.01*2200*3													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до6-ти каналов, 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	16.9	8.29	2 961	2 572	39	
				7 523.05	125.15		75.23	1.25	4.65	16.91		350	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.70				66%	1 711			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.68				50%	1 297			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.55					5 969			
	
35.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 706			
				3 086.00			339.46		15 509.15			1 706		
	Объем: 0.01*2200*5													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов, 100 м труб	0.01	9 286.88	6 088.30	189.36	92.87	60.88	1.89	16.9	8.29	1 185	1 029	16	
				3 009.22	50.06		30.09	0.50	4.65	16.91		140	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			47.88				66%	684			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.67				50%	519			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.42					2 388			
	
37.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					682			
				3 086.00			135.78		15 509.15			682		
	Объем: 0.01*2200*2													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.18	2 412.79	1 295.60	2.05	434.30	233.21	0.37	16.9	6.48	4 604	3 941	2	
				1 115.14			200.73		3.29	1		660		
	Накладные расходы		79%			184.24				67%	2 640			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			116.61				40%	1 576			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					735.14					8 821			
	
39.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка боковой поверхности цементно-известковым раствором по камню стен мансарды, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.07	1 948.79	723.68	67.13	136.42	50.66	4.70	16.9	10.54	1 172	856	50	
				1 157.98	27.69		81.06	1.94	3.29	16.89		267	33	
	Накладные расходы		95%			49.97				80%	711			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.72				37%	329			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.11					2 212			
	
40.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска труб и стен мансарды акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	1 213.55	136.07	8.27	303.39	34.02	2.07	16.9	9.22	1 586	575	19	
				1 069.21			267.30		3.71	1		992		
	Объем: 18+7													
	Накладные расходы		95%			32.32				80%	460			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.99				37%	213			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					351.70					2 259			
	
41.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оголовников, 1 м3	0.53	1 507.44	278.21	47.43	798.94	147.45	25.14	16.9	6.79	5 688	2 492	171	
				1 181.80	1.96		626.35	1.04	4.83	16.91		3 025	18	
	Накладные расходы		99%			147.01				84%	2 108			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.09				48%	1 205			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 035.04					9 001			
	
42.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, выход на кровлю, 100 м2 проемов	0.0048	20 774.31	2 005.22	594.12	99.72	9.63	2.85	16.9	7.29	469	163	21	
				18 174.97	26.54		87.24	0.13	3.27	16.91		285	2	
	Объем: 0.6*0.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Накладные расходы		106%			10.35				90%	149			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.27				43%	71			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.34					688			
	
43.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	0.48	2 424.84			1 163.92					5 575			
				2 424.84			1 163.92		4.79			5 575		
	Объем: 0.6*0.8													
	Поправки: М: =11500*1.01/4.79	
	
44.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	38.097	48.13	4.41	36.66	1 833.46	168.01	1 396.64	16.9	8.6	19 392	2 839	12 011	
									1	1				
	Объем: 24.617+40*337/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			168.01				100%	2 839			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			100.81				60%	1 703			
	
45.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	38.097	16.40		16.40	624.79		624.79		9.25	5 779		5 779	

	Чердачное перекрытие	
	
46.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	15	42.78	15.93	26.85	641.64	238.92	402.72	16.9	8.16	7 324	4 038	3 286	
					4.60			69.00	18.34	16.89			1 165	
	Объем: 100*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			341.79				94%	4 891			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			197.07				51%	2 654			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 180.50					14 868			
	
47.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление балок расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.4	4 519.16	360.82	36.65	1 807.66	144.33	14.66	16.9	9.18	8 921	2 439	135	
				4 121.69			1 648.68		3.85	1		6 347		
	Накладные расходы		83%			119.79				71%	1 732			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.81				52%	1 268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.27					11 921			
	
48.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.24	43 280.26	8 594.61	2 589.38	10 387.26	2 062.71	621.45	16.9	8.14	75 892	34 860	5 059	
				32 096.27	229.22		7 703.10	55.01	4.67	16.91		35 973	930	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			1 800.06				72%	25 769			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 694.18				64%	22 906			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 881.50					124 566			
	
49.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1.56	33.25	31.22	2.03	51.87	48.70	3.17	16.9	9.26	852	823	29	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			54.06				94%	774			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			31.17				51%	420			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.10					2 045			
	
50.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	190.944	7.04			1 344.25					5 595			
				7.04			1 344.25		29.3			5 595		
	Объем: 1.56*122.4													
	
51.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	1	375.04	269.89	105.15	375.04	269.89	105.15	16.91	9.28	5 540	4 564	976	
					2.71			2.71	5.41	16.93			46	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			302.59				94%	4 333			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			174.46				51%	2 351			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					852.09					12 225			
	
52.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	15.45	523.43			8 086.99					33 595			
				523.43			8 086.99		2 174.42			33 595		
	Объем: 100*1.03*0.15													
	
53.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	1	33.25	31.22	2.03	33.25	31.22	2.03	16.9	9.26	546	528	19	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			34.65				94%	496			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.98				51%	269			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.89					1 312			
	
54.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	122.4	15.27			1 869.05					7 569			
				15.27			1 869.05		61.84			7 569		
	Объем: 1.0*122.4													
	
55.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.2	187.80	88.52	82.15	225.36	106.22	98.58	16.9	4.08	2 267	1 795	402	
				17.13	1.16		20.56	1.39	3.41	16.97		70	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Накладные расходы		90%			96.85				77%	1 401			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64.57				48%	873			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.78					4 541			
	
56.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	24.84	36.04			895.23					5 467			
				36.04			895.23		220.09			5 467		
	Объем: (1.2)*20.7													
	
57.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.6	1 680.28	33.82	13.15	1 008.17	20.29	7.89	16.9	8.1	3 641	343	64	
				1 633.31	1.21		979.99	0.73	3.3	16.86		3 234	12	
	Накладные расходы		106%			22.28				90%	320			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.35				43%	153			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.80					4 113			
	
58.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.381	48.13	4.41	36.66	403.35	36.96	307.25	16.9	8.6	4 267	625	2 642	
									1	1				
	Объем: 2.381+15*0.4													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			36.96				100%	625			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.18				60%	375			
	
59.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.381	16.40		16.40	137.45		137.45		9.25	1 271		1 271	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	155 018.91	18 848.38	8 199.24			983 936	318 555	57 817	
			127 643.30	353.37				602 022	5 972	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	152 019.86	18 643.41	5 733.11			953 227	315 091	36 114	
			127 643.30	353.37				602 022	5 972	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 208.36					184 532			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-6, 8, 19, 21-25, 47; %=73 - по стр. 7, 12, 29; %=77 - по стр. 9, 10, 55; %=94 - по стр. 13, 15, 46, 49, 51, 53; %=92 - по стр. 17, 20; %=72 - по стр. 26, 48; %=90 - по стр. 27, 42, 57; %=80 - по стр. 28, 39, 40; %=66 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=67 - по стр. 38)	18 056.77					259 754			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 10, 41, 55; %=52 - по стр. 2-6, 8, 19, 21-25, 47; %=56 - по стр. 7, 12, 29; %=51 - по стр. 13, 15, 46, 49, 51, 53; %=44 - по стр. 17, 20; %=64 - по стр. 26, 48; %=43 - по стр. 27, 42, 57; %=37 - по стр. 28, 39, 40; %=50 - по стр. 30, 32, 34, 36; %=40 - по стр. 38)	11 894.48					160 729			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 971.11					1 373 710			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 999.05	204.97	2 466.13			30 709	3 464	21 703	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 44, 58)	204.97					3 464			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 44, 58)	122.99					2 078			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 999.05					30 709			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	184 970.16					1 404 419			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 958.36					30 055			
	ИТОГО	188 928.52					1 434 474			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 778.57					28 689			
	ИТОГО	192 707.09					1 463 163			
	НДС 18%	34 687.28					263 369			
	ВСЕГО С НДС	227 394.37					1 726 532			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                            Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД»                   Дубина Г.В.         	
	(должность, подпись, Ф.И.О)