«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Жилстрой+»	
		
________________ /_____Русович С. Б.___ /	________________ /__Серпионова Р. П.__ /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на аварийно-восстановительные работы по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей МКД №37-41 по ул. Серпуховской в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Общестроительные работы	
	
	Ремонтно-строительные  работы	
	Демонтаж  конструкций	
1.	Разборка кирпичных стен, перегородок	1 м3	64.035	
2.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	5.784	
3.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	5.784	
4.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	5.784	
5.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.243	
6.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	1.1733	
7.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	129.77	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	129.77	
	Перегородки	
9.	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.326	
10.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	33.252	
11.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.1931	
12.	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	5.3363	
13.	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0.34	
14.	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	29	
15.	Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.	5	
	Дверные блоки	
16.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.328	
17.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	32.8	
18.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов	0.1035	
19.	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2	м2	10.35	
20.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	67.11	
21.	Блоки дверные металлические 1,16х2,22    индивид. изготовления	м2	7.71	
22.	Блоки дверные металлические 0,87х2,075   индивид. изготовления	м2	59.4	
23.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.312	
24.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	312	
25.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.312	
	Отделочные работы	
	Потолки	
26.	Очистка вручную поверхности потолка от красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5.95	
27.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	5.95	
28.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.95	
	Стены, перегородки	
29.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16.4241	
30.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	15.4183	
31.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (коридоры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.1273	
32.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1.0058	
	Полы	
33.	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	5.066	
34.	Устройство подстилающих слоев песчаных с трамбованием	1 м3 подстилающего слоя	150.7	
35.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	180.84	
	Тип пола №1	
36.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.655	
37.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	3.655	
38.	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	10.965	
39.	Плиты пенополистирольные М50	м3	11.1843	
40.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3.655	
41.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	7.4562	
42.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 55мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	3.655	
43.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.8641	
	Тип пола №2	
44.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.877	
45.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.877	
46.	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	2.631	
47.	Плиты пенополистирольные М50	м3	2.6836	
48.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.877	
49.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.7891	
50.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.877	
51.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.877	
52.	Гидроизол	м2	203.464	
53.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.877	
54.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.7891	
55.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.877	
	Тип пола №3	
56.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.695	
57.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.4178	
58.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 30мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.695	
59.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.3545	
60.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0834	
61.	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.695	
62.	Плитки керамогранитные размером 300х300мм	м2	70.89	
	Тип пола №4	
63.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.534	
64.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 80мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.534	
65.	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1 м3 изоляции	2.67	
66.	Плиты пенополистирольные М50	м3	2.7234	
67.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.534	
68.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.0894	
69.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (40мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.534	
70.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.2723	
	Тип пола №5	
71.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.128	
72.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.2611	
73.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины (до 42мм) стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.128	
74.	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.0653	
75.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.0154	
	Подпольный канал и приямки	
76.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.58	
77.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.4	
78.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.1841	
79.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.1748	
80.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0.0093	
81.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (Приямок для сбора конденсата)	100 м2 изолируемой поверхности	0.036	
82.	Гидроизол	м2	8.28	
83.	Засыпка вручную песком приямков	100 м3 грунта	0.321	
84.	Песок природный для строительных работ средний	м3	32.1	
	Приямок для инженерных сетей	
85.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	1.743	
86.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	1.743	
87.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	278.88	
88.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	9.15	
89.	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.401	
90.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	1.5007	
91.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	1.5007	
92.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.46	
93.	Сталь угловая 32х32 мм	т	0.0777	
94.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0.03	
	Съемные плиты	
95.	Устройство перекрытий каналов	100 м3 в деле	0.0348	
96.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.174	
97.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.174	
98.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм (петля)	т	0.0748	
99.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	1.2963	
	Решетка приямка	
100.	Монтаж металлич. решеток приямков	1 т конструкций	0.0376	
101.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0318	
102.	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0.0318	
103.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т	0.0058	
104.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	т	0.0058	
	Подпольный канал	
105.	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3 железобетона в деле	0.0058	
106.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	0.0131	
107.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	т	0.0131	
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
	Демонтажные работы	
108.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.6	
109.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.8	
110.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.6	
111.	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.81	
112.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.92	
113.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.27	
114.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.15	
115.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.605	
116.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.11	
117.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	
	Элеваторный узел	
118.	Установка фильтров диаметром 80 мм	10 фильтров	0.1	
119.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	
120.	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	5	
121.	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	5	
122.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2	
123.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	шт.	2	
124.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4	
125.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	2	
126.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	4	
127.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.15	
128.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.15	
129.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	
130.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	
131.	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.1	
132.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (ПРИМ)	1 м3 изоляции	0.3	
133.	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	м	15	
134.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1	
135.	Погружной насос типа "Малыш" ,0.035кВт	шт	1	
	Отопление	
136.	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.485	
137.	Клапаны термостатический Gerz TS 90 Ду=15 мм	шт	43	
138.	Клапан балансировочный USV-I  Ду=15 мм , ручной муфтовый	шт	3	
139.	Клапан балансировочный USV-I  Ду=20 мм , ручной муфтовый	шт	2	
140.	Клапан балансировочный USV-I  Ду=25 мм муфтовый ручной	шт	22	
141.	Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду15 мм	шт	3	
142.	Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду20 мм	шт	2	
143.	Кран шаровый муфтовый со спускным устройством Ду25 мм	шт	22	
144.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	8	
145.	Кран шаровый со спускным устройством Ду50 мм	шт	8	
146.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.03	
147.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.05	
148.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.05	
149.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.13	
150.	Отвод П90-76х3,5 09Г2С	шт.	2	
151.	Отвод П90-89х3,5 09Г2С	шт.	6	
152.	Тройник 89*89*89	шт.	2	
153.	Переход концентрический К-2-76*3,5-57*3,5	шт.	8	
154.	Переход концентрический К-2-89х76	шт.	2	
155.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.62	
156.	Труба из полипропилена PN 25/20	м	145.638	
157.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1.7	
158.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	157.93	
159.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	3.95	
163.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	370.51	
164.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.6	
165.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	56.22	
166.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.7	
167.	Труба из полипропилена PN 25/50	м	66.22	
168.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.1	
169.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	104.06	
170.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим)	10 м трубопровода	32.2	
171.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	м	13.2	
172.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм	м	11	
173.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм	м	330	
174.	Трубки защитные гофрированные д.50мм (прим)	м	322	
175.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	6.4	
176.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0.4	
177.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	120	
178.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	32	
179.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.	4.8	
180.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0.8	
181.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	1.2	
182.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	
183.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	10 шт.	0.4	
184.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	14	
185.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	10 шт.	0.8	
186.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	
187.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	0.8	
188.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	10 шт.	0.8	
189.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	10 шт.	0.4	
190.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.	1.2	
191.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	10 шт.	0.8	
192.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	10 шт.	0.8	
193.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.8	
194.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	10 шт.	8.2	
195.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.	4.4	
196.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	10 шт.	0.2	
197.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	10 шт.	0.8	
198.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	шт.	8	
199.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм	шт.	8	
200.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм	шт.	8	
201.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	1	
202.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	0.4	
203.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	2	
204.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.	0.8	
205.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	
206.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.	0.4	
207.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	310	
208.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	95	
209.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	60	
210.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	70	
211.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	110	
212.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.	1	
213.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.	4.4	
214.	Муфта (адаптер) полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63-2" (прим)	шт.	8	
215.	Контрдеталь ППФ 20*1 "	шт.	92	
216.	Крестовая деталь Фузиотерм д.32*32*32*32	шт.	40	
217.	Обводное колено д.20 мм	шт.	48	
218.	Обводное колено д.25 мм	шт.	20	
219.	Обводное колено д.32 мм	шт.	40	
220.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (футляр)	м	21.6	
221.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	36	
222.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
223.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2	
224.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.035	
225.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
226.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	3.29	
227.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 21 мм	м	20	
228.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 25 мм	м	30	
229.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 32 мм	м	95	
230.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 42 мм	м	45	
231.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 54 мм	м	70	
232.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 57 мм	м	100	
233.	Заделка футляров в  перекрытии изделиями минераловатными (прим)	1 м3 изоляции	0.7	
234.	Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL	м3	0.714	
	Перекладка теплосети по существующему каналу	
235.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.15	
236.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.15	
237.	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	10	
239.	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	6	
240.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	
241.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	
242.	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0.3	
243.	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 89 мм	м	15	
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение, внутренняя  канализация	
	
	Холодное водоснабжение. Демонтажные работы	
244.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
245.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	6	
246.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	1	
247.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.06	
248.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.018	
249.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.92	
250.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.47	
	Канализация бытовая	
251.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	
252.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.68	
253.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.05	
254.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1	
255.	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.02	
256.	Демонтаж моек	100 приборов	0.06	
257.	Демонтаж поддонов душевых	10 компл.	0.1	
258.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2(отверстия в фундаменте 200х200 мм) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.06	
259.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.072	
260.	Прочистка существующих выпусков	100 м трубопровода	0.15	
261.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	9	
	Холодное водоснабжение. Монтажные работы	
262.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
263.	Фильтр латунный ДУ  32 ММ	шт.	1	
264.	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм	шт.	1	
265.	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм	шт.	1	
266.	ППР Переходник  Дн- 63х40 мм	шт.	1	
267.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	2	
268.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.16	
269.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	15.14	
270.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	17	
271.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	0.6	
272.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	0.8	
273.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	0.2	
274.	ППР Переходник  Дн- 63х40 мм	шт.	1	
275.	ППР Переходник  Дн- 63х50 мм	шт.	1	
276.	ППР Муфта (адаптор)   Дн- 63х2"	шт.	1	
277.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.06	
278.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	5.68	
279.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	7	
280.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	0.3	
281.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	0.2	
282.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	0.1	
283.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.7	
284.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	65.59	
285.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильзы)	м	3	
286.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	71	
287.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	2.6	
288.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	2	
289.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	0.1	
290.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	0.4	
291.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	0.2	
292.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.15	
293.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	13.94	
294.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильзы)	м	1.5	
295.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	16	
296.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	0.6	
297.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	0.3	
298.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	0.3	
299.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	0.7	
300.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	0.1	
301.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.32	
302.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	28.77	
303.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	33	
304.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	1.2	
305.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	1	
306.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	0.6	
307.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	4	
308.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н	шт.	6	
309.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н	шт.	8	
310.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	13.9	
311.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм	м	17.6	
312.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	6.6	
313.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	77	
314.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	2.2	
315.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм	м	16.5	
316.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	м	33	
	Внутренняя  канализация	
317.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.2	
318.	Установка смесителей	10 шт.	0.2	
319.	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	2	
320.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.4	
321.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.1	
322.	Установка смесителей	10 шт.	0.1	
323.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	1	
324.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.6	
325.	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	6	
326.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
327.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.635	
328.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 315 мм (в земле)	100 м трубопроводов	0.045	
329.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм	м	4.5	
330.	Протаскивание в футляр ПВХ трубы диаметром 100 мм  (в земле)	100 м трубы, уложенной в футляр	0.045	
331.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	4.5	
332.	Заглушка ПВХ 90°  Дм= 110 мм	шт.	9	
333.	Муфта ремонтная ПВХ Дн=110мм	шт.	6	
334.	Лючок-прочистка DN110мм с крышкой из нержавеющей стали 150х150 мм	шт.	3	
335.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	11	
336.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	69	
337.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.623	
338.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.623	
	
	Раздел 4.  Электроснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
339.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.16	
340.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.05	
341.	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	1	
342.	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.	5	
343.	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.7; Кэм=0.7; Кмр=0	1 шт.	16	
344.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.16	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
345.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.28	
346.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.14	
347.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25	100 отверстий	0.07	
348.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.17	
349.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	4.24	
350.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.09	
351.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.12	
352.	Герметизация проходов при вводе кабелей  уплотнительной массой (прим)	1 проход кабеля	42	
353.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.272	
354.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.272	
355.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.917	
356.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.917	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
357.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
358.	Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус рапределительный  для электрооборудования  IP44	шт	1	
359.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	1	
360.	Автомат NZMN2-A200. 200А	шт	1	
361.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
362.	Электронный счетчик, 380/220 В, 5-10 А,, 3ф , класс точности 1,0  (типа  A1140RAL-S) с цифровым интерфейсом RS232	шт	1	
363.	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	3	
364.	Трансформатор тока кВ - 200/5А (типа ТТЭ-30-200/5А )	шт	3	
365.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
366.	Автоматический выключатель  CLS6-C63/3  (C)  3-pol	шт	4	
367.	Автоматический выключатель CLS6-C50/3  (C)  3-pol	шт	1	
368.	Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol	шт	1	
369.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	
370.	Автоматический выключатель CLS6-C16/2  (C) 6 к A 2-pol	шт	1	
371.	Автоматический выключательCLS6-В6/2  (В) 6 к A 2-pol	шт	3	
372.	Автоматический   выключатель  (типа  CKN6-16/1N/B/003, 16/0,003А)	шт	1	
	Щиты распределительные этажные	
	ЩЭ 1 в составе	
373.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
374.	Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования  размером  405х320х120, на 24 модуля IP44	шт	1	
375.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
376.	Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol	шт	1	
377.	Автоматический выключатель CLS6-C32/2  (C)  2-pol	шт	5	
378.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
379.	Автоматический   выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А	шт	1	
	ЩЭ 2 в составе	
380.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
381.	Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования размером  405х320х120, на 24 модуля IP44	шт	1	
382.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
383.	Автоматический выключатель CLS6-C40/3  (C)  3-pol	шт	1	
384.	Автомат CLS6-C32/2  (C)  2-pol	шт	2	
385.	Автомат CLS6-C32/3  (C)  3-pol	шт	1	
386.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
387.	Автоматический   выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А	шт	1	
	ЩЭ 3 в составе	
388.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	1	
389.	Металлоконструкция навесного типа для электрооборудования размером  405х320х120, на 24 модуля IP44	шт	1	
390.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
391.	Автоматический выключатель CLS6-C50/3  (C)  3-pol	шт	1	
392.	Автоматический выключатель  CLS6-C40/3  (C)  3-pol	шт	1	
393.	Автоматический выключатель CLS6-C32/3  (C)  3-pol	шт	1	
394.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
395.	Автоматический  выключатель  типа  CKN6-6/1N/B/003, 6/0,003А	шт	1	
	ВУ (вводное устройство ) на 12 модулей в составе:	
396.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	27	
397.	Металлоконструкция навесного исп, со стеклом и замком, на 12модулей  IP44	шт	27	
398.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	27	
399.	Автомат CLS6-C25/2  (C) 6 к A 2-pol	шт	27	
400.	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	
401.	Ящик с разделительно-понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	
402.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (квартирные щитки)	1 шт.	16	
403.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.01	
404.	Шина медь, полоса 3х15мм	м	1	
405.	Шина нулевая на  DIN-изол ШНИ 6х9-10-Д-С (ИЭК)	шт	5	
	электроснабжение, освещение  МОП  (стояки в подъезде, подвал.)	
406.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.5	
407.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	51	
408.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	шт.	51	
409.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	33	
410.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	2.22	
411.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	м	134.64	
412.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	88	
413.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	шт.	132	
414.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	91.8	
415.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	60	
416.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	90	
417.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0.03	
418.	Трубы стальные наружным диам 40х1,4 ГОСТ 10704-91	1шт	3.09	
419.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	100 м	0.02	
420.	Трубы стальные наружным диам 60х1,4 ГОСТ 10704-91	1шт	2.06	
421.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.04	
422.	Трубы стальные наружным диам 25х1,4 ГОСТ 10704-91	1шт	4.12	
423.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.478	
424.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.066	
425.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм	100 м	0.1459	
426.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм	100 м	0.2754	
427.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.5	
428.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.66	
429.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.72	
430.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.4	
431.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	1.55	
432.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.2	
433.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.16	
434.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.9	
435.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.67	
436.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	2.66	
437.	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	0.5	
438.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.16	
439.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.7	
440.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	м	25.5	
441.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.102	
442.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0102	
443.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	м	45.9	
444.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.4896	
445.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0235	
446.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0245	
447.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	1000 м	0.0683	
448.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	0.0306	
449.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.0857	
450.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0918	
451.	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	6	
452.	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 шт.	1	
453.	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120	компл.	1	
454.	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 5 ПКТ в-1-16/35	шт	6	
455.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.3	
456.	Светильник с лампой люминисцентной  до 100Вт,   IP44	шт	30	
457.	Лампы люминисцентные компактные 15Вт, 230В	шт	19	
458.	Лампы люминисцентные компактные 23Вт, 230В	шт	11	
459.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.2	
460.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	20	
461.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.16	
462.	Выключатель для скрытой  установки  на две цепи IP20	шт	16	
463.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
464.	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.	0.02	
465.	Коробка установочная для стен IP20 КМ 40002	шт	110	
466.	Коробка ответвительная    IP20 КМ 41004	шт	66	
467.	Разветвительная коробка КЭМ-4	шт.	5	
468.	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.77	
469.	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	77	
470.	Переносной фонарь с аккумуляторными батареями	шт	1	
	Устройство заземления	
471.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.14	
472.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.14	
473.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.14	
474.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
475.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
476.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.5	
477.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.149	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)