«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 159 656	руб.	Смета на сумму:	2 159 656	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ / С.Б.Русович /	________________ / О.Б.Манойло /	
		
«______»_____________ 2017г.	«______»_______________2017г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 159.656	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.380	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	535.359	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	Е59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней		0.72	6 788.55	4 887.76	64 341.48	46 326	9.478	
1. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	318.6	229.392	9.050	2 076.00	154.380	35 414	17.059	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.4392	15.080	6.62	256.870	113	17.034	
1. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.4392	32.61	14.32	300.82	132	9.225	
			(1)			15.08	6.62	256.87	113	17.034	
1. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.288	101.31	29.18	999.00	288	9.861	
			(1)			12.94	3.73	219.76	63	16.983	
1. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00216	10 705.00	23.12	54 434.60	118	5.085	
1. 6.	С102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.26568	1 868.10	496.32	7 304.09	1 941	3.91	
1. 7.	С102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.152	1 952.10	2 248.82	7 321.50	8 434	3.751	
		Накладные расходы				76%	1 582.79	65%	23 093		
		Сметная прибыль				60%	1 249.57	48%	17 053		
		Всего с НР и СП					7 720.12		86 472		
	
2.	С102-0112 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		-0.26568	1 868.10	-496.32	7 304.09	-1 941	3.911	
		Объем: (0.72)*(-0.369)									
	
3.	С102-0116 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		-1.152	1 952.10	-2 248.82	7 321.50	-8 434	3.75	
		Объем: (0.72)*(-1.6)									
	
4.	С102-0111 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.26568	2 270.78	603.30	8 874.16	2 358	3.909	
		Объем: 0.72*0.369									
	
5.	С102-0115 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		1.152	2 375.74	2 736.85	8 904.94	10 258	3.748	
		Объем: 0.72*1.6									
	
6.	Е57-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса		0.6	31.22	18.73	530.67	318	16.978	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	2.262	8.280	18.73	140.760	318	17	
		Накладные расходы				80%	14.98	68%	216		
		Сметная прибыль				68%	12.74	54%	172		
		Всего с НР и СП					46.45		706		
	
7.	Е11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса		0.6	709.06	425.44	5 589.83	3 354	7.884	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	9.18	5.508	9.050	49.85	154.380	850	17.059	
7. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0576	101.31	5.84	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
7. 3.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.00018	10 623.00	1.91	71 883.65	13	6.767	
7. 4.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	60.6	6.07	367.84	40.15	2 433	6.614	
		Накладные расходы				111%	55.33	94%	799		
		Сметная прибыль				64%	31.90	51%	434		
		Всего с НР и СП					512.68		4 587		
	
8.	Е59-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции		0.37	1 070.01	395.90	18 063.91	6 684	16.883	
8. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	125.57	46.4609	8.430	391.67	143.350	6 660	17.005	
8. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	2.2792	1.86	4.24	10.30	23	5.538	
		Накладные расходы				76%	297.67	65%	4 329		
		Сметная прибыль				60%	235.00	48%	3 197		
		Всего с НР и СП					928.57		14 210		
	
9.	Е10-02-040-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	100 м2 горизонтальной проекции лестниц		0.37	3 082.84	1 140.65	43 265.65	16 008	14.034	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	207.972	76.94964	10.090	776.42	171.760	13 217	17.023	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.652	0.98124	15.080	14.80	256.870	252	17.034	
9. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	2.652	0.98124	113.70	111.57	810.77	796	7.131	
			(1)			15.08	14.80	256.87	252	17.034	
9. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.972	1.46964	101.31	148.89	999.00	1 468	9.861	
			(1)			12.94	19.02	219.76	323	16.983	
9. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.009694	10 705.00	103.77	54 434.60	528	5.085	
		Накладные расходы				106%	838.69	90%	12 122		
		Сметная прибыль				54%	427.26	43%	5 792		
		Всего с НР и СП					2 406.60		33 922		
	
10.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.76	221.94	168.67	2 307.85	1 754	10.399	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	8.08944	9.980	80.73	169.690	1 373	17.003	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.08208	12.940	1.06	219.760	18	16.983	
10. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.08208	29.03	2.38	258.03	21	8.888	
			(1)			12.94	1.06	219.76	18	16.983	
10. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	7.12272	7.46	53.14	18.19	130	2.438	
10. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.19152	101.31	19.40	999.00	191	9.861	
			(1)			12.94	2.48	219.76	42	16.983	
10. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.76	17.11	13.00	51.45	39	3.007	
10. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.00456	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	73.61	77%	1 071		
		Сметная прибыль				60%	49.07	48%	668		
		Всего с НР и СП					291.36		3 493		
	
11.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины	кг		15.732	36.04	566.98	264.70	4 164	7.344	
		Объем: 0.76*20.7									
	
12.	Е15-04-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.76	802.38	609.81	6 856.18	5 211	8.545	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	28.776	21.86976	9.280	202.95	157.880	3 453	17.013	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00912	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00912	32.61	0.30	300.82	3	9.225	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.03648	101.31	3.70	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
12. 5.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.0195	0.01482	18 040.00	267.35	74 495.42	1 104	4.129	
12. 6.	С101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0097	0.007372	15 563.56	114.73	69 829.07	515	4.487	
12. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0038	4 290.70	16.30	22 528.66	86	5.251	
12. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.34	0.2584	17.11	4.42	51.45	13	3.007	
12. 9.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000304	168.49	0.05	3 310.11	1	19.646	
		Накладные расходы				95%	192.94	80%	2 764		
		Сметная прибыль				47%	95.45	37%	1 278		
		Всего с НР и СП					898.20		9 253		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					8 808.95		86 060	9.77	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 808.95		86 060	9.77	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 907.13		16 780	4.295	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 8; %=68 - по стр. 6; %=94 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9; %=77 - по стр. 10; %=80 - по стр. 12)					3 056.02		44 394	14.527	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10; %=54 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9; %=37 - по стр. 12)					2 101.00		28 593	13.609	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 965.97		159 047	11.388	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					13 965.97		159 047	11.388	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	298.87	2.14	3 404	11.39	
	ИТОГО					14 264.84		162 451	11.388	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	285.30	2	3 249	11.388	
	ИТОГО					14 550.14		165 700	11.388	
	НДС 18%				18	2 619.03	18	29 826	11.388	
	ВСЕГО С НДС					17 169.17		195 526	11.388	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 056.02		44 394	14.527	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 101.00		28 593	13.609	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
13.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.048	1 734.68	83.26	27 542.67	1 322	15.878	
		Объем: 0.5*0.3*32									
13. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	8.29248	8.580	71.15	145.950	1 210	17.01	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	15.080	5.60	256.870	95	17.034	
13. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	32.61	12.12	300.82	112	9.225	
			(1)			15.08	5.60	256.87	95	17.034	
		Накладные расходы				99%	75.98	84%	1 096		
		Сметная прибыль				60%	46.05	48%	626		
		Всего с НР и СП					205.29		3 045		
	
14.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.048	21 294.18	1 022.12	89 207.32	4 282	4.189	
		Объем: 0.5*0.3*32									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	12.446208	9.280	115.50	157.880	1 965	17.013	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.101376	15.080	1.53	256.870	26	17.034	
14. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.101376	32.61	3.31	300.82	30	9.225	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
14. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	1.318464	3.41	4.50	13.90	18	4.076	
14. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	2.031552	2.75	5.59	4.66	9	1.695	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.205632	101.31	20.83	999.00	205	9.861	
			(1)			12.94	2.66	219.76	45	16.983	
14. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	20.592	7.02	144.56	5.19	107	0.739	
14. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.408	8.75	29.82	5.19	18	0.593	
14. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	5.472	94.50	517.10	263.68	1 443	2.79	
14. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.3008	83.70	108.88	51.87	67	0.62	
14. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.4272	14.41	49.39	77.29	265	5.364	
14. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.384	59.00	22.66	399.61	153	6.773	
		Накладные расходы				106%	124.05	90%	1 792		
		Сметная прибыль				54%	63.20	43%	856		
		Всего с НР и СП					1 209.37		6 930		
	
15.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.8	3 070.76	14 739.65	7 513.04	36 063	2.447	
		Объем: 0.5*0.3*32									
	
16.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.16	5 091.02	814.56	52 358.64	8 377	10.284	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
16. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	39.17952	9.860	386.31	167.740	6 572	17.012	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.39552	15.080	5.96	256.870	102	17.034	
16. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.39552	32.61	12.90	300.82	119	9.225	
			(1)			15.08	5.96	256.87	102	17.034	
16. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.016	612.02	9.79	2 053.44	33	3.355	
16. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.688	589.48	405.56	2 403.45	1 654	4.077	
		Накладные расходы				95%	372.66	80%	5 339		
		Сметная прибыль				47%	184.37	37%	2 469		
		Всего с НР и СП					1 371.58		16 186		
	
17.	Е15-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	1 020.87	163.34	6 538.53	1 046	6.404	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	18.216	2.91456	9.510	27.72	161.770	471	17.011	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00192	15.080	0.03	256.870		17.034	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	32.61	0.06	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.034	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.01536	101.31	1.56	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
17. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.048	63.37	3.04	238.39	11	3.762	
17. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0008	4 290.70	3.43	21 459.44	17	5.001	
17. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.016	17.11	0.27	51.45	1	3.007	
17. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.052	0.00832	15 295.00	127.25	63 620.30	529	4.16	
		Накладные расходы				95%	26.36	80%	377		
		Сметная прибыль				47%	13.04	37%	174		
		Всего с НР и СП					202.75		1 597		
	
	РЕМОНТ СТЕН	
18.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2		7.5	188.95	1 417.12	3 212.14	24 091	17	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	171.15	8.280	1 417.12	140.760	24 091	17	
		Накладные расходы				99%	1 402.95	84%	20 236		
		Сметная прибыль				60%	850.27	48%	11 564		
		Всего с НР и СП					3 670.34		55 891		
	
19.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		5	1 615.27	8 076.35	11 295.75	56 479	6.993	
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	8.510	1 505.84	144.650	25 596	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	15.080	32.42	256.870	552	17.034	
19. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	1	113.70	113.70	810.77	811	7.131	
			(1)			15.08	15.08	256.87	257	17.034	
19. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	32.61	37.50	300.82	346	9.225	
			(1)			15.08	17.34	256.87	295	17.034	
19. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	1.265	585.82	741.06	2 748.34	3 477	4.691	
19. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	2.01	2 824.60	5 677.45	13 057.23	26 245	4.623	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.22	3.60	0.79	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				86%	1 322.90	73%	19 088		
		Сметная прибыль				70%	1 076.78	56%	14 643		
		Всего с НР и СП					10 476.04		90 210		
	
20.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-2.01	2 824.60	-5 677.45	13 057.23	-26 245	4.623	
		Объем: (5.0)*(-0.402)									
	
21.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		2.01	3 086.00	6 202.86	15 417.91	30 990	4.996	
		Объем: (5.0)*(0.402)									
	
22.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		7.5	83.57	626.76	1 387.13	10 403	16.598	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	7.86	58.95	10.210	601.88	173.840	10 248	17.026	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.09	15.080	1.36	256.870	23	17.034	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	32.61	2.93	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1.36	256.87	23	17.034	
22. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.09	101.31	9.12	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.16	219.76	20	16.983	
22. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.75	17.11	12.83	51.45	39	3.007	
		Накладные расходы				95%	573.08	80%	8 217		
		Сметная прибыль				47%	283.52	37%	3 800		
		Всего с НР и СП					1 483.36		22 420		
	
23.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		98.475	15.82	1 557.87	55.68	5 483	3.52	
		Объем: 7.5*0.013*1010									
	
24.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		7.5	2 036.55	15 274.14	20 400.25	153 002	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	678.6	9.630	6 534.92	163.850	111 189	17.015	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	54.63	10.483	572.68	178.711	9 763	17.048	
24. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	5.58	32.61	181.96	300.82	1 679	9.225	
			(1)			15.08	84.15	256.87	1 433	17.034	
24. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	49.05	18.36	900.56	241.94	11 867	13.178	
			(1)			9.96	488.54	169.82	8 330	17.05	
24. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000525	10 947.00	5.75	69 468.96	36	6.346	
24. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	20.775	31.58	656.07	215.71	4 481	6.831	
24. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	11.325	612.02	6 931.13	2 053.44	23 255	3.355	
24. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.045	1 416.70	63.75	10 988.26	494	7.756	
		Накладные расходы				95%	6 752.22	80%	96 762		
		Сметная прибыль				47%	3 340.57	37%	44 752		
		Всего с НР и СП					25 366.93		294 516		
	
25.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		7.5	57.09	428.18	681.96	5 115	11.946	
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	28.275	8.280	234.12	140.760	3 980	17	
25. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0075	25 695.00	192.71	150 268.60	1 127	5.848	
25. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.375	3.60	1.35	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				80%	187.30	68%	2 706		
		Сметная прибыль				50%	117.06	40%	1 592		
		Всего с НР и СП					732.54		9 413		
	
26.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		7.5	193.63	1 452.25	2 275.73	17 068	11.753	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	91.89	8.670	796.69	147.370	13 542	16.998	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.09	15.080	1.36	256.870	23	17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	32.61	2.93	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1.36	256.87	23	17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.18	101.31	18.24	999.00	180	9.861	
			(1)			12.94	2.33	219.76	40	16.983	
26. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	6	63.37	380.22	238.39	1 430	3.762	
26. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.012	4 290.70	51.49	21 459.44	258	5.001	
26. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.075	17.11	1.28	51.45	4	3.007	
26. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00375	12 480.00	46.80	46 983.82	176	3.765	
26. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.1275	1 208.60	154.10	11 305.46	1 441	9.354	
26. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.003	168.49	0.51	3 310.11	10	19.646	
		Накладные расходы				95%	758.15	80%	10 852		
		Сметная прибыль				47%	375.08	37%	5 019		
		Всего с НР и СП					2 585.48		32 939		
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
27.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура) щетками	1 м2 очищаемой поверхности		16	9.77	156.38	166.73	2 668	17.061	
		Начисления: Н5= 1.2	
27. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	17.28	9.050	156.38	154.380	2 668	17.059	
		Накладные расходы				81%	126.67	69%	1 841		
		Сметная прибыль				60%	93.83	48%	1 281		
		Всего с НР и СП					376.88		5 790		
	
28.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	360.96	57.75	2 295.20	367	6.355	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	1.01952	11.300	11.52	192.130	196	17.003	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00192	11.230	0.02	191.220		17.028	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	102.57	0.20	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
28. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	1.86		10.30		5.538	
28. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.21504	7.46	1.60	18.19	4	2.438	
28. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	101.31	0.19	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00192	20 496.00	39.35	72 156.04	139	3.52	
28. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00032	15 255.00	4.88	79 246.03	25	5.195	
		Накладные расходы				81%	9.35	69%	135		
		Сметная прибыль				60%	6.92	48%	94		
		Всего с НР и СП					74.02		596		
	
29.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.16	626.24	100.20	2 615.71	419	4.182	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
29. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	4.596	0.73536	9.630	7.08	163.850	120	17.015	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00192	11.230	0.02	191.220		17.028	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	102.57	0.20	835.60	2	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
29. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	1.86		10.30		5.538	
29. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.1248	7.46	0.93	18.19	2	2.438	
29. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	101.31	0.19	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
29. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000224	13 674.00	3.06	63 195.68	14	4.622	
29. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00304	29 187.00	88.73	91 466.07	278	3.134	
		Накладные расходы				81%	5.75	69%	83		
		Сметная прибыль				60%	4.26	48%	58		
		Всего с НР и СП					110.21		559		
	
30.	Е46-03-017-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки		1	1 688.93	1 688.93	13 953.99	13 954	8.262	
30. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	44.66	44.66	8.580	383.18	145.950	6 518	17.01	
30. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.49	0.49	1.86	0.91	10.30	5	5.538	
30. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.24	101.31	24.31	999.00	240	9.861	
			(1)			12.94	3.11	219.76	53	16.983	
30. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0095	5 233.80	49.72	51 322.60	488	9.806	
30. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0005	9 906.00	4.95	49 384.46	25	4.985	
30. 6.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.09	1 507.80	135.70	5 982.82	538	3.968	
30. 7.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.05	0.05	6 683.04	334.15	49 728.97	2 486	7.441	
30. 8.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	1.04	725.63	754.66	3 501.34	3 641	4.825	
30. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.0011	1 208.60	1.33	11 305.46	12	9.354	
30. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0032	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	379.35	84%	5 475		
		Сметная прибыль				60%	229.91	48%	3 129		
		Всего с НР и СП					2 298.19		22 558		
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
31.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3		35	274.54	9 609.01	2 182.79	76 398	7.951	
		Объем: 350*0.10									
31. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	273	9.630	2 628.99	163.850	44 731	17.015	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	65.1	11.230	731.07	191.220	12 448	17.028	
31. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	65.1	95.16	6 194.92	468.45	30 496	4.923	
			(1)			11.23	731.07	191.22	12 448	17.028	
31. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	130.2	6.03	785.11	8.99	1 170	1.491	
		Накладные расходы				99%	3 326.46	84%	48 030		
		Сметная прибыль				60%	2 016.04	48%	27 446		
		Всего с НР и СП					14 951.51		151 874		
	
32.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		17.5	731.83	12 807.08	3 938.44	68 923	5.382	
		Объем: 350*0.05									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	76.86	8.900	684.05	151.270	11 627	16.997	
32. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	10.08	0.62	6.25	2.92	29	4.71	
32. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.035	8 095.10	283.33	23 453.30	821	2.897	
32. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0175	747.34	13.08	3 626.06	63	4.852	
32. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	17.85	660.97	11 798.31	3 151.63	56 257	4.768	
32. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	6.125	3.60	22.05	20.52	126	5.7	
		Накладные расходы				111%	759.30	94%	10 929		
		Сметная прибыль				64%	437.79	51%	5 930		
		Всего с НР и СП					14 004.17		85 782		
	
33.	Е11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя		35	361.91	12 666.71	2 362.64	82 693	6.528	
		Объем: 350*0.10									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.272	149.52	8.820	1 318.77	149.970	22 424	17.003	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	23.1	11.230	259.41	191.220	4 417	17.028	
33. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.108	3.78	102.57	387.71	835.60	3 159	8.147	
			(1)			11.23	42.45	191.22	723	17.028	
33. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	19.32	95.16	1 838.49	468.45	9 050	4.923	
			(1)			11.23	216.96	191.22	3 694	17.028	
33. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	39.06	1.34	52.34	5.13	200	3.828	
33. 6.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	44.8	202.02	9 050.50	1 065.89	47 752	5.276	
33. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	5.25	3.60	18.90	20.52	108	5.7	
		Накладные расходы				111%	1 751.78	94%	25 231		
		Сметная прибыль				64%	1 010.04	51%	13 689		
		Всего с НР и СП					15 428.53		121 612		
	
34.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		35	199.29	6 975.19	1 467.77	51 372	7.365	
		Объем: 350*0.1									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	4.092	143.22	9.160	1 311.90	155.940	22 334	17.024	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	12.6	11.230	141.50	191.220	2 409	17.028	
34. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.096	3.36	102.57	344.64	835.60	2 808	8.147	
			(1)			11.23	37.73	191.22	642	17.028	
34. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	9.24	95.16	879.28	468.45	4 328	4.923	
			(1)			11.23	103.77	191.22	1 767	17.028	
34. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	18.48	1.34	24.76	5.13	95	3.828	
34. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	42	104.66	4 395.72	516.66	21 700	4.937	
34. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	5.25	3.60	18.90	20.52	108	5.7	
		Накладные расходы				111%	1 613.27	94%	23 258		
		Сметная прибыль				64%	930.18	51%	12 619		
		Всего с НР и СП					9 518.64		87 249		
	
35.	Е51-3-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта		0.7	5 332.86	3 733.00	88 102.97	61 672	16.521	
		Объем: 350*0.2									
35. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	619	433.3	8.280	3 587.72	140.760	60 991	17	
35. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.014	101.31	1.42	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
35. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	10 705.00	7.49	54 434.60	38	5.085	
35. 4.	С102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.161	846.98	136.36	3 904.84	629	4.61	
		Накладные расходы				75%	2 690.79	64%	39 034		
		Сметная прибыль				45%	1 614.47	36%	21 957		
		Всего с НР и СП					8 038.26		122 663		
	
36.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		3.5	3 835.14	13 423.00	31 077.52	108 771	8.103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	55.416	193.956	11.960	2 319.71	203.420	39 455	17.008	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.468	1.638	15.080	24.70	256.870	421	17.034	
36. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.468	1.638	32.61	53.42	300.82	493	9.225	
			(1)			15.08	24.70	256.87	421	17.034	
36. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	33.81	35.39	1 196.54	101.14	3 420	2.858	
36. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	25.2	1.41	35.53	2.65	67	1.879	
36. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	2.478	101.31	251.05	999.00	2 476	9.861	
			(1)			12.94	32.07	219.76	545	16.983	
36. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.049	3 786.40	185.53	33 151.43	1 624	8.755	
36. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.0115	2 447.30	2 475.44	24 380.60	24 661	9.962	
36. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.1995	2 508.60	500.47	21 142.72	4 218	8.428	
36. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	406	7.09	2 878.54	39.92	16 208	5.63	
36. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.3325	6 899.80	2 294.18	35 300.17	11 737	5.116	
36. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	1.75	17.11	29.94	51.45	90	3.007	
36. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.8085	1 487.50	1 202.64	5 348.15	4 324	3.595	
		Накладные расходы				111%	2 602.30	94%	37 483		
		Сметная прибыль				64%	1 500.42	51%	20 337		
		Всего с НР и СП					17 525.72		166 591		
	
37.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.6965	6 082.32	4 236.34	37 970.14	26 446	6.243	
		Объем: 350*1.87/1000+350*0.12/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	15.168	10.564512	9.400	99.31	159.830	1 689	17.003	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.192	0.133728	15.080	2.02	256.870	34	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.192	0.133728	113.70	15.20	810.77	108	7.131	
			(1)			15.08	2.02	256.87	34	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.183876	101.31	18.63	999.00	184	9.861	
			(1)			12.94	2.38	219.76	40	16.983	
37. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.019502	9 906.00	193.19	49 384.46	963	4.985	
37. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.6965	5 613.80	3 910.01	33 743.67	23 502	6.011	
		Накладные расходы				95%	96.26	80%	1 378		
		Сметная прибыль				55%	55.73	44%	758		
		Всего с НР и СП					4 388.34		28 583		
	
38.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.019502	9 906.00	-193.19	49 384.46	-963	4.985	
		Объем: (0.6965)*(-0.028)									
	
39.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.6965	5 613.80	-3 910.01	33 743.67	-23 502	6.011	
		Объем: (0.6965)*(-1.0)									
	
40.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.042	8 902.52	373.91	62 801.67	2 638	7.055	
		Объем: 350*0.12/1000									
	
41.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.6545	5 486.84	3 591.14	60 823.56	39 809	11.085	
		Объем: 350*1.87/1000									
	
42.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		3.5	1 943.04	6 800.65	14 446.50	50 563	7.435	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	48.78	170.73	8.280	1 413.64	140.760	24 032	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	5.334	15.080	80.44	256.870	1 370	17.034	
42. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	5.334	32.61	173.94	300.82	1 605	9.225	
			(1)			15.08	80.44	256.87	1 370	17.034	
42. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	19.74	0.62	12.24	2.92	58	4.71	
42. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	7.14	722.23	5 156.72	3 447.79	24 617	4.774	
42. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	12.25	3.60	44.10	20.52	251	5.7	
		Накладные расходы				111%	1 658.43	94%	23 878		
		Сметная прибыль				64%	956.21	51%	12 955		
		Всего с НР и СП					9 415.29		87 396		
	
43.	Е11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2 стяжки		3.5	2 299.49	8 048.23	11 560.59	40 462	5.027	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.6	12.6	8.280	104.33	140.760	1 774	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	5.292	15.080	79.80	256.870	1 359	17.034	
43. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.512	5.292	32.61	172.57	300.82	1 592	9.225	
			(1)			15.08	79.80	256.87	1 359	17.034	
43. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	58.464	0.62	36.25	2.92	171	4.71	
43. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	3.06	10.71	722.23	7 735.08	3 447.79	36 926	4.774	
		Накладные расходы				111%	204.38	94%	2 945		
		Сметная прибыль				64%	117.84	51%	1 598		
		Всего с НР и СП					8 370.46		45 005		
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
44.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.2	1 679.52	335.90	19 935.04	3 987	11.87	
44. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	20.578	9.160	188.49	155.940	3 209	17.024	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.058	15.080	0.87	256.870	15	17.034	
44. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.058	32.61	1.89	300.82	17	9.225	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
44. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.02	987.52	19.75	6 638.00	133	6.722	
44. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	10 705.00	2.14	54 434.60	11	5.085	
44. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.1058	747.34	79.07	3 626.06	384	4.852	
44. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.0004	5 794.00	2.32	40 784.61	16	7.039	
44. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.056	700.01	39.20	3 340.36	187	4.772	
		Накладные расходы				76%	143.91	65%	2 096		
		Сметная прибыль				60%	113.62	48%	1 548		
		Всего с НР и СП					593.43		7 630		
	
45.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		104.324	48.13	5 021.11	490.34	51 154	10.188	
		Объем: 0.324+750*0.02*1.8+35*2.2									
	
46.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		104.324	16.40	1 710.91	145.95	15 226	8.899	
		Объем: 0.324+750*0.02*1.8+35*2.2									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					133 413.25		1 000 533	7.5	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					126 681.23		934 153	7.374	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					26 465.43		114 983	4.345	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 13, 18, 30, 31; %=90 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 17, 22, 24, 26, 37; %=73 - по стр. 19; %=68 - по стр. 25; %=69 - по стр. 27-29; %=94 - по стр. 32-34, 36, 42, 43; %=64 - по стр. 35; %=65 - по стр. 44)					26 963.65		388 263	14.399	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13, 18, 27-31, 44; %=43 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 17, 22, 24, 26; %=56 - по стр. 19; %=40 - по стр. 25; %=51 - по стр. 32-34, 36, 42, 43; %=36 - по стр. 35; %=44 - по стр. 37)					15 437.21		208 893	13.532	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					169 082.09		1 531 309	9.057	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 732.02		66 380	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 732.02		66 380	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					175 814.11		1 597 689	9.087	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 762.42	2.14	34 191	9.088	
	ИТОГО					179 576.53		1 631 880	9.087	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 591.53	2	32 638	9.087	
	ИТОГО					183 168.06		1 664 518	9.087	
	НДС 18%				18	32 970.25	18	299 613	9.087	
	ВСЕГО С НДС					216 138.31		1 964 131	9.087	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 963.65		388 263	14.399	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 437.21		208 893	13.532	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					142 222.20		1 086 593	7.64	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					135 490.18		1 020 213	7.53	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					30 372.56		131 763	4.338	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 8, 44; %=68 - по стр. 6, 25; %=94 - по стр. 7, 32-34, 36, 42, 43; %=90 - по стр. 9, 14; %=77 - по стр. 10; %=80 - по стр. 12, 16, 17, 22, 24, 26, 37; %=84 - по стр. 13, 18, 30, 31; %=73 - по стр. 19; %=69 - по стр. 27-29; %=64 - по стр. 35)					30 019.67		432 657	14.412	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 10, 13, 18, 27-31, 44; %=54 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7, 32-34, 36, 42, 43; %=43 - по стр. 9, 14; %=37 - по стр. 12, 16, 17, 22, 24, 26; %=56 - по стр. 19; %=40 - по стр. 25; %=36 - по стр. 35; %=44 - по стр. 37)					17 538.21		237 486	13.541	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					183 048.06		1 690 356	9.234	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 732.02		66 380	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 732.02		66 380	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					189 780.08		1 756 736	9.257	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 061.29	2.14	37 594	9.257	
	ИТОГО					193 841.37		1 794 330	9.257	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 876.83	2	35 887	9.257	
	ИТОГО					197 718.20		1 830 217	9.257	
	НДС 18%				18	35 589.28	18	329 439	9.257	
	ВСЕГО С НДС					233 307.48		2 159 656	9.257	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					30 019.67		432 657	14.412	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 538.21		237 486	13.541	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)