«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	300 010	руб.	Смета на сумму:	300 010	руб.	
            Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 17»	
		
     ________________ / С.Б. Русович /	    ________________ / И.А. Макарава /	
		
      «______»_____________ 2016г.	        «______»______________2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт крыши МКД №22 по ул.Тихоненко, г.Калининград (дополнительные виды работ)	
Сметная стоимость:	300.010	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.361	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	57.703	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	0.68	553.31	459.71	93.60	376.25	312.60	63.65	16.9	5.43	5 629	5 283	346	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			309.47				84%	4 438			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			187.56				48%	2 536			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					873.28					12 603			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	0.68	172.51	127.80	44.71	117.31	86.90	30.40	16.9	11.36	1 814	1 469	345	
					6.94			4.72	1	16.9			80	
	Накладные расходы		83%			76.04				71%	1 100			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.55				52%	805			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.91					3 719			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	0.68	172.51	127.80	44.71	117.31	86.90	30.40	16.9	11.36	1 814	1 469	345	
					6.94			4.72	1	16.9			80	
	Накладные расходы		83%			76.04				71%	1 100			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.55				52%	805			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.91					3 719			
	
4.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	0.68	14 923.70	1 735.22	694.66	10 148.12	1 179.95	472.37	16.9	4.85	70 743	19 941	2 291	
				12 493.82	25.33		8 495.80	17.22	5.71	16.91		48 511	291	
	Накладные расходы		108%			1 292.94				92%	18 613			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			658.44				44%	8 902			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 099.51					98 259			
	
5.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	10	137.86			1 378.60					6 364			
				137.86			1 378.60		636.44			6 364		
	
6.	ТЕР 26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.476	169.30	90.12	61.85	80.59	42.90	29.44	16.9	2.34	809	725	69	
				17.33	0.13		8.25	0.06	1.87	16.85		15	1	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			38.66				77%	559			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.78				48%	348			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.03					1 717			
	
7.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	9.63	36.04			347.07					2 548			
				36.04			347.07		264.64			2 548		
	Объем: 0.476*20.24													
	
8.	ТЕР 11-01-008-02 
(прим) 
Разборка  утеплителя ( мансарда), 1 м3 изоляции	14.1	42.78	15.93	26.85	603.14	224.58	378.56	16.9	8.19	6 896	3 795	3 100	
					4.60			64.86	18.34	16.89			1 095	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			321.28				94%	4 597			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			185.24				51%	2 494			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 109.66					13 987			
	
9.	ТЕР 11-01-050-01 
(прим) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой, 100 м2 поверхности	0.94	33.25	31.22	2.03	31.26	29.35	1.91	16.9	9.47	514	496	18	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			32.58				94%	466			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			18.78				51%	253			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.62					1 233			
	
10.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	115.056	7.04			809.99					3 377			
				7.04			809.99		29.35			3 377		
	Объем: 94*1.224													
	
11.	ТЕР 11-01-009-01 
(прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	0.94	750.08	539.78	210.30	705.08	507.39	197.68	16.91	9.48	10 454	8 580	1 874	
					5.42			5.09	5.7	16.93			86	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			568.85				94%	8 146			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			327.99				51%	4 420			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 601.92					23 020			
	
12.	ТЕР 11-01-009-01 
(прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-й слой), 100 м2 изолируемой поверхности	0.94	375.04	269.89	105.15	352.54	253.70	98.84	16.91	9.48	5 227	4 290	937	
					2.71			2.55	5.7	16.93			43	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			284.44				94%	4 073			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			164.00				51%	2 210			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					800.98					11 510			
	
13.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	287.64	26.54			7 633.97					23 776			
				26.54			7 633.97		82.66			23 776		
	Объем: 94*3*1.02													
	
	Перекрытие (при необходимости)	
	
14.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.3	2 314.38	619.65	152.98	694.31	185.90	45.89	16.9	9.49	5 376	3 142	436	
				1 541.75			462.53		3.89	1		1 799		
	Накладные расходы		85%			158.02				72%	2 262			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			148.72				64%	2 011			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 001.05					9 649			
	
15.	ТЕРр 54-4-1 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.04	43 280.26	8 594.61	2 589.38	1 731.21	343.78	103.58	16.9	8.24	12 710	5 810	853	
				32 096.27	229.22		1 283.85	9.17	4.71	16.91		6 047	155	
	Накладные расходы		85%			300.01				72%	4 295			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			282.36				64%	3 818			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 313.58					20 822			
	
16.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	11.7	48.13	4.41	36.66	563.08	51.60	428.92	16.9	8.61	5 960	872	3 693	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			51.60				100%	872			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			30.96				60%	523			
	
17.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	11.7	16.40		16.40	191.88		191.88	1	9.26	1 777		1 777	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	25 881.71	3 305.55	2 073.52			165 788	55 872	16 084	
			20 420.06	108.39				92 437	1 831	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 126.75	3 253.95	1 452.72			158 051	55 000	10 614	
			20 420.06	108.39				92 437	1 831	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 169.63					36 065			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3; %=92 - по стр. 4; %=77 - по стр. 6; %=94 - по стр. 8, 9, 11, 12; %=72 - по стр. 14, 15)	3 458.34					49 649			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6; %=52 - по стр. 2, 3; %=44 - по стр. 4; %=51 - по стр. 8, 9, 11, 12; %=64 - по стр. 14, 15)	2 117.98					28 602			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 703.07					236 302			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	754.96	51.60	620.80			7 737	872	5 470	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16)	51.60					872			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)	30.96					523			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	754.96					7 737			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	31 458.03					244 039			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	673.20					5 222			
	ИТОГО	32 131.23					249 261			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	642.62					4 985			
	ИТОГО	32 773.85					254 246			
	НДС 18%	5 899.29					45 764			
	ВСЕГО С НДС	38 673.14					300 010			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 458.34					49 649			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 117.98					28 602			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)