«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 434 248	руб.	Смета на сумму:	1 434 248	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Ремонт подвалов	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала ул. С.Разина, 21-23а	
Сметная стоимость:	1 434.248	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.582	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	357.010	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Замена входной двери	
	
1.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0342	1 143.95	891.55	252.40	39.12	30.49	8.63	14.41	8.54	513	439	74	
					100.00			3.42	1	16.81			57	
	Объем: 1.9*0.9*2													
	Накладные расходы		99%			33.57				84%	417			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.35				48%	238			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.04					1 168			
	
2.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.42	102.34	34.85	32.75	350.00	119.17	111.99	14.4	7.41	3 017	1 716	830	
				34.75			118.85		3.96	1		471		
	Объем: 1.9*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			96.53				69%	1 184			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			85.80				58%	995			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					532.33					5 196			
	
3.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая входная, м2	3.42	1 144.73			3 914.98			1	1	16 717			
				1 144.73			3 914.98		4.27	1		16 717		
	Объем: 1.9*0.9*2													
	Поправки: М: =4700*1.04/4.27	
	
4.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0282	5 885.40	3 188.72	2.53	165.97	89.92	0.07	14.4	5.74	1 576	1 295		
				2 694.15			75.98		3.69	1		280		
	Накладные расходы		79%			71.04				67%	868			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			44.96				40%	518			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.97					2 962			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 470.07	239.58	120.69			21 823	3 450	904	
			4 109.81	3.42				17 468	57	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 120.07	120.41	8.70			18 806	1 734	74	
			3 990.96	3.42				16 997	57	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 914.98					16 717			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 4)	104.61					1 284			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4)	65.31					756			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 289.99					20 846			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	350.00	119.17	111.99			3 017	1 716	830	
			118.85					471		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	96.53					1 184			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	85.80					995			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	532.33					5 196			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 822.32					26 042			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	103.20					557			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	4 925.52					26 599			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	98.51					532			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	5 024.03					27 131			
	НДС	904.33					4 884			
	Всего с НДС	5 928.36					32 015			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	201.14					2 468			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	151.11					1 751			
	
	Раздел 2.  Оконные проемы	
	
5.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0432	1 734.68	1 482.28	252.40	74.94	64.03	10.90	14.41	8.54	1 016	923	93	
					100.00			4.32	1	16.81			73	
	Объем: 0.6*0.6*12													
	Накладные расходы		99%			67.67				84%	837			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.01				48%	478			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.62					2 331			
	
6.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0432	21 833.35	2 767.20	891.18	943.20	119.54	38.50	14.4	6.6	4 158	1 721	254	
				18 174.97	34.11		785.16	1.47	2.78	16.81		2 183	25	
	Объем: 0.6*0.6*12													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			128.27				90%	1 571			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			65.35				43%	751			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 136.82					6 480			
	
7.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.32	3 070.76			13 265.68					22 684			
				3 070.76			13 265.68		5 250.96			22 684		
	Объем: 0.6*0.6*12													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	14 283.82	183.57	49.40			27 858	2 644	347	
			14 050.84	5.79				24 867	98	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 283.82	183.57	49.40			27 858	2 644	347	
			14 050.84	5.79				24 867	98	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 265.68					22 684			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=90 - по стр. 6)	195.94					2 408			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=43 - по стр. 6)	106.36					1 229			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 586.12					31 495			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	14 586.12					31 495			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	312.14					674			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	14 898.26					32 169			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	297.97					643			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	15 196.23					32 812			
	НДС	2 735.32					5 906			
	Всего с НДС	17 931.55					38 718			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	195.94					2 408			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	106.36					1 229			
	
	Раздел 3.  Ремонт полов в подвале	
	
8.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.16	2 526.51	1 124.28	139.64	404.24	179.88	22.34	14.4	4.59	3 719	2 590	103	
				1 262.59	15.51		202.01	2.48	5.08	14.39		1 026	36	
	Накладные расходы		80%			145.89				68%	1 786			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			124.00				54%	1 418			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.13					6 923			
	
9.	ТЕРр 57-10-2 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест	0.25	1 285.49	627.62	68.81	321.37	156.91	17.20	14.4	4.59	3 086	2 259	79	
				589.06	7.64		147.27	1.91	5.08	14.4		748	28	
	Накладные расходы		80%			127.06				68%	1 555			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			108.00				54%	1 235			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.42					5 876			
	
10.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.12	4 044.31	762.19	548.76	16 662.55	3 140.21	2 260.89	14.41	3.85	116 005	45 250	8 704	
				2 733.36	7.56		11 261.44	31.15	5.51	16.81		62 051	524	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 520.21				94%	43 028			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 029.67				51%	23 345			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 212.43					182 377			
	
11.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	4.12	1 809.82	459.64	70.56	7 456.44	1 893.70	290.71	14.41	8.16	56 179	27 288	2 372	
				1 279.62	24.62		5 272.03	101.41	5.03	16.81		26 518	1 705	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 214.57				94%	27 253			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 276.87				51%	14 786			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 947.88					98 219			
	
12.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	4.12	2 010.11	34.94	74.61	8 281.66	143.96	307.39	14.39	7.99	43 992	2 072	2 456	
				1 900.56	24.39		7 830.31	100.49	5.04	16.83		39 465	1 691	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			271.34				94%	3 537			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.45				51%	1 919			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 709.45					49 448			
	
13.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.81988	224.69	163.97	60.72	184.22	134.44	49.78	14.4	7.31	2 300	1 936	364	
					3.63			2.98	5.34	14.36			43	
	Объем: 412*0.12/1000+412*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			130.55				80%	1 583			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			75.58				44%	871			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					390.35					4 754			
	
14.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.04944	8 902.52			440.14					1 856			
				8 902.52			440.14		37 544.9			1 856		
	Объем: 412*0.12/1000													
	
15.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.77044	5 486.84			4 227.28					17 873			
				5 486.84			4 227.28		23 199			17 873		
	Объем: 412*1.87/1000													
	
16.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.4118	66.71		66.71	27.47		27.47	1	6.28	173		173	
									1	1				
	Объем: 0.2368+0.175													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
17.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.4118	18.71		18.71	7.70		7.70	1	6.28	48		48	
									1	1				
	Объем: 0.2368+0.175													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	38 013.07	5 649.10	2 983.48			245 231	81 395	14 299	
			29 380.48	240.42				149 537	4 027	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 013.07	5 649.10	2 983.48			245 231	81 395	14 299	
			29 380.48	240.42				149 537	4 027	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 667.42					19 729			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 8, 9; %=94 - по стр. 10-12; %=80 - по стр. 13)	6 409.61					78 742			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 8, 9; %=51 - по стр. 10-12; %=44 - по стр. 13)	3 770.57					43 574			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 193.25					367 547			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 193.25					367 547			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 031.34					7 866			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	49 224.59					375 413			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	984.49					7 508			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	50 209.08					382 921			
	НДС	9 037.63					68 926			
	Всего с НДС	59 246.71					451 847			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 409.61					78 742			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 770.57					43 574			
	
	Раздел 4.  Ремонт стен	
	
18.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	7.9	188.95	188.95		1 492.71	1 492.71		14.4	1	21 495	21 495		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 477.78				84%	18 056			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			895.63				48%	10 318			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 866.12					49 868			
	
19.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.9	2 203.33	1 002.02	180.42	17 406.29	7 915.94	1 425.32	14.4	9.49	158 728	113 990	13 526	
				1 020.89	103.89		8 065.03	820.73	3.87	13.23		31 212	10 858	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			8 299.84				80%	99 878			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4 106.23				37%	46 194			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 812.36					304 800			
	
20.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.582	5 473.34	2 776.60	100.77	3 185.48	1 615.98	58.65	14.4	8.54	30 041	23 270	501	
				2 595.97	39.93		1 510.85	23.24	4.15	16.81		6 270	391	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			1 557.26				80%	18 929			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			770.43				37%	8 755			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 513.17					57 724			
	
21.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	7.9	57.10	31.22		451.09	246.64		14.4	1	4 373	3 552		
				25.88			204.45		4.02	1		822		
	Накладные расходы		80%			197.31				68%	2 415			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			123.32				40%	1 421			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					771.72					8 209			
	
22.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (стены, откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.482	210.27	122.16	3.53	1 783.53	1 036.14	29.90	14.4	8.29	17 974	14 920	248	
				84.59	0.20		717.49	1.65	3.91	16.69		2 805	28	
	Объем: 790+58.2													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			985.90				80%	11 958			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			487.76				37%	5 531			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 257.19					35 463			
	
23.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	19.908	66.71		66.71	1 328.07		1 328.07	1	6.28	8 340		8 340	
									1	1				
	Объем: 790*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
24.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	19.908	18.71		18.71	372.42		372.42	1	6.28	2 339		2 339	
									1	1				
	Объем: 790*0.014*1.8													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	26 019.59	12 307.41	3 214.36			243 290	177 227	24 954	
			10 497.82	845.62				41 109	11 277	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 019.59	12 307.41	3 214.36			243 290	177 227	24 954	
			10 497.82	845.62				41 109	11 277	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 20, 22; %=68 - по стр. 21)	12 518.09					151 237			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 20, 22; %=40 - по стр. 21)	6 383.38					72 217			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 921.06					466 744			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	44 921.06					466 744			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	961.31					9 988			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	45 882.37					476 732			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	917.65					9 535			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	46 800.02					486 267			
	НДС	8 424.00					87 528			
	Всего с НДС	55 224.02					573 795			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 518.09					151 237			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 383.38					72 217			
	
	Раздел 5.  Ремонт отмостки	
	
25.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	10.264	363.53	86.00	277.53	3 731.27	882.70	2 848.57	14.4	4.41	25 273	12 711	12 562	
					25.40			260.71	1	14.39			3 752	
	Объем: 128.3*0.1*0.8													
	Накладные расходы		99%			1 131.98				84%	13 829			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			686.05				48%	7 902			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 549.29					47 004			
	
26.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.2566	1 466.39	1 466.39		376.28	376.28		14.4	1	5 418	5 418		
									1	1				
	Объем: 128.3*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			270.92				61%	3 305			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			142.99				31%	1 680			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.19					10 403			
	
27.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.3849	3 001.78	246.00	111.59	1 155.39	94.68	42.95	14.41	4.01	4 824	1 364	172	
				2 644.20			1 017.75		3.23	1		3 287		
	Объем: 128.3*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			104.15				93%	1 269			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			64.38				54%	737			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 323.92					6 829			
	
28.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	12.83	452.40	40.32	76.78	5 804.34	517.29	985.02	14.41	4.59	31 464	7 454	4 521	
				335.31	7.73		4 302.03	99.11	4.53	14.39		19 488	1 426	
	Объем: 128.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			684.20				94%	8 347			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			394.50				51%	4 529			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 883.04					44 340			
	
29.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	12.83	203.51	35.93	41.45	2 610.98	460.93	531.80	14.41	4.67	17 265	6 642	2 484	
				126.13	4.21		1 618.25	54.05	5.03	14.4		8 140	778	
	Объем: 128.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			571.63				94%	6 975			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			329.59				51%	3 784			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 512.20					28 024			
	
30.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	12.83	730.22	37.46	0.38	9 368.73	480.55	4.81	14.4	5.33	47 010	6 920	26	
				692.39			8 883.36		4.51	1		40 064		
	Объем: 128.3*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			533.41				94%	6 505			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			307.55				51%	3 529			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 209.69					57 044			
	
31.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	22.5808	66.71		66.71	1 506.37		1 506.37	1	6.28	9 460		9 460	
									1	1				
	Объем: 10.264*2.2													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
32.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	22.5808	18.71		18.71	422.42		422.42	1	6.28	2 653		2 653	
									1	1				
	Объем: 10.264*2.2													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	24 975.78	2 812.43	6 341.94			143 367	40 509	31 878	
			15 821.39	413.87				70 979	5 956	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 975.78	2 812.43	6 341.94			143 367	40 509	31 878	
			15 821.39	413.87				70 979	5 956	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 25; %=61 - по стр. 26; %=93 - по стр. 27; %=94 - по стр. 28-30)	3 296.29					40 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25; %=31 - по стр. 26; %=54 - по стр. 27; %=51 - по стр. 28-30)	1 925.05					22 161			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 197.12					205 757			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	30 197.12					205 757			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	646.22					4 403			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	30 843.34					210 160			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	616.87					4 203			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	31 460.21					214 363			
	НДС	5 662.84					38 585			
	Всего с НДС	37 123.05					252 948			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 296.29					40 229			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 925.05					22 161			
	
	Раздел 6.  Ремонт потолков	
	
33.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (балки двутавровые), 1 м2 очищаемой поверхности	39.6	11.25	11.25		445.38	445.38		14.39	1	6 409	6 409		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			360.76				69%	4 422			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			267.23				48%	3 076			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 073.37					13 908			
	
34.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(балки двутавровые), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.396	374.88	82.80	15.62	148.45	32.79	6.18	14.4	2.65	805	472	16	
				276.46	0.17		109.48	0.07	2.89	14.73		316	1	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		81%			26.62				69%	326			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.72				48%	227			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.78					1 358			
	
35.	ТЕРр 61-4-7 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.36	4 198.98	2 760.47	23.48	1 511.63	993.77	8.45	14.41	8.54	16 272	14 320	72	
				1 415.03	9.30		509.41	3.35	3.69	16.82		1 880	56	
	Накладные расходы		79%			787.72				67%	9 632			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			498.56				40%	5 750			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 797.91					31 654			
	
36.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	4.12	57.10	31.22		235.25	128.63		14.4	1	2 281	1 852		
				25.88			106.63		4.02	1		429		
	Накладные расходы		80%			102.90				68%	1 259			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			64.32				40%	741			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.47					4 281			
	
37.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.12	210.27	122.16	3.53	866.32	503.29	14.52	14.4	8.29	8 730	7 247	120	
				84.59	0.20		348.51	0.80	3.91	16.69		1 363	13	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы		95%			478.89				80%	5 808			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			236.92				37%	2 686			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 582.13					17 224			
	
38.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.2168	66.71		66.71	81.17		81.17	1	6.28	510		510	
									1	1				
	Объем: (0.36)*3.38													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
39.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.2168	18.71		18.71	22.76		22.76	1	6.28	143		143	
									1	1				
	Объем: (0.36)*3.38													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	3 310.96	2 103.86	133.08			35 150	30 300	861	
			1 074.03	4.22				3 988	70	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 310.96	2 103.86	133.08			35 150	30 300	861	
			1 074.03	4.22				3 988	70	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 34; %=67 - по стр. 35; %=68 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37)	1 756.89					21 448			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 33, 34; %=40 - по стр. 35, 36; %=37 - по стр. 37)	1 086.74					12 481			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 154.59					69 079			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	6 154.59					69 079			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	131.71					1 478			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	6 286.30					70 557			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	125.73					1 411			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	6 412.03					71 968			
	НДС	1 154.17					12 954			
	Всего с НДС	7 566.20					84 922			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 756.89					21 448			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 086.74					12 481			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	111 073.29	23 295.95	12 842.95			716 719	335 525	73 243	
			74 934.37	1 513.34				307 948	21 485	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 723.29	23 176.78	12 730.96			713 702	333 809	72 413	
			74 815.52	1 513.34				307 477	21 485	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 848.08					59 130			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 18, 25; %=67 - по стр. 4, 35; %=90 - по стр. 6; %=68 - по стр. 8, 9, 21, 36; %=94 - по стр. 10-12, 28-30; %=80 - по стр. 13, 19, 20, 22, 37; %=61 - по стр. 26; %=93 - по стр. 27; %=69 - по стр. 33, 34)	24 281.43					295 348			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 18, 25, 33, 34; %=40 - по стр. 4, 21, 35, 36; %=43 - по стр. 6; %=54 - по стр. 8, 9, 27; %=51 - по стр. 10-12, 28-30; %=44 - по стр. 13; %=37 - по стр. 19, 20, 22, 37; %=31 - по стр. 26)	13 337.41					152 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 342.13					1 161 468			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	350.00	119.17	111.99			3 017	1 716	830	
			118.85					471		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	96.53					1 184			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	85.80					995			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	532.33					5 196			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	148 874.46					1 166 664			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 185.91					24 967			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	152 060.37					1 191 631			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	3 041.21					23 833			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	155 101.58					1 215 464			
	НДС	27 918.28					218 784			
	Всего с НДС	183 019.86					1 434 248			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 377.96					296 532			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 423.21					153 413			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)